                                                                                                                                      Priedas Nr. 2 
PASIŪLYMAS DĖL

DĖL NUOTOLINIO VALDYMO RATINĖS PLATFORMOS
_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

	Pardavėjo pavadinimas 
	

	Pardavėjo įmonės kodas 
	

	Pardavėjo adresas 
	

	Įgaliotas pasirašyti sutartį asmuo
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas
	


         Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome  Nuotolinio valdymo ratinę platformą  ir patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka kvietimo ir Sutarties Priede Nr. 1 „Nuotolinio valdymo radinės platformos techninė specifikacija“ nurodytus minimalius keliamus reikalavimus:                                                                                            
	
	Pirkimo objekto apibūdinimas. 

	
	Nuotolinio valdymo ratinė platforma (angl. Unmanned Ground Vehicle, toliau – UGV) – tai savaeigė, nuotoliniu būdu valdoma, elektros varikliais varoma platforma, skirta kroviniams ir (ar) sužeistiesiems transportuoti lauko sąlygomis. UGV turi būti valdoma vieno operatoriaus. Maksimali leidžiamoji gabenamo krovinio masė (naudingoji apkrova) – ne mažiau kaip 150 kg.

	
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), Nurodyti gamintoją, modelį, paskirtį ir nurodyti gamintojo deklaruojamą naudingąją maksimalia apkrovą.

	
	Bendrieji reikalavimai 



	1.
	UGV turi būti naujas, nenaudotas, serijinės gamybos, ne prototipas, ne ekspozicinis ir ne atnaujintas ar neperdirbtas (angl. refurbished) gaminys. 

	1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis UŽPILDYTI pateikti nuorodą.

	2.
	Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 36 mėnesius nuo garantinio priežiūros laikotarpio pabaigos, nepriklausomai nuo konkretaus gaminio modelio gamybos tęstinumo.

	2.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	3.
	UGV konstrukcija turi būti pritaikyta eksploatuoti įvairiomis lauko ir meteorologinėmis sąlygomis, įskaitant atmosferos kritulius (lietų, sniegą ir kt.), dulkes ir purvą, bei judėti nelygiu reljefu, įskaitant miško kelius, žvyrkelius ir bekelę. 

	3.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	4.
	UGV apsaugos nuo dulkių ir vandens patekimo klasė – ne žemesnė kaip IP65 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. 

	4.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	5.
	UGV platformoje turi būti konstrukciškai numatytos vietos (angos, kilpos ar kiti lygiaverčiai sprendimai) krovinio tvirtinimo diržams pritvirtinti. 

	5.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	6.
	UGV darbinės aplinkos temperatūros intervalas turi būti ne siauresnis kaip nuo –20 ℃ iki +50 ℃.

	6.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	
	Funkciniai reikalavimai

	7.
	UGV turi būti pritaikyta kroviniams ir sužeistiesiems transportuoti, naudojant tam skirtą papildomą įrangą. 

	7.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	8.
	UGV turi būti numatytos krovinio tvirtinimo vietos (diržams ar kitiems lygiaverčiams tvirtinimo sprendimams), leidžiančios saugiai pritvirtinti ne mažesnių kaip 1200×800 mm matmenų krovinį.

	8.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	9.
	UGV turi būti pritaikyta judėti asfaltuotąja ir neasfaltuotąja kelio danga, žvyrkeliais bei bekele, taip pat savarankiškai užvažiuoti ant transporto priemonės ir nuo jos nuvažiuoti per rampą. 

	9.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	10.
	UGV priekinėje ir galinėje dalyse turi būti įrengti funkciniai tvirtinimo / prikabinimo taškai arba įtaisai, sudarantys galimybę prijungti papildomą įrangą, priekabą ar kitus velkamus arba tvirtinamus objektus.

	10.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	11.
	UGV turi turėti vaizdo kamerą, kurios vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 1920×1080 pikselių, naktinio matymo funkciją arba atskirą naktinio matymo kamerą bei buvimo vietos nustatymo funkciją, naudojant GPS arba lygiavertę palydovinės navigacijos sistemą.

	11.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	12.
	Nuotolinis valdymas ir ryšys. UGV turi būti valdoma nuotoliniu būdu.

	12.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	13.
	Ryšys. UGV turi palaikyti ne žemesnės kaip 4G kartos mobiliojo ryšio technologijas. UGV turi turėti techninę galimybę integruoti alternatyvius nuotolinio valdymo ir (ar) duomenų perdavimo sprendimus, naudojančius radijo dažnio (RF) ir palydovinio ryšio technologijas. 

	13.
	GNSS antenų skaičius:

	13.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	14.
	Veikimo trukmė. UGV nepertraukiamo veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 5 val.

	14.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	15.
	Autonominis sekimas. UGV turi turėti autonominio sekimo funkciją „Sek paskui mane“ (angl. Follow Me), leidžiančią automatiškai sekti priekyje judantį žmogų be nuolatinio operatoriaus atliekamo rankinio valdymo.

	15.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	
	Techniniai reikalavimai

	16.
	Važiuoklė. UGV turi būti ratinės važiuoklės, turėti keturis atskirai varomus ratus, kurių kiekvienas varomas atskiru elektros varikliu. Ratų skersmuo – ne mažesnis kaip 500 mm.

	16.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	17.
	Prošvaistė – ne mažesnė kaip 200 mm.

	17.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	18.
	Gabaritiniai matmenys: – ilgis – 1300–2000 mm; – plotis – 800–1500 mm; – aukštis – 400–800 mm.

	18.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	19.
	UGV masė su viena eksploatacijai parengta baterija – ne didesnė kaip 500 kg.

	19.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	20.
	Maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 10 km/h.

	20.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	21.
	Pavaros sistemos suminė vardinė galia – ne mažesnė kaip 3,4 kW

	21.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	
	Energijos sistema

	22.
	Baterija. UGV turi būti naudojama ličio jonų (Li-ion) arba lygiavertės ar geresnės

eksploatacinės charakteristikos įkraunamoji baterija.



	22.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	23.
	Veikimo nuotolis. UGV su ne mažesne kaip 150 kg naudingąja apkrova, naudojant vieną

visiškai įkrautą baterijų komplektą, turi gebėti nuvažiuoti ne mažesnį kaip 30 km atstumą mišraus

reljefo sąlygomis.


	23.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	24.
	Baterijos įkrovimas. Baterijos visiško įkrovimo trukmė, naudojant kartu su UGV

pateikiamą įkroviklį ir prijungus jį prie 220–240 V kintamosios srovės (AC) elektros tinklo, ne ilgesnė kaip 6 valandos. Turi būti užtikrinta galimybė bateriją įkrauti tiek sumontuotą UGV, tiek išimtą iš UGV.

	
	Patikimumas ir atsparumas

	25.
	UGV konstrukcija turi būti atspari mechaniniams poveikiams, atsirandantiems eksploatuojant UGV nelygiu reljefu ir bekele, transportuojant bei atliekant krovos darbus, ir po tokio poveikio turi išlaikyti funkcionalumą bei saugaus eksploatavimo galimybę.

	25.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	26.
	UGV turi išlaikyti funkcionalumą po mechaninio poveikio, lygiaverčio kritimui iš ne mažesnio kaip 0,2 m aukščio, be konstrukcinių pažeidimų, trukdančių tolesnei saugiai UGV eksploatacijai.

	26.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	
	Komplektacija

	27.
	UGV komplektą turi sudaryti:

	27.1.
	UGV – 1 vnt.;

	27.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	27.2.
	UGV tinkamos ir tarpusavyje pakeičiamos baterijos – ne mažiau kaip 2 vnt.;

	27.2.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	27.3.
	baterijų įkroviklis, suderinamas su pateikiamomis baterijomis ir UGV, – ne mažiau kaip 1 vnt.;

	27.3.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	27.4.
	UGV nuotolinio valdymo pultas su visais jam veikti reikalingais priedais – 1 vnt.;

	27.4.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	27.5.
	UGV naudojimo ir techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba – 1 komplektas;

	27.5.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	27.6.
	UGV atsarginių dalių katalogas (sąrašas), kuriame nurodyti atsarginių dalių pavadinimai, gamintojo dalių numeriai (P/N) arba kiti unikalūs identifikavimo duomenys – 1 komplektas; 

	27.6.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE). Jei katalogas pridėtas kaip pasiūlymo priedas nurodyti pasiūlymo priedo Nr.

	27.7.
	UGV ir jos komplektuojamosioms dalims transportuoti bei saugoti skirtos priemonės (dėžės, konteineriai ar kiti lygiaverčiai sprendimai) – 1 komplektas;

	27.7.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	27.8.
	UGV eksploatacijai ir techninei priežiūrai reikalingi specializuoti įrankiai ir (ar) priemonės, jeigu tokie yra būtini gamintojo nustatytai techninei priežiūrai atlikti, – 1 komplektas.

	27.8.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	
	Priedai ir atsarginės dalys

	28.
	Gamintojas turi užtikrinti galimybę papildomai įsigyti su siūloma UGV suderinamus priedus ir atsargines dalis:

	28.1
	Medicininius neštuvus, atitinkančius NATO STANAG 2040 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;

	28.1
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), nuoroda į gamintojo puslapį, arba pasiūlymo priedo Nr.

	28.2.
	Krovinio platformos priedus ir krovinio tvirtinimo priemones;

	28.2.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), nuoroda į gamintojo puslapį, arba pasiūlymo priedo Nr.

	28.3.
	Papildomas baterijas;

	28.3.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), nuoroda į gamintojo puslapį, arba pasiūlymo priedo Nr. ir/ar katalogo eilutę.

	28.4
	Atsarginius ratus ir (ar) padangas;

	28.4.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), nuoroda į gamintojo puslapį, arba pasiūlymo priedo Nr. ir/ar katalogo eilutę.

	28.5.
	Kitus UGV eksploatacijai ir techninei priežiūrai reikalingus keičiamus komponentus ir atsargines dalis; 

	28.5.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), nuoroda į gamintojo puslapį, arba pasiūlymo priedo Nr. ir/ar katalogo eilutę.

	28.6.
	Optinio kabelio sprendimus;

	28.6.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), nuoroda į gamintojo puslapį, arba pasiūlymo priedo Nr. ir/ar katalogo eilutę.

	28.7.
	su UGV suderinamą krovininę priekabą, skirtą papildomam kroviniui transportuoti ir pritaikytą prijungti prie UGV prikabinimo įtaisų. 

	28.7.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE), nuoroda į gamintojo puslapį, arba pasiūlymo priedo Nr. ir/ar katalogo eilutę.

	29.
	UGV eksploatacinės ir periodiškai keičiamos dalys (padangos, ratai, guoliai ir kt.) turi būti standartinės arba komerciškai prieinamos, jų įsigijimas neturi būti apribotas išimtinai UGV gamintojo ar UGV tiekėjo.

	
	Logistika

	30.
	UGV turi būti pritaikyta gabenti transporto priemonės krovinių skyriuje, kurio UGV talpinti skirta erdvė yra ne mažesnė kaip: 

	30.1. 
	Ilgis – 2000 mm; 

	30.1.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	30.2. 
	Plotis – 1400 mm.

	30.2.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	
	Garantija ir priežiūra

	31.
	UGV ir visai kartu tiekiamoms komplektuojamosioms dalims turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo UGV perdavimo ir priėmimo dienos. 

	31.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	32.
	Garantiniu laikotarpiu nustačius UGV ar jos komplektuojamųjų dalių gedimą, trūkumą ar neatitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tiekėjas privalo savo lėšomis per 5 kalendorines dienas pašalinti gedimą ar trūkumą arba, jeigu jo pašalinti neįmanoma ar ekonomiškai netikslinga, pakeisti sugedusią įrangą ar jos komponentą tinkamu. 

	32.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	33.
	Tiekėjas garantuoja, kad pristatyta UGV ir jos komplektacija atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus ir tiekėjo pasiūlyme deklaruotus techninius, funkcinius ir eksploatacinius parametrus. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatoma, kad UGV neatitinka šių parametrų, tiekėjas 4 privalo savo lėšomis pašalinti nustatytą neatitiktį arba pakeisti reikalavimų neatitinkančią įrangą ar jos komponentą tinkamu.

	33.
	Užpildyti siūlomos prekės duomenis (Nekopijuoti, nerašyti TAIP NE)

	
	Mokymai

	34.
	Tiekėjas privalo organizuoti ir pravesti ne mažiau kaip penkerius Pirkėjo nurodytų naudotojų mokymus Pirkėjo nurodytoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (ar) patalpose. Mokymai turi apimti UGV valdymą, saugų eksploatavimą, baterijų naudojimą ir įkrovimą, pagrindinių funkcijų naudojimą bei naudotojo lygmens techninę priežiūrą. Mokymams reikalingą įrangą, mokymo medžiagą ir kvalifikuotą instruktorių (-ius) savo lėšomis užtikrina tiekėjas.

	34.
	Užpildyti

	35.
	Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruotas (jeigu tai fizinis asmuo – nuolat gyventi ar turėti pilietybę) valstybėje ar teritorijoje, įtrauktoje į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintą Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą. 

	35.
	Patvirtinti UŽPILDYTI

	36.
	UGV ir jos pagrindiniai bei saugumui, valdymui, ryšiui, navigacijai ir duomenų perdavimui ypač svarbūs komponentai negali būti pagaminti valstybėse ar teritorijose, kurių subjektai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nelaikomi patikimais arba kurių kilmei taikomi nacionalinio saugumo apribojimai. Šio reikalavimo tikslais ypač svarbiais komponentais laikomi UGV valdymo, ryšio, navigacijos, vaizdo stebėjimo ir duomenų perdavimo įrenginiai bei jų pagrindiniai elektroniniai moduliai.

	36.
	Patvirtinti UŽPILDYTI nurodyti kilmės šalį

	37. 
	Žalieji reikalavimai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktu.,Prekė tvirta ir ilgaamžė, skirta naudoti daug kartų. Apsaugos nuo dulkių ir vandens patekimo klasė – ne žemesnė kaip IP65 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. Darbinės aplinkos temperatūros intervalas turi būti ne siauresnis kaip nuo –20 ℃ iki +50 ℃. Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 36 mėnesius nuo garantinio priežiūros laikotarpio pabaigos, nepriklausomai nuo konkretaus gaminio modelio gamybos tęstinumo.


	37.
	Užpildyti.


MES SIŪLOME ŠIAS PREKES:

	Eil. Nr.
	Siūlomos prekės  pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt.kaina
Eur su PVM 
	Bendra kaina
Eur su PVM ir 
	Gamintojas, prekės modelis, kilmės šalis

	1.
	Nuotolinio valdymo ratinė platforma 
	vnt.
	1
	
	
	Būtina nurodyti.

	
	
	
	
	VISO:
	
	


Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM                    €. (                                                                         ).



(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina PVM ir pristatymo išlaidos.

Pasiūlymas galioja iki :
_________________________
      _____________
__________________________

(Pardavėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.
Prie pasiūlymo pridėti Priedai:

1.

2.

3. 
