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[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc134433517] Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“


DAUGIAFUNKCINIS STUDIJINIS PIKSELINIŲ EFEKTŲ IR SCENOGRAFIJOS LED MODULIS SU PRIEDAIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai
1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti daugiafunkcinius studijinius pikselinių efektų ir scenografijos LED modulius bei jų priedus (toliau – Prekės).
1.1.  Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Perkamas vienas bendras įrangos komplektas (1.1 ir 1.2 lentelės): Daugiafunkciniai studijiniai pikselinių efektų ir scenografijos LED moduliai (nuo 950 mm iki 1050 mm – 20 vnt.; nuo 450 mm iki 550 mm – 40 vnt.) su priedais. 
2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
3. Prekės skirtos saugiai, tyliai ir efektyviai formuoti TV studijų scenografijai, foniniam apšvietimui, linijiniams bei pikseliniams vizualiniams efektams ir stroboskopiniams efektams. Prekės nėra skirtos darbiniam ar tūriniam studijos/atlikėjų apšvietimui.
4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
4.1. Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.
5. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo: 
5.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
5.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.
5.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
6. Bendri reikalavimai dėl Prekės gamintojo ir modelio nurodymo:
6.1. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. 
6.2. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. 
6.3. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:
6.3.1.  pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;
6.3.2. jeigu prekė modulinė:
6.3.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;
6.3.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.
7. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:
7.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta „[image: ]“.
7.2. [bookmark: _Ref62483907]Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“, nebent pats reikalavimas leidžia nurodyti kitaip arba Dokumentacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atitikimas specifikacijai / parametrui.
7.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu su pasiūlymu nepateikta Dokumentacija bei iš tokio nurodymo, be papildomo paaiškinimo, negalima įsitikinti specifikacijos / parametro atitikimu reikalavimui.
7.4. [bookmark: _Ref146809914]Tiekėjas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
7.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
7.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
8. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:
8.1. Tiekėjas:
8.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
8.1.2. gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
8.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „[image: ]“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.
8.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.
8.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.
8.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.
9. [bookmark: _Hlk42000936]Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.
10. Prekės turi būti komplektuojamos:
10.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;
10.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.
11. Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.
12. Prekių pristatymo terminas 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. 
II. Konkretūs reikalavimai prekėms:
13. Reikalavimai prekėms nurodyti 1.1 ir 1.2 lentelėse.

1.1 ir 1.2 lentelės. 
Reikalavimai daugiafunkciniams studijiniams LED moduliams ir priedų komplektams

	1.1 [bookmark: _Hlk159222825]Daugiafunkcinis studijinis pikselinių efektų ir scenografijos LED modulis (nuo 950 mm iki 1050 mm.) – 20 vnt.

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai

	1.1. 
	Paskirtis, konstrukcija ir suderinamumas: Modulinis, linijinis, pikseliais valdomas LED vizualinių efektų įrenginys, skirtas TV studijų scenografijai, foniniams, linijiniams, pikseliniams ir stroboskopiniams vizualiniams efektams. Konstrukcija turi leisti kelis tos pačios sistemos modulius mechaniškai sujungti į vientisą liniją, užtikrinant vizualiai vientisą šviesos efektą. Nuo 950 mm iki 1050 mm ilgio tos pačios sistemos moduliai turi būti tarpusavyje suderinami mechaniniu, optiniu ir valdymo požiūriu ir galėti būti naudojami bendroje linijinėje sistemoje. Įrenginys turi būti pritaikytas tvirtinti naudojant standartinius Omega tipo tvirtinimo adapterius arba lygiavertį gamintojo sprendimą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.2. 
	Apsaugos klasė: Ne žemesnė kaip IP65.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	

1.3. 
	Faktinis įrenginio ilgis ne trumpesnis kaip 950 mm ir ne ilgesnis kaip 1050 mm.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	

1.4. 
	Šviesos šaltinių sistema turi būti sudaryta iš:
· spalvinės LED sistemos (RGB arba RGBW) – spalviniams ir pikseliniams efektams; 
· atskiros šaltos baltos spalvos (Cold White, CW) LED sistemos – stroboskopiniams ir blind efektams.

	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	
1.5. 
	Turi būti galimas nepriklausomas spalvinės LED sistemos ir šaltos baltos šviesos sistemos segmentų / pikselių valdymas DMX arba lygiaverčiais skaitmeniniais valdymo protokolais.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	

1.6. 
	Įrenginys turi turėti integruotą elektroniniu / skaitmeniniu valdymo signalu valdomą priekinės šviesos sklaidos / filtravimo sistemą, leidžiančią be mechaninių judančių filtrų keisti šviesos išėjimo pobūdį nuo skaidresnio / tiesioginio šviesos išėjimo iki išsklaidyto (Frost) efekto. Funkcija turi būti valdoma per DMX arba kitą gamintojo numatytą skaitmeninį valdymą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.7. 
	DMX signalo įėjimo ir išėjimo jungtys turi būti apsaugotos ne žemesne kaip IP65 apsauga. Turi būti numatytos DMX/RDM signalų perdavimui tinkamos jungtys; naudojamas 5-pin XLR arba gamintojo lygiavertis profesionalus sprendimas.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.8. 
	Palaikomi ne mažiau kaip DMX512, RDM, Art-Net ir sACN protokolai.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.9. 
	Šviesos intensyvumas turi būti sklandžiai reguliuojamas nuo 0 iki 100 %. Turi būti numatyta kintamo dažnio stroboskopinė funkcija, kurios dažnis ir intensyvumas gali būti valdomi skaitmeniniu valdymo protokolu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	


1.10. n
	Maitinimo jungtys: IP65 klasės sandarios maitinimo įėjimo ir išėjimo jungtys (PowerCON TRUE1 arba lygiaverčių savybių).
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.11. 
	Grindiniai pastatymo stovai / padai: Kiekvienam moduliui turi būti pateikti 2 vnt. grindinio pastatymo stovų / padų arba gamintojo numatyto lygiaverčio sprendimo, leidžiančio saugiai ir stabiliai pastatyti modulį ant grindų. Stovai turi būti mechaniškai suderinami su siūlomu įrenginiu ir pateikiami kartu su pasiūlyme nurodyta preke.
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.12. 
	Greito fiksavimo savifiksuojantys kabliai: Kiekvienam moduliui turi būti pateikti 2 vnt. profesionalūs greito fiksavimo tvirtinimo gnybtai / kabliai, tinkami modulio tvirtinimui prie 48–51 mm skersmens santvarų, kurių saugi darbinė apkrova (SWL) ne mažesnė kaip 100 kg. Gnybtai turi būti tinkami naudoti su siūlomu įrenginiu ir atitikti gamintojo nurodytą tvirtinimo sistemą. 
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.13. 
	Saugos troseliai: Kiekvienam moduliui turi būti pateiktas gamintojo numatytas arba konkrečiam įrenginiui tinkamas sertifikuotas saugos trosas, skirtas įrenginiui saugiai kabinti, su tinkamu užraktu / karabinu, ne trumpesnis kaip 600 mm.
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.14. 
	Kabinimo adapteriai (Omega brackets): Kiekvienam moduliui turi būti pateikti visi gamintojo numatyti Omega tipo arba lygiaverčiai greito tvirtinimo adapteriai / laikikliai, reikalingi saugiam modulio montavimui.
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.15. 
	Maitinimo kabeliai: Kiekvienam moduliui komplekte pateikiamas gamintojo numatytas ir su siūlomu įrenginiu suderinamas pagrindinis maitinimo kabelis.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.16. 
	CE ženklinimas: Prekės ir priedai turi turėti galiojantį CE ženklinimą.
	/įrašyti/ 

	/privaloma pateikti/

	1.17. 
	Būklė: Prekės turi būti naujos, nenaudotos, patikrintos ir pilnai paruoštos eksploatavimui TV studijoje.
	/įrašyti/
	

	1.18. 
	Garantija: Siūlomų prekių ir komplektuojamų priedų garantija – ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	/įrašyti/
	



	1.2 lentelė. Daugiafunkcinis studijinis pikselinių efektų ir scenografijos LED modulis (nuo 450 mm iki 550 mm) – 40 vnt.

	

1.1. 
	Paskirtis, konstrukcija ir suderinamumas: Modulinis, linijinis, pikseliais valdomas LED vizualinių efektų įrenginys, skirtas TV studijų scenografijai, foniniams, linijiniams, pikseliniams ir stroboskopiniams vizualiniams efektams. Konstrukcija turi leisti kelis tos pačios sistemos modulius mechaniškai sujungti į vientisą liniją, užtikrinant vizualiai vientisą šviesos efektą. Nuo 450 iki 550 mm ilgio tos pačios sistemos moduliai turi būti tarpusavyje suderinami mechaniniu, optiniu ir valdymo požiūriu ir galėti būti naudojami bendroje linijinėje sistemoje. Įrenginys turi būti pritaikytas tvirtinti naudojant standartinius Omega tipo tvirtinimo adapterius arba lygiavertį gamintojo sprendimą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	
1.2. 
	Apsaugos klasė: Ne žemesnė kaip IP65 (visiškai atsparus dulkėms ir drėgmei, pritaikytas darbui studijoje ir lauko sąlygomis).
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	

1.3. 
	Faktinis įrenginio ilgis ne trumpesnis kaip 450 mm ir ne ilgesnis kaip 550 mm.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.4. 
	Šviesos šaltinių sistema turi būti sudaryta iš:
· spalvinės LED sistemos (RGB arba RGBW) – spalviniams ir pikseliniams efektams; 
· atskiros šaltos baltos spalvos (Cold White, CW) LED sistemos – stroboskopiniams ir blind efektams.

	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	


1.5. 
	Turi būti galimas nepriklausomas spalvinės LED sistemos ir šaltos baltos šviesos sistemos segmentų / pikselių valdymas DMX arba lygiaverčiais skaitmeniniais valdymo protokolais.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	
1.6. 
	Įrenginys turi turėti integruotą elektroniniu / skaitmeniniu valdymo signalu valdomą priekinės šviesos sklaidos / filtravimo sistemą, leidžiančią be mechaninių judančių filtrų keisti šviesos išėjimo pobūdį nuo skaidresnio / tiesioginio šviesos išėjimo iki išsklaidyto (Frost) efekto. Funkcija turi būti valdoma per DMX arba kitą gamintojo numatytą skaitmeninį valdymą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	
1.7. 
	DMX signalo įėjimo ir išėjimo jungtys turi būti apsaugotos ne žemesne kaip IP65 apsauga. Turi būti numatytos DMX/RDM signalų perdavimui tinkamos jungtys; naudojamas 5-pin XLR arba gamintojo lygiavertis profesionalus sprendimas.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	


1.8. 
	Palaikomi ne mažiau kaip DMX512, RDM, Art-Net ir sACN protokolai.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	

1.9. 
	Šviesos intensyvumas turi būti sklandžiai reguliuojamas nuo 0 iki 100 %. Turi būti numatyta kintamo dažnio stroboskopinė funkcija, kurios dažnis ir intensyvumas gali būti valdomi skaitmeniniu valdymo protokolu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.10. 
	Maitinimo jungtys: IP65 apsaugos klasės sandarios maitinimo įėjimo ir išėjimo jungtys (PowerCON TRUE1 arba lygiavertės), užtikrinančios magistralinį maitinimo perdavimą iš vieno modulio į kitą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.11. 
	Grindiniai pastatymo stovai / padai: Kiekvienam moduliui turi būti pateikti 2 vnt. grindinio pastatymo stovų / padų arba gamintojo numatyto lygiaverčio sprendimo, leidžiančio saugiai ir stabiliai pastatyti modulį ant grindų. Stovai turi būti mechaniškai suderinami su siūlomu įrenginiu ir pateikiami kartu su pasiūlyme nurodyta preke.
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.12. 
	Greito fiksavimo savifiksuojantys kabliai: Kiekvienam moduliui turi būti pateikti 2 vnt. profesionalūs greito fiksavimo tvirtinimo gnybtai / kabliai, tinkami modulio tvirtinimui prie 48–51 mm skersmens santvarų, kurių saugi darbinė apkrova (SWL) ne mažesnė kaip 100 kg. Gnybtai turi būti tinkami naudoti su siūlomu įrenginiu ir atitikti gamintojo nurodytą tvirtinimo sistemą. 
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.13. 
	Saugos troseliai: Kiekvienam moduliui turi būti pateiktas gamintojo numatytas arba konkrečiam įrenginiui tinkamas sertifikuotas saugos trosas, skirtas įrenginiui saugiai kabinti, su tinkamu užraktu / karabinu, ne trumpesnis kaip 600 mm.
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.14. 
	Kabinimo adapteriai (Omega brackets): Kiekvienam moduliui turi būti pateikti visi gamintojo numatyti Omega tipo arba lygiaverčiai greito tvirtinimo adapteriai / laikikliai, reikalingi saugiam modulio montavimui.
	/įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/
	/privaloma pateikti/

	1.15. 
	Maitinimo kabeliai: Kiekvienam moduliui komplekte pateikiamas gamintojo numatytas ir su siūlomu įrenginiu suderinamas pagrindinis maitinimo kabelis.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	1.16. 
	CE ženklinimas: Prekės ir priedai turi turėti galiojantį CE ženklinimą.
	/įrašyti/ 

	/privaloma pateikti/

	1.17. 
	Būklė: Prekės turi būti naujos, nenaudotos, patikrintos ir pilnai paruoštos eksploatavimui TV studijoje.
	/įrašyti/
	

	1.18. 
	Garantija: Siūlomų prekių ir komplektuojamų priedų garantija – ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	/įrašyti/
	


PASTABA: privaloma pateikti dokumentus, kopijas ar nuorodas į aktualius dokumentus.

III. Žalieji reikalavimai:
12. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 2 lentelėje:
2 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai

	1.
	LED technologiją Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4.2. punktu, nes perkama įranga naudoja LED šviesos šaltinius, kurie sunaudoja mažiau elektros energijos nei alternatyvūs šviesos šaltiniai naudojami panašioje įrangoje
	1.1 ir 1.2 lentelėse nurodytoms prekėms
	

	2.
	Dokumentai rengiami elektroniniu formatu (sąskaitos faktūros, apmokėjimai ir kt.). Jeigu būtina naudoti spausdintą medžiagą, ji turi būti atspausdinta ant abiejų lapo pusių, naudojant perdirbtą popierių, spausdinant nespalvotai, kai nėra būtinas spausdinimas spalvotai.
	1.1 ir 1.2 lentelėse nurodytoms prekėms 
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