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SIŪLOMŲ AUSŲ KAMŠTELIŲ
TECHNINIAI PARAMETRAI
(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitinka šiuos reikalavimus:
	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės arba patvirtinimas atitikimo techninei specifikacijai „Taip/Ne“
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas (įrašyti dokumento pavadinimą  ir psl.)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ausų kamšteliai tai daugkartinio naudojimo klausos apsaugos priemonės su kintančio garso slopinimo funkcija, slopinantys triukšmą darbinėje aplinkoje ir apsaugantys kario ausis nuo akustinių traumų kurias gali sukelti mažo kalibro šaunamieji ginklai. Kamšteliai turi atitikti LST EN352-2 arba jam lygiavertį standartą
	Taip/Ne
	nurodyti

	3.
	Garantijos terminas – ne mažiau nei 12 (dvylikos) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	4.1
	Kario maskavimosi savybių užtikrinimui ausų kamšteliai turi būti tamsaus atspalvio - rudi, rusvi arba juodi
	Nurodyti konkrečią spalvą
	nurodyti

	4.5 punkto lentelė
	Garso slopinimai, esant uždaram režimui:
	Dažnis, Hz
	63
	125
	250
	500
	1K
	2K
	4K
	8K

	
	Vidutinė slopinimo vertė dB
	24.5
	23.3
	23.4
	21.8
	25.8
	29.3
	30.6
	34.4

	
	Standartinis nuokrypis dB
	9.1
	6.3
	6.6
	6.9
	4.2
	5.3
	6.7
	7.2

	
	Efektyvioji slopinimo vertė dB
	15.4
	17.0
	16.8
	14.9
	21.6
	24.0
	23.9
	27.2



	Taip/Ne 
( pateikti protokolą su reikšmėmis)
	nurodyti

	4.7
	Ausų kamšteliai maksimalios apsaugos (uždarame arba suveikusio akustinio filtro) režime turi atitikti šiuos garso slopinimo rodiklius arba būti ne prastesnių parametrų:
Aukštų dažnių slopinimo vertė H: ne mažiau kaip 22 dB;
Vidutinių dažnių slopinimo vertė M: ne mažiau kaip 18 dB;
Žemų dažnių slopinimo vertė L: ne mažiau kaip 16 dB;
Bendroji efektyvioji slopinimo vertė SNR: ne mažiau kaip 21 dB.
	
Taip/Ne 
[bookmark: _GoBack]( pateikti protokolą su reikšmėmis)
	nurodyti

	4.8
	Atsižvelgiant į skirtingą karių fiziologiją, galimą ilgą ausų kamštelių dėvėjimo terminą ir geresnę ausies apsaugą, ausų kamšteliai turi būti trijų dydžių: 
S (mažas),
M (vidutinis) 
L (didelis).
	

Taip/Ne

	nurodyti

	5
	Ausų kamšteliai turi būti komplektuojami su virvute, skirta pasikabinti juos ant kaklo. Virvutė turi būti ne trumpesnė kaip 55 cm ilgio..
	
Taip/Ne
	nurodyti

	 6

	Ausų kamšteliai su virvute pakuojami individualiai į plastikines, tvirtas, užapvalintais kampais, patikimai uždaromas pageidautina skaidraus plastiko dėžutes. Dėžutės turi atlaikyti daugkartinius atidarymo ir uždarymo ciklus. 
	Taip/Ne
	nurodyti
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