Pirkimų sąlygų, 
4 priedas
DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Pagrindinės šio keitimo priežastys yra dabartinės sistemos technologinis nusidėvėjimas, sumažėjęs jos veikimo naudingumo koeficientas (COP/EER) bei išaugusios elektros energijos sąnaudos. Be to, sena įranga naudoja nebeaktualius, aplinkai kenksmingus šaltnešius, jos komponentų remontas tampa ekonomiškai nenaudingas dėl detalių trūkumo, o padidėjęs triukšmo bei vibracijos lygis trikdo komfortą. Naujos sistemos diegimas leis ne tik drastiškai sumažinti sąskaitas už elektrą ir užtikrinti tylesnį bei patikimesnį įrenginio darbą, bet ir suteiks galimybę naudotis pažangesnėmis valdymo funkcijomis bei galiojančia gamintojo garantija.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifika-cijų vardinis žymuo
	Pastabos

	1
	Esamos įrangos demontavimas 
	Kompl. 
	1
	TS 01
	

	2
	Lauko bloko ant stogo montavimas  
	Vnt. 
	1
	TS 02
	

	3
	Palubinių blokų montavimas 
	Vnt. 
	6
	TS 02
	

	4
	Kondensato sistemos montavimas 
	Kompl. 
	6
	TS 03
	

	5
	Kabelių montavimas, pajungimas
	Kompl. 
	6
	TS 03
	

	6
	Skylių gręžimas, sandarinimas 
	Kompl. 
	1
	
	

	7
	Sistemos vakuumavimas ir slėgio bandymas   
	Kompl. 
	1
	
	

	8
	Freono užpildymas, patikra 
	Kompl.
	1
	
	

	9
	Paleidimas derinimas 
	Kompl.
	1
	
	

	10
	Apskardinimas(lauke montuojamų vamzdynų ir lauko trąsų) 
	Kompl.
	1
	TS 04
	

	11
	Papildomi santechniniai darbai
	Val. 
	24
	
	

	ŠIUKŠLĖS

	12
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	1
	TS 05
	

	13
	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	1
	TS 05
	

	14
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	1
	TS 05
	




	Eil. Nr.
	Sąnaudų žiniaraštis 
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninių specifika-cijų vardinis žymuo
	Pastabos

	1
	Išorinis blokas 
	Vnt. 
	1 
	
	*

	2
	Vidinis keturių krypčių (kasetinis) blokas 10kW
	Vnt. 
	2
	
	*

	3
	Vidinis keturių krypčių lubinis blokas (14 kW)
	Vnt.
	4
	
	*

	4
	Valdymo pultelis 
	Vnt. 
	6
	
	

	5
	VRF sistemos trišakių komplektai (su izoliacija) FQZHN 02D
	Kompl.
	2
	
	

	6
	VRF sistemos trišakių komplektai (su izoliacija) FQZHN 03D
	Kompl.
	4
	
	

	7
	Lituojamas filtras 
	Vnt.
	1
	
	

	8
	Tvirtinimo detalės 
	Kompl.
	6
	
	

	9
	Freonas R410A
	Kg.
	12
	
	

	10
	Jungiamiegi kabeliai 
	m.
	140
	
	

	11
	Išorinio bloko pastatomas rėmas 
	Vnt. 
	1
	
	

	12
	Gofruoti vamzdžiai (16mm)
	m.
	140
	
	

	13
	Gofruoti vamzdžiai (32mm)
	m.
	25
	
	

	14
	Montavimo medžiagos 
	Kompl. 
	1
	
	

	15
	Krano/stogo darbų organizavimas (kranas)
	Kompl. 
	1
	
	

	16
	Pastoliai 
	Kompl. 
	1
	
	

	17
	Lauke montuojamų vamzdynų izoliacijos apskardinimas
	m. 
	3
	
	



