 Pirkimo sąlygų
	               2 priedas

STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJAI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 
1. [bookmark: _Hlk522545255]Bendrosios nuostatos.
0. Perkančioji organizacija – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija (toliau – perkančioji organizacija).
1. Stacionarių kompiuterių Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 10-011-P-0001 ,,Tūkstantmečio mokyklos I", pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 ,,Įgyvendinti ,,Tūkstantmečio mokyklų" programą".
2. Pirkimo objekto aprašymas:
2.1. [bookmark: _Hlk182390541]Pirkimo objektas – stacionarūs kompiuteriai ir jų priedai (toliau – prekės). 
2.2. Prekių apimtis:

	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Minimalūs reikalavimai prekei
	Kiekis, vnt.

	3.2.1
	Aukšto našumo stacionarus kompiuteris
	1. Kompiuterio procesorius:
- ne žemesnio našumo kaip 24 branduolių;
- našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  ne mažiau nei 45 000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną);
- išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2023 m. spalio mėn. 
2. Operatyvinė atmintis:
- ne mažiau 32 Gb;
- DDR5 tipo;
3. Vaizdo plokštė:
- našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  ne mažiau nei 25 000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną). 
- sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
- ne mažesnės nei  12GB atminties.
4. Kietasis diskas: 
- talpa ne mažiau 1000Gb, 
- sąsaja ne mažesnė kaip PCIe 4.0 x4 (NVMe), 
- ne mažesnis nei 6000 MB/s įrašymo greitis, 
- su aušinimo radiatoriumi.
5. Maitinimo blokas: 
· ne mažiau nei 640W galingumo; 
· prie 230V AC turi būti ne mažesnis kaip 85 proc. efektyvumas esant 50 % vardinės išėjimo galios (aplinkos apsaugos kriterijus).
6. Sudėtyje garso plokštė;
7.  Operacinė sistema:
- ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 arba lygiavertė; 
8. Korpusas:
·  tinkamas ATX tipo pagrindinei plokštei, 
· turintis mažiausia dvi priekines ne senesnes nei USB 3.0 jungtis, 
· audio įėjimo ir išėjimo jungtis,
· priekinį ir galinį korpuso ventiliatorių (ne mažiau 120mm skersmens), 
· dulkių filtrą, 
9. Motininė plokštė:
- ATX formos faktoriaus, 
- palaikanti DDR5 atmintį, 
- palaikanti PCI Express ne ankstesnę nei 4.0 versiją,
- bent 2 vnt. PCIe 4.0 x4 M.2 jungčių, 
- bent 2 vnt. USB 3.2 Gen2, 
10. Tinklo plokštė:
- ne mažesnio pralaidumo nei 2.5Gb Ethernet, 
- palaikanti bent Wi-Fi 6E standartą.
11.  Kompiuterio duomenų perdavimas:
- kompiuteriai turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą (aplinkos apsaugos kriterijus).
	1

	3.2.2
	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris
	1. Kompiuterio procesorius:
- ne žemesnio našumo kaip 14 branduolių; 
- našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  ne mažiau nei 31000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną). 
- išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2023 m. spalio mėn.
2. Operatyvinė atmintis:
- ne mažiau 16 Gb; 
- DDR5 tipo.
3. Integruota vaizdo plokštė;
4. Kietasis diskas:
- talpa ne mažiau 500Gb, 
- sąsaja ne mažesnė kaip PCIe 4.0 x4 (NVMe); 
[bookmark: _Hlk164420220]- ne mažesnis nei 3500 MB/s įrašymo greitis;
- su aušinimo radiatoriumi.
5. Maitinimo blokas:
- ne mažiau nei 500W galingumo; 
-  prie 230V AC turi būti ne mažesnis kaip 85 proc. efektyvumas esant 50 % vardinės išėjimo galios (aplinkos apsaugos kriterijus).
6. Operacinė sistema:
· ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 arba lygiavertė; 
7. Korpusas:
- tinkamas ATX tipo pagrindinei plokštei, 
- turintis mažiausia dvi priekines ne senesnes nei USB 3.0 jungtis, 
- audio įėjimo ir išėjimo jungtis, 
- priekinį ir galinį korpuso ventiliatorių (ne mažiau 120mm skersmens), 
- dulkių filtrus,
8. Motininė plokštė:
- ATX formos faktoriaus, 
- palaikanti DDR5 atmintį, 
- palaikanti PCI Express ne ankstesnę nei 4.0 versiją, - bent 2 vnt. PCIe 4.0 x4 M.2 jungčių, 
- bent 2 vnt. USB 3.2 Gen2.
9. Tinklo plokštė:
-  ne mažesnio pralaidumo nei 2.5Gb Ethernet, 
- palaikanti Wi-Fi 6E standartą.
10.  Kompiuterio duomenų perdavimas:
- kompiuteriai turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą (aplinkos apsaugos kriterijus).
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	3.2.3
	Vidutinio našumo stacionarus kompiuteris
	1. Kompiuterio procesorius:
- ne žemesnio našumo kaip 4 branduolių;
-  našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  ne mažiau nei 14000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną).
- išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2023 m. spalio mėn.
2. Operatyvinė atmintis:
- ne mažiau 16 Gb;
- DDR5 tipo.
3. Integruota vaizdo plokštė;
4. Kietasis diskas:
- talpa ne mažiau 500Gb,
- sąsaja ne mažesnė kaip PCIe 4.0 x4 (NVMe) 
- ne mažesnis nei 3500 MB/s įrašymo greitis, 
- su aušinimo radiatoriumi.
5. Maitinimo blokas:
- ne mažiau nei 500W galingumo; 
- prie 230V AC turi būti ne mažesnis kaip 85 proc. efektyvumas esant 50 % vardinės išėjimo galios (aplinkos apsaugos kriterijus).
8. Sudėtyje garso plokštė;
9. Operacinė sistema:
- ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 arba lygiavertė; 
10. Korpusas:
- tinkamas ATX tipo pagrindinei plokštei, 
- turintis mažiausia dvi priekines ne senesnes nei USB 3.0 jungtis, 
- audio įėjimo ir išėjimo jungtis, 
- priekinį ir galinį korpuso ventiliatorių (ne mažiau 120mm skersmens), 
- dulkių filtrą, 
11. Motininė plokštė:
- ATX formos faktoriaus, 
- palaikanti DDR5 atmintį, 
- palaikanti PCI Express ne ankstesnę nei 4.0 versiją,
- bent 2 vnt. PCIe 4.0 x4 M.2 jungčių, 
- bent 2 vnt. USB 3.2 Gen2.
12.  Tinklo plokštė:
- ne mažesnio pralaidumo nei 2.5Gb Ethernet, 
- palaikanti Wi-Fi 6E standartą.
13.  Kompiuterio duomenų perdavimas:
- kompiuteriai turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą (aplinkos apsaugos kriterijus).
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	3.2.4
	Monitorius, ne mažiau kaip 31 colių skersmens
	 -ne mažiau kaip 31 colių skersmens, 
- ne mažesnės kaip 3840x2160 raiškos su IPS ekrano technologija,
- 400 cd/m² šviesiu, 
-ne mažesniu kaip 2000:1 tikruoju kontrastu, 
-spalvų gama padengianti ne mažiau 100% sRGB, 100% Rec.709 ir bent  98% DCI-P3.
- turi būti paženklintas CE ženklu;
- turi atitikti ne žemesnę kaip F energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (aplinkos apsaugos kriterijus);
- produkte neturi būti gyvsidabrio (aplinkos apsaugos kriterijus);
- plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) (aplinkos apsaugos kriterijus).
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	3.2.5
	Monitorius, ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės
	- ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės, 
·  16:10 ekrano proporcijų, 
· raiška ne mažiau 1920x1200, su IPS matricos technologija, 
· ekrano ryškumas ne mažiau 300 cd/m², 
·  tikrasis kontrastas 1000:1, 
·  peržiūros kampas ne mažiau 178°, 
·  reikalingos jungtys HDMI, DisplayPort, 
·  aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas;
- turi būti paženklintas CE ženklu;
 - turi atitikti ne žemesnę kaip D energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (aplinkos apsaugos kriterijus);
- produkte neturi būti gyvsidabrio (aplinkos apsaugos kriterijus);
· plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) (aplinkos apsaugos kriterijus).
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	3.2.6
	Ausinės
	· Garsiakalbiai: 40 mm ±5 mm skersmens 
· Dažnio atsakas ne daugiau nei 20 Hz
· Dažnio atsakas ne mažiau nei 20000 Hz
· Daugiakryptis mikrofonas.
· Ausinių tipas: su reguliuojamu lankeliu 
· turi būti paženklintos CE ženklu.
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	3.2.7
	Kamera
	· FHD 1920 x 1080 raiškos.
· Maksimalus kadrų dažnis: 30 fps 
· Spalva: Juoda 
· Įmontuotas mikrofonas
· Montavimo tipas:  Clip/Stand 
· turi būti paženklinta CE ženklu.
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	3.2.8
	Klaviatūra 
	· jungtis USB.
· spalva – juoda.
· pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, 
· su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais,
· turi būti paženklinta CE ženklu.
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	3.2.9
	Pelė
	-   jungties tipas - USB.
-   spalva – juoda, 
-   tikslumas-  ne mažiau 800 dpi.
-   kilimėlis pelei;
-   turi būti paženklinta CE ženklu.
	37



3. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra). 
5. Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai prekėms.
6. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
7. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra). 
8. Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos prekių sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.
9. Į prekių kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekių tiekimu ir pristatymu.
10. [bookmark: _Hlk507403396]Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti Techninėje specifikacijoje reikalaujamų prekių CE sertifikatą, EB atitikties deklaraciją, gamintojo/tiekėjo išrašą arba kitus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės paženklintos CE ženklu.
11. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedo IV skyriaus reikalavimais kompiuteriams keliami minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai - nurodyti prie reikalavimų prekėms.
12.	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 2 priedo VI skyriaus reikalavimais monitoriams keliami minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai - nurodyti prie reikalavimų prekėms.
[bookmark: _Hlk175917497]13. Tiekėjas dokumentus, įrodančius prekių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, turės pateikti kartu su prekėmis. Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
14. Kartu su prekėmis nepateikus prekių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančių dokumentų, bus laikoma, kad prekės yra netinkamos kokybės.
 15. Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamai įrangai ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai yra tik informacinio pobūdžio ir turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
16. Jeigu įsigyjama prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
17. Techninė specifikacija yra neatsiejama pirkimo sutarties dalis.
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