 Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ STACIONARIŲ KOMPIUTERIŲ PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJAI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 
1. Tiėkėjo pavadinimas - ...........................
1. Perkančioji organizacija – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija (toliau – perkančioji organizacija).
1. [bookmark: _Hlk175917670]Pasiūlymas skirtas Stacionarių kompiuterių Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos viešajam pirkimui (toliau – pirkimas). 
3.1.  Pirkimo objektas – stacionarūs kompiuteriai ir jų priedai (toliau – prekės). 
3.2.  Siūlomos prekės:
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai prekei
	Tiekėjo siūlomų prekių modelis ir charakteristika (nurodyti Taip/Ne arba tikslius siūlomos prekės parametrus)

	3.2.1
	Aukšto našumo stacionarus kompiuteris
	1. Kompiuterio procesorius:
- ne žemesnio našumo kaip 24 branduolių;
- našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  ne mažiau nei 45 000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną);
- išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2023 m. spalio mėn. 
2. Operatyvinė atmintis:
- ne mažiau 32 Gb;
- DDR5 tipo;
3. Vaizdo plokštė:
- našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  ne mažiau nei 25 000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną). 
- sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
- ne mažesnės nei  12GB atminties.
4. Kietasis diskas: 
- talpa ne mažiau 1000Gb, 
- sąsaja ne mažesnė kaip PCIe 4.0 x4 (NVMe), 
- ne mažesnis nei 6000 MB/s įrašymo greitis, 
- su aušinimo radiatoriumi.
5. Maitinimo blokas: 
· ne mažiau nei 640W galingumo; 
· prie 230V AC turi būti ne mažesnis kaip 85 proc. efektyvumas esant 50 % vardinės išėjimo galios (aplinkos apsaugos kriterijus).
6. Sudėtyje garso plokštė;
7.  Operacinė sistema:
- ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 arba lygiavertė; 
8. Korpusas:
·  tinkamas ATX tipo pagrindinei plokštei, 
· turintis mažiausia dvi priekines ne senesnes nei USB 3.0 jungtis, 
· audio įėjimo ir išėjimo jungtis,
· priekinį ir galinį korpuso ventiliatorių (ne mažiau 120mm skersmens), 
· dulkių filtrą, 
9. Motininė plokštė:
- ATX formos faktoriaus, 
- palaikanti DDR5 atmintį, 
- palaikanti PCI Express ne ankstesnę nei 4.0 versiją,
- bent 2 vnt. PCIe 4.0 x4 M.2 jungčių, 
- bent 2 vnt. USB 3.2 Gen2, 
10. Tinklo plokštė:
- ne mažesnio pralaidumo nei 2.5Gb Ethernet, 
- palaikanti bent Wi-Fi 6E standartą.
11.  Kompiuterio duomenų perdavimas:
- kompiuteriai turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą (aplinkos apsaugos kriterijus).
	

	3.2.2
	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris
	1. Kompiuterio procesorius:
- ne žemesnio našumo kaip 14 branduolių; 
- našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  ne mažiau nei 31000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną). 
- išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2023 m. spalio mėn.
2. Operatyvinė atmintis:
- ne mažiau 16 Gb; 
- DDR5 tipo.
3. Integruota vaizdo plokštė;
4. Kietasis diskas:
- talpa ne mažiau 500Gb, 
- sąsaja ne mažesnė kaip PCIe 4.0 x4 (NVMe); 
[bookmark: _Hlk164420220]- ne mažesnis nei 3500 MB/s įrašymo greitis;
- su aušinimo radiatoriumi.
5. Maitinimo blokas:
- ne mažiau nei 500W galingumo; 
-  prie 230V AC turi būti ne mažesnis kaip 85 proc. efektyvumas esant 50 % vardinės išėjimo galios (aplinkos apsaugos kriterijus).
6. Operacinė sistema:
· ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 arba lygiavertė; 
7. Korpusas:
- tinkamas ATX tipo pagrindinei plokštei, 
- turintis mažiausia dvi priekines ne senesnes nei USB 3.0 jungtis, 
- audio įėjimo ir išėjimo jungtis, 
- priekinį ir galinį korpuso ventiliatorių (ne mažiau 120mm skersmens), 
- dulkių filtrus,
8. Motininė plokštė:
- ATX formos faktoriaus, 
- palaikanti DDR5 atmintį, 
- palaikanti PCI Express ne ankstesnę nei 4.0 versiją, - bent 2 vnt. PCIe 4.0 x4 M.2 jungčių, 
- bent 2 vnt. USB 3.2 Gen2.
9. Tinklo plokštė:
-  ne mažesnio pralaidumo nei 2.5Gb Ethernet, 
- palaikanti Wi-Fi 6E standartą.
10.  Kompiuterio duomenų perdavimas:
- kompiuteriai turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą (aplinkos apsaugos kriterijus).
	

	3.2.3
	Vidutinio našumo stacionarus kompiuteris
	1. Kompiuterio procesorius:
- ne žemesnio našumo kaip 4 branduolių;
-  našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  ne mažiau nei 14000 (rodiklio atitikmuo bus tikrinamas pasiūymų pateikimo dieną).
- išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2023 m. spalio mėn.
2. Operatyvinė atmintis:
- ne mažiau 16 Gb;
- DDR5 tipo.
3. Integruota vaizdo plokštė;
4. Kietasis diskas:
- talpa ne mažiau 500Gb,
- sąsaja ne mažesnė kaip PCIe 4.0 x4 (NVMe) 
- ne mažesnis nei 3500 MB/s įrašymo greitis, 
- su aušinimo radiatoriumi.
5. Maitinimo blokas:
- ne mažiau nei 500W galingumo; 
- prie 230V AC turi būti ne mažesnis kaip 85 proc. efektyvumas esant 50 % vardinės išėjimo galios (aplinkos apsaugos kriterijus).
8. Sudėtyje garso plokštė;
9. Operacinė sistema:
- ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 arba lygiavertė; 
10. Korpusas:
- tinkamas ATX tipo pagrindinei plokštei, 
- turintis mažiausia dvi priekines ne senesnes nei USB 3.0 jungtis, 
- audio įėjimo ir išėjimo jungtis, 
- priekinį ir galinį korpuso ventiliatorių (ne mažiau 120mm skersmens), 
- dulkių filtrą, 
11. Motininė plokštė:
- ATX formos faktoriaus, 
- palaikanti DDR5 atmintį, 
- palaikanti PCI Express ne ankstesnę nei 4.0 versiją,
- bent 2 vnt. PCIe 4.0 x4 M.2 jungčių, 
- bent 2 vnt. USB 3.2 Gen2.
12.  Tinklo plokštė:
- ne mažesnio pralaidumo nei 2.5Gb Ethernet, 
- palaikanti Wi-Fi 6E standartą.
13.  Kompiuterio duomenų perdavimas:
- kompiuteriai turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą (aplinkos apsaugos kriterijus).
	

	3.2.4
	Monitorius, ne mažiau kaip 31 colių skersmens
	 -ne mažiau kaip 31 colių skersmens, 
- ne mažesnės kaip 3840x2160 raiškos su IPS ekrano technologija,
- 400 cd/m² šviesiu, 
-ne mažesniu kaip 2000:1 tikruoju kontrastu, 
-spalvų gama padengianti ne mažiau 100% sRGB, 100% Rec.709 ir bent  98% DCI-P3.
- turi būti paženklintas CE ženklu;
- turi atitikti ne žemesnę kaip F energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (aplinkos apsaugos kriterijus);
- produkte neturi būti gyvsidabrio (aplinkos apsaugos kriterijus);
- plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) (aplinkos apsaugos kriterijus).
	

	3.2.5
	Monitorius, ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės
	- ne mažiau kaip 24 colių įstrižainės, 
·  16:10 ekrano proporcijų, 
· raiška ne mažiau 1920x1200, su IPS matricos technologija, 
· ekrano ryškumas ne mažiau 300 cd/m², 
·  tikrasis kontrastas 1000:1, 
·  peržiūros kampas ne mažiau 178°, 
·  reikalingos jungtys HDMI, DisplayPort, 
·  aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas;
- turi būti paženklintas CE ženklu;
 - turi atitikti ne žemesnę kaip D energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų (aplinkos apsaugos kriterijus);
- produkte neturi būti gyvsidabrio (aplinkos apsaugos kriterijus);
· plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) (aplinkos apsaugos kriterijus).
	

	3.2.6
	Ausinės
	· Garsiakalbiai: 40 mm ±5 mm skersmens 
· Dažnio atsakas ne daugiau nei 20 Hz
· Dažnio atsakas ne mažiau nei 20000 Hz
· Daugiakryptis mikrofonas.
· Ausinių tipas: su reguliuojamu lankeliu 
· turi būti paženklintos CE ženklu.
	

	3.2.7
	Kamera
	· FHD 1920 x 1080 raiškos.
· Maksimalus kadrų dažnis: 30 fps 
· Spalva: Juoda 
· Įmontuotas mikrofonas
· Montavimo tipas:  Clip/Stand 
· turi būti paženklinta CE ženklu.
	

	3.2.8
	Klaviatūra 
	· jungtis USB.
· spalva – juoda.
· pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, 
· su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais,
· turi būti paženklinta CE ženklu.
	

	3.2.9
	Pelė
	-   jungties tipas - USB.
-   spalva – juoda, 
-   tikslumas-  ne mažiau 800 dpi.
-   kilimėlis pelei;
-   turi būti paženklinta CE ženklu.
	

	3.2.10.
	Garantija
	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.
	




_______________________________________________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                      (Parašas)                             (Vardas, pavardė)
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