Pirkimo sąlygų 
 6 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRAI PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI

BATAI LAUKO UNIFORMOS 

____________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas/ Tiekėjų grupės nariai, įmonės kodai

	


	Tiekėjo adresas 
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Atsakingo asmens vardas, pavardė, 
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	
	

	1) Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių, 
(2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai		
	



Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus –fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacinius reikalavimus:

	Pavadinimas (-ai) 
	Kodas, adresas 
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties 
(Eur arba ℅)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Subtiekėjams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai: 
	Pavadinimas
	Kodas, adresas 
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties 
(Eur arba ℅)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime apie pirkimą,
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
1.3. pirkimo ir pardavimo sutarties projekto sąlygomis.
2. CVP IS priemonėmis pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, o siūlomo pirkimui prekės atitinka techninėje specifikacijoje sportiniams bateliams nurodytus reikalavimus. 

Mes siūlome šias prekes:
	Prekių pavadinimas
	Gamintojo pavadinimas ir  šalis
	Modelis
	Mato
vnt.

	Kiekis
(vienetais)
maksimalus*
	Mato vnt. kaina,
EUR 
(be PVM)
	Mato vnt.   kaina,
EUR 
(su 21 % PVM)
	Bendra pasiūlymo kaina, EUR 
(be PVM)

	1
	2
	        3
	4
	5
	6
	7
	8
(5x6=)

	BATAI LAUKO UNIFORMOS

	
	
	 pora
	116 930
	
	
	

	
PVM suma:
	

	                                            Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (kriterijus K)
	



* Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (suma skaičiais ir žodžiais) ................. EUR ...... ct.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais) ................. EUR ...... ct.

Pastabos:
1.1. Į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.
1.2. Kainos turi būti įrašomos apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio.
1.3. Tais atvejais, kai pirkime dalyvauja užsienio tiekėjas arba pagal galiojančius teisės aktus Lietuvos Respublikoje registruotam tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 
eilutės „PVM“ suma“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ............................................ .








3. Mūsų siūlomų prekių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymas:
	Kriterijaus Nr.
	Techninių parametrų rodikliai 
(Kriterijus T)
	Siūlomos prekės kriterijų reikšmės 
(įrašo tiekėjas)

	T1
	Reikalavimai viršaus odai.
Vandens prasiskverbimo laikas, min
	

	T2
	Reikalavimai viršaus odai.
* Plėšimo apkrova, N
	

	T3
	Vidinė kulno medžiaga
Atsparumas dilinimui (šlapio), sūkiai
	

	T4
	Pamušalas
Atsparumas dilinimui (šlapio), sūkiai
	

	T5
	Bato energijos absorbcija kulno srityje
* Energijos absorbcija kulno srityje, J

	


* Pastaba: Jeigu laboratorinių bandymų protokole nurodytas rodiklis yra pateiktas su skaičiais po kablelio, vertinimui naudojama suapvalinta reikšmė iki sveikojo skaičiaus pagal standartines matematines apvalinimo taisykles (jei pirmasis skaitmuo po kablelio yra 5 arba didesnis, apvalinama į didesnę pusę, jei mažesnis už 5 – į mažesnę pusę).
4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų pagrindinės savybės tokios:

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės** arba patvirtinimas atitikties techninei specifikacijai „Taip/ne“
	Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą

	1
	LU bato aulo aukštis matuojant nuo vidpadžio dalies ties kulnu iki aukščiausios aulo dalies (be liežuvio) privalo būti 17,5 cm ± 1,0 cm (dydžiui 270, nustatant pagal EN ISO 20344 , 5.2.1 p. arba jam lygiavertį standartą )
	NURODYTI
......cm
	

	2
	LU batų (270 dydžio) poros svoris turi būti ≤ 1,6 kg
	NURODYTI
.......kg
	

	3
	Batų kokybės garantijos terminas  aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių
	    NURODYTI
..... mėn
	
-

	4
	Batų kokybės garantijos terminas  nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos turi būti 24 mėnesiai.
	NURODYTI
[bookmark: _GoBack]..... mėn
	
-

	
	Bendri reikalavimai avalynei
	
	

	5
	Atsparumas sąlyčiui su karštu paviršiumi, simbolis HRO  
	Taip/ne
	

	6
	Atsparumas vandeniui, simbolis WR
	Taip/ne
	

	7
	Atsparumas slydimui, simbolis SRC
	Taip/ne
	

	8
	Atsparumas degalams ir alyvai, simbolis FO, ≤ 5,0 % 

	NURODYTI
	

	9
	Šilumos izoliacija (temperatūros pokytis), simbolis HI,  ≤ 14,0 ˚C
	NURODYTI
	

	10
	Šalčio izoliacija (temperatūros pokytis), simbolis CI,  ≤ 10,0 ˚C
	NURODYTI
	

	11
	Energijos absorbcija kulno srityje  ≥ 20 J
	NURODYTI
	

	12
	Čiurnos apsauga, simbolis AN

	Taip/ne
	

	
	Reikalavimai viršaus odai (spalva artima Pantone 18-1027 TPX)
	
	

	13
	Spalva artima Pantone 18-1027 TPX
	Taip/ne
	

	14
	Storis 2,0 – 2,2 mm
	NURODYTI
	

	15
	Plėšimo apkrova (dvigubas kraštas) ≥ 175 N
	NURODYTI
	

	16
	Vandens prasiskverbimo laikas  ≥ 180 min
	NURODYTI
	

	17
	Vandens garų pralaidumas   ≥ 7,0 mg/cm2h 
	NURODYTI
	

	
	Reikalavimai liežuvio, viršutinės aulo detalės ir kulno odai (spalva artima Pantone 19-1218 TPX)
	
	

	18
	Spalva artima Pantone 19-1218 TPX
	Taip/ne
	

	19
	Storis 1,1 – 1,3 mm
	NURODYTI
	

	20
	Atsparumas lankstymui, be pluošto sutrūkinėjimo
 
Sausai (≥ 100 000) sūkiai
Šlapiai (≥ 50 000)  sūkiai
	
NURODYTI
NURODYTI
	

	21
	Vandens garų pralaidumas  ≥ 9,0 mg/cm2h
	NURODYTI
	

	22
	Vandens prasiskverbimo laikas  ≥ 360 min
	NURODYTI
	

	23
	Plėšimo apkrova (dvigubas kraštas)  ≥ 100 N
	NURODYTI
	

	
	Pamušalas
	
	

	24
	Storis 1,3 ± 0,1 mm
	NURODYTI
	

	25
	Bazinis svoris  ≤ 360 g/m²
	NURODYTI
	

	26
	Plyšimo jėga  ≥ 80 N
	NURODYTI
	

	27
	Vandens garų pralaidumas ≥ 30 mg/cm²h
	NURODYTI
	

	28
	Atsparumas dilinimui 
Sausai  (≥ 200 000) sūkiai
Šlapiai (≥ 100 000) sūkiai
	NURODYTI
NURODYTI
	

	
	Liežuvio pamušalas, aulo viršutinės dalies pamušalas
	
	

	29
	Megztas poliesterio audinys  ≤ 210 g/m²
	NURODYTI
	

	30
	Plyšimo jėga  ≥ 17 N
	NURODYTI
	

	31
	Vandens garų pralaidumas  ≥ 50 mg/cm²h
	NURODYTI
	

	32
	Atsparumas dilinimui
Sausai  (≥ 100 000) sūkiai

Šlapiai (≥ 50 000) sūkiai

	NURODYTI
NURODYTI
	

	
	Vidinė kulno medžiaga
	
	

	33
	Storis  1,1-1,3 mm
	NURODYTI
	

	34
	Plyšimo jėga  ≥ 30 N
	NURODYTI
	

	35
	Vandens garų pralaidūmas  ≥ 10 mg/cm²h
	NURODYTI
	

	36
	Atsparumas dilimui
Sausai (≥ 100 000) sūkiai
Šlapiai (≥ 50 000) sūkiai

	NURODYTI
NURODYTI
	

	
	Išimama įklotė
	
	

	37
	Vandens sugertis  ≥ 220 mg/cm²
	NURODYTI
	

	38
	Vandens desorbcija  ≥ 99 %
	NURODYTI
	

	39
	Atsparumas dilinimui
Sausai  (≥ 200 000) sūkiai
Šlapiai (≥ 100 000) sūkiai

	NURODYTI
NURODYTI
	

	
	Įdėklas karštam klimatui  (perforuotas)
	
	

	40
	Vandens sugėrimas  ≥ 200 mg/cm²
	NURODYTI
	

	41
	Vandens desorbcija  ≥ 99 %
	NURODYTI
	

	42
	Atsparumas dilinimui
Sausai (≥ 350 000) sūkiai
Šlapiai  (≥ 80 000) sūkiai

	NURODYTI
NURODYTI
	

	
	Noselės dalis
(termoplastikas/poliesteris arba lygiavertė medžiaga)
	
	

	43
	Storis 1,1 – 1,3 mm
	NURODYTI
	

	44
	Svoris 1000 – 1100 g/m²
	NURODYTI
	

	
	Padas (spalva artima Pantone 19-1101 TPX)
	
	

	45
	Spalva artima Pantone 19-1101 TPX
	Taip/ne
	

	46
	Protektoriaus gylis  ≥ 5,0 mm
	NURODYTI
	

	47
	Plyšimo jėga  ≥ 20 kN/m
	NURODYTI
	

	48
	Atsparumas dilimui  ≤ 120 mm³
	NURODYTI
	



**Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose ar kituose pateiktuose dokumentų kopijose. 
 
5. Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Konfidenciali informacija
(Taip/Ne)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Jei tiekėjas nurodė, kad tam tikra informacija yra vertintina kaip konfidenciali, kartu su pasiūlymu pateikti argumentus, kuriais grindžiamas informacijos konfidencialumas.
Jeigu tiekėjas nenurodė, kuri informacija yra konfidenciali, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	




