1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“
1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Prekė).
2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).
3. Bendrieji reikalavimai:
3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;
3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;
3.3. dujų pristatymo vieta –  Perkančiojo subjekto dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė
	
	       Pristatymo vietos
	Reikalingas preliminarus dujų kiekis MWh
	Vartojimo pajėgumai,

MWh/ parą/metams

	1
	Jonava, Klaipėdos g. 8
	4000
	170

	2
	Jonava, Ukmergės g. 11
	12000
	250

	3
	Jonava, Miškininkų g. 3
	100
	0,6

	4
	Jonava, Miškininkų g. 9
	290
	2,2

	5
	Jonava, Miškininkų g. 10
	170
	1,2

	6
	Jonava, Miškininkų g. 11
	230
	1,6

	7
	Jonava, Šilų g. 9
	405
	3,6

	8
	Rukla, Ruklio g. 6
	7000
	85

	9
	Šilai, Lokio g. 5
	65
	0,8

	10
	Šilai, Beržų g. 2a 
	30
	0,3


Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai MWh/parą/metams –200MWh.
3.4. Perkančiajam subjektui paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;
3.5. nedelsiant pranešti Perkančiajam subjektui apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Perkančiojo subjekto pristatymo vietą;
3.6. Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminaraus dujų kiekio. Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 4 000 MWh gamtinių dujų kiekį viso sutarties vykdymo metu.
4. Perkančiojo subjekto preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:
2 lentelė

	2027 metams reikalingas preliminarus dujų kiekis, MWh

	I ketvirtis
	II ketvirtis
	III ketvirtis
	IV ketvirtis

	Sausis
	6300
	balandis
	650
	liepa
	230
	spalis
	700

	Vasaris
	5800
	gegužė
	280
	rugpjūtis
	200
	lapkritis
	2350

	Kovas
	2440
	birželis
	240
	rugsėjis
	230
	gruodis
	4870

	Iš viso:
	14540
	Iš viso:
	1170
	Iš viso:
	660
	Iš viso:
	7920

	Iš viso:
	24290


5. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo preliminaraus dujų kiekio.
6. Gamtinių dujų techniniai rodikliai:
7.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:
7.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;
7.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;
7.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;
7.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.
