Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nulinio apsisukimo žolės pjovimo traktoriai želdynų priežiūrai

1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Nulinio apsisukimo traktorius (toliau – prekė),  reikalingas Laižuvos seniūnijos, Mažeikių apylinkės seniūnijos ir Šerkšnėnų seniūnijos žaliųjų erdvių priežiūrai, skirtas intensyviam žolės pjovimui.
1.2. Perkama prekė – Nulinio apsisukimo žolės pjovimo traktorius, 3 vnt.
1.3. Pristatymo vieta – Mažeikių r. sav., Laižuvos seniūnija, Dariaus ir Girėno g. 19, Laižuva.
1.4. Tiekėjas savo lėšomis prekę pristato į 1.3 punkte nurodytą vietą.
1.5. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.
1.6. Prekės eksploatacinė (naudojimosi) instrukcija turi būti pateikta lietuvių kalba.
1.7. Prekė turi būti pilnai sukomplektuota, nenaudota ir nauja.
1.8. Prekė turi atitikti nacionalinius ir (arba) Europos Sąjungos taikomus saugos ir atitikties reikalavimus, turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją.
1.9. Garantinį aptarnavimą Tiekėjas atlieka vietoje arba, jei būtina, savo lėšomis išsiveža prekę ir ją grąžina Perkančiajai organizacijai.
1.10. Tiekėjas garantinį gedimą pašalina ne per ilgesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą, o jei gedimas nešalinamas – pakeičia prekę nauja, ne prastesnių savybių preke.
1.11. Prekės pirkimas vykdomas pagal žaliuosius kriterijus: prekė turi būti tvirta, ilgaamžė ir funkcionali, o jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos.

2. Specialieji reikalavimai prekei
	Eil. Nr.
	Techninė charakteristika
	Mato vnt.
	Minimalus / maksimalus reikalavimas

	1.
	Technikos tipas
	–
	Nulinio apsisukimo benzininė savaeigė vejapjovė / vejos traktorius

	2.
	Variklio tipas
	–
	Keturtaktis benzininis vidaus degimo variklis

	3.
	Variklio cilindrų skaičius
	vnt.
	Ne mažiau kaip 2 cilindrai

	4.
	Variklio darbinis tūris
	cm³
	Ne mažiau kaip 726 cm³

	5.
	Variklio galia
	kW
	Ne mažiau kaip 14,9 kW

	6.
	Pjovimo plotis
	cm
	Ne mažiau kaip 122 cm

	7.
	Pjovimo aukščio reguliavimas
	mm
	Reguliuojamas; diapazonas turi apimti ne mažiau kaip 38–114 mm

	8.
	Pjovimo peilių skaičius
	vnt.
	Ne mažiau kaip 3

	9.
	Pavaros sistema
	–
	Hidrostatinė nulinio apsisukimo pavara, leidžianti nepriklausomai valdyti kairės ir dešinės pusės ratus

	10.
	Peilių įjungimas
	–
	Elektrinė / elektromagnetinė peilių sankaba arba lygiavertė sistema

	11.
	Degalų bako talpa
	l
	Ne mažesnė kaip 19 l 

	12.
	Svoris
	kg
	Ne daugiau kaip 580 kg

	13.
	Mulčiavimo galimybė
	–
	Turi būti numatyta mulčiavimo funkcija arba galimybė ją įgyvendinti gamintojo numatyta / lygiaverte įranga

	14.
	Užvedimas
	–
	Elektrinis

	15.
	Garantinis terminas
	mėn.
	Ne mažiau kaip 12 mėn.



