Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1. 
	JLTV priekinio stiklo maskuotė
	Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti priekinį stiklą. Komplektą sudaro 2 vnt.
Išmatavimai su vizualizacija pateikti 1 paveikslėlyje.

	2.
	JLTV 
šoninių stiklų maskuotė
	Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti šonini stiklą. Komplektą sudaro 4 vnt.
Išmatavimai su vizualizacija pateikti 2 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)).

	3.
	JLTV bokštelio šoninių langu maskuotė
	Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti stiklą. Komplektą sudaro 5 vnt.
Išmatavimai su vizualizacija pateikti 5 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)).

	4.
	JLTV bokštelio priekinių langu maskuote
	Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti stiklą. Komplektą sudaro 2 vnt.
[bookmark: _GoBack]Išmatavimai su vizualizacija pateikti 4 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)).



