Priedas Nr. 1

MODEMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1. 
	Bendrieji reikalavimai

	1.1. 
	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. Refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.

	1.2. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of Life Time ar Discontinued).  

	1.3. 
	Visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui.

	1.4. 
	Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam  saugumui.

	1.5. 
	Tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn. periodui su programinės įrangos atnaujinimu.

	1.6. 
	Ne mažiau dviejų integruotų tinklo GigabitEthernet WAN RJ45 prievadų iš kurių bent vienas dubliuojamas SFP.

	1.7.
	Ne mažiau keturių integruotų tinklo GigabitEthernet LAN RJ45 prievadų.

	1.8.
	Bent vienas prievadas įrenginio programavimui per konsolę.

	1.9.
	Bent vienas įrenginio USB 3.0 Type-A prievadas.

	1.10.
	Nesant integruoto 5G-NR modulio laisvas prievadas išplėtimo modulių diegimui.

	1.11.
	Ethernet greitis 10/100/1000 Mbps.

	1.12.
	Integruotos tinklo saugumo ir prieigos kontrolės funkcijos.

	1.13.
	Vidinė integruota atmintis ne mažiau 4 GB.

	1.14.
	Integruotas IPsec VPN aparatinis spartinimas, jeigu paslaugos aktyvavimui reikalinga licencija, tai licencija pateikiama komplekte ir turi galioti neterminuotai.

	1.15.
	Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) palaikymas, jeigu paslaugos aktyvavimui reikalinga licencija, tai licencija pateikiama komplekte ir turi galioti neterminuotai.

	2.
	Reikalavimai modemams (BVPŽ kodas 32552410-4)

	2.1.
	Virtualių maršrutizavimo lentelių (VRF) palaikymas, jeigu paslaugos aktyvavimui reikalinga licencija, tai licencija pateikiama komplekte ir turi galioti neterminuotai.

	2.2.
	Programavimo kalba Cisco IOS arba lygiavertė.

	2.3.
	Palaikomi maršrutizavimo protokolai: statinis, OSPF, BGP.

	2.4.
	Nuotolinis valdymas per SSH, HTTPS.

	2.5.
	Nuotolinis stebėjimas per SNMP.

	2.6.
	Skirtas naudojimui vidinėse patalpose.

	2.7.
	5G-NR modulis integruotas į arba prijungiamas per laisvą išplėtimo prievadą.

	2.8.
	Dviejų SIM kortelės lizdų.

	2.9.
	Ne mažiau dviejų antenos laido prijungimo lizdų (SMA).

	2.10
	Indikatoriai informuojantys apie SIM kortelės pajungimą, tinklo aktyvumą.

	2.11.
	LTE kategorija ne žemesnė nei CAT20 (maksimali atsisiuntimo aparta ne mažesnė nei 2.0 Gbps). 

	2.12.
	5G maksimali atsisiuntimo sparta ne mažesnė nei 3.3. Gbps.

	2.13.
	Modulis turi dirbti ne mažiau kaip 4G LTE dažnių

	2.14.
	Kanaluose: B1, B3, B7, B20

	2.15.
	Modulis turi dirbti ne mažiau kaip 5G NR dažnių kanaluose: n28, n40, n78.

	2.16.
	Ne mažiau 4 vnt. 5G-NR antenų išorinių arba integruotų į kelvedį.

	2.17.
	Signalo siuntimo/gavimo kryptis-visakryptė

	2.18.
	Daugiadiapazonė, priimanti, bei transliuojanti 4G LTE, bei 5G-NR dažnių diapazonuose.

	2.19.
	Signalo stiprinimas 2.4 GHz dažnių diapazone ne mažiau kaip 2.5 dBi +/- 1.5 dB, 5 GHz diapazone – ne mažiau 5.5 dBi +/- 3.5 dB.

	2.20.
	Įrenginio konsolės programavimo kabelis.

	2.21.
	Įrenginio elektros maitinimo kabelis.

	2.22.
	Įrenginys turi būti suderinamas su Užsakovo naudojama Cisco IOS XE pagrindu veikiančia tinklo ir saugumo infrastruktūra bei palaikyti esamoje infrastruktūroje naudojamą PKI sertifikatų autentifikavimo mechanizmą, įskaitant X.509 sertifikatus, CA/Trustpoint funkcionalumą ir apatinėje įrangoje apsaugotą įrenginio tapatybę. Suderinamumas turi būti užtikrinamas be papildomų tarpinių įrenginių, sertifikatų konvertavimo ar esamos saugumo infrastruktūros pakeitimų.



