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PROFESIONALIOS GARSO ĮRANGOS KOMPLEKTAS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau Perkančioji organizacija arba Pirkėjas) numato įsigyti profesionalios garso įrangos komplektą. 

Pirkimo objektas – profesionalios garso įrangos komplektas, kurį sudaro akustinės sistemos, žemųjų dažnių akustinės sistemos, monitorinės akustinės sistemas, stovai, valdymo blokas ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti priedai (toliau – Prekės).
Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną yra 32321200-1 Garso ir vaizdo aparatūra.
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Profesionalios garso įrangos komplektą sudarančios dalys turi būti tarpusavyje techniškai suderinamos, tinkamai veikti kartu ir būti valdomos kaip vientisa sistema, užtikrinant stabilų veikimą, vieningą konfigūravimą bei optimalų visos sistemos funkcionalumą. 

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 39 670,00 EUR (trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt  Eur, 00 ct) be PVM.

Šis prekių pirkimas apima:
· įrangą ir priedus, nurodytus detalioje techninėje specifikacijoje;
· Prekių pristatymą į Pirkėjo nurodytą vietą;
· visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, būtinas tinkamam pirkimo objekto perdavimui Pirkėjui.

Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu ir tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi privalomi mokesčiai, jei tokių būtų.
Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu adresu Laisvės al. 13, 111 kab., Kaunas.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiami gamintojo numatyti naudojimo, eksploatavimo ir (ar) priežiūros dokumentai lietuvių ir / ar anglų kalba.
Pirkimo objekto priėmimo–perdavimo dokumentas pasirašomas, kai visos techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės pristatytos, jų kiekiai ir komplektacija atitinka pirkimo dokumentus bei Tiekėjo pasiūlymą, o Pirkėjas gali patikrinti jų atitiktį techniniams reikalavimams.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne  vėliau kaip iki  2026 metų gruodžio 10 d.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi perduoti garantiją patvirtinančius dokumentus ir garantiniu laikotarpiu užtikrinti garantinę priežiūrą bei garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie gedimą dienos  pašalinti gedimą. Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti Prekių naudojimo vietoje, Tiekėjas privalo savo sąskaita organizuoti Prekių transportavimą į remonto vietą, jų remontą ir grąžinimą Pirkėjui per Šalių raštu suderintą terminą, taip pat pateikti Pirkėjui remonto atlikimą patvirtinančius dokumentus.
Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti Pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu, nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšio ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis) pagal poreikį.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras, informacinius lapelius, kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba, kad Pirkėjas galėtų patikrinti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms Prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. 


DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Techninės specifikacijos savybė
	Minimalūs reikalavimai
	Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su pažymėta nuoroda, kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekės parametrą

(pildo tiekėjas)

	1.
	TS-1 – Akustinė sistema TOP 1 – 2 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	1.1.
	Tipas
	Aktyvi, dviejų juostų akustinė sistema.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.2.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Diametras ne mažesnis nei 10", tipas – neodimo.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.3.
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	Diafragmos diametras ne mažesnis nei 1,2".
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.4.
	Atkuriamų dažnių juosta
	Ne siauresnė nei 50 Hz–20 kHz.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.5.
	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažesnis nei 132 dB (1 m atstumu).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.6.
	Sklaidos kampas
	Horizontali 90° su ±10° paklaida, vertikali 50° su ±10° paklaida. Turi būti galimybė pasukti aukštų dažnių ruporą.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.7.
	Stiprintuvas
	Įmontuotas dviejų (ar daugiau) kanalų Class-D tipo stiprintuvas, kurio bendra galia ne mažesnė kaip 3000 W.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.8.
	Skaitmeninis signalo procesorius
	Įmontuotas DSP su galimybe koreguoti vėlinimą (delay), stiprinimą (gain) ir naudoti gamintojo iš anksto nustatytus (preset) profilius. Turi būti FIR tipo filtravimo funkcija.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.9.
	Korpusas
	Drėgmei atsparus korpusas, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.10.
	Montavimo galimybės
	Įmontuota gamyklinė pakabinimo konstrukcija, leidžianti formuoti vertikalius ir/ar horizontalius masyvus (array), bei stovo įvorė (pole mount).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.11.
	Komplektacija
	Komplektuojama su to paties gamintojo apsauginiu dėklu.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	1.12.
	Svoris
	Ne didesnis nei 40 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.
	TS-2 – Akustinė sistema SUB 1 – 2 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	2.1.
	Tipas
	Aktyvi žemų dažnių akustinė sistema.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.2.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Diametras ne mažesnis nei 18", tipas – neodimo.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.3.
	Atkuriamų dažnių juosta
	Ne aukščiau nei nuo 30 Hz.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.4.
	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažesnis nei 136 dB (1 m atstumu).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.5.
	Stiprintuvas
	Įmontuotas Class-D tipo stiprintuvas, kurio galia ne mažesnė kaip 3600 W.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.6.
	Skaitmeninis signalo procesorius
	Įmontuotas DSP su galimybe koreguoti vėlinimą (delay), ekvalaizerį (EQ) ir naudoti gamintojo iš anksto nustatytus (preset) profilius. Turi būti „cardioid“ funkcija.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.7.
	Korpusas
	Drėgmei atsparus korpusas, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.8.
	Komplektacija
	Komplektuojama su to paties gamintojo apsauginiu dėklu ir ratukais transportavimui.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.9.
	Svoris
	Ne didesnis nei 65 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.
	TS-3 – Akustinė sistema TOP 2 – 4 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	3.1.
	Tipas
	Aktyvi, dviejų juostų akustinė sistema.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.2.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Diametras ne mažesnis nei 5", tipas – neodimo.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.3.
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	Diafragmos diametras ne mažesnis nei 1".
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.4.
	Atkuriamų dažnių juosta
	Ne siauresnė nei 80 Hz–20 kHz.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.5.
	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažesnis nei 125 dB (1 m atstumu).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.6.
	Sklaidos kampas
	Horizontali 100° su ±10° paklaida, vertikali 60° su ±10° paklaida. Turi būti galimybė pasukti aukštų dažnių ruporą.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.7.
	Stiprintuvas
	Įmontuotas dviejų (ar daugiau) kanalų Class-D tipo stiprintuvas, kurio bendra galia ne mažesnė kaip 1800 W.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.8.
	Skaitmeninis signalo procesorius
	Įmontuotas skaitmeninis signalo procesorius. Turi būti FIR tipo filtravimo funkcija.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.9.
	Korpusas
	Drėgmei atsparus korpusas, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.10.
	Montavimo galimybės
	Įmontuota stovo įvorė (pole mount).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.11.
	Komplektacija
	Komplektuojama su to paties gamintojo apsauginiu dėklu.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.12.
	Svoris
	Ne didesnis nei 15 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.1.
	Tipas
	Aktyvi žemų dažnių akustinė sistema.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.2.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Diametras ne mažesnis nei 8", tipas – neodimo.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.3.
	Atkuriamų dažnių juosta
	Ne aukščiau nei nuo 40 Hz.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.4.
	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažesnis nei 127 dB (1 m atstumu).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.5.
	Stiprintuvas
	Įmontuotas Class-D tipo stiprintuvas, kurio galia ne mažesnė kaip 1600 W.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.6.
	Korpusas
	Drėgmei atsparus korpusas, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.7.
	Komplektacija
	Komplektuojama su to paties gamintojo apsauginiu dėklu.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	4.8.
	Svoris
	Ne didesnis nei 25 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.
	TS-5 – Akustinė sistema MON 1 – 4 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	5.1.
	Tipas
	Aktyvi, dviejų juostų akustinė sistema.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.2.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Diametras ne mažesnis nei 8", tipas – neodimo.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.3.
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	Diafragmos diametras ne mažesnis nei 1".
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.4.
	Atkuriamų dažnių juosta
	Ne siauresnė nei 70 Hz–20 kHz.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.5.
	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažesnis nei 126 dB (1 m atstumu).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.6.
	Sklaidos kampas
	Horizontali 100° su ±10° paklaida, vertikali 60° su ±10° paklaida. Turi būti galimybė pasukti aukštų dažnių ruporą.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.7.
	Stiprintuvas
	Įmontuotas dviejų (ar daugiau) kanalų Class-D tipo stiprintuvas, kurio bendra galia ne mažesnė kaip 1600 W.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.8.
	Skaitmeninis signalo procesorius
	Įmontuotas skaitmeninis signalo procesorius. Turi būti FIR tipo filtravimo funkcija.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.9.
	Korpusas
	Drėgmei atsparus korpusas, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.10.
	Montavimo galimybės
	Įmontuota stovo įvorė (pole mount).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.11.
	Komplektacija
	Komplektuojama su to paties gamintojo apsauginiu dėklu.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.12.
	Svoris
	Ne didesnis nei 16 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.
	TS-6 – Akustinė sistema MON 2 – 2 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	6.1.
	Tipas
	Aktyvi, dviejų juostų akustinė sistema.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.2.
	Žemų dažnių garsiakalbis
	Diametras ne mažesnis nei 10", tipas – neodimo.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.3.
	Aukštų dažnių garsiakalbis
	Diafragmos diametras ne mažesnis nei 1".
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.4.
	Atkuriamų dažnių juosta
	Ne siauresnė nei 70 Hz–20 kHz.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.5.
	Maksimalus garso slėgis (SPL)
	Ne mažesnis nei 126 dB (1 m atstumu).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.6.
	Sklaidos kampas
	Horizontali 100° su ±10° paklaida, vertikali 60° su ±10° paklaida. Turi būti galimybė pasukti aukštų dažnių ruporą.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.7.
	Stiprintuvas
	Įmontuotas dviejų (ar daugiau) kanalų Class-D tipo stiprintuvas, kurio bendra galia ne mažesnė kaip 1800 W.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.8.
	Skaitmeninis signalo procesorius
	Įmontuotas skaitmeninis signalo procesorius. Turi būti FIR tipo filtravimo funkcija.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.9.
	Korpusas
	Drėgmei atsparus korpusas, pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.10.
	Montavimo galimybės
	Įmontuota stovo įvorė (pole mount).
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.11.
	Komplektacija
	Komplektuojama su to paties gamintojo apsauginiu dėklu.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.12.
	Svoris
	Ne didesnis nei 18 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7.
	TS-7 – Teleskopinis stovas TOP–SUB – 4 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	7.1.
	Paskirtis
	Skirtas uždėti TOP 1 akustinę sistemą ant SUB 1 žemųjų dažnių akustinės sistemos.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7.2.
	Aukščio reguliavimas
	Aukštis reguliuojamas su terkšline pavara ir ne mažesnis nei 1400 mm.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7.3.
	Maksimali apkrova
	Palaikomas svoris ne mažesnis kaip 40 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7.4.
	Spalva
	Juoda.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8.
	TS-8 – Trikojis stovas TOP – 4 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	8.1.
	Paskirtis
	Skirtas pastatyti TOP 1 ir TOP 2 akustines sistemas.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8.2.
	Aukščio reguliavimas
	Aukštis reguliuojamas ir ne mažesnis nei 2000 mm.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8.3.
	Maksimali apkrova
	Palaikomas svoris ne mažesnis kaip 40 kg.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8.4.
	Spalva
	Juoda.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9.
	TS-9 – Valdymo blokas – 1 vnt. - siūlomas gamintojas, modelis (įrašyti)

	9.1.
	Tipas
	Programinės ir aparatinės įrangos sistema, skirta akustinių sistemų nuotoliniam stebėjimui ir valdymui.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9.2.
	Stebėjimo funkcijos
	Turi turėti realaus laiko signalo ir galios lygių bei visiems tinkle esantiems įrenginiams parametrų nuskaitymo funkciją.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9.3.
	Suderinamumas su operacine sistema
	Turi būti suderinama su Windows operacine sistema.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9.4.
	Bendras valdymas
	Turi turėti galimybę valdyti / stebėti tiek siūlomas garso kolonėles, tiek siūlomas žemų dažnių sistemas viename bendrame tinkle vienu metu.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti) __________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.



	




APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI
[bookmark: _Hlk161402181]Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:
Perkamos Prekės turi būti ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. 
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI
Sutarties vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. 
2. [bookmark: _Hlk142647099]Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
3. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.   Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
5. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
Pirkėjas turi teisę, Sutarties vykdymo metu, prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ arba dokumentus, kurie įrodytų Pardavėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

