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	DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ


[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:
1. Klausimas: 2026-10-16 11:24 pranešimas Nr. 834828 (kalba netaisyta)
„Ankstesnėje šio pirkimo procedūroje (Nr. 9318887) teikėme prašymą patikslinti Techninės specifikacijos 17 pozicijos (Universalus suoliukas) reikalavimą „Suoliuko reguliavimo galimybės ne daugiau 80 laipsnių“. Pakartotinai paskelbtame pirkime reikalavimas liko nepakeistas, todėl prašome jį patikslinti dar kartą.
Rinkoje esantys universalūs reguliuojami suoliukai dažniausiai turi atlošo reguliavimą iki 85–90°. Tokie suoliukai turi visas padėtis iki 80° ir papildomai leidžia atlikti pratimus vertikalioje padėtyje. Reikalavimas „ne daugiau 80°“ juos atmeta, nors jie funkciškai lygiaverčiai arba geresni.

Prašome atsakyti:
Ar 80° reiškia didžiausią atlošo pakėlimo kampą, matuojant nuo horizontalios padėties?
Ar atitinkančiu reikalavimą bus laikomas suoliukas, kurio atlošas reguliuojamas nuo 0° iki 90°, t. y. jis turi visas padėtis iki 80° ir papildomai vertikalią padėtį?
Jei ne – kokiu funkciniu poreikiu grindžiamas maksimalaus kampo ribojimas?“
Atsakymas: 
Informuojame, kad Techninės specifikacijos 17 pozicijoje nurodyto universalaus reguliuojamo suoliuko atlošo reguliavimo kampo, informuojame, kad techninėje specifikacijoje nustatytu reikalavimu buvo siekiama užtikrinti galimybę suoliuko atlošą reguliuoti iki 80° kampo ir taip užtikrinti numatytoms treniruotėms reikalingas suoliuko naudojimo padėtis.
Įvertinus Jūsų pateiktą informaciją, pažymėtina, kad didesnė maksimali atlošo reguliavimo amplitudė savaime nepablogina įrangos funkcinių savybių, jeigu suoliukas leidžia nustatyti techninėje specifikacijoje numatytas atlošo padėtis, įskaitant iki 80° kampą.

Todėl suoliukas, kurio maksimali atlošo reguliavimo riba siekia 90°, bus laikomas atitinkančiu šį techninės specifikacijos reikalavimą, jeigu jo reguliavimo mechanizmas leidžia pasiekti techninėje specifikacijoje reikalaujamą iki 80° atlošo padėtį ir yra tenkinami visi kiti techninės specifikacijos reikalavimai.

Pridedama:
2. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
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