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SPORTO TRENIRUOKLIŲ IR REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Objektas – pastatas Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. sav.
1.5. Rangovas – juridinis ar fizinis asmuo, su kuriuo Užsakovas yra sudaręs rangos darbų sutartį dėl objekto remonto darbų vykdymo objekte pagal 2026 vasario 2 d. rangos sutartį Nr. SUT - 91. Tiekėjas, vykdydamas sporto treniruoklių ir reikmenų, pristatymo ir montavimo darbus, privalo bendradarbiauti bei derinti darbus su Rangovu tiek, kiek tai susiję su objekto parengtumu, inžinerinių tinklų sprendiniais, montavimo sąlygomis ir darbų organizavimu objekte. Nuoroda į sutartį: CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema. 
1.6. Projektas – Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamas projektas: Nr. 21-321-P-0001 „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.  
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – sporto treniruoklių ir reikmenų, jų pristatymo ir montavimo, objektui Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. sav. (toliau – prekės).
2.2. Tikslas – pristatyti ir sumontuoti sporto treniruoklius ir reikmenis, užtikrinant jos funkcionalumą, kokybę bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.
2.3. Prekių garantinis terminas privalo būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. 
3. [bookmark: _Hlk205383584]REIKALAVIMAI PREKĖMS
	Eil. Nr.

	Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės 

(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą)
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*

(pildo tiekėjas) 
	Įrodantys dokumentai

(1. Galimas laimėtojas turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma)).
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*
(pildo tiekėjas)


	Reikalavimai prekėms

	1.
	8 svorio blokų daugiafunkcinės staklės – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas treniruoti visiems kūno raumenims;
· Treniruoklį turi sudaryti ne mažiau 2 daugiafunkciniai, kiekvienas iš jų turi ne mažiau po 4 svorių blokus, kurie yra tarpusavyje sujungti skersiniu;
· Kiekvieną bloką iš keturių pusių turi sudaryti – vertikali trauka su reguliuojamo aukščio šlaunų atrama, horizontali trauka su guminiu padėkliuku traukimo rankenai padėti, kuris apsaugotų nuo dažų nubraižymo numetus rankeną, ne mažiau dvi reguliuojamo aukščio kabelinės sistemos, kiekviena iš kabelinių turi ne mažiau nei 35 skirtingas aukščio padėtis;
· Treniruoklis turi sudaryti galimybę vienu metu treniruotis ne mažiau kaip 9 asmenims;
· Treniruoklio svoris įskaitant svorių blokus ne mažesnis nei 1500 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas – aštuoni svorių blokai po ne mažiau nei 100 kg;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais; 
· Vertikalios traukos kojų atramos, horizontalios traukos apmušalai dengti dirbtine arba lygiaverte antibakterine medžiaga;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė turi būti iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis.
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	2.
	Pilvo preso treniruoklis – 1vnt.:
· Treniruoklis skirtas treniruoti pilvo preso raumenis;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 150 x 150 x 150 cm, + / - ne didesnė 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei –160 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 80 kg;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais; 
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė iš abiejų pusių turi būti dengta apsauginiu gaubtu;
· Reguliuojama kojų atramos kampas – ne mažiau 3 padėtys;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Neslystančios rankenos;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba;
· Integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	3.
	Nugaros horizontalios traukos treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti traukimą nugarai atrėmus krūtinę į paminkštinimą;
· Treniruoklio rankenos turi judėti nepriklausomai viena nuo kitos;
· Treniruoklio rankenos turi suktis 360 laipsnių kampu;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 150 x 140 x 150 cm, + / - ne didesnė 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei – 140 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 110 kg;
· Treniruoklis turi dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg (+ / - ne daugiau 0,5 kg paklaida), kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, plokščių pasipriešinimas ne didesnis nei 3 kg intervalas;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio turi būti pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas anantikorozine arba lygiaverte danga;
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Reguliuojama krūtinės atrama – ne mažiau nei 5 skirtingos padėtys;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
· Vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 10 skirtingo aukščio pozicijų;
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Neslystančios rankenos;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	4.
	Krūtinės ir pečių spaudimo treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti krūtinės spaudimą sėdint, o pakeitus treniruoklio pradinę padėtį – pečių spaudimą;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 150 x 150 x 150 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei – 130 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 80 kg;
· Treniruoklis turi dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg (+ / - ne daugiau 0,5 kg paklaida), kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, plokščių pasipriešinimas ne didesnis nei 3 kg intervalas;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais; 
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Nugaros ir galvos srities apmušalai pagaminti iš atskirų dalių;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
· Vertikaliai reguliuojama sėdynė;
· Reguliuojamas nugaros atlošas;
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Neslystančios rankenos;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis; 
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	5.
	Kojų tiesimo ir lenkimo treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti kojų tiesimą ir kojų lenkimą sėdint;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 160 x 120 x 160 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei – 150 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 110 kg;
· Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg (+ / - ne daugiau 0,5 kg paklaida), kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, plokščių pasipriešinimas ne didesnis nei 3 kg intervalas;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
· Reguliuojama nugaros atrama – ne mažiau nei 8 pozicijos;
· Reguliuojama šlaunų atrama – ne mažiau nei 5 pozicijos;
· Reguliuojama čiurnų atramos pradinė padėtis – ne mažiau nei 7 pozicijos;
· Reguliuojamas pradinės padėties kampas – ne mažiau nei 5 pozicijos; 
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis; 
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba;
· Integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	6.
	Kojų tiesimo treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti kojų tiesimą sėdint;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 140 x 110 x 160 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei – 120 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 110 kg;
· Treniruoklis turi turėti dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg (+ / - ne daugiau 0,5 kg paklaida), kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, plokščių pasipriešinimas ne didesnis nei 3 kg intervalas;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
· Reguliuojama nugaros atrama – ne mažiau nei 8 pozicijos;
· Reguliuojamas pradinės padėties kampas – ne mažiau nei 4 pozicijos;
· Reguliuojama čiurnų atramos pradinė padėtis – ne mažiau nei 5 pozicijos;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Neslystančios rankenos;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba;
· Integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	7.
	Šlaunies atitraukimo/pritraukimo treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti šlaunies atitraukimą ir pritraukimą;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 150 x 70 x 170 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei – 120 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 85 kg;
· Treniruoklis turi dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg (+ / - ne daugiau 0,5 kg paklaida), kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, plokščių pasipriešinimas ne didesnis nei 3 kg intervalas;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
· Ant treniruoklio priekio pritvirtintos dvi rankenos, kad pratimą būtų galima daryti atsistojus;
· Kojų atrama – plieninės platformos arba lygiavertės;
· Rankenos įsikibti atliekant pratimą sėdint;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis; 
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Neslystančios rankenos;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba;
· Integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	8.
	Krūtinės suvedimo/pečių mostų treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti krūtinės suvedimą, o pakeitus pradinę padėtį – mostus pečiams;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 150 x 130 x 200 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei – 130 kg;
· Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 110 kg;
· Treniruoklis turi dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg (+ / - ne daugiau 0,5 kg paklaida), kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, plokščių pasipriešinimas ne didesnis nei 3 kg intervalas;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
· Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Nugaros / krūtinės atramos kampas reguliuojamas, ne mažiau nei 3 padėtys;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
· Vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 10 skirtingo aukščio pozicijų;
· Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
· Neslystančios rankenos;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis; 
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	9.
	Kojų spaudimo treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti kojų spaudimo pratimą sėdint treniruoklyje;
· Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su ne didesne 51 mm įvore;
· Ne mažiau nei 4 svorių laikikliai pasipriešinimui didinti;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 500 kg;
· Pradinis svoris pačios platformos (be svorių) ne didesnis nei 50 kg; 
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 260 x 150 x 150 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 250 kg;
· Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Reguliuojamas nugaros atramos kampas – ne mažiau nei 3 skirtingos pozicijos;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Ne mažiau nei 4 svorių sandėliavimo laikikliai;
· Rankenos įsikibti atliekant pratimą, bei rankena įsikibti įlipant ir išlipant iš treniruoklio;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	10.
	Pritūpimų treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti pritūpimus, atrėmus pečius į paminkštinimus;
· Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su ne didesne 51 mm įvore;
· Ne mažiau nei 2 svorių laikiklius pasipriešinimui didinti;
· Rankenos įsikibti pratimo atlikimo metu;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 300 kg;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 220 x 180 x 160 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 220 kg;
· Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklyje turi būti įmontuota apsauga, kuri sustabdo mechanizmą nepajėgus atlikti pratimo. Apsaugos aukštis reguliuojamas priklausomai nuo vartotojo ūgio ir pritūpimo amplitudės;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Ne mažiau nei 4 svorių sandėliavimo laikikliai;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	11.
	Smito staklės – 1 vnt.:
· Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su ne didesne 51 mm įvore;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 200 kg;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 200 x 180 x 210, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm;
· Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 140 kg;
· Treniruoklis turi ne mažiau nei 6 laikiklius svorių sandėliavimui;
· Ne mažiau nei 15 grifo padėjimo pozicijų skirtinguose aukščiuose;
· Smito staklės turi integruotas apsaugas, kurių aukštis turi būti  reguliuojamas;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Stabilus plieninis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Smito staklių pasvirusios 65 laipsnių kampu, + / - ne daugiau 10 laipsnių paklaida;
· Iš smito staklių priekio integruotas horizontalus, laisvos štangos laikiklis;
· Laisvos štangos laikiklių aukštis reguliuojamas ir turi ne mažiau nei 20 skirtingų aukščio pozicijų;
· Prie treniruoklio pridedamos pritūpimo apsaugos atliekant pratimus su laisva štanga.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	12.
	Blauzdų treniruoklis – 1 vnt.:
· Treniruoklis skirtas atlikti pasistiebimus blauzdoms sėdint;
· Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su ne didesne 51 mm įvore;
· Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 200 kg;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 140 x 80 x 100 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 50 kg;
· Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Reguliuojamas kojų atramos aukštis;
· Apmušalų medžiaga turi būti tinkama intensyviam naudojimui, dažnam valymui ir dezinfekavimui;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	13.
	Lygiagretės ir prisitraukimų skersinis – 1 vnt.:
· Suoliukas skirtas atlikti prisitraukimus, treniruoti pilvo preso raumenis keliant kojas arba atlikti atsispaudimus tricepsui lygiagretėse;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) 130 x 120 x 230 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 80 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Vertikalios ir horizontalios lygiagrečių rankenos;
· Siauros ir plačios skersinio rankenos;
· Papildomos neslystančios pakylos ant kurių užlipus lengviau pasiekti skersinį;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis  apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	14.
	Horizontalus štangos spaudimo suoliukas – 1 vnt.:
· Horizontalus štangos spaudimo suoliukas;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 170 x 170 x 140 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 80 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 300 kg;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Štangos laikikliai turi būti dengti didelio tankio plastiku arba lygiaverčiu, kurie turi apsaugoti grifą nuo pažeidimų;
· Ne mažiau dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje;
· Ne mažiau nei 8 svorių sandėliavimo laikikliai;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Nugaros dalies apmušalas turi susidėti iš ne mažiau nei 3 dalių;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba. 
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	15.
	Štangos spaudimo kampu suoliukas – 1 vnt.:
· Štangos spaudimo suoliukas su įkalne;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 170 x 170 x 150 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 100 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 300 kg;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Štangos laikikliai dengti medžiaga, kuri turi apsaugoti grifą nuo pažeidimų;
· Ne mažiau dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje;
· Ne mažiau nei 8 svorių sandėliavimo laikikliai;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 2 dalių;
· Reguliuojamas sėdynės aukštis;
· Turi būti sumontuota platforma ant kurios pasilipus pašaliniam asmeniui galima prižiūrėti štangos spaudimą atliekantį asmenį;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	16.
	Horizontalus suoliukas – 1 vnt.:
· Horizontalus suoliukas, skirtas treniruotis su hanteliais arba fiksuotomis štangomis;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 150 x 50 x 50 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 20 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;
· Suoliukas turi turėti transportavimo ratukus;
· Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 3 dalių;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	17.
	Universalus suoliukas – 2 vnt.:
· Horizontalus suoliukas, skirtas treniruotis su hanteliais arba štangomis;
· Reguliuojamas suoliuko kampas
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 150 x 50 x 50 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 35 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;
· Suoliuko reguliavimo galimybės ne daugiau 90°;
· Suoliukas turi turėti transportavimo ratukus;
· Transportavimo rankena;
· Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 3 dalių;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Stabilus plieninis rėmas arba lygiavertis padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba. 
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	18.
	Bicepų suoliukas – 1 vnt.:
· Suoliukas skirtas atlikti rankų lenkimo pratimą;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 120 x 90 x 90 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 45 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis;
· Štangos laikikliai dengti medžiaga, kuri turi apsaugoti grifą nuo pažeidimų;
· Ne mažiau dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	19.
	90 laipsnių kampo suoliukas – 1 vnt.:
· 90 laipsnių kampo suoliukas;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 120 x 80 x 100 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 20 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;
· Suoliukas turi transportavimo ratukus;
· Suoliukas turi kojų atramas;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
· Paviršius dengtas antikoroziniais arba lygiaverčiais dažais;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	20.
	Nugaros suoliukas  – 1 vnt.:
· Suoliukas skirtas ant jo atsigulus atlikti nugaros tiesimą arba atsilenkimus pilvo presui;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) 150 x 100 x 150 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 90 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg;
· Horizontaliai reguliuojama kojų atrama, ne mažiau nei 8 pozicijos;
· Vertikaliai reguliuojamas kojų atramos aukštis, ne mažiau nei 6 pozicijos;
· Ne mažiau nei po 3 kablius abejose pusėse tvirtinti gumoms;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	21.
	Reguliuojamo kampo nugaros suoliukas – 1 vnt.:
· Nugaros suoliukas, skirtas treniruoti nugaros, juosmens ir pilvo raumenis;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) 160 x 100 x 100 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 60 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Keičiamas suoliuko kampas ne mažiau nei 5 skirtingos padėtys, taip pat turi būti galimybė nustatyti suoliuką horizontaliai;
· Atitinkamai pagal vartotojo ūgį turi būti keičiamas šlaunų atramos ilgis, ne mažiau nei 7 padėtys;
· Amortizatorius palengvinantis treniruoklio kampo keitimą;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	22.
	Atsilenkimų suoliukas – 1 vnt.:
· Suoliukas skirtas treniruoti pilvo preso raumenis ir daryti atsilenkimus;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) 160 x 70 x 95 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida; 
· Svoris ne mažesnis nei 40 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg;
· Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;
· Keičiamas suoliuko kampas ne mažiau nei 5 skirtingos padėtys;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis;
· Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	23.
	Uretaninių svorių komplektas – 1 vnt.:
· 1,25 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 25 kg svorių komplektas;
· Plieninė arba lygiavertė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – ne daugiau 51 mm;
· Svoriai turi ne mažiau nei 4 paėmimo rankenas;
· Ant abiejų svorio šonų turi būti pažymėtas jo svoris;
· 25 kg svorio aukštis turi atitikti olimpinį diametrą – 450 mm;
· Svorių storiai ne didesni nei:
1,25 kg – 30 mm; 
2,5 kg – 35 mm;
5 kg – 40 mm;
10 kg – 50 mm;
15 kg – 55 mm;
20 kg – 55 mm;
25 kg – 55mm;
· Svorių komplektą sudaro sekantys svoriai:
1,25 kg – 10 vnt.;
2,5 kg – 16 vnt.;
5 kg – 16 vnt.;
10 kg – 24 vnt.;
15 kg – 24 vnt.;
20 kg – 16 vnt.;
25 kg – 8 vnt.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	24.
	Olimpinio grifo užraktai – 8 kompl.:
· Olimpinio grifo užraktai;
· Pritaikytas grifams, kurių svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm;
· Užspaudžiamas mechanizmas.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	25.
	Svorių stovas – 2 vnt.:
· Stovas skirtas svoriams su ne didesne 51 mm centrine įvore sandėliuoti;
· Stovas turi ne mažiau nei 6 laikiklius;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 80 x 60 x 130 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 20 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 500 kg;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	26.
	Fiksuotų lenktų štangų komplektas – 1 vnt.:
· Fiksuotų štangų komplektas;
· Svorio didėjimo intervalas ne mažiau 5 kg;
· Ant kiekvienos fiksuotos štangos šono turi būti pažymėtas jos svoris;
· Fiksuotų štangų komplektą sudaro sekantys svoriai:
10 kg – 1 vnt.;
15 kg – 1 vnt.;
20 kg – 1 vnt.;
25 kg – 1 vnt.;
30 kg – 1 vnt.;
35 kg – 1 vnt.;
40 kg – 1 vnt.;
45 kg – 1 vnt.;
50 kg – 1 vnt.;
55 kg - 1 vnt.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	27.
	Fiksuotų štangų stovas – 1 vnt.:
· Stovas skirtas fiksuotoms štangoms;
· Ant stovo telpa ne mažiau 10 fiksuoto svorio štangų;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 100 x 90 x 150 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 70 kg;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 500 kg;
· Štangų padėjimo vieta turi apsaugoti štangą nuo nusidėvėjimo;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	28.
	Hantelių komplektas 2 x 1 – 10 kg – 2 kompl.: 
· Hantelių komplektas nuo 1 kg iki 10 kg;
· Hantelių didėjimo intervalas – ne mažiau 1 kg;
· Rankenos ilgis – 120 mm, + / - ne daugiau 10 mm paklaida;
· Rankenos storis 28 mm, + / - ne daugiau 3 mm paklaida;
· Ant kiekvieno hantelio pažymėtas hantelio svoris;
· Hantelių komplektą turi sudaryti visų nurodytų svorių po 2 vienetus – 1 kg; 2 kg; 3 kg, 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	29.
	Hantelių komplektas 2 x 12,5 – 35 kg – 2 kompl.:
· Hantelių komplektas ne mažiau nuo 12,5 kg iki ne daugiau 35 kg;
· Hantelių svorio didėjimo intervalas – ne mažiau 2,5 kg;
· Rankenos ilgis – 140 mm, + / - ne daugiau 10 mm paklaida;
· Ant kiekvieno hantelio pažymėtas hantelio svoris;
· Hantelių komplektą sudaro žemiau nurodytų 15 porų hantelių:
12,5 kg – 2 vnt.;
15 kg – 2 vnt.;
17,5 kg – 2 vnt.;
20 kg –  2 vnt.;
22,5 kg – 2 vnt.;
25 kg – 2 vnt.;
27,5 kg – 2 vnt.;
30 kg – 2 vnt.;
32,5 kg – 2 vnt.;
35 kg – 2 vnt.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	30.
	Vertikalus hantelių stovas – 2 vnt.:
· Vertikalus hantelių stovas skirtas hantelių komplektui nuo 1 kg iki 10 kg;
· Ant stovo telpa ne mažiau 10 porų hantelių;
· Hantelių paėmimas iš priekio;
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 80 x 50 x 160 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 200 kg; 
· Stovo svoris ne mažesnis nei 30 kg;
· Hantelių padėjimo vieta turi apsaugoti hantelį nuo nusidėvėjimo;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	31.
	Horizontalus hantelių stovas – 2 kompl.:
· Horizontalus stovas skirtas hanteliams sudėti;
· Ant stovo telpa ne mažiau 10 porų hantelių (20 vienetų hantelių);
· Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 240 x 70 x 70 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 1000 kg;
· Stovo svoris ne mažesnis nei 60 kg;
· Hantelių padėjimo vieta turi apsaugoti hantelį nuo nusidėvėjimo;
· Stabilus plieninis arba lygiavertis rėmas dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu;
· Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis arba lygiavertėmis apsaugomis.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	32.
	Bėgimo takelis – 3 vnt.:
· Treniruoklis skirtas bėgimui;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 230 x 90 x 160 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnis nei 21 colis;
· Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 1920, ne didesnė nei 1080;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 200 kg;
· Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 200 kg;
· Bėgimo tako ilgis ne mažesnis nei 160 cm;
· Bėgimo tako plotis ne mažesnis nei 60 cm;
· Minimalus greitis ne didesnis nei 0,5 km/h;
· Maksimalus greitis ne mažesnis nei 25 km/h;
· Nuolatinės galios variklis, kurio galia ne mažesnė nei 4 AG;
· Maksimali įkalnė ne mažesnė nei 15 %;
· Bėgimo tako diržo storis ne plonesnis nei 4 mm;
· Bėgimo lentos storis ne mažesnis nei 25 mm;
· Bėgimo takelių volo diametras ne mažesnis nei 100 mm;
· Transportavimo ratukai;
· Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas;
· Integruotas širdies rimto matavimas;
· Integruotas WIFI ryšys;
· Bluetooth funkcija;
· Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys;
· Treniruoklis turi ne mažiau nei 16 virtualių treniruočių trasų;
· Treniruoklyje turi būti galimybė naudotojui treniruotės metu pasiekti vaizdo ir interneto turinį;
· Treniruoklis turi būti suderinamas su Kinomap ir Zwift programomis arba lygiavertėmis;
· Maitinimo šaltinis – ne mažiau 220 V.
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	33.
	Spiningo dviratis – 2 vnt.:
· Profesionaliam naudojimui skirtas savarankiškai energiją generuojantis dviratis treniruoklis;
· Rėmas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, sienelių storis – ne mažiau 2 mm;
· Rėmas padengtas elektroforezine arba lygiaverte danga ir dažais, užtikrinančiais atsparumą korozijai;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažiau 150 kg; 
· Treniruoklio grynasis svoris ne mažiau 60 kg
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis × plotis × aukštis) – 164,5 × 62 × 156 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Ratukai transportavimui; 
· Dviguba diržinė pavara;
· Varikliu valdoma magnetinė pasipriešinimo sistema;
· Smagračio svoris ne mažiau 22 kg;
· Elektroninis pasipriešinimo reguliavimas;
· Ne mažiau 16 pasipriešinimo lygių;
· Aliumininio arba lygiavertės medžiagos pedalai su guoliais;
· Vairas reguliuojamas vertikaliai ir horizontaliai; sėdynė reguliuojama vertikaliai ir horizontaliai;
· Savarankiškai maitinama LCD konsolė su foniniu apšvietimu;
· Konsolėje rodomi duomenys: laikas, greitis, apsisukimai per minutę, atstumas, kalorijos, širdies ritmas, galia vatais ir pasipriešinimo lygis; galia apskaičiuojama pagal apsisukimų dažnį ir pasirinktą pasipriešinimo lygį;
· Konsolėje integruotas ne mažiau keturių spalvų LED intensyvumo indikatorius pagal generuojamą galią;
· Suderinamas su „iConsole“, „Zwift“ ir „Kinomap“ ar lygiavertėmis programėlėmis;
· Palaikomas ne mažiau 5,3 kHz belaidis širdies ritmo imtuvas;
· Treniruočių funkcijos: laiko, atstumo ir kalorijų atgalinis skaičiavimas, tikslinio širdies ritmo perspėjimas ir elektroninis pasipriešinimo reguliavimas;
· Konsolė atitinka RoHS direktyvos reikalavimus. 
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	34.
	Elipsinis treniruoklis – 2 vnt.:
· Elipsinis kardio treniruoklis;
· Treniruoklio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) – 230 x 90 x 170 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnė nei 15 colių;
· Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 1920, ne didesnė nei 1080;
· Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 200 kg;
· Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 95 kg;
· Pasipriešinimas ne mažesnis nei 50 vatų, ne didesnis nei 400 vatų;
· Pasipriešinimas didinamas ne didesniu intervalu nei kas 5 vatai;
· Pasipriešinimo sistema EMS arba lygiavertė;
· Ne mažiau nei 30 pasipriešinimo lygių;
· Ne mažiau nei 40 integruotų programų;
· Žingsnio ilgis ne trumpesnis nei 58 cm;
· Konsolės rodmenys – lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, metrai, vatai, greitis, apsisukimai per minutę;
· Transportavimo ratukai;
· Integruotas WIFI ryšys; 
· Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas;
· Integruotas širdies rimto matavimas;
· Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis;
· Bluetooth funkcija;
· Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys;
· Integruota ne mažiau nei 12 virtualių treniruočių trasų;
· Treniruoklyje turi būti galimybė naudotojui treniruotės metu pasiekti vaizdo ir interneto turinį;
· Treniruoklis turi būti suderinamas su Kinomap ir Zwift arba lygiavertėmis programomis.
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	35.
	Slidinėjimo treniruoklis su stovu – 1 vnt.:
· Slidinėjimo treniruoklis, sukurtas imituoti slidinėjimo pratimus ir stiprinti viršutinę kūno dalį bei širdies ir kraujagyslių sistemą;
· Pasipriešinimas turi kilti iš oro, kuris įtraukiamas į smagratį per traukimo veiksmą, ir pasipriešinimo lygis automatiškai prisitaikytų prie vartotojo jėgos – kuo stipriau traukiama, tuo didesnis pasipriešinimas.
· Galimybė, kad abi rankos judėtų sinchroniškai arba nepriklausomai viena ranka nuo kitos, taip įtraukiant daugiau raumenų grupių ir suteikiant didesnį treniruočių įvairumą.
· Konsolė PM5 arba lygiavertė;
· Integruota Bluetooth funkcija;
· Turi buti suderinamas su ANT+;
· Treniruoklis turi integruotą platformą;
· Konsolės rodmenys –  atstumas, greitis, tempas, kalorijos, jėga vatais;
· Konsolės maitinimo šaltinis – baterijos;
· Integruoti transportavimo ratukai;
· Stabili konstrukcija. 
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	36.
	Olimpinis vyriškas grifas – 5 vnt.:
· Grifo svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm;
· Movos ilgis 415 mm, + / - ne daugiau 5 mm paklaida;
· Grifo ilgis ne daugiau 220 cm;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 1000 kg;
· Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 28 mm;
· Grifo centrinės dalies griovelių gylis ne mažesnis nei 1,5 mm;
· Ne mažiau nei 8 adatiniai guoliai;
· Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu arba lygiaverčiu. 
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	37.
	Olimpinis moteriškas grifas – 1 vnt.:
· Grifo svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm;
· Movos ilgis 320 mm, + / - ne daugiau 5 mm paklaida;
· Grifo ilgis ne daugiau 201 cm;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 900 kg;
· Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 25 mm;
· Grifo centrinės dalies griovelių gylis ne mažesnis nei 1,5 mm;
· Ne mažiau nei 8 adatiniai guoliai;
· Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu arba lygiaverčiu. 
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	38.
	Olimpinis lenktas grifas – 1 vnt.:
· Grifo svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm;
· Ilgis – 120 cm, + / - ne daugiau 5 cm paklaida;
· Maksimali apkrova ne mažesnė nei 300 kg;
· Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 28 mm;
· Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu arba lygiaverčiu.
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	39.
	Olimpinė jaunių štanga – 1 vnt.:
· Olimpinė jaunių štanga, skirta vaikų ir jaunųjų sportininkų jėgos bei funkcinėms treniruotėms;
· Tinka „CrossFit“ ar kitoms intensyvioms treniruotėms;
· Štanga turi būti pagaminta iš plieno arba lygiaverčio;
· Štangos svoris - 10 kg, + / - ne daugiau 1 kg paklaida;
· Bendras štangos ilgis - 170 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Suėmimo dalies skersmuo ne daugiau 25 mm;
· Suėmimo dalies ilgis - 132 cm, + / - ne daugiau 5 cm paklaida;
· Svorių diskų užmovimo dalies ilgis ne mažiau 17 cm;
· Turi būti skirta naudoti su 50 mm skersmens olimpiniais svorių diskais;
· Plieno tempimo stipris – ne mažiau 215 000 PSI;
· Dvigubas suėmimo žymėjimas; centrinė suėmimo dalis be rifliavimo;
· Įvorėse įrengti ne mažiau 2 adatiniai ir ne mažiau 4 rutuliniai guoliai;
· Maksimali leistina apkrova ne mažiau 500 kg;
· Štangos strypas padengtas patvaria danga, o svorių užmovimo įvorės - kietojo chromo arba lygiaverte danga.
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	40.
	Treniruočių rankenų rinkinys – 1 kompl.:
· Rankenos (1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11) pagamintos iš plieno arba lygiaverčio ir dengtos guma arba metalinės;
· Rankenų komplektą turi sudaryti rankenos:
1. 2 vnt. – vienguba rankena;
2. 1 vnt. – V formos rankena;
3. 1 vnt. – vienguba virvė;
4. 1 vnt. – dviguba virvė;
5. 1 vnt. – U formos traukimo rankena su lenktais galais;
6. 1 vnt. – lankstyta rankena
7. 1 vnt. – besisukanti traukimo rankena;
8. 1 vnt. – tiesi, trumpa rankena;
9. 1 vnt. – lenkta, ilga rankena, kurios ilgis – 120 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
10. 1 vnt. – lenkta, vidutinio ilgio rankena, kurios ilgis – 80 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
11. 1 vnt. – lenkta rankena, užapvalintomis paėmimo vietomis;
12. 1 vnt. – dirbtinės arba natūralios odos čiurnos dirželis;
13. 1 vnt. – ilga tricepso virvė, kurios ilgis ne trumpesnis nei 100 cm.
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	41.
	Štangos paminkštinimas – 2 vnt.:
· Paminkštinimas, kuris skirtas uždėti ant štangos;
· Diametras 10 cm, + / - ne daugiau 2 cm paklaida;
· Ilgis – 45 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida.
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	42.
	Stepas – 3 vnt.:
· Stepas / platforma – skirtas aerobikos treniruotėms;
· Pagamintas iš plastiko arba lygiaverčio;
· Galimybė keisti stepo aukštį ir pasirinkti ne mažiau iš 3 skirtingų – 15 cm, 20 cm, 25 cm;
· Stepo išmatavimai (ilgis x plotis) – 90 x 40 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Svoris ne mažesnis nei 5 kg;
· Neslystantis paviršius.
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	43.
	Sienelė – 3 vnt.:
· Atstumas nuo sienos – 20 cm, + / - ne daugiau 10 cm paklaida;
· Plotis – 90 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida;
· Aukštis – 240 cm, + / - ne daugiau 20 cm paklaida.
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4. KITI REIKALAVIMAI
* Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo ir įrodančių dokumentų pateikimo:
1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“, nurodant siūlomos prekės gamintoją, tipą, modelį ir  konkrečias technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
[bookmark: _Ref42851742]2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 
3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.
4. Galimas laimėtojas turės pateikti prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus (pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia, reikia nurodyti tik jų atitiktį, pačių dokumentų PO reikalaus tik iš galimo laimėtojo),, (lietuvių kalba) t. y.:
4.1. prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba atitinkamą Techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti momentinė ekrano kopija (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta konkreti vieta, kurioje yra reikalaujamą prekės charakteristiką patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), ir/ar
4.2. prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams), ar
4.3. kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.
5. Jei teikiami ne Prekės gamintojo, o Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją).
6. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
Pastabos:
· Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
5.1. Pirkimui yra taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. ir 4.4.4.3. papunkčiais: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. 
Treniruokliai turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus –  EN 16630 arba jam lygiavertį standartą


