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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PB  „Žemaitija“
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS

NUOTOLINIO VALDYMO RATINĖ PLATFORMA
____________ Nr.______
   (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS priemonėmis interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt/ .
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us) I pirkimo dalyje/

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Mes siūlome šias prekes:
	Eil.  Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas
	Modelis
	Šalis gamintoja
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina EUR 
(be PVM)  
	Suma  EUR (be PVM)

	

	1.
	Nuotolinio valdymo ratinės platforma
	
	
	
	Vnt.
	1
	
	

	
	21 % pvm
	

	
	Iš viso su PVM
	


SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

	Eil. Nr.
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjas siūlo

(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą)

	Nuotolinio valdymo ratinė platforma

	Bendrieji reikalavimai

	1.
	UGV turi būti naujas, nenaudotas, serijinės gamybos, ne prototipas, ne ekspozicinis ir ne atnaujintas ar neperdirbtas (angl. refurbished) gaminys.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	2.
	Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo garantinio priežiūros laikotarpio pabaigos, nepriklausomai nuo konkretaus gaminio modelio gamybos tęstinumo.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	3.
	UGV konstrukcija turi būti pritaikyta eksploatuoti įvairiomis lauko ir meteorologinėmis sąlygomis, įskaitant atmosferos kritulius (lietų, sniegą ir kt.), dulkes ir purvą, bei judėti nelygiu reljefu, įskaitant miško kelius, žvyrkelius ir bekelę.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	4.
	UGV apsaugos nuo dulkių ir vandens patekimo klasė – ne žemesnė kaip IP64 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	5.
	UGV platformoje turi būti konstrukciškai numatytos vietos (angos, kilpos ar kiti lygiaverčiai sprendimai) krovinio tvirtinimo diržams pritvirtinti.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	6.
	UGV darbinės aplinkos temperatūros intervalas turi būti ne siauresnis kaip 

nuo –20 ℃ iki +50 ℃.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	Funkciniai reikalavimai

	7.
	UGV turi būti pritaikyta kroviniams ir sužeistiesiems transportuoti, naudojant tam skirtą papildomą įrangą.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	8.
	UGV turi būti numatytos krovinio tvirtinimo vietos (diržams ar kitiems lygiaverčiams 

tvirtinimo sprendimams), leidžiančios saugiai pritvirtinti ne mažesnių kaip 1500×700 mm matmenų krovinį. 
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	9
	UGV turi būti pritaikyta judėti asfaltuotąja ir neasfaltuotąja kelio danga, žvyrkeliais bei bekele, taip pat savarankiškai užvažiuoti ant transporto priemonės ir nuo jos nuvažiuoti per rampą.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	10
	UGV galinėje dalyje turi būti įrengtas funkcinio tvirtinimo / prikabinimo taškas arba 

įtaisas, sudarantis galimybę prijungti papildomą įrangą, priekabą ar kitus velkamus arba tvirtinamus objektus.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	11
	UGV turi turėti vaizdo kamerą, kurios vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 1920×1080 pikselių, naktinio matymo funkciją arba atskirą naktinio matymo kamerą bei buvimo vietos nustatymo funkciją, naudojant GPS arba lygiavertę palydovinės navigacijos sistemą.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Nurodyti siūlomos kameros kilmės šalį. Pateikti tai įrodančius dokumentus.

	12.
	Nuotolinis valdymas ir ryšys. UGV turi būti valdoma nuotoliniu būdu.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą
Nurodyti siūlomos valdymo pulto kilmės šalį. Pateikti tai įrodančius dokumentus.

	13.
	Ryšys. UGV turi palaikyti ne žemesnės kaip 4G kartos mobiliojo ryšio technologijas. UGV turi turėti techninę galimybę integruoti alternatyvius nuotolinio valdymo ir (ar) duomenų perdavimo sprendimus, naudojančius radijo dažnio (RF) ir palydovinio ryšio technologijas.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Nurodyti siūlomos ryšio įrangos kilmės šalį. Pateikti tai įrodančius dokumentus.

	14.
	Veikimo trukmė. UGV nepertraukiamo veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 5 val.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	Techniniai reikalavimai

	15.
	Važiuoklė. UGV turi būti ratinės važiuoklės, turėti keturis atskirai varomus ratus, kurių kiekvienas varomas atskiru elektros varikliu. Ratų skersmuo – ne mažesnis kaip 500 mm.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	16.
	Prošvaisa – ne mažesnė kaip 350 mm.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	17. 
	Gabaritiniai matmenys:

– ilgis – 1300–2000 mm; 

– plotis – 800–1500 mm;

– aukštis – 400–1500 mm.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	18. 
	UGV masė su viena eksploatacijai parengta baterija – ne didesnė kaip 600 kg.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	19. 
	Maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 10 km/h.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	20. 
	Pavaros sistemos suminė vardinė galia – ne mažesnė kaip 3,4 kW.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	Energijos sistema

	21.
	Baterija. UGV turi būti naudojama ličio jonų (Li-ion) arba lygiavertės ar geresnės eksploatacinės charakteristikos įkraunamoji baterija.


	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. 

	22.
	Veikimo nuotolis. UGV su ne mažesne kaip 150 kg naudingąja apkrova, naudojant vieną visiškai įkrautą baterijų komplektą, turi gebėti nuvažiuoti ne mažesnį kaip 50 km atstumą mišraus reljefo sąlygomis.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	23.
	Baterijos įkrovimas. Baterijos visiško įkrovimo trukmė, naudojant kartu su UGV pateikiamą įkroviklį ir prijungus jį prie 220–240 V kintamosios srovės (AC) elektros tinklo, ne ilgesnė kaip 6 valandos. Turi būti užtikrinta galimybė bateriją įkrauti tiek sumontuotą UGV, tiek išimtą iš UGV.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	Patikimumas ir atsparumas

	24.
	UGV konstrukcija turi būti atspari mechaniniams poveikiams, atsirandantiems eksploatuojant UGV nelygiu reljefu ir bekele, transportuojant bei atliekant krovos darbus, ir po tokio poveikio turi išlaikyti funkcionalumą bei saugaus eksploatavimo galimybę.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	25.
	UGV turi išlaikyti funkcionalumą po mechaninio poveikio, lygiaverčio kritimui iš ne mažesnio kaip 0,2 m aukščio, be konstrukcinių pažeidimų, trukdančių tolesnei saugiai UGV eksploatacijai.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	Komplektacija 

	26.
	UGV komplektą turi sudaryti:

	26.1.
	UGV – 1 vnt.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	26.2.
	UGV tinkamos ir tarpusavyje pakeičiamos baterijos – ne mažiau kaip 2 vnt.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	26.3.
	Baterijų įkroviklis, suderinamas su pateikiamomis baterijomis ir UGV, – ne mažiau kaip 1 vnt.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	26.4.
	UGV nuotolinio valdymo pultas su visais jam veikti reikalingais priedais – 1 vnt.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	26.5.
	UGV naudojimo ir techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba – 1 komplektas;
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	26.6.
	UGV atsarginių dalių katalogas (sąrašas), kuriame nurodyti atsarginių dalių pavadinimai, gamintojo dalių numeriai (P/N) arba kiti unikalūs identifikavimo duomenys – 1 komplektas;
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	26.7.
	UGV ir jos komplektuojamosioms dalims transportuoti bei saugoti skirtos priemonės (dėžės, konteineriai ar kiti lygiaverčiai sprendimai) – 1 komplektas;
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	26.8.
	UGV eksploatacijai ir techninei priežiūrai reikalingi specializuoti įrankiai ir (ar) 

priemonės, jeigu tokie yra būtini gamintojo nustatytai techninei priežiūrai atlikti, – 1 komplektas.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	Priedai ir atsarginės dalys

	27.
	Gamintojas turi užtikrinti galimybę papildomai įsigyti su siūloma UGV suderinamus priedus ir atsargines dalis:

	27.1.
	medicininius neštuvus, atitinkančius NATO STANAG 2040 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;


	Tiekėjas nurodo ar bus užtikrinama priedų ir atsarginių dalių reikalavimas. (Pateikia gamintojo patvirtinimą)

	27.2.
	krovinio platformos priedus ir krovinio tvirtinimo priemones;
	

	27.3.
	papildomas baterijas
	

	27.4.
	atsarginius ratus ir (ar) padangas;
	

	27.5.
	kitus UGV eksploatacijai ir techninei priežiūrai reikalingus keičiamus komponentus ir atsargines dalis;
	

	27.6.
	optinio kabelio sprendimus;
	

	27.7.
	su UGV suderinamą krovininę priekabą, skirtą papildomam kroviniui transportuoti ir pritaikytą prijungti prie UGV prikabinimo įtaisų.
	

	28.
	UGV eksploatacinės ir periodiškai keičiamos dalys (padangos, ratai, guoliai ir kt.) turi būti standartinės arba komerciškai prieinamos, jų įsigijimas neturi būti apribotas išimtinai UGV gamintojo ar UGV tiekėjo.
	

	Garantija ir priežiūra

	29.
	UGV ir visai kartu tiekiamoms komplektuojamosioms dalims turi būti suteikta ne 

trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo UGV perdavimo ir priėmimo dienos.


	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	30.
	Garantiniu laikotarpiu nustačius UGV ar jos komplektuojamųjų dalių gedimą, trūkumą ar neatitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tiekėjas privalo savo lėšomis per 10 kalendorinių dienų pašalinti gedimą ar trūkumą arba, jeigu jo pašalinti neįmanoma ar ekonomiškai netikslinga, pakeisti sugedusią įrangą ar jos komponentą tinkamu.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	31.
	Tiekėjas garantuoja, kad pristatyta UGV ir jos komplektacija atitinka techninėje 

specifikacijoje nustatytus ir tiekėjo pasiūlyme deklaruotus techninius, funkcinius ir eksploatacinius parametrus. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatoma, kad UGV neatitinka šių parametrų, tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti nustatytą neatitiktį arba pakeisti reikalavimų neatitinkančią įrangą ar jos komponentą tinkamu.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą

	Mokymai

	32.
	Tiekėjas privalo organizuoti ir pravesti ne mažiau kaip du Pirkėjo nurodytų naudotojų mokymus Pirkėjo nurodytoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (ar) patalpose. Mokymai turi apimti UGV valdymą, saugų eksploatavimą, baterijų naudojimą ir įkrovimą, pagrindinių funkcijų naudojimą bei naudotojo lygmens techninę priežiūrą. Mokymams reikalingą įrangą, mokymo medžiagą ir kvalifikuotą instruktorių (-ius) savo lėšomis užtikrina tiekėjas.
	Tiekėjas turi įrašyti reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ar kitus patikimus įrodymus, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą


Pastaba: 
1.Teikiant pasiūlymą, kainas teikti nurodytam kiekiui.   
2. Kainos nurodomos 2 skaičių po kablelio tikslumu.
       
3.Techninės specifikacijos atitikties įrodymui turi būti pateikiami siūlomos prekės techniniai dokumentai arba kompetentingos institucijos išduoti oficialūs dokumentai. Pateiktuose dokumentuose turi būti visi reikalaujami techniniai duomenys apie siūlomų prekių technines savybes, nepateikus nurodytų dokumentų pasiūlymas nebebus toliau svarstomas. 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
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