1 lentelė. Elastomeriniai guoliai
	 
	Atramos Nr.

	
	1
	2

	Tvirtinimo pagrindas
	Viršutinis paviršius
	Betonas

	
	Apatinis paviršius
	Betonas

	Atraminių guolių reakcijos (kN)
	Saugos ribinis būvis
	Vertikali
	Maksimali
	880
	880

	
	
	
	Minimali
	115
	115

	
	
	Skersinė (Y)*
	196
-
	196
-

	
	
	Skersinė (X)*
	28
28
	28
-

	
	Tinkamumo ribinis būvis
	Vertikali
	Maksimali
	650
	650

	
	
	
	Minimali
	85
	85

	
	
	Skersinė (Y)*
	145
-
	21
-

	
	
	Skersinė (X)*
	21
21
	21
-

	Poslinkiai (mm)
	Saugos ribinis būvis
	Skersai (Y)*
	-
4
	-
4

	
	
	Išilgai (X)*
	-
-
	8
8

	
	Tinkamumo ribinis būvis
	Skersai (Y)
	-
3
	-
3

	
	
	Išilgai (X)
	-
-
	6
6

	Poslinkiai (mm), (kai skersinė maksimali)
	Saugos ribinis būvis
	Skersai (Y)*
	-
2,5
	-
2,5

	
	
	Išilgai (X)*
	-
-
	5
5

	
	Tinkamumo ribinis būvis
	Skersai (Y)
	-
2
	-
2

	
	
	Išilgai (X)
	-
-
	3,5
3,5

	Pasisukimai (mrad)
	Saugos ribinis būvis
	apie Y ašį
	8
	8

	
	
	apie X ašį
	3
	3


* - viršutinė reikšmė atraminiams guoliams centre, apatinė reikšmė - kraštiniams.
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