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	Poz.
Eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomiduomenys

	
	
	
	
	
	

	
	1. Paruošiamieji darbai
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1 
	Archeologiniai tyrinėjimai
	
	m²
	270
	TS-1

	1.2 
	Apylankos kelio ženklų įrengimas (įtraukiama į statybvietės išlaidas)
	
	kompl.
	1
	TS-2

	1.3 
	Augalinio sl. nukasimas hvid=20 cm nustumiant buldozeriu iki 50 m ir sandėliavimas vietoje
	
	m2/m3
	630/126
	TS-4

	1.4 
	Kietų veislių medžių iki 16 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas
	
	
vnt.
	7
	TS-2

	1.5 
	Kietų veislių medžių iki 24 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas
	
	
vnt.
	5
	TS-2

	1.6 
	Kietų veislių medžių iki 32 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas
	
	
vnt.
	5
	TS-2

	1.7 
	Minkštų veislių medžių iki 24 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas
	
	
vnt.
	1
	TS-2

	1.8 
	Medžių pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu
	
	m³
	2,5
	TS-2

	1.9 
	Tankių krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 
	
	m²
	1480
	TS-2

	1.10 
	Nupjautos medienos smulkinimas ir išvežimas iki 5 km atstumu
	
	
m³
	0,5
	TS-2

	1.11 
	Plieninių atramų įrengimas sukalant profiliuočius į gruntą ir išardymas
· metaliniai profiliuočiai S355 L=8 m (grįžtamosios medžiagos)
	
	
vnt.

t
	40

59,84
	TS-2

	1.12 
	Plieninių skersinių ir išilginių sijų montavimas ant sukaltų metalinių atramų ir išardymas
· metaliniai profiliuočiai S355 (grįžtamosios medžiagos)
	
	


t
	87
	TS-2

	1.13 
	Kelio plokščių 1,98x3,98x0,25 įrengimas ir išardymas
- kelio plokštės
-  augalinio sl. nukasimas hvid=20 cm nustumiant buldozeriu iki 50 m, sandėliavimas vietoje ir atstatymas
- skaldos pagrindas h=30 cm įrengimas ir išardymas
	
	vnt./ m3

m2/m3
m3
	120/236,4

520/104
156
	TS-2

	1.14 
	Metalinės spraustasienės W≥1200 cm3 sukalimas ir ištraukimas ties atrama Nr. 3 (grįžtamosios medžiagos)
	

	
t
	19,5
	TS-2

	1.15 
	Smėlio maišų įrengimas ir išardymas atsitvėrimui nuo upės vagos 
	
	m3
	108
	TS-2

	1.16 
	Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas perstatant 1 kartą
	
	m3/t
	1600/16
	TS-15

	1.17 
	Sunkiųjų pastolių įrengimas ir išardymas 
	
	m3/t
	440/22
	TS-15

	1.18 
	Plieninių skersinių ir išilginių sijų montavimas perdangos pakėlimui ir išmontavimas (grįžtamosios medžiagos)
	
	

t
	28
	TS-2

	1.19 
	Domkratų iki 100 t guolių pastatymui įrengimas,  išmontavimas  ir perstatymas 4 kartus 
	
	vnt.
	12
	TS-2

	1.20 
	Domkratų iki 50 t guolių pastatymui  įrengimas ir  išmontavimas
	
	vnt.
	14
	TS-2

	1.21 
	Bareljefo nuo krantinės atramos išmontavimas ir atstatymas
	
	Kompl.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. Esamų konstrukcijų išardymas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1 
	Tilto metalinių atitvarų išmontavimas ties atrama Nr. 6 ir sandėliavimas vietoje
	
	m/kg
	
38/1480
	TS-3

	2.2 
	Tilto asfalto pakloto išardymas ties atrama Nr. 6
- asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas
- hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm
- išlyginamojo betono sl. h=16 cm išardymas
	
	m2/m3
m2
m3
	
84/8,4
84
13,5
	TS-3

	2.3 
	Tilto asfaltbetonio dangos hvid=6 cm frezavimas
	
	m2/m3
	1326/81
	TS-3

	2.4 
	Aslfato dangos išardymas ant šalitilčių  ties atrama Nr. 6 rankiniu būdu
	
	m2/m3
	
36/1
	TS-3

	2.5 
	Asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas
	
	m2/m3
	150/15
	TS-3

	2.6 
	Asfalto pakrovimas ir išvežimas iki 10 km
	
	m3
	105,4
	TS-3

	2.7 
	Skaldos pagrindo kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	
	m3
	
19
	TS-3

	2.8 
	Gelžbetoninių tilto šalitilčių išardymas ties atrama 
Nr. 6
	
	m3
	
10
	TS-3

	2.9 
	Betono ties atramų pažaidomis ir atraminėmis pagalvėmis nuardymas 
	
	m3
	
13,5
	TS-3

	2.10 
	Statybinių laužo atliekų iškasimas iš atramų Nr. 1 ir Nr. 6 rankiniu būdu
	
	m3
	
20
	TS-3

	2.11 
	Grunto kasimas iš atramos Nr. 6 rankiniu būdu
	
	m3
	144
	TS-3

	2.12 
	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km 
	
	m3
	590
	TS-3

	2.13 
	Gelžbetoninių turėklinių bortų išardymas ties turėklų statramsčiais
	
	m3
	
0,2
	TS-3

	2.14 
	Metalinės lytlaužos išardymas ties atramomis Nr. 2 ir Nr. 3
	
	kg
	
100
	TS-3

	2.15 
	Metalinių atraminių guolių išardymas
	
	vnt./kg
	40/8000
	TS-3

	2.16 
	Betoninių plytelių dangos išardymas tilto prieigose
	
	m2/m3
	62/4,3
	TS-3

	2.17 
	Betoninių kelių ir vejos bortų išardymas tilto prieigose
	
	m3
	2,5
	TS-3

	2.18 
	Medinio pakloto lentų išmontavimas ir sandėliavimas vietoje
	
	m3
	
4
	TS-3

	2.19 
	Medinio pakloto lentų išardymas
	
	m3
	4
	TS-3

	2.20 
	Hidroizoliacijos sl. t=1 cm išardymas ties deformaciniais pjūviais
	
	m2
	
55
	TS-3

	2.21 
	Statybinių atliekų pakrovimas išvežimas utilizavimui iki 15 km
- hidroizoliacija 
- gelžbetonis ir betonas
- mediena
- statybinis laužas
- metalas
	
	
t
t
t
t
t
t
	
149,0
2,5
100,8
1,6
40
4,1
	TS-3

	
	
	
	
	
	

	
	3. Krantinės atramos Nr.1 remontas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	Atramos betoninio fasadinio paviršiaus valymas smėliasrove
	
	m2
	
385
	TS-20

	3.2. 
	Horizontalių lizdų Ø14 mm L=100 mm gręžimas
	
	vnt.
	180
	TS-20

	3.3. 
	Injektavimo pakerių sustatymas į išgręžtus lizdus
	
	vnt.
	180
	TS-20

	3.4. 
	Betono plyšių užinjektavimas epoksidine derva
	
	kg
	258
	TS-20

	3.5. 
	Lizdų gręžimas į esamą krantinę atramą inkarams inkaruoti
- horizontalūs lizdai Ø10 L=70 mm
- horizontalūs lizdai Ø20 L=120 mm
- vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm
	
	vnt.
vnt.
vnt.
	

5180
132
128
	TS-10

	3.6. 
	Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti
	
	kg
	32,1
	TS-10

	3.7. 
	Krantinės atramos paviršių torkretavimas tvid=6 cm
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m2/m3
kg
	
385/23,1
2205
	TS-5

	3.8. 
	Atraminių pagalvių betonavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	
1,5
160
	TS-5

	3.9. 
	Atraminės dalies pereinamųjų plokščių atrėmimui betonavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	

0,9
188
	TS-5

	3.10. 
	G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, valymas aukšto slėgio srove 
	
	
m2
	
88
	TS-9

	3.11. 
	G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija
	
	
m2
	
88
	TS-9

	3.12. 
	Skaldos prizmės po gulekšniais įrengimas h=40 cm
	
	m3
	4,2
	TS-4

	3.13. 
	Gulekšnių montavimas mechanizuotai
	
	vnt./m3
	2/2
	TS-7

	3.14. 
	Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje 
- betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200
	
	m3
	
0,3
	TS-5

	3.15. 
	Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas po ir už pereinamųjų plokščių 
	
	m3
	
41
	TS-4

	3.16. 
	Pereinamųjų plokščių PP-4 montavimas
	
	vnt./m3
	6/5,64
	TS-7

	3.17. 
	Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje
- Betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	
0,3
6
	TS-5

	3.18. 
	Pereinamųjų plokščių paviršiaus plovimas suslėgtu vandeniu
	
	
m2
	
24
	TS-5

	3.19. 
	Išlyginamojo betono sl. h = 5 cm įrengimas ant pereinamųjų plokščių 
- betonas C25/30 XF2 
	
	m2/m3
	

24/1,2
	TS-5

	3.20. 
	Išlyginamojo betono sl. plovimas suslėgtu vandeniu prieš klojant hidroizoliaciją
	
	m2
	
24
	TS-9

	3.21. 
	Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu, t = 1 mm
	
	m2
	
24
	TS-9

	3.22. 
	Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos t=10mm įrengimas ant pereinamųjų plokščių
	
	m2
	
24
	TS-9

	3.23. 
	Kelio dangos įrengimas ant atramos
- asfalto gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto sl. h=4-6 cm AC16AS įrengimas
- asfalto gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=3 cm SMA8 S įrengimas
	
	
m2
m2
m
m2
	
72
72
72
72
	TS-14

	3.24. 
	Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S paklojimas ant pereinamųjų plokščių h = 2 cm
	
	
m2
	
24
	TS-14

	3.25. 
	Asfalto SMA 8 S prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių 
	
	m3/t
	
0,9/2,3
	TS-14

	3.26. 
	Kelio dangos įrengimas virš pereinamųjų plokščių
- asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija
-asfalto apatinis sl h=4 cm AC16 AS įrengimas
- asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=4 cm SM8 S įrengimas
	
	
m2
m2
m2
m2
	
19
9
9
9
	TS-14

	3.27. 
	Kelio dangos įrengimas už pereinamųjų plokščių
- šalčiui atsparaus grunto sl. h įrengimas;
- skaldos 0/45 pagrindo sl. h=20 cm įrengimas;
- asfalto pagrindo sl. h=10 cm AC 32 PS įrengimas;
- asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija;
-asfalto apatinis sl h=4 cm AC 16 AS įrengimas
- asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas
	
	
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	
8
27
37
37
37
37
37
	TS-14

	3.28. 
	Kelio dangos įrengimas suvedimui su esamo kelio danga
- asfalto gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas
	
	

m2
m2
	

16
16
	TS-14

	3.29. 
	Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 50
kN/m, skersai ≥ 50 kN/m)
	
	
m2
	
8
	TS-14

	3.30. 
	Dangos pašiurštinimas skaldyta 1/3 mineraline medžiaga 
	
	m2
	
134
	TS-14

	3.31. 
	Sandarinimo juostos įrengimas
	
	m
	41
	TS-14

	3.32. 
	Perdangos sijų armatūros padengimas antikorozine danga
	
	
m2
	
8
	TS-8

	3.33. 
	Pažaidų užtaisymas R4 klasės remontiniais mišiniais 
	
	m3
	1,2
	TS-8

	3.34. 
	Lietaus vandens sistemos įrengimas
-PVC Ø 200 mm vamzdžių montavimas
-PVC Ø 160 mm vamzdžių montavimas
-PVC alkūnės Ø200 mm 88°
-PVC aklė Ø160 mm
-PVC trišakis Ø160/200 mm
	
	
m
m
vnt.
vnt.
vnt.
	
20
8
2
1
1
	TS-18

	3.35. 
	Krantinės atramos betoninių paviršių valymas aukšto slėgio srove 
	
	
m2
	
909
	TS-8

	3.36. 
	Nuvalytų krantinės atramos paviršių gruntavimas
	
	m2
	909
	TS-8

	3.37. 
	Krantinių atramų vidinių paviršių padengimas hidrofobizuojančia danga
	
	m2
	
592
	TS-8

	3.38. 
	Krantinių atramų fasadinių paviršių padengimas elastiniais apsauginiais dažais
	
	m2
	
317
	TS-8

	
	
	
	
	
	

	
	4. Tarpinių atramų Nr. 2 ir Nr. 3 remontas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1 
	Tarpinių atramų valymas smėliasrove
	
	m2
	642
	TS-20

	4.2 
	Horizontalių lizdų Ø14 mm L=100 mm gręžimas
	
	vnt.
	122
	TS-20

	4.3 
	Injektavimo pakerių sustatymas į išgręžtus lizdus
	
	vnt.
	122
	TS-20

	4.4 
	Betono plyšių užinjektavimas epoksidine derva
	
	kg
	90
	TS-20

	4.5 
	Lizdų gręžimas į esamą atramą inkarams inkaruoti
- horizontalūs lizdai Ø16 L=150 mm
- vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm
- vertikalūs lizdai Ø32 L=150 mm
	
	vnt.
vnt.
vnt.
	2512
354
126
	TS-10

	4.6 
	Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti
	
	kg
	64,5
	TS-10

	4.7 
	Atramos apibetonavimo įrengimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 W10 F200
- armatūros gaminiai
- metalas S235
	
	m3
kg
kg
	109
10230
144
	TS-5

	4.8 
	Atraminių pagalvių betonavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	6,3
718
	TS-5

	4.9 
	Siūlių tarp kolonos gelžbetoninių žiedų užtaisymas vandeniui nelaidžia elastinga mastika
	
	m/kg
	103/62
	TS-8

	4.10 
	Atramos armatūros padengimas antikorozine danga
	
	m2
	3
	TS-8

	4.11 
	Pažaidų užtaisymas R3 klasės remontiniais mišiniais
	
	m3
	0,1
	TS-8

	4.12 
	Tarpinių atramų valymas aukšto slėgio vandens srove
	
	m2
	694
	TS-8

	4.13 
	Atramos kolonų glaistymas t=5 mm
	
	m2
	694
	TS-8

	4.14 
	Tarpinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija
	
	m2
	
21
	TS-9

	4.15 
	Atramų fasadinių paviršių gruntavimas ir  padengimas elastiniais betono apsauginiais dažais
	
	m2
		
673
	TS-8

	
	
	
	
	
	

	
	5. Tarpinių atramų Nr. 4 ir Nr. 5 remontas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1 
	Tarpinių atramų valymas smėliasrove
	
	m2
	494
	

	5.2 
	Atramos armatūros padengimas antikorozine danga
	
	m2
	8
	TS-8

	5.3 
	Pažaidų užtaisymas R3 klasės remontiniais mišiniais
	
	m3
	0,1
	TS-8

	5.4 
	Lizdų gręžimas į esamą atramą inkarams inkaruoti
- vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm
- vertikalūs lizdai Ø12 L=100 mm
	
	vnt. 
vnt.
	256
64
	TS-10

	5.5 
	Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti
	
	kg
	8,7
	TS-10

	5.6 
	Rėmsijės apsauginio betono sluoksnio atstatymas
- betonas C35/45 XD3 XF4 W6 F200
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	3
122
	TS-5

	5.7 
	Atraminių pagalvių betonavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	6,3
718
	TS-5

	5.8 
	Siūlių tarp kolonos gelžbetoninių žiedų užtaisymas vandeniui nelaidžia elastinga mastika
	
	m/kg
	324/194
	TS-8

	5.9 
	Tarpinių atramų valymas aukšto slėgio vandens srove
	
	m2
	514
	TS-8

	5.10 
	Atramos kolonų glaistymas t=5 mm
	
	m2
	514
	TS-8

	5.11 
	Atramų fasadinių paviršių gruntavimas ir  padengimas elastiniais betono apsauginiais dažais
	
	m2
	514
	TS-8

	
	
	
	
	
	

	
	6. Krantinės atramos Nr.6 remontas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1 
	Atramos betoninio fasadinio paviršiaus valymas smėliasrove
	
	m2
	
390
	TS-20

	6.2 
	Horizontalių lizdų Ø14 mm L=100 mm gręžimas
	
	vnt.
	360
	TS-20

	6.3 
	Injektavimo pakerių sustatymas į išgręžtus lizdus
	
	vnt.
	360
	TS-20

	6.4 
	Betono plyšių užinjektavimas epoksidine derva
	
	kg
	648
	TS-20

	6.5 
	Lizdų gręžimas į esamą krantinę atramą inkarams inkaruoti
- horizontalūs lizdai Ø10 L=70 mm
- horizontalūs lizdai Ø20 L=120 mm
- vertikalūs lizdai Ø16 L=120 mm
	
	vnt.
vnt.
vnt.
	

5252
316
128
	TS-10

	6.6 
	Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti
	
	kg
	36,2
	TS-10

	6.7 
	Krantinės atramos paviršių torkretavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m2/m3
kg
	
390/23,4
2235
	TS-5

	6.8 
	Atraminių pagalvių betonavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	
1,5
160
	TS-5

	6.9 
	Atraminės dalies pereinamųjų plokščių atrėmimui betonavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	

0,9
188
	TS-5

	6.10 
	Galinės sienos atramos viduje betonavimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	
13,8
2252
	TS-5

	6.11 
	G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, valymas aukšto slėgio srove 
	
	
m2
	
90
	TS-9

	6.12 
	G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija
	
	
m2
	
90
	TS-9

	6.13 
	Elastomerinių atraminių guolių įrengimas 
	
	vnt.
	14
	TS-16

	6.14 
	Skaldos prizmės po gulekšniais įrengimas h=40 cm
	
	m3
	4,2
	TS-4

	6.15 
	Gulekšnių montavimas mechanizuotai
	
	vnt./m3
	2/2
	TS-7

	6.16 
	Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje 
- betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200
	
	m3
	
0,3
	TS-5

	6.17 
	Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas po ir už pereinamųjų plokščių 
	
	m3
	
41
	TS-4

	6.18 
	Pereinamųjų plokščių PP-4 montavimas
	
	vnt./m3
	6/5,64
	TS-7

	6.19 
	Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje
- betonas C30/37 XC2 XF2 W6 F200
- armatūros gaminiai
	
	m3
kg
	
0,3
6
	TS-7

	6.20 
	Pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos viršutinio paviršiaus plovimas suslėgtu vandeniu
	
	
m2
	
134
	TS-5

	6.21 
	Išlyginamojo betono sl. h = 9 cm įrengimas 
- betonas C25/30 XF2 
	
	m2/m3
	
134/12
	TS-5

	6.22 
	Išlyginamojo betono sl. plovimas suslėgtu vandeniu prieš klojant hidroizoliaciją
	
	m2
	
134
	TS-5

	6.23 
	Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu, t = 1 mm
	
	m2
	
134
	TS-9

	6.24 
	Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos t=10mm įrengimas ant pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos
	
	m2
	

134
	TS-9

	6.25 
	Drenažinės juostos įrengimas
	
	m
	20
	TS-18

	6.26 
	Lietaus vandens sistemos įrengimas
-PVC Ø 200 mm vamzdžių montavimas
-PVC alkūnės Ø200 mm 88°
-PVC ekscentrinis perėjimas Ø160/200 mm
-PVC trišakis Ø160/200 mm
-PVC trišakis Ø200 mm
	
	m
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
	
30
3
1
1
1
	TS-18

	6.27 
	Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčio blokais įrengimas 
	
	m2/m3
	
29/0,6
	TS-5

	6.28 
	Šalitilčio blokų montavimas ant krantinių atramų 
- betonas C35/45 XD3 XF4 F200
	
	vnt.
m3
	12
4,92
	TS-7

	6.29 
	Šalitilčio blokų sumonolitinimas
- betonas C35/45 XD3 XF4 F200
	
	m3
	
0,8
	TS-5

	6.30 
	Tarpų tarp šalitilčio blokų ir krantinės atramos užsandarinimas 
· ekstruzinis polistirolas
· vandeniui nelaidi mastika
	
	m3
m/kg
	

0,02
21,4/20
	

	6.31 
	Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S paklojimas 
	
	m2
	73
	TS-14

	6.32 
	Dvisluoksnės asfalto dangos įrengimas h=8 cm
- apsauginio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija
- apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS su SZ18 įrengimas
- apatinio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija
- viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 8 S įrengimas
	
	
m2

m2
m2
m2
	
73

73
73
73
	

	6.33 
	Asfalto SMA 8 S prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių 
	
	m3/t
	
0,9/2,3
	TS-14

	6.34 
	Kelio dangos įrengimas virš pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos
- asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija
-asfalto apatinis sl h=4 cm AC16 AS įrengimas
- asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=4 cm SM8 S įrengimas
	
	

m2
m2
m2
m2
	

19
9
9
9
	TS-14

	6.35 
	Kelio dangos įrengimas už pereinamųjų plokščių
- šalčiui atsparaus grunto sl. h įrengimas;
- skaldos 0/45 pagrindo sl. h=20 cm įrengimas;
- asfalto pagrindo sl. h=10 cm AC 32 PS įrengimas;
- asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija;
-asfalto apatinis sl h=4 cm AC 16 AS įrengimas
- asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas
	
	
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	
8
27
37
37
37
37
37
	TS-14

	6.36 
	Asfalto dangos AC 16 PD įrengimas h=3 cm ant šalitilčių
	
	m2
	31
	TS-14

	6.37 
	Esamų atitvarų atstatymas ant krantinės atramos
	
	m
	38
	

	6.38 
	Kelio dangos įrengimas suvedimui su esamo kelio danga
- asfalto gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA8 S įrengimas
	
	

m2
m2
	

15
15
	TS-14

	6.39 
	Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 50
kN/m, skersai ≥ 50 kN/m)
	
	
m2
	
7
	TS-14

	6.40 
	Dangos pašiurštinimas skaldyta 1/3 mineraline medžiaga 
	
	m2
	
134
	TS-14

	6.41 
	Sandarinimo juostos įrengimas
	
	m
	41
	TS-14

	6.42 
	Perdangos sijų armatūros padengimas antikorozine danga
	
	
m2
	
10
	TS-8

	6.43 
	Metalinių profilių valymas smėliasrove
	
	m2
	18
	TS-12

	6.44 
	Metalinių profilių dažymas C4 klasės antikorozine danga
	
	m2
	
18
	TS-12

	6.45 
	Pažaidų užtaisymas R4 klasės remontiniais mišiniais 
	
	m3
	1,5
	TS-8

	6.46 
	Krantinės atramos betoninių paviršių valymas aukšto slėgio srove 
	
	
m2
	
1045
	TS-8

	6.47 
	Nuvalytų krantinės atramos paviršių gruntavimas
	
	m2
	1045
	TS-8

	6.48 
	Krantinių atramų vidinių paviršių padengimas hidrofobizuojančia danga
	
	m2
	
729
	TS-8

	6.49 
	Krantinių atramų fasadinių paviršių padengimas elastiniais apsauginiais dažais
	
	m2
	
316
	TS-8

	
	
	
	
	
	

	
	7. Tilto perdangos remontas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.1 
	Metalinių sąstandų S355J2+N privirinimas ties atraminiais guoliais
	
	
kg
	
3303
	TS-11

	7.2 
	Metalinių sijų valymas smėliasrove
	
	m2
	8160
	TS-12

	7.3 
	Atraminių sferinių guolių įrengimas
	
	vnt.
	40
	TS-16

	7.4 
	Metalinių sijų dažymas apsauginėmis dangomis C5 koroziškumo aplinkai
	
	
m2
	
8160
	TS-12

	7.5 
	Perdangos betoninių paviršių valymas smėliasrove
	
	m2
	1054
	TS-8

	7.6 
	Perdangos armatūros padengimas antikorozine danga
	
	m2
	25
	TS-8

	7.7 
	Perdangos betoninių paviršių atstatymas R3 klasės betono mišiniu
	
	
m3
	
3,2
	TS-8

	7.8 
	Įtrūkusių turėklų profilio suvirinimas
	
	m
	0,2
	TS-11

	7.9 
	Turėklų statramsčio įbetonavimo zonos valymas nuo rūdžių rankiniu būdu 
	
	
m2
	
3,5
	TS-11

	7.10 
	Turėklų dangos atstatymas nudažant C3 klasės koroziškumo aplinkai
	
	
m2
	
3,5
	TS-11

	7.11 
	Trūkstamų cinkuotų tvirtinimo detalių įrengimas ant esamų atitvarų
	
	
kg
	
10
	TS-11

	7.12 
	Lizdų gręžimas inkarams inkaruoti
- horizontalūs lizdai Ø10 L=70 mm
	
	
vnt.
	
16
	TS-11

	7.13 
	Šviestuvų ir jų detalių tvirtinimas prie tilto konstrukcijų
- cinkuotas tvirtinimo detalių metalas
	
	kg
	

11
	TS-11

	7.14 
	Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu, t = 1 mm
	
	m2
	
34
	TS-9

	7.15 
	Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas ties deformaciniais pjūviais
	
	m2
	
34
	TS-9

	7.16 
	Lietaus vandens nuleidimo šulinėlių po danga įrengimas (metaliniai cinkuoti)
- vertikalių skylių Ø80 mm L = 200 mm gręžimas
- PVC Ø70 mm L = 500 mm antgalių įrengimas
	
	vnt/kg
vnt
vnt
	
28/168
28
28
	TS-18

	7.17 
	Drenažinės juostos ties deformaciniais pjūviais įrengimas
	
	
m
	
98
	TS-18

	7.18 
	Bituminių deformacinių pjūvių b=500 mm įrengimas
	
	vnt./m
	6/60
	TS-17

	7.19 
	Bituminių deformacinių pjūvių b=250 mm įrengimas
	
	vnt./m
	2/20
	TS-17

	7.20 
	Tarpų tarp turėklinių bortų užsandarinimas mastika
	
	m
	67
	TS-8

	7.21 
	Esamų metalinių lietvamzdžių valymas nuo rūdžių rankiniu būdu
	
	
m2
	
5
	TS-11

	7.22 
	Metalinių lietvamzdžių dažymas apsauginėmis dangomis C3 koroziškumo aplinkai
	
	
m2
	
5
	TS-12

	7.23 
	Kelio dangos įrengimas 
- asfalto gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto sl. h=4-6 cm AC16AS įrengimas
- asfalto gruntavimas bitumine emulsija
- asfalto viršutinio sl. h=3 cm SMA8 S įrengimas
	
	
m2
m2
m2
m2
	
1172
1172
1172
1172
	TS-14

	7.24 
	Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S paklojimas ties deformaciniais pjūviais
	
	m2
	
36
	TS-14

	7.25 
	Dvisluoksnės asfalto dangos įrengimas h=8 cm
- apsauginio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija
- apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS su SZ18 įrengimas
- apatinio asfalto sl. gruntavimas bitumine emulsija
- viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 8 S įrengimas
	
	
m2

m2
m2
m2
	
36

36
36
36
	TS-14

	7.26 
	Dangos pašiurštinimas skaldyta 1/3 mineraline medžiaga 
	
	m2
	
1208
	TS-14

	7.27 
	Sandarinimo juostos įrengimas
	
	m
	344
	TS-14

	7.28 
	Tilto betoninių paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove
	
	m2
	
1570
	TS-8

	7.29 
	Betoninių paviršių glaistymas t=5 mm
	
	m2
	1570
	TS-8

	7.30 
	Tilto betoninių paviršių vidinės dalies gruntavimas ir padengimas hidrofobizuojančia danga 
	
	m2
	882
	TS-8

	7.31 
	Tilto betoninių paviršių fasadinės dalies gruntavimas ir padengimas elastiniais apsauginiais betono dažais
	
	m2
	688
	TS-8

	7.32 
	Medinio pakloto ant tilto įrengimas
- panaudojant esamas medines lentas
- naujos medinės lentos
- cinkuotas tvirtinimo detalių metalas
	
	m3
m3
kg
	4
12,2
50
	TS-21

	7.33 
	Medinių lentų impregnavimas impregnantu nutepant voleliu 2 kartus
	
	m2
	1140
	TS-21

	
	
	
	
	
	

	
	6. Tilto kūgiai ir prieigos
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1 
	Betoninių gatvės bortų 100x30x15 cm įrengimas ant C20/25 betoninio pagrindo įrengimas
	
	m
	
36
	TS-13

	6.2 
	Pagrindo iš šalčiui nejautrių medžiagų h=20 cm įrengimas
	
	m3
	
12,4
	TS-4

	6.3 
	Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio h=15 cm įrengimas
	
	m2
	
62
	TS-4

	6.4 
	Granitinių atsijų 0/5 h=3 cm įrengimas
	
	m2
	62
	TS-4

	6.5 
	Šaligatvio plytelės 37,5x37,5x7 cm įrengimas
	
	m2
	62
	TS-13

	6.6 
	Vejos bortų 100.8.30 ant C12/15 betoninio pagrindo įrengimas
	
	m
	
36
	TS-13

	6.7 
	Plastikinių Ø425 mm vandens surinkimo šulinių įrengimas
- plastikinio dugno Ø425 mm montavimas
- gofruoto Ø425 mm vamzdžių montavimas
- kvadratinių ketinių grotelių su PVC teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm ir guminiu sandarinimo žiedu montavimas
- universalios jungties (tarpinės) Ø 200 mm vamzdžiui įrengimas
	
	
vnt.
vnt.
vnt./m


vnt.

vnt.
	4
4
4/7


4

6
	TS-18

	6.8 
	Horizontalių kernų Ø300 mm L=500 mm gręžimas krantinėse atramose
	
	vnt.
	2
	

	6.9 
	Metalinio apsauginio vamzdžio  Ø 244,5x10 mm paklojimas
	
	kg
	578
	TS-11

	6.10 
	PVC Ø200 mm vamzdžių klojimas
- žemės darbai
	
	m
m3
	24
5
	TS-18

	6.11 
	Vamzdžių sandarinimas R3 klasės betono mišiniu
	
	m3
	0,05
	TS-8

	6.12 
	Latako įrengimas iš lauko akmenų h=20 cm ties kraštinėmis atramomis
- lauko akmenys
- betonas C25/30 XC2
	
	
m2
m3
m3
	
29
2,9
2,9
	TS-5

	6.13 
	Sankasos šlaito formavimas ties laiptais iš gerai drenuojančio grunto sutankinant
	
	
m3
	
56
	TS-4

	6.14 
	G/b surenkamų šlaitinių laiptų 0,75 m pločio įrengimas 
- skaldos sl. h=20 cm įrengimas
- betoninių pamatų C25/30 (su priedais) montavimas
- žvyro sl. h=20 cm  po laiptais įrengimas
- laiptasijų C25/30 (su priedais) montavimas
- laiptų pakopų C25/30 (su priedais) montavimas
- cinkuotų metalinių turėklų montavimas
	
	vnt./m
m3
vnt./ m3
m3
vnt./ m3
vnt./ m3
m/kg
	2/28
0,6
2/1,28
8
28/5,6
108/4,32
28/650
	TS-22

	6.15 
	Lizdų gręžimas į esamą atramą inkarams inkaruoti
- horizontalūs lizdai Ø14 L=120 mm
	
	vnt. 
	8
	TS-10

	6.16 
	Epoksido pagrindo klijai armatūros strypams inkaruoti
	
	kg
	0,1
	TS-10

	6.17 
	Cinkuotų metalinių S235 kopėtėlių įrengimas
	
	vnt./kg
	1/169
	TS-11

	
	
	
	
	
	

	
	7. Baigiamieji darbai
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.1 \
	Augalinio sl. atstatymas užpilant juodžemiu h=10 cm ir apsėjant žole
	
	m2/m3
	570/57
	TS-4

	7.2 
	Likusio juodžemio paskleidimas vietoje
	
	m3
	69
	TS-4

	7.3 
	Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas
	
	ha
	1
	

	7.4 
	Dangos ženklinimas 1.1 siaura balta ištisine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis)
	
	
m
	
211
	

	7.5 
	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d-76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas
- Metalinė atrama
- Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų
	
	
vnt.
m'

m2
	
2
15,4

1,8
	

	7.6 
	Horizontalių skylių gręžimas metale iki 20 mm storio
	
	Vnt.
	16
	

	7.7 
	Vandens kelio ženklų tvirtinimas ant tilto konstrukcijų
- cinkuotas metalas 
- Kelio ženklų skydų montavimas 
	
	vnt.
kg
m2
	2
90
2
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