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Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


PASIŪLYMAS
DĖL FPV DRONŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti 

pildymo data _______
sudarymo vieta_______

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų grupės narių pavadinimai ir pateikiama kita informacija (rekvizitai) apie kiekvieną iš jų): 
Atsakingas partneris (partneris, kuris atstovaus visiems tiekėjams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė): 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Kuriai sutarties daliai ketinama pasitelkti subtiekėją (pildoma nurodant subtiekėjo atsakomybei priskiriamus įsipareigojimus (pvz., personalo mokymai)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) Pirkimo dokumentuose;
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):

	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	




3. Mes siūlome šias prekes:
	Pasiūlymo valiuta:
	Eurai
	Eurai

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Mato vnt.
	Maksimalus kiekis*
	Mato vnt. kaina
(Eur be PVM)**
	Bendra suma (4 x 5)
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	FPV dronas
	vnt.
	14
	
	

	PVM (Eur)***
	

	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)
	

	Kaina žodžiais:
	


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
Pastabos: 
1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui;
2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas šioje skiltyje  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:
Lentelė Nr. 1
	Reikalavimo eil. Nr.
	FPV drono
 specifikacijos reikalavimai
	Tiekėjas siūlo
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą 

	1.
	FPV tipo TinyWhoop klasės mikrodronas (True-X geometrija, su propelerių apsaugomis/„ducted“), skirtas pradiniams mokymams ir pilotavimo įgūdžių lavinimui uždarose patalpose arba ramiu oru. Korpusas/rėmas turi būti ypač lengvas (rėmo įstrižainė 70 mm, drono svoris be baterijos apie 25 g), pagamintas iš anglies pluošto ir kompozitinių medžiagų (ASA, TPU). Įrenginys turi turėti integruotą G473 (arba ekvivalentų STM32G473CEU6 procesoriaus) skrydžio valdiklį su integruotu giroskopu (ICM42688), OSD (AT7456E), „blackbox“ atmintimi (ne mažesne kaip 16 MB) ir 4 UART prievadais. Greičio reguliatorius (ESC) turi būti integruotas „4-in-1“ tipo, palaikantis DShot300/DShot600 protokolus, su ne mažesne kaip 5A pastovia srove. Vaizdo sistema – analoginė 5.8 GHz, turinti ne mažiau kaip 48 kanalus ir reguliuojamą siųstuvo galią (PIT/25/100/200/400mW). FPV kamera – analoginė, turinti nemažiau kaip 1200TVL raišką bei 1.8mm lęšį . Valdymo imtuvas – integruotas 2.4 GHz ExpressLRS (ELRS), suderinamas su CRSF protokolu. Varikliai – 0802 klasės (23000KV–28000KV), pritaikyti 1S sistemai, su 1.2 colių propeleriais. Dronas turi palaikyti Acro, Angle ir Horizon skrydžio režimus. Signalų ir kameros laidų išdėstymas privalo turėti apsaugą, mažinančią EMI elektromagnetinių trikdžių poveikį. Įranga turi būti suderinama su 1S 3.8V Li-HV ,ne mažiau 300mAh baterijomis, turinčiomis BT2.0 jungtį. Drone privalo būti baterijom įstatyti skirta vieta. Prekė turi būti pilnai surinkta ir paruošta naudojimui, komplekte turėti: droną, video anteną, atsarginių propelerių komplektą (4CW+4CCW), naudotojo bei remonto vadovus. 6 dronui skirtos baterijos ir baterijų pakrovėjas.
	Nurodoma tikslinė paskirtis. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija



PASTABA:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytas siūlomo objekto technines charakteristikas (pavyzdžiui, techninius pasus, duomenų aprašus, charakteristikas, nuorodas į internetinę svetainę, kurioje pateikiamos siūlomų prekių charakteristikos ar kitą techninę dokumentaciją / informaciją).
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja ,pirkimo dokumentuose nurodytą laiką.
	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
(Parašas*)
	
(Vardas ir pavardė)



