Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1. 
	Nešiojama elektros stotelė (3–4 kW)
	2
	1.Akumuliatorius – LiFePO4, talpa ne mažesnė kaip 3 000 Wh; ne mažiau kaip 3 500 įkrovimo ciklų, išlaikant ne mažiau kaip 80 % talpos.
2.Išėjimo galia (AC) – nuolatinė ne mažesnė kaip 3 000 W, pikinė – ne mažesnė kaip 6 000 W; 230 V, 50 Hz, gryna sinusinė banga.
3.Išvestys – ne mažiau kaip 3 AC lizdai (230 V, F tipo), 2 USB-C (ne mažiau kaip 60 W kiekviena), 2 USB-A ir 1 automobilinis 12 V lizdas.
4.Įkrovimas – iš elektros tinklo integruotu įkrovikliu (pilnas – ne ilgiau kaip per 3 val.), iš saulės modulių (integruotas MPPT, ne mažiau kaip 1 000 W) ir iš transporto priemonės 12 V / 24 V lizdo.
5.UPS funkcija – dingus tinklo įtampai, perjungimas į akumuliatorių ne ilgiau kaip per 20 ms.
6.Darbinė temperatūra – iškraunant ne siauresnė kaip nuo −10 °C iki +40 °C, įkraunant – nuo 0 °C iki +40 °C.
7.Valdymas – įrenginio mygtukais ir ekranu (įkrovos lygis, įėjimo ir išėjimo galia); išėjimų įjungimas, įkrovimas ir UPS veikia be mobiliosios programėlės ir interneto ryšio.
8.Masė ir transportavimas – ne didesnė kaip 55 kg; ratukai ir ištraukiama rankena.
9.Papildomi reikalavimai:
9.1. Integruota apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo, perkaitimo, per didelės iškrovos ir perkrovimo (BMS).
[bookmark: _GoBack]9.2. CE ženklinimas.
9.3. Gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai.



