Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Elektros stotelė
	6
	1. Akumuliatoriaus talpa – ne mažesnė kaip 1 024 Wh.
2. Akumuliatoriaus tipas – LiFePO4 (Ličio geležies fosfato) arba technologiškai lygiavertis ar geresnis sprendimas (ne prastesnis nei LiFePO4 pagal saugumą ir ciklų skaičių).
3. Įkrovimo ciklų skaičius – ne mažiau kaip 4 000 ciklų iki ne mažiau kaip 80 % talpos išlaikymo.
4. Nuolatinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 1 800 W.
5. Pikinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 3 600 W.
6. USB-C jungtys – ne mažiau kaip:
a. 1 vnt. su ne mažesne kaip 100 W Power Delivery (PD) galia;
b. 1 vnt. su ne mažesne kaip 20 W galia.
7. USB-A jungtys – ne mažiau kaip 2 vnt., su ne mažesne kaip 18 W (QC 3.0) greito įkrovimo galia kiekvienai jungčiai.
8. AC įkrovimo įvestis – ne mažesnė kaip 1 200 W, leidžianti pilnai įkrauti įrenginį per ne daugiau kaip 85 minutes.
9. [bookmark: _GoBack]Saulės įkrovimo galimybė (MPPT valdiklis) – su integruotu MPPT, palaikanti ne mažesnę kaip 500 W saulės įvesties galią ir užtikrinanti pilną įkrovimą per ne daugiau kaip 2 valandas esant optimalioms sąlygoms.
10. Kombinuota įkrova (AC + saulė) – ne mažesnė kaip 1 700 W bendra įėjimo galia.
11. Darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip 0 °C iki +40 °C.
12. Laikymo temperatūra – ne siauresnė kaip –10 °C iki +40 °C.
13. Matmenys – ne didesni kaip 34,6 × 22,8 × 23,8 cm.
14. Svoris – ne didesnis kaip 11,2 kg.
15. Papildomi reikalavimai:
16. Integruota apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo ir per didelės iškrovos.
17. Gryna sinusinė banga (pure sine wave) AC išėjime.
18. Gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.



