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ŠVIESOLAIDINIŲ KABELIŲ SUJUNGIMAS AB TELIA RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ SISTEMOJE

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai ir kita informacija apie paslaugas
	Tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma paslauga atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
* Patvirtindami pateiktos informacijos teisingumą ir siūlomos paslaugos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, atitinkamuose langeliuose nurodykite „Patvirtinu“.

	[bookmark: _Hlk243053052]Šviesolaidinių kabelių, esančių  AB TELIA Lietuva ryšių kabelių kanalų sistemoje, Rinktinės g. 2, Vilnius ir Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, sujungimai. 
Montavimo paslaugos techninė specifikacija

	1.
	Šviesolaidinių kabelių duomenys:
	

	1.1
	Tipas – vienamodis.
	

	1.2
	Skaidulų kiekis – 96; 12; 8.
	

	1.3
	Kabeliai yra pakloti AB Telia Lietuva Rinktinės g. 2 ir Juozapavičiaus g. 13 ryšių kabelių kanalų sistemoje, Vilniuje.
	

	1.4
	Šviesolaidinių kabelių sujungimai planuojami ryšių šuliniuose Nr. 137 ir Nr. 88.
	

	1.5
	Jų sujungimas turi būti atliktas 2-ose movose.
	

	2.
	Paslaugos teikėjas privalo atlikti šiuos darbus:
	

	2.1
	Atlikti dviejų šviesolaidinių kabelių, SM 96 sk., tarpusavio sujungimą  ryšių šulinyje Nr. 137, jau esančioje movoje.
	

	2.2
	Atlikti šviesolaidinių kabelių, SM 12 sk.; SM 8 sk., SM 8 sk. tarpusavio sujungimą  ryšių šulinyje Nr. 88.
	

	2.3
	Paslaugos teikėjas darbus atlieka su savo medžiagomis.
	

	2.4
	Atlikti šviesolaidinio kabelio slopinimo parametrų matavimus reflektometru ir parametrų fiksavimą techn. pase.
	

	2.5
	Sąskaitą faktūrą pateikti pilnai atlikus montavimo, matavimo ir parametrų fiksavimą techn. pase darbus. Sąskaitą pateikti per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą.
	

	2.6
	Perjungimo darbus atlikti ne darbo valandomis nuo 17 val.
	



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	(Parašas*) 
	(Vardas ir pavardė*) 




