Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1. 
	Aktyvios ausinės
	[bookmark: _GoBack]1. Ausinės turi būti aktyvios elektroninės klausos apsaugos.
2. Klausos apsaugos lygis (NRR) – ne mažiau kaip 22 dB.
3. Turi būti galimybė elektroniniu būdu sustiprinti tylius aplinkos garsus, kalbą ir komandas.
4. Ausinės turi turėti mikrofonus, skirtus aplinkos garsams perduoti.
5. Ausų pagalvėlės turi būti minkštos, patogios ir užtikrinti sandarų prigludimą prie galvos. Pagalvėlės turi būti gelinės, silikoninės arba lygiavertės.
6. Ausų kaušeliai turi būti žemo profilio, tinkami naudoti šaudymo metu.
7. Ausinės turi turėti reguliuojamą paminkštintą galvos lankelį arba lygiavertę patogų dėvėjimą užtikrinančią konstrukciją.
8. Ausinių konstrukcija turi būti sulankstoma arba lygiavertė, užtikrinanti patogų transportavimą ir laikymą.
9. Ausinės turi turėti 3,5 mm garso įvesties jungtį arba lygiavertį išorinio garso šaltinio prijungimo sprendimą.
10. Ausinės turi turėti automatinio išsijungimo funkciją.
11. Ausinių spalva – žalia, alyvuogių žalia arba kita lygiavertė neblizgi taktinė spalva.
12. Prekės turi būti naujos, nenaudotos ir originalioje gamintojo pakuotėje.
13. Turi būti pateikti taikomų ES saugos reikalavimų atitiktį ir deklaruojamas klausos apsaugos charakteristikas patvirtinantys dokumentai.
14. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninį aprašymą, duomenų lapą arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.



