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KONFERENCINIŲ KĖDŽIŲ

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pavadinimas
	Kiekis
	Aprašymas

	Konferencinės kėdės
	96 vnt.
	KONFERENCINIŲ KĖDŽIŲ APRAŠYMAS

1. Konferencinės kėdės yra skirtos patogiam sėdėjimui oficialių susitikimų, mokymų, konferencijų, pristatymų ir kitų renginių metu. 
2. Kėdės turi turėti galimybę būti sujungtos jungiamaisiais varžtais į vientisą bazę. Ši sujungta bazė turi būti lengvai pernešama, pastatyta turėtų stabilumą ir nebūtų poreikio tvirtinti prie grindų dangos. 
3. Kėdė gaminama iš (atlošo ir sėdynės minkštos dalies) tamsiai žalsvos (chaki) spalvos audinio (audinio spalva papildomai tikslinama pateikiant užsakymą).
4. Kėdės matmenys:
-
Tarp porankių centrų – 500 mm ± 5 mm; 

-
Kėdės aukštis – 960 mm ±10 mm; 

-
Porankių plotis – 50 mm ±5  mm; 

-
Porankių ilgis – 330 mm ±10  mm;

-
Kėdės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų – 450 mm ±10  mm;

-
Aukštis nuo grindų iki porankio viršaus – 640 mm±10 mm;

-
Kėdės su atidaryta sėdima dalimi gylis – 665 mm ±10 mm;
5. Porankiai pagaminti iš kietmedžio masyvo medienos, padengti ugniai atspariu laku. Užapvalintu priekiu, be aštrių kampų.

6. Kėdės laikančiosios bazės karkasas, gaminami iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 40x25x2 mm, skersinis jungiamasis vamzdis 40x40x2 mm. 
7. Kėdžių karkaso elementai ir jų užbaigimai turi būti labai kokybiškai suvirinti, be aštrių kampų, suvirinimo siūlės šlifuotos, išvalytos.

8. Kėdžių kojos gaminamos iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 40x25x2 mm, galai uždaryti plastikiniais kamščiais, kurie atlieka ir pado funkciją.

9. Sėdynės lankstymosi mechanizmo korpusas – uždaras (arba pusiau uždaras, išoriškai uždengtas apdailine metaline detale), apvalintais kraštais, vientisos išorinės formos, be matomų korpuso įgilinimų ar iškilimų.
10. Visos metalo detalės dažytos smulkios tekstūros matiniais (neblizgias) milteliniais – polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7016 (spalva papildomai tikslinama pateikiant užsakymą).
11. Kėdės sėdimos dalies pagrindas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 12 mm lenktos ergonomiškos formos faneros.

12. Kėdės sėdima dalis paminkštinta 60 mm HR porolonu ir pilnai apvilkta sumažinto degumo audiniu.

13. Sėdynės lankstymosi mechanizmas turi būti nereikalaujantis tepimo, nestrigti, negirgždėti, neklibėti vartymo ašies atžvilgiu, sėdynės atsivertimas – užsivertimas turi būti betriukšmis (su triukšmą slopinančiais sprendimais).

14. Visos paminėtos sėdynės varstymo mechanizmo savybės turi išlikti nepakitusios 3 metus nuo eksploatacijos pradžios. 
15. Kėdės sėdimoji dalis į vertikalią padėtį turi verstis savaime kai ant jos nesėdima.

16. Kėdės atlošo vidinė dalis pagaminta iš 8 mm faneros lenktos ergonomiškos formos, išformuotos – apdirbant aukštu slėgiu.

17. Kėdės atlošas paminkštintas porolonu – storiausioje vietoje ne mažiau 80 mm ir aptraukta sumažinto degumo audiniu.
18. Audinys ir minkštos dalys sumažinto degumo turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus.  Nusidėvėjimas pagal Martindale testą ne mažiau 100 000 ciklų.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Visos prekės ir komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

2. Į prekių komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti ir sumontuoti prekes ir tarpusavio tvirtinimo varžtai.
3. Tiekėjas, kartu su Prekių perdavimo-priėmimo aktu, turi pateikti tokius prekių / medžiagų atitiktį įrodančius dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti prekių / medžiagų atitikimą šiuose pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams.

4. Prekių pristatymo vieta: Liepojos g. 5, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., prieš tai suderinus tikslų laiką su pirkėju. 
5. Tiekėjas įsipareigoja savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti Prekes nurodytu adresu per sutartyje nustatytą terminą.

6. Prekių surinkimo paslauga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Tiekėjas įsipareigoja surinkti visas Prekes Pirkėjo nurodytoje patalpoje (pirmas aukštas).

7. Užbaigęs Prekių surinkimo ir montavimo darbus, Tiekėjas privalo sutvarkyti darbo vietą ir išvežti visas surinkimo metu susidariusias atliekas, jeigu tokių susidarė. 
8. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui Prekių montavimo metu padarytą žalą.
9. Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti aukštesnės kokybės ar geresnių techninių parametrų Prekes, tačiau kiekvienas siūlomos Prekės parametras turi atitikti arba viršyti nustatytus reikalavimus.

10. Visoms siūlomoms Prekėms, jei kitaip nenurodyta techninėje specifikacijoje, turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija, skaičiuojant nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama iš pardavėjo lėšų (įskaitant apžiūrą ir įrangos transportavimo išlaidas). Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.

ATITIKTĮ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti aplinkos apsaugos kriterijų, nustatytų Techninėje specifikacijoje, atitikties įrodymus bei kitą aktualią dokumentaciją (naudotojų vadovus, instrukcijas ar pan.). Tiekėjas gali pateikti dokumentus vėliau, jeigu Tiekėjas susiduria su objektyviomis kliūtimis kartu su Prekėmis pateikti dokumentus ar jų dalį bei Šalys sutaria dėl dokumentų pateikimo vėlesnio laiko.


2. Tiekėjas pateikia dokumentus patvirtinančius atitikimą specifikacijos reikalavimams:

- audinio trinties pagal ISO 12947-2 arba lygiavertį, degumo pagal EN 1021-2 arba lygiavertį, pumpuravimosi pagal ISO 12945-2 arba lygiavertį , atsparumo šviesai pagal ISO 105-B02 arba lygiavertį, sertifikatą ir/ar protokolą,

- putų poliuretano tankio, degumo pagal EN 1021-2 arba lygiavertį, sertifikatą ir/ar protokolą.
-  sertifikatą su bandymo protokolu dėl  kėdžių tvirtumo ir saugumo užtikrinimo pagal  EN 12727:2017 4 lygio standartą  arba lygiavertį.


VIZUALIZACIJA IR BRĖŽINYS
[image: image1.png]66510

450£10

330110

96010

640£10

450£10

400£10





[image: image2.png]



