Pirkimo sąlygų aprašo 
2 priedas

PEDIATRINĖ EISENOS IR JUDĖJIMO REABILITACIJOS SISTEMA SU KŪNO NUKROVIMO IR VIRTUALIOS REALYBĖS FUNKCIJA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui:
1.1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) perka pediatrinę eisenos ir judėjimo reabilitacijos sistemą su kūno nukrovimo ir virtualios realybės funkcija (toliau – Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu K. Donelaičio g.7, Klaipėda, surinkta, instaliuota, suderinta ir prijungta prie Perkančiosios organizacijos esamų infrastruktūrinių sistemų, apmokytas personalas naudotis Preke ir likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)). Prekė turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 24 mėn. prieš pristatymo dieną. 
1.2.  Leidžiama atskira laisvai pastatoma ant grindų stovinti konstrukcija, konstrukcija ant takelio arba lubinė sistema. Pateikiami viso komplekto matmenys, būtini tarpai, tvirtinimo ir patalpos reikalavimai. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukiami visi siūlomam įrengimui reikalingi darbai ir priedai.
1.3. Prietaisas gali būti valdomas integruotu arba atskiru kompiuteriu. Jeigu siūlomas prietaisas valdomas atskiru kompiuteriu, valdymo kompiuterį suteikia Perkančioji organizacija pagal tiekėjo nurodytus parametrus. Tokiu atveju tiekėjas kompiuterinės valdymo įrangos netiekia, o tik įdiegia programinę įrangą į Perkančiosios organizacijos suteiktą kompiuterį. Tiekėjas privalo pateikti ir į Perkančiosios organizacijos suteiktą kompiuterį įdiegti visą prietaisui valdyti ir techninėje specifikacijoje nurodytoms funkcijoms užtikrinti reikalingą programinę įrangą, suteikti reikalingas jos naudojimo licencijas (jei tokios privalomos), atlikti konfigūravimo darbus ir užtikrinti tinkamą prietaiso bei programinės įrangos veikimą. Visos tam reikalingos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Į pasiūlymo kainą taip pat įtraukiama teisė naudoti visas privalomas programines funkcijas ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės priėmimo. Šiuo laikotarpiu negali būti papildomų privalomų licencijos ar kitų paslaugos mokesčių.
1.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1.4.1. Tiekėjui įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų aprašo 34 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės  5 stulpelyje, eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).
1.4.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos reglamento MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Taip pat priimtini atitiktį Direktyvai 93/42/EEB (MDD) patvirtinantys dokumentai, jeigu siūlomai prekei taikomos Reglamento (ES) 2017/745 120 straipsnyje, pakeistame Reglamentu (ES) 2023/607, nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos. Tokiu atveju kartu pateikiama gamintojo deklaracija, patvirtinanti visų taikytinų pereinamojo laikotarpio sąlygų įvykdymą, ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patvirtinimo raštas arba lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad oficiali paraiška dėl atitikties vertinimo pagal MDR pateikta ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 26 d., o rašytinis susitarimas su šia įstaiga sudarytas ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 26 d. Pateikti dokumentai turi leisti identifikuoti siūlomą prekę ir jai taikomą pereinamojo laikotarpio terminą. Šis reikalavimas taikomas pagrindiniams pirkimo objekto komponentams. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento), o taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas – ir pirmiau nurodytų jas pagrindžiančių dokumentų skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.
1.4.3. Tiekėjas privalo įrodyti, kad jis arba jo pasitelkiami subjektai turi teisę ir reikiamą pasirengimą atlikti siūlomos įrangos montavimą, derinimą, prijungimą prie infrastruktūros bei garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pateikiama:
1.4.3.1. Gamintojo įgaliojimo (autorizacijos patvirtinimo) atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninė kopija[footnoteRef:1]; arba [1:  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”] 

1.4.3.2. Rašytinio susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, skaitmeninė kopija; arba
1.4.3.3. Gamintojo (ar jo autorizuoto mokymo centro) išduoti galiojantys sertifikatai (mokymų baigimo pažymėjimai), patvirtinantys, kad tiekėjo arba jo pasitelkiamų specialistų darbuotojai yra apmokyti ir turi teisę instaliuoti bei atlikti garantinį aptarnavimą siūlomo modelio reabilitacijos sistemai; arba
1.4.3.4.Kiti lygiaverčiai gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę ir techninį pasirengimą profesionaliai montuoti ir prižiūrėti siūlomą Prekę. Dokumentai teikiami lietuvių ir (arba) anglų kalba.
1.4.4. Jeigu siūlomam prietaisui valdyti ir techninėje specifikacijoje nurodytoms funkcijoms užtikrinti reikalingos programinės įrangos licencijos, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti šias licencijas arba pratęsti jų galiojimą ne trumpiau kaip 5 metus nuo techninės specifikacijos 1.3 punkte nustatyto privalomojo 5 metų licencijų galiojimo termino pabaigos. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti raštą arba deklaraciją, patvirtinančią šios galimybės užtikrinimą, ir nurodyti licencijų įsigijimo arba jų galiojimo pratęsimo tvarką bei sąlygas. Jeigu visą nurodytą laikotarpį reikalingomis programinėmis funkcijomis galima naudotis be papildomų mokėjimų, Tiekėjas turi tai patvirtinti. Tokiu atveju licencijų įsigijimo arba pratęsimo tvarkos ir sąlygų pateikti nereikia.
1.5. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
1.6.  Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Taip pat numatoma išimtis, jog tais atvejais, kai gamintojas objektyviai neturi galimybės pasirašyti dokumentų el. parašu, jis gali pateikti raštą pasirašytą originaliu parašu ir antspaudu, notarinį patvirtinimą ar gamintojo tiesioginį patvirtinimą perkančiajai organizacijai iš gamintojo oficialaus el. pašto.
* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 
1.7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.8. Įrangos suderinamumas – leidžiami skirtingų gamintojų komponentai. Tiekėjas atsako už viso pristatyto komplekto įrengimą ir veikimą kartu. Bendras naudojimas turi atitikti komponentų gamintojų numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas. Gamintojų dokumentais turi būti pagrįstas naudojimas pediatriniams pacientams. Tiekėjas nurodo minimalaus amžiaus ribą, jei taikoma, kontraindikacijas ir būtinas paciento funkcines galimybes.
1.9. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

2. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“
[bookmark: _Hlk214866299]Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pirkimo sąlygų 34.7. p nurodytus dokumentus.

         3. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, 47 straipsnio 9 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintu BVPŽ kodų sąrašu, pirkime siūlomos prekės, jų gamintojai ir tiekėjai privalo nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
3.1. Nacionalinio saugumo reikalavimai tiesiogiai taikomi šioms Prekės sudėtinėms dalims ir paslaugoms:
3.1.1. Valdymo kompiuterinei įrangai (monitoriams su integruotais procesoriais, planšetiniams pultams ar terminalams (taikoma tik tuo atveju, jei tiekėjas siūlo prietaisą valdomą su integruotu kompiuteriu);
3.1.2. Interaktyviai reabilitacijos programinei įrangai (virtualios realybės, eisenos analizės, vaizdinio grįžtamojo ryšio programiniams paketams, duomenų bazių moduliams, ataskaitų eksporto funkcijoms bei ne trumpesniam kaip 5 metų jos licencijavimui ir programiniam palaikymui);
3.1.3. Judesių ir žingsnių skaitmeninio fiksavimo įrangai (kameroms, optiniams registratoriams ir jutiklių mikrosistemoms), perduodančioms duomenis į programinę įrangą realiuoju laiku.;
3.1.4. Programinės įrangos diegimo, konfigūravimo, testavimo ir techninės priežiūros paslaugoms, jeigu jos apima prieigą prie programinio kodo arba nuotolinį prisijungimą prie sistemos.
3.2. Nustatomi šie imperatyvūs reikalavimai:
3.2.1. Šio punkto 3.1 papunktyje nurodytų komponentų ir programinės įrangos gamintojai, tiekėjai, subtiekėjai ar juos kontroliuojantys asmenys negali būti registruoti (jeigu fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame priešiškų valstybių sąraše (pagal VPĮ 92 straipsnio 14 dalį);
3.2.2. Pacientų sveikatos, reabilitacijos treniruočių ir asmens duomenys negali būti perduodami, apdorojami ar saugomi serveriuose / debesijos saugyklose, esančiose ne Europos Sąjungos ar NATO valstybių narių teritorijoje;
3.2.3. Sistemoje neturi būti gamintojo ar trečiųjų šalių nedokumentuotų nuotolinės prieigos kanalų (angl. backdoors), leidžiančių nekontroliuojamai prisijungti prie ligoninės vidinio tinklo iš nepatikimų jurisdikcijų.

Pateikiami dokumentai – tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, kartu su pasiūlymu turi pateikti konkurso sąlygų aprašo 5 priede nustatytos formos užpildytą deklaraciją ir pasiūlyme (konkurso sąlygų aprašo 1 priede) nurodyti minėtų prekių gamintojus ir paslaugų teikėjus. (CPO atitiktį patvirtinančių dokumentų (pagal konkurso sąlygų aprašo 6,7 priedus) reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo).
	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: atitinka/neatitinka, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Pediatrinė eisenos ir judėjimo reabilitacinė sistema su kūno svorio nukrovimo ir virtualios realybės funkcija (1 kompl.) ( toliau - Prekė)
	
	
	

	2. 
	Paskirtis 
	Vaikų ir paauglių eisenos, pusiausvyros, koordinacijos bei dėmesio treniruotėms ant medicininio ėjimo takelio, kartu naudojant kūno svorio nukrovimą ir interaktyvią virtualią aplinką ekrane.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3. 
	Komplekto sudėtis:
	1)Medicininis ėjimo takelis;
2) pakabinimo ir svorio nukrovimo sistema;
3)Pacientų diržai;
4)Interaktyvi reabilitacijos programinė įranga;
5)Paciento ekranas;
6)Terapeuto valdymo priemonės;
7)Judesių ar žingsnių registravimo įranga ir visi veikimui reikalingi priedai.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	Pacientų ūgis ir svoris
	1.Prietaisas turi būti tinkamas pacientams, kurių ūgis yra nuo 100 cm iki 190 cm (imtinai). Leidžiama platesnė imtis, t. y. apatinė ūgio riba gali būti mažesnė nei 100 cm, o viršutinė – didesnė nei 190 cm.
2.Prietaisas turi būti tinkamas pacientams, kurių svoris yra nuo 25 kg iki 150 kg (imtinai). Leidžiama platesnė imtis, t. y. apatinė svorio riba gali būti mažesnė nei 25 kg, o viršutinė – didesnė nei 150 kg.
3.Visos privalomos funkcijos, įskaitant svorio nukrovimą, diržų pritaikymą ir interaktyvias užduotis, turi būti tinkamos šiai pacientų grupei.
	1. Paciento ūgio intervalas
 nuo ...... cm iki ........ cm;
2. Paciento svorio intervalas  nuo ......kg iki ........ kg;
3. Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti);
2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti);
3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5. 
	Medicininis ėjimo takelis
	(Įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)
	
	

	6. 
	Ėjimo paviršius
	Juosta turi būti skirta medicininėms eisenos treniruotėms. Paviršius turi būti tinkamas saugiai eiti su avalyne. Konkretūs minimalūs matmenys nenustatomi.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	7. 
	Greitis
	Turi būti reguliuojamas ėjimo greitis ir visiško sustabdymo galimybė. Nustatomas reguliuojamo greičio pasirinkimas intervale ne mažesniame nei nuo 1 km/h iki 10 km/h; reguliavimo žingsnis – ne didesnis kaip 0,5 km/h. 
	Įrašyti reguliuojamą greitį nuo ......... km/h iki ......... km/h bei nurodyti reguliavimo žingsnį ....... km/h
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	8. 
	Judėjimo valdymas
	Valdant Prekę, terapeutas gali pradėti, sustabdyti ir keisti juostos greitį. Paleidimas ir greičio keitimas turi būti tolygūs. Po avarinio sustabdymo ar elektros tiekimo atkūrimo juosta negali savaime pradėti judėti.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9. 
	Turėklai
	Abipusės atramos turi būti pritaikomos 4 punkte nurodyto ūgio pacientams. Leidžiami reguliuojami turėklai arba komplekte pateikiamos pediatrinės atramos. Turi būti galima saugiai laikytis atliekant ėjimo treniruotę.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10. 
	Apkrova
	Takelio leistina paciento masė turi būti ne mažesnė už 4 punkte nustatytą didžiausią paciento masę. Jei terapeutui leidžiama užlipti ant juostos kartu, nurodoma tam leidžiama bendra apkrova.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka

Nurodyti bendrą apkrovą 
(įrašyti      kg).
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11. 
	Avarinis stabdymas
	Įranga privalo turėti avarinio stabdymo mygtuką, arba savaiminio stabdymo. 
	Nurodyti varinio stabdymo būdą:
(įrašyti ).
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	12. 
	Paciento „pakabinimas“ ir kūno svorio nukrovimas
	(Įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)
	
	

	13. 
	Pakabinimo principas
	Pacientas palaikomas diržais, sujungtais su viršutine atrama per lyną, diržą, gervę ar lygiavertį mechanizmą. Sistema turi realiai ir nuolat perimti nustatytą kūno svorio dalį treniruotės metu. Vien kritimą sulaikantis lynas šio reikalavimo neatitinka.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	14. 
	Nukrovimo diapazonas
	Reguliuojamas dalinis kūno svorio nukrovimas, leidžiantis nukrauti bent 30 proc. paciento kūno svorio 4 punkte apibrėžtoje pacientų grupėje. 
Reguliavimas turi būti kilogramais ir (ar) procentais. Tiekėjas nurodo mažiausią ir didžiausią nukrovimą, reguliavimo žingsnį ir leistiną paciento masę. Reikalavimas taikomas nukrovimui treniruotės metu, o ne kritimo sulaikymo apkrovai.
	Įrašyti maksimalų svorio nukrovimo procentą ............ proc 
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15. 
	Dinaminis palaikymas
	Einant sistema turi kompensuoti vertikalius kūno judesius ir palaikyti nustatytą svorio nukrovimą gamintojo deklaruojamoje darbinėje eigoje. Pateikiama dinaminio režimo eiga ir nukrovimo tikslumas arba leistinas svyravimas, jei gamintojas juos nustato.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	16. 
	Nustatymo kontrolė
	Terapeutas gali nustatyti ir patikrinti nukrovimo lygį pagal indikatorių, skalę, ekraną ar kitą kiekybinę priemonę. Jei rodoma kilogramais, turi būti galima pagal paciento masę nustatyti reikiamą procentinį nukrovimą.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	17. 
	Sauga ir nuleidimas
	Turi būti numatyta apsauga nuo paciento kritimo ir nekontroliuojamo nusileidimo bei saugus paciento atlaisvinimas ar nuleidimas nutrūkus energijos tiekimui arba sugedus pavarai.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	18. 
	Paciento diržai
	Įtraukiamas diržų ir tvirtinimo priedų rinkinys, tinkamas 4 punkto pacientams. Pateikiami dydžių ir reguliuojamų apimčių duomenys. Dydžių žymenys XXS, XS, S, M ar L nelaikomi vieninteliu tinkamumo įrodymu. Diržai skirti siūlomam nukrovimo režimui ir suderinami su pakabinimo įranga.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka 
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	19. 
	Terapeuto prieiga
	Konstrukcija ir diržai leidžia terapeutui prieiti prie paciento dubens ir kojų bei padėti atlikti žingsnius. Jie neturi trukdyti privalomų interaktyvių užduočių atlikimui.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	20. 
	Veikimo technologija
	Prekės veikimo technologija gali būti elektrinė, mechaninė, pneumatinė ar lygiavertė technologija. Kompresorius, akumuliatoriai, įkrovikliai ir kiti komponentai įtraukiami tik tiek, kiek būtina siūlomam komplektui.
	Veikimo technologija ir susiję komponentai:
(įrašyti  ).
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	21. 
	Virtuali aplinka ekrane ir programinė įranga
	(Įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)
	
	

	22. 
	Paciento ekranas
	Prieš pacientą įrengiamas komplekte esantis ekranas su saugiu tvirtinimu. Jo padėtis ir matymo kampas turi leisti 4 punkte numatytiems pacientams matyti užduotis einant. 
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	23. 
	Ekrano parametrai
	1. LED arba OLED, arba LCD technologijos (arba lygiavertės);
2. Ekrano įstrižainė ≥ 21 colis;
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų.
	1. Įrašyti monitoriaus technologijų pavadinimą ............................. ;
2. Įrašyti monitoriaus ekrano įstrižainės dydį ............ colis(-iai); 
3. Įrašyti monitoriaus skiriamąją gebą ................ taškų.
	1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti);
2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti);
3. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti);

	24. 
	Naudojimas be akinių
	Visos privalomos virtualios aplinkos ir interaktyvių treniruočių funkcijos atliekamos žiūrint į ekraną. 
*VR akiniai ar kitas ant galvos dedamas vaizdo įrenginys negali būti būtini sistemos naudojimui.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	25. 
	Grįžtamasis ryšys
	Sistema  turi registruoti paciento judesius, žingsnius arba padėties pokyčius ir realiuoju laiku pateikti vaizdinį grįžtamąjį ryšį ekrane. Jis gali būti teikiamas žaidimo, tikslinių judesių užduoties, eisenos rodiklių ar jų grafinio atvaizdavimo forma. 
*Vien vaizdo įrašo rodymo nepakanka.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	26. 
	Registravimo technologija
	Registravimo technologija gali  būti kamera, jėgos ar slėgio jutikliai arba lygiavertė technologija. Turi būti įtraukiama visa būtina įranga. Privalomos treniruočių ir grįžtamojo ryšio funkcijos turi veikti naudojant pakabinimą ir dalinį nukrovimą. Visų papildomų diagnostinių matavimų veikimas kiekvienu nukrovimo režimu neprivalomas.
*Tiekėjas su pasiūlymu  pateikia naudojimo apribojimus.
	Registravimo technologija: 
(įrašyti)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	27. 
	Treniruočių turinys
	Eisenos mokymo arba korekcijos treniruotės turi būti su vaizdiniu grįžtamuoju ryšiu ir virtuali aplinka paciento ekrane. Turi būti leidžiama atskirus programinius režimus pasirinkti atskirai. 
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	28. 
	Individualizavimas
	Terapeutas gali pasirinkti treniruotės režimą ir keisti jos parametrus pagal paciento galimybes. Nurodomi reguliuojami parametrai. Vaizdinis pateikimas turi būti tinkamas pediatriniams pacientams pagal siūlomos įrangos naudojimo paskirtį.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	29. 
	Terapeuto valdymas
	Terapeutas gali valdyti treniruotę ir stebėti paciento rezultatus. Leidžiama bendra arba atskira takelio ir programos valdymo sąsaja. Automatinis programos ir takelio greičio sinchronizavimas neprivalomas.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	30. 
	Rezultatai
	Turi būti galima peržiūrėti treniruotės arba vertinimo rezultatus ir juos išsaugoti bei gauti iš sistemos elektroninę tyrimo protokolą/ataskaitą, jį eksportuojant į lokalų arba nutolusį serverį bei atspausdinus. Konkretus failo formatas ir atskirų matuojamų rodiklių sąrašas nenustatomi.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	31. 
	Garantijos sąlygos
	Garantinio* aptarnavimo laikotarpis  ≥  24 mėnesiai.
*Į garantiją turi būti įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	Įrašyti garantinio aptarnavimo laikotarpį ...... mėnesiais;

	Garantijos terminas nurodomas techninės specifikacijos 4 stulpelio 31 p.; garantinį aptarnavimą pagrindžiantys dokumentai teikiami pagal TS 1.4.3 p.




___________________________







