TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CHIRURGINIŲ SIŪLŲ AUTOMATINIO SUKABINIMO IR KIRPIMO ĮRENGINIAMS BEI TITANINIŲ SIŪLŲ FIKSATORIAMS ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-02-24, Nr. VPP-1562.
Posėdžio protokolas 2026-02-27. Nr. 17. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.


1. Vienkartinis chirurginių siūlų automatinio sukabinimo ir kirpimo įrenginys:
· pritaikytas kardiochirurginėms operacijoms; 
· skirtas suspausti titaninį fiksatorių uždarymo vietoje ir nukirpti siūlo perteklių; 
· titaninis fiksatorius specialaus „taikiklio“ formos laikiklio pagalba įdedamas į įrenginio distalinio galo veleną; 
· su paspaudžiama svirtimi; 
· kiekvienoje sterilioje pakuotėje (rinkinyje) turi būti ne mažiau kaip 2 (du) vienkartiniai, vienam pacientui naudojami įrenginiai: 
· 17 ± 0,5 cm ilgio, veleno skersmuo ne didesnis kaip 4 mm, arba 
· 31 ± 0,5 cm ilgio, veleno skersmuo ne didesnis kaip 5 mm; 
· kiekvienoje sterilioje pakuotėje (rinkinyje) turi būti ne mažiau kaip 12 (dvylika) vienkartinių titaninių fiksatorių; 
· įrenginys, kurio ilgis 17 +/- 0,5 cm turi turėti sukamąją rankenėlę su posūkio rodikliu.
Orientacinis poreikis 189 vnt.

2. Titaninis siūlų fiksatorius:
· ne mažiau kaip 12 (dvylika) vienkartinių, individualiai supakuotų titaninių fiksatorių, suderinamų su įrenginiais; 
· kiekvienoje individualioje pakuotėje turi būti sterilus titaninis fiksatorius, laikomas pritaikytame įdėjimo prietaise, kurį sudaro „taikiklis“, kilpa ir buka lenkta adatos formos rankenėlė; 
· pagamintas iš 100 % grynumo titano; 
· grybo formos tuščiaviduris vamzdelis, kurį suspaudžia įrenginys, kad sujungtų siūlų segmentus; 
· pritaikytas naudoti su 2-0 poliesterio siūlais.
Orientacinis poreikis 63 vnt.
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Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
 
