Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Elektros stotelė
	6
	1. Akumuliatoriaus talpa – ne mažesnė kaip 1 024 Wh.
2. Akumuliatoriaus tipas – LiFePO4 (Ličio geležies fosfato) arba technologiškai lygiavertis ar geresnis sprendimas (ne prastesnis nei LiFePO4 pagal saugumą ir ciklų skaičių).
3. Įkrovimo ciklų skaičius – ne mažiau kaip 4 000 ciklų iki ne mažiau kaip 80 % talpos išlaikymo.
4. Nuolatinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 1 800 W.
5. Pikinė išėjimo galia (AC) – ne mažesnė kaip 3 000 W.
6. USB jungtys – iš viso ne mažiau kaip 4 vnt., iš jų ne mažiau kaip:
6.1. 1 vnt. USB-C su ne mažesne kaip 100 W Power Delivery (PD) galia;
6.2. 1 vnt. USB-C su ne mažesne kaip 20 W galia;
6.3. 1 vnt. USB-A su ne mažesne kaip 12 W galia.
7. AC įkrovimo įvestis – ne mažesnė kaip 1 200 W, leidžianti pilnai įkrauti įrenginį per ne daugiau kaip 85 minutes.
8. Saulės įkrovimo galimybė (MPPT valdiklis) – su integruotu MPPT, palaikanti ne mažesnę kaip 500 W saulės įvesties galią ir užtikrinanti pilną įkrovimą per ne daugiau kaip 130 minučių esant optimalioms sąlygoms.
9. [bookmark: _GoBack]Nepertraukiamo maitinimo (UPS) funkcija – perjungimo į akumuliatoriaus maitinimą laikas ne ilgesnis kaip 10 ms.
10. Darbinė temperatūra – ne siauresnė kaip 0 °C iki +40 °C.
11. Laikymo temperatūra – ne siauresnė kaip –10 °C iki +40 °C.
12. Svoris – ne didesnis kaip 12,5 kg.
13. Papildomi reikalavimai:
· Integruota apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo ir per didelės iškrovos.
· Gryna sinusinė banga (pure sine wave) AC išėjime.
· Gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.



