DUOMENŲ PERDAVIMO LINIJŲ NUOMA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija: Savivaldybės įmonė „Susiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas). 
1.2. Pirkimo objektas – duomenų perdavimo linijų nuoma, pagal 4.1. p. pateiktus duomenis .
1.3. Nuoma pradedama teikti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Užsakymas pateikiamas ne anksčiau 2025 m. balandžio 15 d. ir ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 15 d.
1.4. Nuomą apima:
1.4.1. Duomenų perdavimo linijų nuoma - 36 mėn. nuo nuomos tiekimo pradžios.
1.4.2. Duomenų perdavimas  optinėmis linijomis.
Bendrieji reikalavimai:
1.5. Turi būti užtikrintas duomenų perdavimas  optinėmis linijomis (toliau – Prekė) veikimas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
1.6. Teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą, registruojančią gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami nemokamai el. paštu, telefonu (prieinamais iš bet kurio tinklo).
	Eil. Nr.
	Parametro ar kokybės reikalavimo pavadinimas
	Parametro ar kokybės reikalavimo reikšmė

	1. 
	Optinio kabelio skaidulų rūšis 
	Vienmodės skaidulos. 

	2. 
	Skaidulų kokybės parametrai privalo atitikti šiuos standartus 
	IEC 60793–2, kategorija B1.3, 
ITU–T G.652, charakteristikos tipas D. 

	3. 
	Kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės turi atitikti šiuos standartus 
	IEC 60794–1, IEC 60794 – 2. 

	4. 
	Slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje, matuojant iš dviejų pusių 
	Ne daugiau kaip 0,1 dB. 

	5. 
	Slopinimas mechaninėje jungtyje 
	Ne daugiau kaip 0,5 dB. 

	6. 
	Slopinimo vidurkis linijoje prie 1310 nm bangos ilgio 
	Ne daugiau kaip 0,35 dB/km. 

	7. 
	Bendras linijos slopinimas prie 1310 nm bangos ilgio 
	Ne daugiau kaip 15 dB. 

	8. 
	Visi tarpiniai sujungimai linijose 
	Suvirinami tik movose, be mechaninių sujungimų ir be kabelio užėjimų į Užsakovui nepriklausančius pastatus. 

	9. 
	Optinių skaidulų užbaigimo jungtis 
	Turi būti sumontuoti standartinėse montažinėse panelėse (ODF), panaudojant SC tipo jungtis. ODF įrengiamos Užsakovo patalpose esančiose komutacinėse spintose.

	10. 
	Darbinis bangos ilgių diapazonas
	1280–1625 nm.

	11. 
	Ribinis bangos ilgis (lcc)
	£ 1260 nm.

	12. 
	Nulinės dispersijos bangos ilgio ruožas 
	1300–1322 nm.

	13. 
	Nulinės dispersijos statumas
	£ 0,093 ps/(nm2 × km).

	14. 
	Chromatinė dispersija
	Dispersijos koeficientas ties 1285–1330 nm £ 3,5 ps/(nm × km).

	15. 
	Poliarizacijos dispersija
	Mažesnė kaip 0,2 ps/Ökm.

	16. 
	Bendras skaidulų ilgis tarp SC ar LC jungčių išėjimų
	Ne daugiau kaip 20 000 m.

	17. 
	Vidutinis įrangos veikimas (procentais)
	Ne blogesnis kaip 99,4 %

	18. 
	Tarpinės aktyvinės įrangos naudojimas (tarpiniai stiprintuvai)
	Neleistinas.


techniniai reikalavimai:
Prekės teikimo reikalavimai
1.7. Teikėjas privalo sutarties galiojimo laikotarpiu teikti duomenų perdavimą pagal žemiau pateiktus duomenis:
	Eil. Nr
	Pirmo taško adresas
	Antro taško adresas
	Greitaveika
	Nuomos teikimo pradžia

	1
	G. Baravyko g. 10, Vilnius
	Gedimino pr. 9A, Vilnius
	10Gb
	Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo

	2
	G. Baravyko g. 3, Vilnius
	Gedimino pr. 9A, Vilnius
	10Gb
	Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo

	3
	Linkmenų g. 2A, Vilnius
	Gedimino pr. 9A, Vilnius
	10Gb
	Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo

	4
	Šeimyniškių g. 23, Vilnius
	Gedimino pr. 9A, Vilnius
	10Gb
	Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo

	5
	T. Kosciuškos g. 1A, Vilnius
	Gedimino pr. 9A, Vilnius
	10Gb
	Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo

	6
	V. Gerulaičio g. 4, Vilnius
	Gedimino pr. 9A, Vilnius
	10Gb
	Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo


1.8. Taškų apytikslės koordinatės (LKS 94):
1.8.1. G. Baravyko g. 10, Vilnius. Esama komutacinė spinta: 581624, 6062987;
1.8.2. G. Baravyko g. 3, Vilnius. Esama komutacinė spinta: 581588, 6063141;
1.8.3. Linkmenų g. 2A, Vilnius. Esama komutacinė spinta: 581668, 6063779
1.8.4. Šeimyniškių g. 23, Vilnius. Esama komutacinė spinta: 583424, 6062851;
1.8.5. T. Kosciuškos g. 1A, Vilnius. Esama komutacinė spinta: 583422, 6062054;
1.8.6. V. Gerulaičio g. 4, Vilnius. Esama komutacinė spinta: 582719, 6065261;
1.8.7. Gedimino pr. 9A, Vilnius požeminėje aikštelėje, Žr. 1 paveikslą. Aikštelės planas;
kokybės Reikalavimai (SLA)
1.9. Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių nuo gauto pranešimo.
1.10. Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 valandos darbo valandomis ir ne ilgiau kaip 8 valandos ne darbo valandomis nuo gauto pranešimo. Darbo valandomis laikomos darbo dienos nuo 8 val. Iki 17 val.
1.11. Reakcijos į užklausas  laikas: ne ilgiau kaip 1 diena nuo gauto pranešimo.
1.12. Užklausų  išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 3 dienos nuo gauto pranešimo.
[bookmark: _Hlk100229907]Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai (Žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimas): 
1.13. Pirkimo objektui taikomi „žalieji“ reikalavimai - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.4. papunktį: tiekėjas  turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei, spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvarkos apraše.


1 Paveikslas. Aikštelės planas:
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