   		



 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas


PASIŪLYMAS
DĖL MOBILAUS RETRANSLIATORIAUS PIRKIMO 

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 
ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	




3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis vienetais
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina be PVM, Eur
(3 ir 4 stulpelių sandauga)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 Mobilus retransliatorius
	5
	
	

	Iš viso bendra kaina be PVM, Eur
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)**
	

	Iš viso bendra kaina su PVM, Eur
	


** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.


1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą) išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.




 „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė
	Eil. Nr.
	


Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių techniniai parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi)

	1.
	BENDROJI DALIS:

	

	
	1. Retransliatorius turi būti licencijuotas darbui Lietuvoje, turi turėti gamintojo sertifikatą, CE ženklinimą bei atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 , nurodytus reikalavimus.
	

	
	2. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota.
	

	
	3. Įrangos dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis.
	

	
	4. Paprašius pirkėjui, privalo būti suteikta galimybė išbandyti siūlomą įrangą.
	

	2.
	REIKALAVIMAI RETRANSLIATORIAUS KOMPLEKTACIJAI:
	

	

	1. Ultra aukšto dažnio (toliau – UAD) retransliatorius – 1 vnt.
	

	
	2. Duplekseris, UAD – 1 vnt.
	

	
	3. Duplekserio laikiklis.
	

	
	4. Maitinimo laidas (originalus, to paties gamintojo) – 1 vnt.
	

	
	5. Rezervinio maitinimo laidas akumuliatoriui prijungti – 1 vnt.
	

	
	6. Retransliatoriaus tvirtinimo detalių komutacinėje spintoje komplektas (originalas, to paties gamintojo) – 1 vnt.
	

	
	7. Stacionari antena, UAD diapazono – 1 vnt.
	

	
	8. Žaibo iškroviklis – 1 vnt.
	

	
	9. Transportuojama 19 colių komutacinė dėžė – 1 vnt.
	

	
	10. Kabelių ir programinio aprūpinimo, reikalingų įrangai veikti pagal paskirtį, komplektas – 1 vnt.
	

	
	11. Kabelis antenai pajungti – ne mažiau kaip 25 m ilgio.
	

	3.
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	

	
	1. Dažnių diapazonas ne siauresnis  kaip 403-470 MHz.
	

	
	2. Siųstuvo galia reguliuojama programiškai nuo 1 iki 50 W. Reguliavimo žingsnis: 0.1 W.
	

	
	3. Imtuvo (RX) / siųstuvo (TX) varžos – 50 Ω.
	

	
	4. Fiderinės jungtys: imtuvo (RX) lizdas BNC (female) tipo, siųstuvo (TX) lizdas N (female) tipo.
	

	
	5. Sąsajos jungtys: ne mažiau kaip 1 USB jungtis, skirta retransliatoriui konfigūruoti. Ne mažiau kaip 2 Ethernet tinklo jungtys.
	

	
	6. Pritaikytas montuoti į 19 komutacinę spintą ar transportavimo dėžę, ne daugiau kaip 2U aukščio.
	

	
	7. Retransliatorius turi turėti siųstuvo, imtuvo, maitinimo, prisijungimo prie IP tinklo ir gedimo indikacinius diodus.
	

	
	8. Skirtingų tinklo tipų palaikymas su galimybe sujungti keletą retransliatorių į TCP IP tinklą, praplečiant radijo ryšio padengimo zoną, arba kamieninio radijo ryšio tinklo sudarymo galimybė (angl. Trunked radio system).
	

	
	9. Analoginis ir skaitmeninis (ETSI, DMR) darbo režimai.
	

	
	10. TDMA (ETSI) technologijos (angl. Time division multiple access) palaikymas.
	

	
	11. Galimybė palaikyti ERDM technologiją (angl. Extended Range Direct Mode), leidžiančią naudoti vieną dažnį darbui, r. stotelė-retransliatorius-r. stotelė režime.
	

	
	12. Integruotas kintamosios įtampos 230 V, 50 Hz maitinimo šaltinis (angl. AC).
	

	
	13. Galimybė maitinti retransliatorių iš nuolatinės įtampos (12 V) maitinimo šaltinio (angl. DC).
	

	
	14. Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus prijungimo galimybė (12 V).
	

	
	15. Darbo ciklas, esant maksimaliai siųstuvo galiai – 100 %.
	

	
	16. Palaikomi kanalų atskyrimo žingsniai: 12,5/20/25 kHz.
	

	
	17. Dažnio stabilumas – ne blogiau kaip 0,5 ppm.
	

	
	18. Jautrumas – ne mažesnis kaip: 0,22 µv esant 12 db Sinad, 0,22 µv esant 5 % BER.
	

	
	19. Imtuvo selektyvumas, naudojant 12.5 kHz kanalą pagal: ETSI TS 102 361-2 – ne blogiau kaip 63 db.
	

	
	20. Garso iškraipymai – ne daugiau kaip 1 %.
	

	
	21. Galimybė reguliuoti priimamo signalo RSSI (angl. Recceived signal strength indicator) slenkstį nuo -40 dBm iki -130 dBm žingsniu 1 dBm.
	

	
	22. Programuojamų kanalų kiekis – ne mažiau kaip 16.
	

	
	23. Turi būti galimybė visus retransliatoriaus parametrus nustatyti ir atlikti derinimą, naudojant programinę įrangą.
	

	
	24. Retransliatorius turi turėti programavimo galimybę nuotoliniu būdu per IP tinklą. Retransliatorius turi būti pateiktas su visa gamintojo teikiama programine įranga nuotoliniam ir vietiniam valdymui ir programavimo kabeliais.
	

	
	25. Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -30˚C iki +60˚C.
	

	
	26. Svoris – ne daugiau kaip 15 kg.
	

	                  27. Programinių funkcijų palaikymas:

	
	27.1. Siųstuvo blokavimas sugedus antenos maitinimo linijai (nutrūkusi arba užtrumpinta antena).
	

	
	27.2. Automatinis siųstuvo galios sumažinimas, esant stovinčios bangos koeficiento padidėjimui (angl. VSWR).
	

	
	27.3. Siųstuvo blokavimas, kai retransliatoriaus temperatūra viršija nustatytą reikšmę.
	

	
	27.4. Siųstuvo blokavimas, įvykus aušinimo ventiliatorių gedimui.
	

	
	27.5. Galimybė naudoti specializuotą programinę įrangą retransliatoriaus parametrų stebėjimui ir gedimų diagnostikai.
	

	3.1.
	Reikalavimai retransliatoriaus duplekseriui:
	

	
	1. Dažnių diapazonas – darbiniai dažniai UAD diapazone, kuriuose duplekseris atitinka šiuos pateiktus parametrus.
	


	
	2.	Dažnių atskyrimas – 9-11 MHz.
	

	
	3.	Siųstuvo signalo slopinimas imtuvo įėjime (izoliacija) – ne mažiau kaip 80 dB.
	

	
	4.	Signalo slopinimas imtuvo duplekseryje – ne daugiau kaip 1,5 dB
	

	
	5.	Stovinčios bangos (VSWR) santykis – ne daugiau kaip 1,5.
	

	
	6.	Varža – 50 Ω
	

	
	7.	Darbinė galia – ne mažiau kaip 50W.
	

	
	8.	Gabaritai – ne didesni kaip 300 x 250 x 50 mm (ilgis x plotis x aukštis).
	

	
	9.	Svoris – ne daugiau kaip 3 kg.
	

	
	10.	Jungtys – antenos ir retransliatoriaus pajungimui
	

	
	11.	Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -30˚C iki +60˚C
	

	
	12.	Tvirtinimo elementai (varžtai).
	

	3.2.
	Reikalavimai retransliatoriaus duplekserio laikikliui:
	

	
	1. Specializuotas duplekserio laikiklis, skirtas duplekserio tvirtinimui 19 colių komutacinėje dėžėje.
	


	
	2.	Laikiklis turi būti pagamintas iš korozijai atsparaus metalo
	

	
	3.	Aukštis – ne daugiau kaip 1U.
	

	
	4.	Svoris – ne daugiau kaip 600 g.
	

	
	5. Matmenys: ne didesni kaip 483 x 43 x 220 mm (ilgis x aukštis x plotis)
	

	
	6. Laikiklis turi būti komplektuojamas su visomis reikalingomis tvirtinimo detalėmis ir varžtais.
	

	3.3.
	Reikalavimai stacionariai antenai:
	

	
	1. Tiekėjas turi pateikti tokių parametrų stacionarią UAD diapazono anteną:
	


	
	1.1.	Dažnių diapazonas – retransliatoriaus darbinių dažnių diapazonas, kuriuose antena atitinka toliau pateiktus parametrus
	

	
	1.2.	Stovinčios bangos (VSWR, angl. Voltage standing wave ratio) koeficientas – ne didesnis kaip 1,5.
	

	
	1.3.	Antenos varža – 50 Ω.
	

	
	1.4.	Maksimali spinduliavimo galia – ne mažiau kaip 150 W.
	

	
	1.5.	Tvirtinimo skersmuo montavimui prie vertikalaus stiebo, reguliuojamas – nuo 20 mm iki 50 mm.
	

	
	1.6.	Jungtis: N (f) (angl. female).
	

	
	1.7.	Svoris – ne didesnis kaip 3 kg.
	

	
	1.8.	Aukštis – ne didesnis kaip 3,2 m.
	

	
	1.9.	Stiprinimas – ne mažiau kaip 5 dBi.
	

	
	1.10.  Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip – nuo -35˚C iki +70˚C.
	

	
	1.11.  Kabelio jungties apsauga.
	

	
	1.12.  Leistina vėjo apkrova – ne mažiau nei 27N (160 km/h).
	

	
	1.13.	 Atsparumo aplinkos poveikiui klasė – ne mažiau nei IP66.
	

	3.4.
	Reikalavimai žaibo iškrovikliui:
	

	
	1. Jungtys N (f) (angl. female).
	

	
	2.	Stovinčios bangos koeficientas (angl. SWR) dažnių ruože –  retransliatoriaus darbinių dažnių diapazone, ne didesnis už 1.1
	

	
	3.	Iškroviklio suveikimo įtampa – ne daugiau kaip 230 V.
	

	
	4.	Signalo nuostoliai iškroviklyje – ne didesni nei 0,1 dB.
	

	
	5.	Atsparumo klasė – ne žemesnė nei IP67.
	

	
	6.	Darbo temperatūrų diapazonas – ne siauresnis nei nuo -40 ˚C iki +85 ˚C.
	

	
	7.	Svoris – ne didesnis nei 150 g.
	

	3.5.
	Reikalavimai transportuojamai 19 colių komutacinei dėžei:
	

	

	1. Transportuojama 19 colių komutacinė dėžė (toliau – transportavimo dėžė), turi atitikti MIL-STD-810, STANAG 4340 standartus.
	

	
	2.	Transportavimo dėžė turi turėti tvirtą išorinį korpusą, kuriame ant amortizatorių (antivibracinių laikiklių) sumontuotas įrangai montuoti skirtas rėmas.
	

	
	3.	Transportavimo dėžės matmenys turi užtikrinti lengvai prieinamą retransliatoriaus komplektacijos montavimą transportavimo dėžės įrangai montuoti skirtame rėme. Svoris be įrangos – ne daugiau kaip 18 kg. Turi atlaikyti ne mažiau kaip 30 kg montuojamos įrangos svorį.
	

	
	4.	Transportavimo dėžėje turi būti įmontuotas transportavimo dėžei pritaikytas ventiliatoriaus blokas su termostatu. Ventiliatoriaus oro srautas turi būti paduodamas arba ištraukiamas iš transportavimo dėžės priekio arba galo.
	

	
	5.	Transportavimo dėžės išorinis korpusas turi turėti rankenas, skirtas lengvai pakelti transportavimo dėžę ir nuimamus priekinį bei galinį dangčius.
	

	
	6.	Transportavimo dėžėje turi būti sumontuota įžeminimo šyna, 220V panelė su jungikliu, 12V (akumuliatoriaus), antenos, RJ45 kabelių jungtys. Jungtys turi būti sandarios, su apsauginiais dangteliais.
	

	
	7.	Visos transportavimo dėžės sudedamosios dalys turi būti suderinamos su montuojama įranga.
	

	
	8.	Transportavimo dėžės spalva turi būti tamsios spalvos (juodos, žalios, mėlynos), be blizgių ar kitaip atspindinčių detalių.
	

	3.6.
	Reikalavimai retransliatoriaus montavimo darbams:
	

	
	1. Retransliatorius ir visa komplektacijos įranga sumontuojama transportavimo dėžės 19 colių stovo rėme.
	

	
	2.	Patikrinamas retransliatoriaus ir visos komplektacijos įrangos veikimas su pirkėjo naudojamomis radijo stotimis.
	

	4.
	Garantija

	

	
	1. Garantija atliktiems darbams – 12 mėnesių.
	

	
	2.	Visus darbus atlikti naudojant savo personalą, išteklius, priemones, medžiagas, įrankius, įrangą ir techniką.
	

	
	3.	Įrenginiui suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų trukmės garantinės priežiūros laikotarpis. Garantinės priežiūros laikotarpis skaičiuojamas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Įranga, priduota garantinei priežiūrai, turi būti suremontuota per 30 dienų.
	

	
	4.	Įrangos techninė priežiūra ar remontas turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose, t. y. privaloma gamintojo pažyma, kad tiekėjas yra oficialus platintojas, su teise į techninę priežiūrą, garantinį bei pogarantinį remontą.
	




4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.






___________________________________________
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)




2

