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PASIŪLYMAS
DĖL PREKIŲ PIRKIMO 
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
	

	Tiekėjo registracijos adresas
	

	Tiekėjo buveinės adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)
	

	Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Pastaba: teikdamas pasiūlymą, sutinku kad lentelėje pateikti duomenys bus naudojami sutarties sudarymui, pašto korespondencijos siuntimui.


INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti  subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

	[bookmark: _GoBack1]Prekių pavadinimas
	Prekių kiekis
	Vieno vieneto įkainis Eur be PVM
	Vieno vieneto įkainis Eur su PVM

	Mobilus elektros maitinimo įrenginys orlaiviui
	1 vnt.
	
	


Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali viršyti, perkančiosios organizacijos suplanuotas pirkimui lėšas Eur su PVM, viršijus perkančiosios organizacijos suplanuotas pirkimui skirtas lėšas Eur su PVM pasiūlymas bus atmetamas.
Pastaba: 
	1.Stulpelyje ,,Vieno vieneto įkainis Eur su PVM“ nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
	2. Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas.
Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

Pasiūlymas galioja 90 dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	
	


Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.



       ______________		           _______		           _____________________
(Tiekėjo arba įgalioto asmens 		(Parašas)	        (Vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas)



Pirkimo dokumentų
										2 priedo priedelis

Atitikties lentelė
	Techninės specifikacijos reikalavimai
	Pasiūlymo atitikmuo (įrašomas)

	įrenginys numatomas eksploatuoti uždaroje oro uosto teritorijoje (asfaltuota, betonuota ar kieto grunto danga)
	

	įrenginio paviršiai turi būti padengti antikorozine danga, apsaugančia nuo atmosferos poveikio, ledo ir sniego tirpiklių, turi būti nudažytas RAL 6031 (military green) spalva
	

	įrenginys skirtas aprūpinti elektros energija, stovėjimo aikštelėse ir (arba) angaruose pastatytus orlaivius
	

	įrenginys turi dviašę važiuoklę, kurios leistinas vilkimo greitis ne mažesnis kaip 30 km/h
	

	įrenginį eksploatuoti paleisti, kontroliuoti jo veikimą, valdyti, turi vienas operatorius
	

	visi gamintojo numatyti užrašai, susiję su įrenginio ir jo sistemų valdymu, reguliavimu ar kitaip susiję su jo eksploatacija turi būti anglų ir lietuvių kalbomis gamintojo numatytose vietose
	

	visi įrenginio agregatai turi būti apsaugoti pakeliamais ir (arba) nustumiamais, o reikalui esant, ir nuimamais dangčiais (antvožais) bei esant reikalui agregato įrenginiai turi lengvai nusiimti, transportavimui ar remontui
	

	į komplektą kartu turi įeiti du pastovios srovės išėjimo kabeliai
	

	automatinės apsaugos turi suveikti, dažniui padidėjus virš 65 Hz arba sumažėjus iki 45 Hz, išėjimo įtampai pakilus virš 32V arba nukritus žemiau 20V
	

	28 V DC transformatorius turi (du) pastovios (nuolatinės) srovės išėjimus, kurie išduoda po ne mažesnę kaip 400 A ilgalaikę ir 1600 A trumpalaikę srovę kiekvienam išėjimui
	

	28 V DC pastovios (nuolatinės) srovės kabeliai, keturių gyslų, su 3 (trijų) kontaktų standartine pajungimo šakute orlaiviams (atitinkančia ISO 6858:2017), kurios turi būti apsaugotos nuo atmosferos ir kritulių poveikio, ir kiekvienas ne trumpesni kaip 10 (dešimties) metrų ilgio
	

	skydelis turi būti apšviestas tam, kad prietaisų rodikliai, ekrane būtų gerai matomi tamsiu paros metu
	

	važiuoklė turi būti dviejų ašių su guminiais ratais. Priekinė ašis valdoma sukiojant grąžulą su kilpa
	

	įrenginio įrangą turi valdyti elektroninė sistema, fiksuojanti bei analizuojanti parametrus, rodanti atitinkamo techninio aptarnavimo atlikimo būtinybę, sistemos klaidas bei gedimus
	

	visa įranga turi būti apsaugota dangčiais (antvožais), kurie įrenginį apsaugotų nuo aplinkos fizinių poveikių (žema ir aukšta temperatūra, saulės ir drėgmės poveikis)
	

	įrenginio galuose sumontuoti specialūs skyriai-laikikliai, elektros kabeliams suvynioti ir saugoti įrenginio transportavimo metu, kurie užtikrintų saugų ir greitą kabelių ištiesimą į darbinę padėtį ir surinkimą į transportinę
	

	įrenginys turi būti naujas, pilnai sukomplektuotas, ne eksperimentinis, o serijinis gaminys ir paruoštas eksploatuoti
	

	kartu su įrenginiu turi būti pateikta techninę priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija lietuvių ir anglų kalbomis
	

	atsarginių dalių katalogas anglų kalba elektroninėje laikmenoje
	

	Įtampos pokytis ties 400A
	

	3 × 400 V -10 / + 15 %
3 × 480 V ± 10 %
	3 × 19 A -15 / + 10 %
3 × 16 A ± 10 %
	
	

	Įtampos pokytis ties 600A
	

	3 × 400 V -10 / + 15 %
3 × 480 V ± 10 %
	3 × 28 A -15 / + 10 %
3 × 3 A ± 10 %
	
	

	Įtampa 28 VDC
	

	Srovės stipris 600A / 400A
	

	ISO 6858:2017(E)
Aircraft ground support electrical supplies – General requirements
	

	BS 2G 219
General requirements for ground support equipment
	

	EN 1915 – 1&2 (Machinery – General safety requirements)
	

	EN 12312-20
(Machinery – Specific safety requirements)
	

	EN 60204-1 
(Machinery – Electrical safety)
	

	EN 62040-1-1
LVD – Safety standards
	

	EN 61558-2-6
LVD – Safety standards
	

	EN 61000-6-2
EMC – Immunity standard
	

	EN 61000-6-4
EMC – Emission standards
	

	įrenginiui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis
	

	visi gedimai, atsiradę garantinio laikotarpio metu eksploatuojant įrenginį ne dėl eksploatuotojo kaltės, turi būti šalinami tiekėjo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo
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