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MOBILI DIRVOŽEMIO MĖGINIŲ PAĖMIMO SISTEMA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: 
1.1. Pirkimo objektas – mobili dirvožemio mėginių paėmimo sistema, kurią sudaro šis komplektas (1 komplektas) (toliau – Prekės).:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis

	1
	Automobilis, skirtas mobiliai dirvožemio mėginių paėmimo sistemai transportuoti ir eksploatuoti
	1 vnt.

	2
	Dirvožemio mėginių paėmimo grąžtas ir priekaba, skirta mėginių ir priemonių transportavimui
	1 kompl.



2. BENDRI REIKALAVIMAI 1 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI - AUTOMOBILIS, SKIRTAS MOBILIAI DIRVOŽEMIO MĖGINIŲ PAĖMIMO SISTEMAI TRANSPORTUOTI IR EKSPLOATUOTI (1 vnt.):
2.1. Perkamos prekės aprašymas pateiktas techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekės techninės charakteristikos.
2.2. Prekė turi būti nauja (nenaudota, neatnaujinta, neeksponuota) ir originalios gamyklinės komplektacijos. Tiekėjas užtikrina, kad Prekė prieš išsiuntimą yra pilnai patikrinta, sukomplektuota ir paruošta naudoti. Prekė iš tiekėjo bus priimama tik tuomet, kai ji bus pristatyta į Perkančiosios organizacijos nustatytą vietą / patalpas, išbandyta ir bus pademonstruotas visiškas jos veikimas bei valdymo funkcionavimas.
2.3. Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija (jeigu transporto priemonėje įrengta aukštos įtampos traukos baterija, jai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 8 metų arba 160 000 km garantija (priklausomai nuo to, kuris gedimas įvyksta anksčiau)). Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.
2.4. Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai). Tuo atveju, jei Prekėms pagal teisės aktus CE ženklinimas nėra taikomas, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti laisvos formos rašytinį pagrindimą.
2.5. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo užtikrinti transporto priemonės garantinį aptarnavimą gamintojo įgaliotame arba gamintojo reikalavimus atitinkančiame servise. Apie garantinį gedimą Pirkėjui pranešus raštu, transporto priemonė diagnostikai ir (ar) remontui turi būti priimta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Nustačius gedimą, Pirkėjas turi būti informuojamas apie gedimo pobūdį, numatomus remonto darbus ir jų atlikimo terminą. Garantiniai gedimai šalinami tiekėjo sąskaita, laikantis gamintojo nustatytų garantinio aptarnavimo sąlygų. Ne garantinio gedimo laikotarpiu gedimai šalinami pirkėjo sąskaita gamintojo įgaliotame arba gamintojo reikalavimus atitinkančiame servise.
2.6. Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai:
2.6.1. Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą.
2.6.2. Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: 
2.6.2.1. Tiekėjas privalo Prekę pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. pasirinkdamas racionalų ir, kiek įmanoma, trumpesnį pristatymo maršrutą.
2.6.2.2. Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys būti tinkamos remontuoti ir (ar) pakeisti. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
2.6.2.3. Pasibaigus transporto priemonės eksploatavimo laikui, jos metalinės konstrukcijos ir dalys turi būti tinkamos pakartotinai naudoti ir (ar) perdirbti teisės aktų nustatyta tvarka.
Kaip įrodymą, kad bus laikomasi 2.6.1. punkte nurodyto reikalavimo, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, transporto priemonės atitikties liudijimą (Certificate of Conformity, CoC) arba kitą lygiavertį dokumentą, kuriame būtų nurodyta, kad siūloma transporto priemonė atitinka ne žemesnį kaip EURO 6 išmetamųjų teršalų standartą.
Kaip įrodymą, kad bus laikomasi 2.6.2.1., 2.6.2.2., 2.6.2.3. punktuose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos įsipareigojimą (deklaraciją).














2. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI - 1 pirkimo objekto daliai - Automobilis, skirtas mobiliai dirvožemio mėginių paėmimo sistemai transportuoti ir eksploatuoti, 1 vnt.: 
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(pildo tiekėjas)
Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje bei (arba) dokumento dalyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	AUTOMOBILIS, SKIRTAS MOBILIAI DIRVOŽEMIO MĖGINIŲ PAĖMIMO SISTEMAI TRANSPORTUOTI IR EKSPLOATUOTI:

	1. 
	Automobilio markė, modelis, gamintojas
	Būtina nurodyti.
	Markė: [nurodyti]
Modelis: [nurodyti]
Gamintojas: [nurodyti]

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	2. 
	Automobilio spalva
	Turi būti suteikta galimybė pasirinkti automobilio spalvą iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų spalvų variantų.
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	3. 
	Automobilio salonas
	Odiniai arba kitos lygiavertės medžiagos juodi arba kitos tamsios spalvos sėdynių apmušalai.

	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	4. 
	Krovinių skyrius
	Elektra valdomas, susukamas krovinių skyriaus uždangalas.

	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	5. 
	Automobilio kategorija

	Automobilio kategorija (N1) 
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	6. 
	Automobilio pagaminimas 

	Turi būti neeksploatuotas, naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	7. 
	Transporto priemonės tipas
	Dvigubos kabinos su atskira krovinių platforma pikapo tipo transporto priemonė.
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	8. 
	Sėdimos vietos
	Ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą.
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	9. 
	Pavaros sistema
	Visų varančiųjų ratų (4x4/AWD arba lygiavertė) pavaros sistema.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	10. 
	Jėgainės ir kuro tipas
	Įkraunama hibridinė arba lygiavertė mažesnio poveikio aplinkai jėgainė. 
Kuro tipas: benzinas – elektra.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	11. 
	Maksimali variklio galia
	Ne mažesnė kaip 140 kW.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	12. 
	Maksimalus sukimo momentas
	Ne mažesnis kaip 450 Nm. 
Jeigu transporto priemonėje naudojami keli varantieji elektros varikliai ir gamintojas bendro sistemos sukimo momento nedeklaruoja, reikalavimas vertinamas pagal gamintojo atskirai deklaruojamus varančiųjų elektros variklių sukimo momento parametrus; tokiu atveju vieno varančiojo elektros variklio maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažesnis kaip 200 Nm.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	13. 
	Pavarų dėžė
	Automatinė.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	14. 
	Bendras transporto priemonės ilgis
	Ne mažesnis kaip 530 cm ir ne didesnis kaip 560 cm.
	Siūlomas parametras – _______


Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	15. 
	Bendras transporto priemonės plotis
	
Ne mažiau kaip 170 cm ir ne daugiau kaip 200 cm be veidrodėlių.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	16. 
	Bendras transporto priemonės aukštis
	Ne daugiau kaip 190 cm

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	17. 
	Ratų bazė
	Ne mažesnė kaip 3 000 mm.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	18. 
	Prošvaisa
	Ne mažesnė kaip 210 mm.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	19. 
	Bendroji naudingoji apkrova
	Ne mažesnė kaip 650 kg.
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	20. 
	Transporto priemonės masė
	Ne mažesnė kaip 3 200 kg.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	21. 
	Galinio diferencialo blokavimas
	Galinio diferencialo blokavimo funkcija arba lygiavertė traukos valdymo sistema, užtikrinanti padidintą pravažumą mažo sukibimo sąlygomis.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	22. 
	Velkamos priekabos be stabdžių masė
	Ne mažesnė kaip 750 kg.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	23. 
	Didžiausia leidžiama velkamos priekabos su stabdžiais masė
	Ne mažesnė kaip 1 500 kg.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	24. 
	Vilkimo įtaisas
	Transporto priemonė turi būti su sumontuotu vilkimo įtaisu.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	25. 
	Priekabos elektros jungtis 
	Turi turėti gamintojo numatytą arba transporto priemonei pritaikytą standartinę priekabos elektros jungtį, skirtą priekabos apšvietimo ir signalizacijos įrangai prijungti ir atitinkančią transporto priemonės registravimo bei eksploatavimo Lietuvos Respublikoje metu taikomus reikalavimus.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	26. 
	Garantija 
	Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija (jeigu transporto priemonėje įrengta aukštos įtampos traukos baterija, jai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 8 metų arba 160 000 km garantija (priklausomai nuo to, kuris gedimas įvyksta anksčiau)).

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	27. 
	Automobilio komplektacija 

	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento, patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui, pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____

	28. 
	Automobilio pristatymo terminas 
	Ne ilgiau kaip per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.
	Siūlomas parametras – _______.




Pastabos: 
1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir pagal viešai prieinamą informaciją. 
2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  
4. Transporto priemonė turi atitikti jos pateikimo rinkai, registravimo ir eksploatavimo Lietuvos Respublikoje metu taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos techninius, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Transporto priemonė turi turėti galiojantį ES tipo patvirtinimą ir gamintojo išduotą ES atitikties liudijimą (CoC) arba kitą Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamą dokumentą, suteikiantį galimybę transporto priemonę įregistruoti ir teisėtai eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Visus su transporto priemonės registravimu ir, jei taikoma, individualiu patvirtinimu susijusius veiksmus ir išlaidas iki Prekės perdavimo Pirkėjui užtikrina Tiekėjas.






2. BENDRI REIKALAVIMAI 2 pirkimo objekto daliai - DIRVOŽEMIO MĖGINIŲ PAĖMIMO GRĄŽTAS IR PRIEKABA, SKIRTA MĖGINIŲ IR PRIEMONIŲ TRANSPORTAVIMUI (1 KOMPL.):

2.1. Perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.
2.2. Visa tiekiama įranga turi būti nauja (nenaudota, neatnaujinta, neeksponuota) ir originalios gamyklinės komplektacijos. Tiekėjas užtikrina, kad Prekė prieš išsiuntimą yra pilnai patikrinta, sukomplektuota ir paruošta naudoti. Prekė iš tiekėjo bus priimama tik tuomet, kai ji bus pristatyta į Perkančiosios organizacijos nustatytą vietą / patalpas, išbandyta ir bus pademonstruotas visiškas jos veikimas bei valdymo funkcionavimas.
2.3. Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.
2.4. Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai). Tuo atveju, jei Prekėms pagal teisės aktus CE ženklinimas nėra taikomas, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti laisvos formos rašytinį pagrindimą.
2.5. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie grąžto gedimą dienos jį pašalinti, o jei to neįmanoma atlikti vietoje – išsiųsti remontuoti gamintojui, pateikti atsakingam už Sutarties vykdymą Pirkėjo atstovui išsiuntimo dokumento kopiją.
2.6. Naudotojų mokymai (dirvožemio mėginių paėmimo grąžtui). Tiekėjas savo lėšomis privalo pravesti prietaiso naudotojų mokymus lietuvių arba anglų kalba ir užtikrinti:
· bendra mokymų ir konsultacijų trukmė turi būti ne mažesnė kaip 6 valandos (iš jų teoriniai ir praktiniai mokymai vykdomi ne mažiau kaip 4 val., o konsultacijos – ne mažiau kaip 2 val.);
· turi būti apmokyti ne mažiau kaip 2 Perkančiosios organizacijos darbuotojai;
· mokymai turi būti vykdomi kontaktiniu būdu Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje lauke (iš anksto suderinus dieną ir laiką, atsižvelgiant į oro sąlygas);
· kartu su mokymais turi būti pateikta naudotojo dokumentacija ir mokomoji medžiaga lietuvių arba anglų kalba elektroniniu formatu.
2.7.  Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: VDU ŽŪA Bandymų stotis, Rapsų g. 7, Noreikiškės, Kauno r. Prekė turi būti pristatyta ne ilgiau kaip per 2 mėn.  nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
2.8. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: 
2.8.1. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. 
2.8.2.  Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
Kaip įrodymą, kad bus laikomasi 2.8.1 ir 2.8.2 punktuose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos įsipareigojimą (deklaraciją).

3. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 2 pirkimo objekto daliai - dirvožemio mėginių paėmimo grąžtas ir priekaba, skirta mėginių ir priemonių transportavimui: 1 kompl.: 
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(pildo tiekėjas)
Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje bei (arba) dokumento dalyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4


	1. DIRVOŽEMIO MĖGINIŲ PAĖMIMO GRĄŽTAS:

	1.1. 
	Gamintojas, modelis
	Būtina nurodyti. 
	Gamintojas – _______________
Modelis – ____________

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.2. 
	Veikimo principas
	Automatinis zondo įgilinimas ir ištraukimas, naudojant hidraulinį plaktuką bei hidraulinį cilindrą arba lygiavertį mechanizuotą sprendimą, užtikrinantį mėginių paėmimą iš nustatyto gylio ir jų atskyrimą pagal sluoksnius.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.3. 
	Komplektacija
	Pilna darbinė komplektacija, apimanti įrenginį, zondą, zondo valymo priemones, mėginių surinkimo talpas, valdymo ir montavimo elementus bei visus eksploatavimui būtinus priedus.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.4. 
	Mėginių ėmimo gylis 
	Turi būti reguliuojamas, o didžiausias pasiekiamas gylis – ne mažesnis kaip 90 cm. 
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.5. 
	Sluoksniai 
	Vienu zondo darbo ciklu turi būti galima paimti ir atskirti ne mažiau kaip trijų dirvožemio sluoksnių mėginius. 
Turi būti galima pasirinkti mėginių ėmimą iš vieno, dviejų arba trijų sluoksnių ir nustatyti atskyrimo ribas.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.6. 
	Zondas
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip vienas zondas, tinkamas deklaruojamam gyliui ir sluoksnių atskyrimui. 

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.7. 
	Pavaros tipas 
	Zondo įterpimas į dirvožemį turi būti atliekamas mechanizuotai, naudojant hidraulinį smūginį mechanizmą arba lygiavertį sprendimą, užtikrinantį darbą skirtingo kietumo, įskaitant kietą ir įšalusį, dirvožemį. Zondo ištraukimas turi būti atliekamas hidrauliniu arba kitu mechanizuotu (lygiaverčiu) būdu.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.8. 
	Vieno mėginio ciko trukmė 
	Ne ilgesnė kaip 30 sekundžių
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.9. 

	Hidraulinės sistemos našumas
	Ne mažesnis kaip 16 l/min; 
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.10. 
	Hidraulinės darbinis slėgis 
	Ne mažesnis kaip 100 bar.
	Siūlomas parametras – _______.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.11. 

	Elektrinis starteris 
	Įrenginio variklis turi turėti elektrinio paleidimo sistemą, leidžiančią variklį paleisti nenaudojant rankinio užvedimo mechanizmo
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.12. 

	Įrenginio modulio masė 
	Ne didesnė kaip 220 kg
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.13. 
	Mėginio tūris, kai tankis 1:1 
	Naudojamas zondas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1,5 g/cm mėginio paėmimo kiekį, esant 1:1 tankio santykiui.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	1.14. 
	Apmokymas darbui darbo vietoje 
	Pirkėjo nurodytose patalpose arba lauke turi būti apmokyti ne mažiau kaip 2 darbuotojai dirbti su pateikta sistema ir jos programine įranga.
	Siūlomas parametras – _______


	1.15. 
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo instaliavimo dienos. 
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	1.16. 
	Servisas
	Tiekėjas, gamintojas ar jų įgaliotas atstovas turi užtikrinti techninės priežiūros ir remonto paslaugų prieinamumą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Garantiniu laikotarpiu gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. 
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.

	2. PRIEKABA, SKIRTA MĖGINIŲ IR PRIEMONIŲ TRANSPORTAVIMUI:

	2.1. 
	Gamintojas, modelis 
	Būtina nurodyti. 
	Gamintojas – __________;
Modelis – ____________.

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.2. 
	Teisės aktų atitikimas
	Priekaba privalo atitikti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ aprašą ir būti tinkama registruoti bei eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.3. 
	Pakaba
	Linginė pakaba su ne mažiau kaip dviem amortizatoriais.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.4. 

	Ašies ir pakabos apkrova
	Turi būti ne mažesnė kaip 750 kg ir suderinta su priekabos leidžiama bendrąja mase.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.5. 
	Sukabinimo įtaisas
	Turi būti skirtas ne mažesnei kaip 750 kg priekabos bendrajai masei.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.6. 
	Ratai ir padangos
	Ne mažiau kaip du ratai; 
ratlankio skersmuo – ne mažesnis kaip 13 colių;
Padangų ir ratų leistinos apkrovos turi būti pakankamos ne mažesnei kaip 750 kg bendrosios masės priekabai pagal jos atitikties dokumentus.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.7. 
	Atraminis ratukas
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 atraminis ratukas su tvirtinimo įtaisu.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.8. 
	Tentas
	Komplekte turi būti kėbulą dengiantis tentas ir jo tvirtinimo dalys. 
Uždengtos erdvės aukštis nuo priekabos grindų – ne mažesnis kaip 0,40 m. 
Tentas turi būti nuimamas.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.9. 
	Elektros sistema ir apšvietimas
	12 V elektros instaliacija ir priekabai reikalinga apšvietimo įranga. 
Jungtis – 7 kontaktų arba 13 kontaktų su reikiamu suderinamu adapteriu.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.10. 
	Atitikties dokumentai
	Kartu su pristatoma priekaba pateikiamas priekabos transporto priemonės atitikties liudijimas ir registracijai reikalingi dokumentai. Dokumentai turi atitikti faktiškai pristatomos priekabos komplektaciją.
	Siūlomas parametras – _______



	2.11. 
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo pristatymo. 
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.


	2.12. 
	Servisas
	Tiekėjas, gamintojas ar jų įgaliotas atstovas turi užtikrinti techninės priežiūros ir remonto paslaugų prieinamumą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Garantiniu laikotarpiu gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. 
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________.



Pastabos: 
1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir pagal viešai prieinamą informaciją. 
2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  
4. Transporto priemonė (priekaba) turi atitikti jos pateikimo rinkai, registravimo ir eksploatavimo Lietuvos Respublikoje metu taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos techninius, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Transporto priemonė turi turėti galiojantį ES tipo patvirtinimą ir gamintojo išduotą ES atitikties liudijimą (CoC) arba kitą Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamą dokumentą, suteikiantį galimybę transporto priemonę įregistruoti ir teisėtai eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Visus su transporto priemonės registravimu ir, jei taikoma, individualiu patvirtinimu susijusius veiksmus ir išlaidas iki Prekės perdavimo Pirkėjui užtikrina Tiekėjas.


4. REIKALAVIMAI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ATITIKTIES LENTELĖS PILDYMUI IR ĮRODYMŲ PATEIKIMUI: 

2.1. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes, kurių techninės ir funkcinės charakteristikos yra ne prastesnės už techninėje specifikacijoje nustatytas minimalias reikšmes ir atitinka visus funkcinius reikalavimus. Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.2. Tiekėjas privalo užpildyti visas atitikties lentelės eilutes, išlaikydamas pirminę reikalavimų numeraciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos Prekės gamintoją, tikslų modelį, komplektaciją ir tikslias kiekvieno reikalaujamo parametro reikšmes. 
2.3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Prekės atitiktis techniniams parametrams privalo būti įrodoma oficialiais gamintojo parengtais dokumentais (techniniais duomenų lapais, brošiūromis, naudojimo instrukcijomis) ar kitais lygiaverčiais dokumentais. Tais atvejais, kai atitinkamas parametras standartiniuose dokumentuose nenurodomas arba jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių negali jų gauti, atitiktis gali būti grindžiama oficialiu gamintojo arba jo įgalioto atstovo patvirtinimu, tyrimų ataskaitomis ar kitu lygiaverčiu dokumentu (tinkama priemone), įrodančiu prekės atitiktį keliamam reikalavimui. 
2.4. Atitiktį pagrindžiantys dokumentai teikiami lietuvių arba anglų kalba. 
2.5. Perkančioji organizacija pasilieka teisę, kilus pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų ar nurodytų parametrų teisingumo, prašyti tiekėjo pateikti papildomus paaiškinimus arba gamintojo patvirtinimą.

______________
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