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Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai vertikaliam keltuvui.

	I keltuvas

	1. 
	Tipas
	Vertikalus atviro tipo keltuvas

	2. 
	Keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 300 kg

	3. 
	Nusileidimo ir pakėlimo greitis
	nuo 0,1 iki 0,15m/s.

	4. 
	Sustojimų skaičius
	2

	5. 
	Išvažiavimas
	Tiesus arba 90 laipsnių (pagal poreikį)

	6. 
	Kėlimo aukštis
	Ne mažiau 1800 mm

	7. 
	Pavara
	Hidraulinė

	8. 
	Maitinimas
	220-230V, 50Hz, 1 fazė, 25 A

	9. 
	Platformos matmenys
	1100 x 1400 mm

	10. 
	Išoriniai matmenys
	1450 x 1430 mm

	11. 
	Vartelių aukštis
	1100 mm

	12. 
	Varteliai
	900x1100mm (galimi)

	13. 
	Varteliai
	Rankiniu būdu atsidarantys varteliai, sujungti su keltuvu

	14. 
	Keliamos platformos grindys 
	Speciali neslidi nelygaus paviršiaus plokštė

	15. 
	Apsaugos sistema
	Atstumo jutiklis platformos apačioje

	16. 
	Valdymas
	Mygtukų paspaudimu su Brailio raštu

	17. 
	Spynos
	Elektromechaninės spynos

	18. 
	 Kita informacija:
	Apsauginiai dvipusiai varteliai 
Važiavimas – nuspaudus ir laikant  Iškvietimo mygtukai viršuje ir apačioje
Dažyto plieno apdaila 

	19. 
	    Garantija 

	24 mėnesiai ir 24 mėnesių garantinis aptarnavimas

	20. 
	Papildomai/pastabos
	Vertikalus keltuvas neįgaliesiems turi būti pristatytas ir sumontuotas. 

	II keltuvas

	1. 
	Tipas 
	Atviro tipo neįgaliųjų keltuvas be šachtos

	2. 
	Keliamoji galia
	Ne mažiau 340 kg

	3. 
	Sustojimų skaičius
	2

	4. 
	Kėlimo aukštis
	Ne mažiau 1800 mm

	5. 
	Pavara/važiuoklė
	Sraigtinė

	6. 
	Maitinimas
	220-240V, 1 fazė, 25 A

	7. 
	Platformos matmenys
	914 x1372 mm

	8. 
	Išoriniai matmenys
	1303 x 1400 mm

	9. 
	Varteliai viršutiniai
	900x1100mm (galimi)

	10. 
	Išvažiavimas
	Tiesus

	11. 
	Valdymas
	Radijo ryšiu arba mygtukų paspaudimu

	12. 
	Mygtukai
	Mygtukai su Brailio raštu

	13. 
	Grindys
	Nelygaus paviršiaus neslidi plokštė

	14. 
	 Garantija 

	24 mėnesiai ir 24 mėnesių garantinis aptarnavimas

	15. 
	Papildomai/pastabos
	Vertikalus keltuvas neįgaliesiems turi būti pristatytas ir sumontuotas. 

	Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

	5 mėn.

	Papildoma informacija

	Rekomenduojama apžiūrėti objektus, kuriuose turės būti sumontuoti keltuvai.
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