Pirkimo sąlygų 2 priedas

ATSARGINIO IŠĖJIMO PASTATE VILNIAUS G. 19, ŠVENČIONYS ĮRENGIMO DARBŲ SPECIFIKACIJA

Statinio adresas: Vilniaus g, 19,  Švenčionys
Statinio kategorija:ypatingas statinys
Statybos rūšis: paprastasis remontas 
Statytojas: Švenčionių raj, savivaldybės administracija 

Perkami darbai: 

Iš rūsio  patalpos R-4  įrengti atsarginį (evakuacinį)  išėjimą į lauką.
Išėjimas projektuojamos esamo lango vietoje. Demontavus langą išpjaunami blokai  formuojant durų angą. Iš lauko pusės iškasamas ir išvežamas gruntas. 

Įrengiami šalčiui atsparūs pagrindai iš žvyro  ir skaldos. 
Ant įrengtų pagrindų betonuojamos atraminės monolitinės sienos, laiptai ir aikštelė.  Evakuacinio išėjimo aikštelėje įrengti batų valymo groteles ir drenažinę angą. 

 Prie išėjimo laiptų  įrengiama  trinkelių danga  su  pagrindais. Dangos  nuolydis-  į parkavimo aikštelę. 
Virš evakuacinio išėjimo įrengimas stogelis iš metalinių profiliuotų vamzdžių, uždengiant stogą bei sienas skaidraus karbono lakštais. 
Kritulių vanduo  nuo stogelio lataku  ir lietvamzdžiais nuvedamas ant trinkelių. 

Montuojami  laiptų turėklai iš plieninių,  milteliniu būdu dažytų vamzdžių,  kurių porankio diametras ne mažesnis kaip 50 mm. Turėklų elementai turi būti nušlifuoti ir užapvalinti taip, kad neturėtų aštrių kampų. Lauko turėklai tvirtinami prie betono atraminių sienučių ir esamo pamato šono. 
Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti 2,0 kN/m2 horizontalią apkrovą; 

Montuojamos  sustiprintos metalinės priešgaisrinės  (EI-90) lauko durys, 2100x1100 mm, sustiprinto karkaso, dažytos,  su slenksčiu ir pritrūkėju. Durys su elektromagnetinę kodinę spyną, atidaroma iš lauko, iš vidinės pusės atidaromos nulenkiama rankena. 
Durų šilumos perdavimo koeficientas  Uw ne daugiau 1,6 W/(m²K).  
Užsakant duris  spalvą ir matmenis tikslinti.

Sprendinių detalizaciją žiūrėti pridėtuose  brėžiniuose Nr. 26-10-02 ir  Nr.26-10-03.

Brėžiniuose nurodytas ŽN keltuvas šiuo pirkimu neperkamas. 

___________________
