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GLOBALINĖS PADĖTIES NUSTATYMO PRIETAISO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) ketina įsigyti 5 vnt. globalinės padėties nustatymo (GNSS) prietaisų komplektus (toliau – Įranga) 
2. Įranga turi būti nauja, nenaudota „brandnew“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai negali būti siūlomi.
3. Visa perkama Įranga turi būti paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, įdiegta programinė įranga, ištestuota.
4. Į Įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinti teisingą įrangos veikimą.
5. Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
6. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos metu nemokamai atliekami Įrangos trūkumų šalinimo darbai per 10 kalendorinių dienų nuo informavimo apie trūkumus dienos. Paaiškėjus, kad Įrangos trūkumų pašalinti per šiame punkte nurodytą terminą nėra galimybės, nekokybiška Įranga turi būti pakeista į kokybišką per 10 kalendorinių dienų (terminas skaičiuojamas nuo paskutinės dienos, kada tiekėjas turėjo pašalinti įrangos trūkumus).
7. Į Įrangos kainą turi būti įtrauktos ir Įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo naudotis siūloma įranga išlaidos. Personalo apmokymai turi būti pravesti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Mokymų trukmė – ne trumpesnė nei 8 val., preliminarus mokymų dalyvių skaičius – 30.
8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo aprašymų, pagrindžiančių siūlomų parametrų reikšmes, vertimą į lietuvių kalbą.
9. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:
9.1. taikant Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje  nustatytą aplinkosauginį  principą ir siekiant, kad tiekiant Prekes ir vykdant sutartinius įsipareigojimus, būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, turi būti mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija teikiama tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Esant būtinybei dokumentaciją spausdinti, ji turi būti spausdinama ant abiejų lapo pusių ir naudojamas popierius, kuris atitinka aplinkos apsaugos kriterijus popieriui ir jo gaminiams, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 punkte;
9.2. taikant Tvarkos aprašo 4.4.4.4 nustatytą aplinkosauginį  principą ir siekiant, kad prekė būtų naudojama kuo ilgiau, prekės (įrangos) dalys turi būti keičiamos ar tvarkomos net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui (ne mažiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos).
10. Perkančioji organizacija siekia įsigyti prekes, kurios nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir yra laikoma esminiu kibernetinio saugumo subjektu, nurodytu Kibernetinio saugumo įstatyme, todėl vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi, prekės turi atitikti žemiau nurodytus su nacionaliniu saugumu susijusius reikalavimus: 


1 lentelė. Nacionalinio saugumo reikalavimai
	Eil. Nr.
	Su nacionaliniu saugumu susijęs reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai


	10.1
	Prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo[footnoteRef:1] yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose[footnoteRef:2]. [1:  Kontroliuojančio asmens sąvoka apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje. Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).]  [2:  Su valstybių ar teritorijų sąrašu galite susipažinti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr ] 

	Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalimi pateikiama:
1. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233.[footnoteRef:3] [3:  Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepridėjus šios deklaracijos – Perkančioji organizacija nustato taisyklę, kad šis dokumentas galės būti tikslinamas.] 

Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (galimo pirkimo laimėtojo) prašoma pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus. (SVARBU: teikiama tiek dokumentų, kiek reikalinga patvirtinti nurodytą informaciją):
1) jei prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai.
2) jei prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.
SVARBU: Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.
Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip3 mėn., skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.
Tiekėjas turi atitikti reikalavimus pasiūlymo pateikimo dienai ir išlaikyti reikalavimo / reikalavimų atitikimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.



11. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. Tiekėjai, pildydami pasiūlymą, Pasiūlymo formoje turi nurodyti, ar jie turi šį statusą.
12. Perkančioji organizacija gali neprašyti Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, jeigu iš kitų šaltinių, negu nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 5 dalyje, gali nustatyti atitiktį keliamiems reikalavimams. 
13. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros.


2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

MOBILAUS GLOBALINĖS PADĖTIES NUSTATYMO (GNSS) PRIETAISO KOMPLEKTAS

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai
	Reikalaujamas dydis, sąlyga

	Tiekėjo siūlomos įrangos apibūdinimas: modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai parametrai, jų reikšmės
(pildo tiekėjas)
Pastaba: srityse, kur reikalaujama,  nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi

	1. 
	Mobilaus globalinės padėties nustatymo (GNSS) imtuvo techniniai reikalavimai

	2. 
	Gamintojas, modelio
Pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį
	Nurodyti
	

	3. 
	Imtuvo tipas
	Geodezinis
	

	4. 
	Palydovinių sistemų signalų priėmimas
	Turi būti aktyvuota priimti GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU; QZSS sistemų signalus
	

	5. 
	Priimami signalai
	Imtuvas turi priimti ir apdoroti ne mažiau kaip trijų dažnių GPS, GLONASS, GALILEO ir BEIDOU sistemų signalus, taip pat SBAS ir QZSS signalus, kai jie prieinami.
	

	6. 
	Matavimo režimai
	Statinis, RTK (Roveris ir bazė),  RTK (VRS tinklas arba lygiavertis), RTK (pataisos iš palydovo nenaudojant GSM/GPRS).
	

	7. 
	Nepriklausomas atskirų palydovų sistemų priėmimas ir tarpusavio kombinavimas matuojant RTK (angl. „realtimekinematic“)
	Privalomas pavienių GNSS sistemų  (GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BeiDou) signalų apdorojimas ir tarpusavio sistemų kombinavimas bet kokia tvarka. Pvz. Galileo ir GPS arba tik BEIDOU, tik GALILEO, GaLILEO ir GPS
	

	8. 
	Posvyrio kompensavimo sistemos (angl. „An Inertial Measurement Unit”) tikslumas
	Ne daugiau, kaip horizontaliai padėčiai: 
8 mm + 0.5 mm/°
	

	9. 
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 500
	

	10. 
	Matavimo tikslumas realiuoju laiku kinematiniu metodu - RTK (angl. „realtimekinematic“)
	Turi būti ne daugiau kaip:
horizontaliai padėčiai:
± 10 mm + 0.5 ppm
vertikaliai padėčiai:
± 15 mm + 0.5 ppm
	

	11. 
	Matavimo pozicijos nustatymas realiuoju laiku kinematiniu metodu - RTK (angl. „real time kinematic“)
	Iš 4 ir daugiau palydovų
	

	12. 
	Matavimo tikslumas priimant pataisas tik iš palydovų L1/ L2 kanalu arba DGPS (DGNSS)
	Turi būti ne daugiau kaip:
horizontaliai padėčiai:
25 cm
	

	13. 
	Matavimo duomenų atnaujinimo dažnis
	Ne mažiau kaip 20 Hz
	

	14. 
	Jungtys
	Ne mažiau RS232, USB
	

	15. 
	Wi-Fi
	Standartas - b/g/n
	

	16. 
	Imtuvo savybės

	· Turi registruoti neapdorotus RAW duomenis;
· Turi būti aktyvuotas „Roverio“ rėžimas;
· Turi būti aktyvuotas „Bazinės“ stoties rėžimas;
· Turi veikti su  GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO ir BEIDOU palydovų sistemų signalais. Privalo siųsti ir gauti diferencialines pataisas;
· Turi priimti palydovines pataisas L1/ L2 kanalu arba DGPS  (DGNSS)
	

	17. 
	Imtuvo maitinimas
	Greitai (nenaudojant įrankių) keičiamų Ličio jonų baterijų komplektas užtikrinantis, ne mažiau kaip 10 valandų matavimus RTK rėžimu
	

	18. 
	Atsparumo standartas
	Turi būti ne blogesnis kaip IP68 ar lygiavertis pagal IEC-60529 standartą
	

	19. 
	Darbinė temperatūra
	Nuo -30 °C iki +65°C
	

	20. 
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn.
	

	21. 
	Mikroprogramos atnaujinimai
	Turi būti nurodyta imtuvo programinės aparatinės įrangos ir programų saugumo palaikymo pabaigos datos bei atnaujinimo tvarka.
	

	22. 
	Mobilaus globalinės padėties nustatymo (GNSS) sistemos lauko kompiuterio techniniai reikalavimai


	23. 
	Operacinė sistema
	Android su  Google Mobile Services PĮ paketu. Sertifikuota Google Play. Ne žemesnės, nei Android 12.0 versijos
	

	24. 
	Atmintis
	Vidinė atmintis turi būti ne mažiau kaip 64 GB dydžio
	

	25. 
	Atminties praplėtimo galimybė
	Privaloma SD/micro SD arba SDHC
	

	26. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Turi būti ne mažiau kaip 6 GB
	

	27. 
	Procesoriaus greitis
	Procesorius turi būti ne mažiau kaip 2 Ghz dažnio ir ne mažiau 8 branduolių
	

	28. 
	GNSS antena
	Integruotas daugiadažnis GNSS imtuvas, palaikantis GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS ir SBAS sistemas.
	

	29. 
	Sensoriai, išoriniai įrenginiai
	Integruotas kompasas, mikrofonas, garsiakalbis, priekinė ir galinė kamera, blykstė,  šviesos sensorius, 
	

	30. 
	Kamera
	Turi būti integruota ne mažiau 15 Mp pagrindinė vaizdo kamera su auto fokusavimu ir papildoma kamera ekrano pusėje
	

	31. 
	Svoris
	Turi būti ne didesnis, nei  0,4 kg su baterija
	

	32. 
	Atsparumo standartas
	IP67 arba aukštesnis pagal IEC 60529 standartą
	

	33. 
	Ekranas
	· Turi būti spalvotas, aktyvų lietimą vienu metu keliuose taškuose palaikanti funkcija;
· Ekrano raiška ne mažiau kaip 1050 x 2150ar 2150 x 1050 taškų.
· nuo 5,5 iki 6,5 colių skersmens ekranas;
· Privalo užtikrinti matomą saulės šviesoje su ne mažesne, nei  450 cd/m2 šviesumo charakteristiką;
· Turi būti ekrano užraktas bei automatinis užsirakinimas.
	

	34. 
	Funkciniai mygtukai
	Vienas dažniausiai naudojamas valdymo funkciją priskiriantis individualus fizinis mygtukas (koordinatės fiksavimui, koordinatės ženklinimui, linijos ženklinimui, brėžinių apsikeitimui, koordinačių geometrijos skaičiavimo uždaviniams ar paviršiaus nelygumo inspektavimui)
	

	35. 
	Išorinė jungtis
	USB-C 3.1 tipo arba spartesnė
	

	36. 
	Belaidžiai ryšiai
	Ne žemesnės, nei Bluetooth 5.2 technologijos, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax, 4G LTE modemas NFC atitinkantis ISO14443-4 ir ISO15693 standartus. Turi būti galimybė išjungti nenaudojamus belaidžius ryšius.
	

	37. 
	SIM kortelių lizdas
	Ne mažiau, kaip 2 SIM kortelių lizdai
	

	38. 
	Duomenų kaupiklio maitinimas
	Aprūpintas Ličio jonų baterija, užtikrinančia ne mažiau kaip 8 valandų nepertraukiamą veikimą  su 100% įjungtu ekrano apšvietimu, baterija turi būti greitai  (nenaudojant įrankių) keičiama lauko sąlygomis, vidinė baterija privalo palaikyti įrenginį įjungtą iki 60 s. be pagrindinės baterijos.  
	

	39. 
	Mobilaus globalinės padėties nustatymo (GNSS) sistemos lauko kompiuterio programinės įrangos reikalavimai

	40. 
	Valdymas
	Turi būti užtikrintas GNSS imtuvo valdymas ir sistemos išjungimas
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	41. 
	Koordinačių sistemos
	LKS-94 koordinačių ir Baltijos bei Lietuvos aukščių sistemų palaikymas.
Mastelio (angl. „scalefactor“) įvedimas.
Koordinačių sistemų bibliotekų kūrimas įvertinant projekcijos parametrus, elipsoido ir geoido parametrus.
Koordinačių sistemų transformavimas, parametrų pateikimas.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	42. 
	Kalba
	Lietuvių ir anglų
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	43. 
	Valdymas
	 Turi būti pritaikyta valdyti lauko kompiuterio jutikliniu ekranu ir leisti atlikti matavimo, taškų numeravimo, kodavimo, žemėlapio peržiūros bei objektų nužymėjimo veiksmus.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	44. 
	Duomenų apsikeitimas
	Turi būti užtikrintas duomenų apsikeitimas elektroniniu paštu arba kompiuterinės debesijos pagrindu universaliais  TXT, DXF, CSV, IFC, JPG ir LAS ar analogišku (lygiaverčiu)  „Taškų masyvo“ apsikeitimo formatais. 
Matavimo duomenų saugojimas ir eksportas į sutartą formatą turi veikti be privalomo jų įkėlimo į tiekėjo debesiją. Matavimo duomenų automatinis siuntimas į debesiją turi būti išjungiamas.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	45. 
	Objektų nužymėjimas
	  Programinė įranga turi būti suderinama su siūlomo GNSS imtuvo posvyrio kompensavimo sistema ir nužymėjimo metu ekrane aiškiai pateikti kryptį bei horizontalų atstumą iki nužymėjimo objekto. Nužymėjimo kryptis turi būti nustatoma nepriklausomai nuo lauko kompiuterio laikymo krypties arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu naudotojo orientavimą nužymėjimo vietoje.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	46. 
	Standartiniai geodeziniai uždaviniai
	Programinė įranga turi užtikrinti taškų matavimą, numeravimą, kodavimą ir grafinį atvaizdavimą; taškų ir linijų nužymėjimą; horizontaliųjų ir vertikaliųjų atstumų, plotų ir tūrių apskaičiavimą; projekciją į liniją; linijų sankirtų, statmenų ir linijų tęsinio nustatymą; taškų koordinačių vidurkio apskaičiavimą; linijos dalijimą; automatinį taškų registravimą pagal nustatytą laiko arba atstumo intervalą; matavimo tikslumo tolerancijų nustatymą ir įspėjimų apie jų viršijimą pateikimą.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	47. 
	Ataskaitos

	· Automatinės koordinačių nuokrypių ir matavimo laiko ataskaitos  sukūrimas pdf. ar kitu tekstiniu formatu;
· Nuokrypių virš nustatytos matavimo tolerancijos ataskaitos  sukūrimas .pdf ar kitu tekstiniu formatu
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	48. 
	Duomenų peržiūra ir atvaizdavimas
	Programinė įranga turi užtikrinti brėžinių ir žemėlapių peržiūrą, vaizdo mastelio keitimą, objektų peržiūrą 2D ir, kai naudojami trimačiai duomenys, 3D režimu, taip pat sluoksnių įjungimą, išjungimą ir pasirinkimą.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	49. 
	Sparčioji prieiga
	Programinė įranga turi suteikti galimybę naudotojui sukurti sparčiąją prieigą prie dažniausiai naudojamų matavimo, skaičiavimo ir nužymėjimo funkcijų.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	50. 
	Elektroninių paslaugų naudojimas
	Turi būti autentifikuojami ir atvaizduojami (WMS ir WFS) serverių skaitmeniniai žemėlapiai programinės įrangos darbalaukyje, žemėlapių permatomumo valdymo įrankis, ribų ir konturženklių parinkimas. Privalo atvaizduoti VĮ „Registrų centras“ viešai teikiamų kadastrinių žemės sklypų ribas ir numerius, ir jų pokytį suformuotą VĮ „Registrų centras“ serveriuose.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	51. 
	Matavimo režimų nustatymas
	· Bazinė stotis.
· VRS tinklo Roveris.
· DGPS matavimo rėžimo nustatymas.
· RTK matavimo režimo nustatymas priimant diferencialines pataisas tik iš geostacionarių palydovų;
· IBSS  - internetinės bazinės stoties nuostatos
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	52. 
	Nustatymų išsaugojimas
	Programinė įranga turi išsaugoti anksčiau susieto GNSS imtuvo ryšio nustatymus ir sudaryti galimybę pakartotinai prisijungti prie imtuvo be visų ryšio parametrų įvedimo iš naujo.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	53. 
	Tikslumo nustatymai
	PDOP reikšmės keitimas, horizontalios ir vertikalios pozicijos tolerancijos keitimas.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	54. 
	Vartotojų profiliai
	Programinė įranga turi sudaryti galimybę išsaugoti skirtingus darbo profilius arba šablonus, apimančius naudojamos įrangos, koordinačių sistemos, kodavimo, matavimo tikslumo ir duomenų eksporto nustatymus.
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	55. 
	Programinės įrangos atnaujinimas
	Turi būti vartotojui užtikrintas programinės įrangos naujausios versijos atnaujinimas nekeičiant ar neištrinant esamos GNSS sistemos konfigūravimo nustatymų. Programinės įrangos naujinimai – automatizuoti veikiantys kompiuterinės Debesijos pagrindu
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	56. 
	Suderinamumas
	Siūloma GNSS sistemos lauko kompiuterio geodezinių matavimų programinė įranga privalo būti to pačio gamintojo, užtikrinant korektišką sistemos tarpusavio veikimą, valdymą, vidinių mikro procesų suderinamumą, korektišką koordinačių apskaičiavimą, ženklinimą
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	57. 
	Mobilaus globalinės padėties nustatymo (GNSS) prietaiso komplektacija


	58. 
	GNSS imtuvas
	· pagrindinis įrenginys;
· teleskopinė kartelė, ne trumpesnė kaip 2.5 m. ilgio;
· dėklas, kuriame telpa visa įranga (įskaitant duomenų kaupiklį) išskyrus kartelę;
· dviejų baterijų įkroviklis;
· dvi baterijos.
	

	59. 
	Duomenų kaupiklis
	· pagrindinis įrenginys;
· laikikliai tvirtinantys duomenų kaupiklį prie kartelės;
· baterija;
· baterijos įkroviklis.
	

	60. 
	Garantiniai terminai
	Ne mažiau, nei 24 mėn.
	

	61. 
	Perkančiosios organizacijos programinės įrangos suderinimas su siūloma GNSS sistema

	62. 
	Siūlomo GNSS imtuvo suderinamumas su trečiųjų šalių Android platformoje veikiančiomis programinėmis įrangomis
	Siūlomos GNSS imtuvas privalo veikti ir su trečiųjų šalių  interaktyviuosius žemėlapius foninius žemėlapius atvaizduojančia programine įranga, diegiama Android O.S. mobiliuose įrenginiuose. GNSS imtuvas privalo tikslinti šių žemėlapių padėtį lauke tikslumu, nurodytu 10 punkte
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	63. 
	Reikalavimai įrangos pateikimui ir programinės įrangos integravimui
	Turi būti parengtos (sukonfigūruotos) Survey123 lauko duomenų kaupimo priemonės (įskaitant darbui lauke pritaikytą duomenų struktūrą, simbolizaciją, interaktyviuosius žemėlapius, darbą prisijungus / neprisijungus prie interneto) ir integruotos į perkančiosios organizacijos ArcGIS Enterprise pagrindu veikiančią žemės naudojimo valstybės priežiūros el. paslaugą. 
	Programinė įrangos tikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus bus atliekamas prietaiso priėmimo metu

	64. 
	Diegimo, perdavimo vieta
	GNSS imtuvai turi būti tiesiogiai perduoti perkančiosios organizacijos patalpose Vilniuje
	

	65. 
	Mokymai
	Turi būti atliktas įvadinis apmokymas naudotis bendrosiomis GNSS imtuvo funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimo ir konfigūravimo funkcijomis (preliminariai 30 darbuotojų). 
	

	66. 
	Integracijos terminas
	GNSS imtuvas turi būti pateiktas ir jame veikiančios programinės integracijos paslaugos atliktos ne vėliau kaip  iki 3 mėn. nuo 
užsakymo pateikimo dienos. 
Įranga turi būti perduodama su aktualiais saugumo atnaujinimais.
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