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lietuvos kariuomenės 
SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ 
KOVINIŲ NARŲ tarnyba




STANDARTINIS KROVININIS KONTEINERIS (20 PĖDŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. spalio       d.

	Eil.
Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP / NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	1. Bendrieji reikalavimai

	1.1. 

	· Jūrinis konteineris, vieno plaukimo
· Ilgis – 6058 mm; plotis – 2438mm; aukštis – 2591mm;
· Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre;
· Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos;
· Konteineris turi būti pritaikytas pastatymui ir eksploatavimui ant lygaus (iki 3 proc. galimas nuožulnumas) smėlingo, dirvonuoto žemės pagrindo;
· Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta RAL 7016 arba RAL 7004 spalva arba lygiavertė.
	

	2. Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos

	2.1. 
	Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis:
· išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C;
· esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros;
· esant 2,0 g/m³ dulkėtumui;
· esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); 
· esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s;
· esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys).
	

	3. Keliamoji galia

	3.1. 
	· Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 250 kg/m²;
· Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m².
	

	4. Rėmo konstrukcija

	4.1. 
	· Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių;
· Prie rėmo, visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti fitingai ( 8 vnt.), skirti konteinerio kėlimui kranu, fiksavimui;
· Vienoje konteinerio šoninėje pusėje turi būti numatytos ir rėme išpjautos angos šakiniam krautuvui. Angos išmatavimai: 85x310 mm. Atstumas tarp angų centrų: 900 mm.
	

	5. Stogo konstrukcija

	5.1. 
	· Stogo danga: gofruotas plieninis lakštas, apie 1,6–2,0 mm storio, padengtas antikorozine danga 
· Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K;
· Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele; 
· Apdailai lubos iš vidaus turi būti profiliuota skarda.
	

	6. Sienos

	6.1. 
	· gofruota plieninė skarda, maždaug 1,6–2,0 mm storio;
· Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K; 
· Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele; 
· Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis.
	

	7. Durys 

	7.1. 
	· Konteinerio trumpąja siena turi būti įrengtos originalios jūrinio konteinerio durys;
· Durys privalo turėti po vieną užsklendžiamą užraktą;
· Durys turi būti apšiltintos ne mažiau kaip 20mm; 
· Apdailai durys iš vidaus turi būti padengtos profiliuota skarda 0,45-0,5mm storio baltos spalvos.
	

	8. Grindys

	8.1. 
	· Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio skarda;
· Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K; 
· Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele; 
· Iš vidaus grindys turi būti padengtos 28mm. jūrinėmis plokštėmis.
	

	9. Elektros instaliacija

	9.1. 
	· [bookmark: _Hlk243560988]2 (dvi) įvadinės/išvadinės rozetės modulio pajungimui, trifazės, IP 65;
· Vidinėje sienoje turi būti instaliuota 1 (viena) rozetė su 3 (trimis) lizdais ir 1 (viena) rozetė su 1 (vienu) lizdu, 230 V, 16A, su įžeminimu;
· Lubose turi būti sumontuoti liuminescenciniai šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi 36 W galingumo lempos. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis;
· Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose;
· Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės;
· Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, išorinėms lauko rozetėms 32A;
· Elektros srovės nuotėkio relė 30mA;
· Įžeminimo terminalai: apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir   strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir   elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje;
· Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“);
· Visos elektrinės instaliacijos turi būti atliktos laikantis  CENELEC standarto IEC 60364 arba lygiaverčio taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo; 
· 2.5 kw split tipo oro kondicionierius;
· 1 vnt. elektrinis radiatorius 1.5-2kW.
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