   		




 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas


ŠVIESOLAIDŽIŲ SUVIRINIMO ĮRANGOS PIRKIMO PASIŪLYMAS
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 


ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	




3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 


Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę (kaina):
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis vienetais
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina be PVM, Eur
(3 ir 4 stulpelių sandauga)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Šviesolaidžių suvirinimo įranga
	2
	
	

	Iš viso bendra kaina be PVM, Eur
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)**
	

	Iš viso bendra kaina su PVM, Eur
	


** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą) išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

(Pildoma jei reikalinga) Kartu su Pasiūlymo forma tiekėjas pateikia užpildytą (-us) Techninės specifikacijos priedą (-us) Nr.... „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ



	Eil. Nr.
	Pavadinimas 
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomų prekių techniniai parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi)

	1.
	Šviesolaidžių suvirinimo įranga
	
  I. BENDROJI DALIS 
1. Šviesolaidžių suvirinimo įranga turi susidaryti iš: šviesolaidžių suvirinimo įrenginio (toliau – Įrenginys), skaidulų nuskėlėjo, lako nužievinimo įrankio, apvalkalo nužievinimo įrankio, išorinio apvalkalo nužievinimo įrankio, žirklių, vamzdelio nuėmimo įrankio, raudonos šviesos šaltinio.
 
2. Įrenginys privalo būti naujas (negali būti atnaujintas, restauruotas (angl. refurbished), nenaudotas, pateiktas nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. 

3. Įrenginio dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.
 
4. Paprašius pirkėjui, privalo būti suteikta galimybė išbandyti siūlomą įrangą. 

5. Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje 
nurodytiems reikalavimams įvykdyti. 

6. Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip gamintojo). 7. 7. 7. Įrenginio maitinimas: AC (230 V, 50 Hz) su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip) ir DC (pakraunamas akumuliatorius).

 8. Įrenginio eksploatavimo temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip nuo -5 iki + 40 ºC, kai santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip).

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI: 
1. Įrenginys turi suvirinti dideliu tikslumu bent jau šių tipų šviesolaidžius: vienmodžius (angl. single mode, toliau – SM) (ITU-T G.652, ITU-T G.657), daugiamodžius (angl. multi mode, toliau – MM) (ITU-T G.651). Skaidulų suvedimas: aktyvus suvedimas pagal skaidulos šerdį virinant SM skaidulas ir aktyvus suvedimas pagal skaidulos apvalkalą virinant MM skaidulas 

2. Virinamų skaidulų parametrai: vienamodės ir daugiamodės skaidulos, kurių apvalkalo (angl. Cladding) diametras – bent jau nuo 80 iki 150 µm, išorinio apvalkalo (angl. coating) diametras – bent jau iki 3000 µm.

 3. Tipiniai šviesos nuostoliai suvirinimo vietoje – G.652/657: ~0.02 dB; G.651: ~0.01 dB; G.653/654/655: ~0.04 dB. 2 

4. Skaidulų suvirinimo laikas automatiniame režime – ne ilgiau kaip 16 sek., greito virinimo režime – ne ilgiau kaip 9 sek.
 
5. Įrenginys po suvirinimo turi atlikti tempimo testą. Tempimo jėga – 2,0 N. 

6. Įrenginys turi turėti suvirinimo vietos apsauginių vamzdelių kaitintuvą, pritaikytą vamzdeliams, kurių ilgis bent jau iki 60 mm, storis – bent jau iki 6,0 mm. Vamzdelis turi būti įkaitintas iki reikiamos temperatūros ne ilgiau kaip per 15 sek., o po to atvėsintas. Kaitinimo laikas ir temperatūros turi būti reguliuojamos.
 
7. Virinimo elektrodai turi būti keičiami, jų tarnavimo laikas – ne mažiau 5000 suvirinimų. 

8. Įrenginys turi būti sukomplektuotas su ne mažesniu kaip 4,95 colių spalvotu LCD vaizduokliu su lietimui jautriu ekranu (angl. touch screen) ir dviem vaizdo kameromis. Vaizdo kamerų optinis didinimas ne mažesnis kaip 320 kartų.
 
9. Įrenginys turi turėti bent jau šiuos virinimo režimus: greito virinimo ir automatinį. Automatiniame režime Įrenginys turi pats analizuoti šviesolaidžių tipus ir parinkti suvirinimo režimą su mažiausiais nuostoliais, bei automatiškai parinkti optimalų ARC išlydį priklausomai nuo aplinkos sąlygų (temperatūros ir slėgio). 

10. Įrenginys turi belaidžiu ryšiu valdyti skaidulų nuskėlėją. 

11. Įrenginys turi turėti bent jau šias sąsajas: 
12. USB2.0 (skirtą prijungimui prie kompiuterio arba LED lempos, USB kabelis turi būti pridedamas); 

13. Bluetooth 5.2 LE, USB-C jungtį, integruotą GPS bei smūgiams atsparų korpusą.
 
14. Įrenginys atmintyje turi kaupti duomenis apie atliktus suvirinimus. Turi būti galimybė atsisiųsti į kompiuterį ne mažiau kaip 2000 paskutinių įrašų su bent šiais suvirinimo parametrais: šviesolaidžių nuskėlimo kampu, išlydžio galingumu, šviesolaidžio tipu, suvirinimo data.

III. ŠVIESOLAIDŽIO SKALDIKLIS 
1. Skaldiklis, galintis vienu metu tiksliai nuskelti dvi skaidulas.

 2. Automatinis ašmenų pasukimas per Bluetooth (pagal nusidėvėjimą).Imtuvo (RX) / siųstuvo (TX) varžos – 50 Ω. 

3. Ašmenys tarnauja iki 60 000 nuskėlimų.

IV. SKAIDULŲ LUPIKLIS 
1. Įrankis, leidžiantis vienu judesiu nuvalyti apsauginį sluoksnį nuo dviejų skaidulų vienu metu.

V. PRIEDAI IR REIKALAVIMAI JIEMS 
1. Optinių skaidulų, aprašytų šios specifikacijos 2.1. ir 2.2 p., nuskėlėjas (toliau – Nuskėlėjas), pritaikytas darbui su Įrenginiu. Nuskėlėjo peilis turi būti keičiamas, tarnavimo laikas – ne mažiau 50000 nuskėlimų. Nuskėlėjas turi turėti sąsają Bluetooth 4.1 LE belaidžiam ryšiui su Įrenginiu. Įrenginio monitoriuje turi būti galimybė stebėti Nuskėlėjo peilio būklę. Nusidėvėjus peiliui turi būti automatiškai koreguojama jo padėtis. Nuskėlėjo maitinimas – DC. Maitinimo elementai turi būti pridedami.

 2. Pakraunamas akumuliatorius. Akumuliatoriaus talpa turi būti tokia, kad būtų galima atlikti ne mažiau 300 suvirinimo ir šildymo ciklų. Tarnavimo laikas – ne mažiau 500 pakrovimo ciklų. 

3. AC adapteris su ne trumpesniu kaip 1,5 m laidu ir kištuku į Lietuvoje naudojamas Schuko tipo rozetes. 
4. Atsarginiai virinimo elektrodai (1 pora). 

5. Nešiojimo krepšys. Krepšys turi būti plastikinis su pernešimo rankena ir nusegamu nešiojimo diržu bei dviem rakinamais užsegtuvais. 

6. Darbinis padėklas-staliukas. 

7. Skaidulų laikiklio plokštelės (1 pora) (angl. fiber hoder set plate). 3 

8. Įrenginio nešiojimo dirželis (prisegamas prie Įrenginio). 

9. Valymo skysčio dozatorius. 

10. Optinės skaidulos lako nužievinimo įrankis.

 11. Optinių jungiamųjų kabelių apvalkalo nužievinimo įrankis. 

12. Optinių kabelių (lauko/vidaus) išorinio apvalkalo nužievinimo įrankis. 

13. Sausos servetėlės skirtos optinėms skaiduloms valyti, nemažiau 250vnt. viename įpakavime. 

14. Matomos raudonos šviesos šaltinis, 10mW galingumo, skirtas optinėms jungtims su 2.5mm ferulėmis. Pastovus ir mirksintis švietimas 

15. Tiekėjas privalo organizuoti kursus apmokyti Pirkėjo personalą (6 žmonių) eksploatuoti siūlomą įrenginį. Mokymai turi būti organizuojami Tiekėjo mokymo centre ir paremti praktiniais užsiėmimais. Mokymų dalyviams turi būti išduoti sertifikatai, leidžiantys Pirkėjo personalui eksploatuoti nusipirktą įrenginį.



VI. GARANTIJA 
1. Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn. 

2. Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. 

3. Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose 

4. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 

5. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

VII. SAUGUMO REIKALAVIMAI (NETAIKOMA PROGRAMINEI ĮRANGAI): 
1. Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos 

2. Įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų 

3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: 

4. Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.
	



4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.



___________________________________________
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
4

