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Automatiškai sugeneruotas aprašymas]
Pirkimo sąlygų 2 priedas

DAUGIAFUNKCINIS AUTOMOBILINIS ŠARNYRINIS KRAUTUVAS SU PRIEDAIS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas naujas, nenaudotas daugiafunkcis automobilinis šarnyrinis krautuvas (toliau - daugiafunkcis krautuvas) su operatoriaus kabina, komplektuojamas su šioje techninėje specifikacijoje nurodyta papildoma įranga ir darbo padargais.
Daugiafunkcis krautuvas, jo papildoma įranga ir visi darbo padargai turi būti tarpusavyje visiškai suderinami ir tinkami eksploatuoti kaip viena sistema.
Tiekėjas privalo pateikti visas jungtis, adapterius, hidraulines žarnas, elektros jungtis, valdymo modulius, tvirtinimo elementus ir kitą įrangą, būtiną visaverčiam kiekvieno komplekte esančio darbo padargo naudojimui.
Daugiafunkcis krautuvui keliami techniniai reikalavimai yra pateikiami žemiau lentelėje. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja parduoti daugiafunkcinį krautuvą, atitinkantį keliamus techninius reikalavimus.
Nurodyti techninių parametrų intervalai reiškia leistiną siūlomos įrangos parametrų diapazoną. Kai nustatyta minimali reikšmė „ne mažiau kaip“, didesnė reikšmė yra priimtina, jeigu dėl jos nepažeidžiami kiti techninės specifikacijos reikalavimai.
Didžiausia perkančiajai organizacijai priimtina kaina.  Pasiūlymo kaina neturi viršyti 145 000,00 (Vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur su PVM, priešingu atveju, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgs į galutinę jos mokėtiną lėšų sumą, įskaitant perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įgyjamas mokestines prievoles, susijusias su PVM.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekę ne blogesnių savybių, ar lygiavertes)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA
SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS

	1.
	Daugiafunkcis krautuvas 1 (vienas) vnt.
	

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekės pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). 

	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
	Tiekėjas siūlo

	
	DAUGIAFUNKCINIO KRAUTUVO DUOMENYS

	REIKALAVIMAS
Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes)
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius)
PILDYTI PRIVALOMA

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 3 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 3 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.
Privaloma nurodyti išsamų atsakymą ir tikslius siūlomos prekės reikšmių dydžius. Atsakymai „Taip“, „Atitinka“, „+“, vien tik „Žr. priedą“  ir panašūs netikslūs atsakymai bus vertinami kaip prekės neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

	
	1
	2
	3

	2. 
	Daugiafunkcinio krautuvo rūšis
	Kompaktiškas šarnyrinis ratinis daugiafunkcis krautuvas su teleskopine kėlimo strėle
	

	3. 
	Būklė
	Naujas, nenaudotas
	

	4. 
	Važiuoklė
	Šarnyrinio tipo, visų keturių ratų pavara
	

	5. 
	Pavara
	Hidrostatinė arba funkciškai lygiavertė belaipsnė visų ratų pavara
	

	6. 
	Variklis
	Dyzelinis
	

	7. 
	Variklio galia
	Ne mažesnė kaip 40 kW 
	

	8. 
	Emisijos reikalavimai
	Ne žemesnis kaip EU Stage V emisijų lygis arba griežtesnis
	

	9. 
	Didžiausias važiavimo greitis
	Ne mažesnis kaip 30 km/h
	

	10. 
	Krautuvo plotis su siūlomomis darbinėmis padangomis
	1250 – 1500 mm
	

	11. 
	Krautuvo ilgis be darbo padargo
	3000 – 3500 mm
	

	12. 
	Bendras krautuvo aukštis su uždara operatoriaus kabina
	Ne daugiau kaip 2300 mm
	

	13. 
	Eksploatacinė masė su uždara kabina
	Ne daugiau kaip 3000 kg
	

	14. 
	Maksimalus kėlimo aukštis iki padargo tvirtinimo/šarnyro taško
	Ne mažesnis kaip 3300 mm
	

	15. 
	Gamintojo deklaruojama maksimali keliamoji galia
	Ne mažesnė kaip 1800 kg
	

	16. 
	Darbo hidraulikos našumas
	Ne mažesnis kaip 75 l/min
	

	17. 
	Darbo hidraulikos slėgis
	Ne mažesnis kaip 210 bar
	

	18. 
	Strėlės horizontalumo / padargo padėties kompensavimas keliant
	Automatinis arba funkciškai lygiavertis sprendimas
	

	19. 
	Strėlės plaukiojanti padėtis
	Privaloma
	

	20. 
	Strėlės amortizavimo sistema važiuojant su kroviniu
	Privaloma
	

	21. 
	Traukos/ratų praslydimo valdymas
	Sistema, leidžianti sumažinti ratų praslydimą arba kontroliuoti hidraulinį srautą tarp varančiųjų ratų
	

	22. 
	Darbo padargų keitimas
	Greitojo prikabinimo sistema
	

	23. 
	Padargo mechaninis užfiksavimas
	Hidrauliškai valdomas iš operatoriaus vietos arba kitas funkciškai lygiavertis sprendimas, nereikalaujantis operatoriui rankiniu būdu valdyti pagrindinių fiksavimo kaiščių
	

	24. 
	Padargų hidraulinės jungtys
	Greito sujungimo sistema, turi leisti saugiai ir greitai prijungti komplekte esančius hidraulinius padargus
	

	25. 
	Elektrinių padargų funkcijų valdymas
	Integruotas valdymas iš operatoriaus vietos, leidžiantis valdyti daugiafunkcių padargų elektrines/elektrohidraulines funkcijas
	

	26. 
	Valdymo svirtis
	Daugiafunkcė, pagrindinės strėlės ir darbo hidraulikos funkcijos valdomos iš operatoriaus vietos
	

	27. 
	Ratlankiai
	Ratlankių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 17 colių
	

	28. 
	Centralizuota tepimo sistema
	Turi būti sumontuota centralizuota tepimo sistema su centriniu tepalo tiekimo mazgu, siurbliu, paskirstymo/dozavimo elementais ir tepimo linijomis. Tepimo ciklas gali būti automatinis arba operatoriaus centralizuotai paleidžiamas.
	

	29. 
	Galinė papildoma hidraulika
	Dvipusio veikimo hidraulinės jungtys krautuvo gale
	

	30. 
	Galinės hidraulikos valdymas
	Iš operatoriaus vietos
	

	31. 
	Galinių elektrinių padargų valdymas
	Valdymo jungtys/mygtukai operatoriaus vietoje
	

	32. 
	Standus galinių padargų tvirtinimas
	Turi būti pateiktas galinių padargų tvirtinimo įtaisas / adapteris
	

	33. 
	Hidraulinis galinis padargų laikiklis/keltuvas
	Turi būti pateiktas hidrauliškai valdomas galinio padargo pakėlimo ir (ar) pakreipimo mechanizmas
	

	34. 
	Galinio hidraulinio laikiklio pakreipimas
	Turi sudaryti galimybę padargą nuleisti / pakreipti ne mažesniu kaip 80° kampu arba užtikrinti funkciškai lygiavertę padargo pripildymo ir ištuštinimo galimybę
	

	35. 
	Standus ir hidraulinis galinis laikiklis
	Jeigu konstrukciškai abu įtaisai negali būti naudojami vienu metu, jie gali būti tarpusavyje keičiami, tačiau abu turi būti pateikti komplekte
	

	36. 
	Kabina
	Pilnai uždara operatoriaus kabina
	

	37. 
	Apsauga
	ROPS ir FOPS arba atitinkamus lygiaverčius saugos reikalavimus atitinkanti konstrukcija
	

	38. 
	Kabinos amortizacija
	Kabina turi būti izoliuota nuo pagrindinių važiuoklės vibracijų arba taikomas funkciškai lygiavertis komforto sprendimas
	

	39. 
	Šildymas
	Privalomas
	

	40. 
	Oro kondicionierius
	Privalomas
	

	41. 
	Kabinos oro filtravimas
	Privalomas
	

	42. 
	Priekinio stiklo valytuvas
	Privalomas
	

	43. 
	Priekinio stiklo apiplovimas
	Privalomas
	

	44. 
	Galinio/šoninio matomumo priemonės
	Veidrodžiai arba funkciškai lygiavertė matomumo sistema
	

	45. 
	Papildomas darbinis apšvietimas
	Ne mažiau kaip 2 LED darbiniai žibintai priekyje ir 1 gale arba lygiavertė sistema, užtikrinanti priekinės ir galinės darbo zonos apšvietimą
	

	46. 
	Įspėjamasis apšvietimas
	360° matomas geltonos / gintarinės spalvos LED įspėjamasis apšvietimas, gali būti vienas ar keli švyturėliai / LED moduliai, matomi iš visų pusių
	

	47. 
	Atbulinės eigos garsinis signalas
	Privalomas
	

	48. 
	Galinių ratų purvasaugiai
	Privalomi
	

	49. 
	Variklio pašildymo sistema
	Elektrinis variklio / aušinimo sistemos pašildymas prieš užvedimą
	

	50. 
	Identifikavimas
	Transporto priemonės / mašinos identifikavimo numeris turi būti ilgalaikiu būdu pažymėtas ant važiuoklės / rėmo
	

	51. 
	Padangos
	Darbui ant grunto, žolės, žvyro ir kietos dangos tinkamos padangos, pasiūlyme nurodomas tipas ir matmenys
	

	52. 
	Priekinės ir galinės darbo zonos stebėjimo kamerų sistema
	2 vnt. kamerų, 1 vnt. ekranas, kameros su magnetiniu tvirtinimu.
	

	53. 
	DARBO PADARGAI (PRIEDAI)

	54. 
	Daugiafunkcis atidaromas kaušas, 1 vnt.
	Padargas turi būti naudojamas kaip įprastas kaušas, lyginimo kaušas, stūmimo peilis ir griebtuvas
	

	55. 
	Kaušo darbinis plotis
	1500 – 1750 mm
	

	56. 
	Kaušo tūris
	300 – 400 l
	

	57. 
	Kaušo konstrukcija
	Sustiprinta, skirta intensyviam darbui
	

	58. 
	Kaušo atidarymas
	Hidraulinis
	

	59. 
	Kaušo funkcijos
	Kasimas / krovimas, lyginimas, stūmimas ir medžiagos sugriebimas
	

	60. 
	Sustiprintas kaušas su hidrauliniu griebtuvu – 1 vnt.
	Skirtas šakoms, medienos atliekoms, kompostui, birioms ir netaisyklingos formos medžiagoms krauti.
	

	61. 
	Darbinis plotis
	1400 – 1600 mm
	

	62. 
	Konstrukcija
	Sustiprinta
	

	63. 
	Viršutinis griebtuvas
	Hidraulinis
	

	64. 
	Griebtuvo prispaudimas
	Ne mažiau kaip dviem hidrauliniais cilindrais arba kitu lygiaverčiu jėgos paskirstymo sprendimu
	

	65. 
	Valdymas
	Iš operatoriaus vietos
	

	66. 
	Palečių šakės su hidrauliniu reguliavimu – 1 vnt.
	

	67. 
	Šakių ilgis
	1100 – 1300 mm
	

	68. 
	Leistina apkrova
	Ne mažesnė kaip 2 000 kg
	

	69. 
	Šakių padėties reguliavimas
	Iš kabinos hidrauliškai reguliuojamas atstumas tarp šakių ir abiejų šakių bendras šoninis poslinkis. Galinis krovinio atraminis / apsauginis rėmas.
	

	70. 
	Reguliuojamas V tipo sniego plūgas – 1 vnt.
	

	71. 
	Darbinio pločio diapazonas, priklausomai nuo sparnų padėties
	Turi patekti į 2000 – 2600 mm
intervalą
	

	72. 
	Didžiausias darbinis plotis
	Ne mažesnis kaip 2400 mm
	

	73. 
	Konstrukcija
	Du atskirai valdomi plūgo sparnai
	

	74. 
	Sparnų valdymas
	Hidraulinis iš operatoriaus vietos
	

	75. 
	Pasukimo kampas
	Ne mažiau kaip ±30° arba funkciškai lygiavertis V tipo reguliavimo diapazonas
	

	76. 
	Paviršiaus kopijavimas
	Plaukiojanti / paviršių sekanti konstrukcija
	

	77. 
	Apsauga nuo kliūčių
	Mechaninė, spyruoklinė arba lygiavertė apsaugos sistema
	

	78. 
	Darbinės briaunos
	Keičiamos
	

	79. 
	Papildoma sniego plūgo įranga
	

	80. 
	Plūgas papildomai turi būti komplektuojamas su:
	1. elastingų polimerinių / guminių ar plastikinių keičiamų darbinių briaunų komplektu, tinkamu jautresnėms dangoms;
2. ne mažiau kaip dviem LED kontūriniais/gabaritiniais žibintais, balta šviesa į priekį ir raudona į galą, su visa jų veikimui reikalinga instaliacija ir tvirtinimo elementais.
	

	81. 
	Hidraulinė rotacinė sniego / teritorijų šluota – 1 vnt.
	

	82. 
	Darbinis plotis
	1900 – 2100 mm
	

	83. 
	Bendras plotis
	2150 – 2400 mm
	

	84. 
	Šluotos pasukimas
	Hidraulinis
	

	85. 
	Pasukimo kampas
	Ne mažesnis kaip ±25°
	

	86. 
	Rekomenduojamas hidraulinės alyvos srautas
	Padargas turi veikti su siūlomo krautuvo darbo hidraulikos sistema
	

	87. 
	Paskirtis
	Sniego, smėlio ir lengvų nešvarumų šlavimas
	

	88. 
	Išcentrinis smėlio ir druskos barstytuvas – 1 vnt.
	Barstytuvas turi būti visiškai suderinamas su komplekte esančiu standžiu galiniu tvirtinimu ir (ar) hidrauliniu galiniu keltuvu
	

	89. 
	Bunkerio talpa
	200 – 300 l
	

	90. 
	Leistina medžiagos apkrova
	Ne mažesnė kaip 450 kg
	

	91. 
	Barstymo plotis
	Reguliuojamas; reguliavimo diapazonas turi apimti bent 1 – 5 m barstymo plotį
	

	92. 
	Pavara
	Hidraulinė
	

	93. 
	Montavimas
	Krautuvo gale
	

	94. 
	Barstymo valdymas
	Iš operatoriaus vietos arba konstrukcija turi būti paruošta tokiam valdymui
	

	95. 
	Medžiagos
	Smėlis, druska ir (ar) jų mišiniai
	

	96. 
	Hidraulinis lapų pūstuvas – 1 vnt.
	

	97. 
	Padargo / korpuso plotis
	Apytiksliai 600 – 800 mm
	

	98. 
	Pavara
	Hidraulinė
	

	99. 
	Hidraulinio srauto poreikis
	Turi būti suderinamas su krautuvo hidrauline sistema
	

	100. 
	Oro išmetimo kryptis
	Reguliuojama iš kabinos operatoriaus. 
	

	101. 
	Horizontalus oro išmetimo krypties reguliavimas
	Ne mažesnis kaip 200°
	

	102. 
	Valdymas
	Pagrindinis krypties reguliavimas turi būti atliekamas iš operatoriaus vietos, elektrinis antgalio reguliavimas
	

	103. 
	Paskirtis
	Lapų, lengvų šiukšlių ir kitų lengvų medžiagų pūtimas
	

	104. 
	Siloso / birių pašarų griebtuvas – 1 vnt.
	

	105. 
	Darbinis plotis
	1250 – 1450 mm
	

	106. 
	Viršutinis griebtuvas
	Hidraulinis
	

	107. 
	Prispaudimo mechanizmas
	Ne mažiau kaip du hidrauliniai cilindrai arba lygiavertė konstrukcija
	

	108. 
	Dantys
	Sustiprinti, keičiami arba konstrukciškai lygiaverčiai
	

	109. 
	Konstrukcija
	Viršutinėje dalyje užtikrinanti gerą operatoriaus matomumą į krovinį
	

	110. 
	Paskirtis
	Silosas, pašarai, augalinė masė ir panašios medžiagos
	

	111. 
	Apvalių rulonų griebtuvas – 1 vnt.
	

	112. 
	Tinkamas rulono skersmuo
	Apytiksliai 900 – 1500 mm
	

	113. 
	Maksimalus griebtuvo plotis
	1400 – 1600 mm
	

	114. 
	Leistina apkrova
	Ne mažesnė kaip 1000 kg
	

	115. 
	Konstrukcija
	Lygiomis sugriebimo dalimis, nepažeidžiančiomis rulonų plėvelės
	

	116. 
	Valdymas
	Hidraulinis
	

	117. 
	Sustiprintas medienos / rąstų griebtuvas su rotatoriumi – 1 vnt.
	

	118. 
	Tipas
	Sustiprintas profesionaliam darbui
	

	119. 
	Maksimalus griebtuvo atsidarymas
	1200 – 1500 mm
	

	120. 
	Leistina apkrova
	Ne mažesnė kaip 1500 kg
	

	121. 
	Griebtuvas
	Hidraulinis
	

	122. 
	Rotatorius
	Hidraulinis
	

	123. 
	Valdymas
	Griebtuvo atidarymas / uždarymas ir rotatoriaus valdymas iš operatoriaus vietos
	

	124. 
	Paskirtis
	Rąstų, šakų ir medienos tvarkymas
	

	125. 
	Vakuuminis lapų surinkimo padargas su šluota, 1 vnt.
	

	126. 
	Darbinis plotis
	1200 – 1500 mm
	

	127. 
	Paskirtis ir veikimas
	Lapai ir lengvos augalinės atliekos surenkami nuo vejos, trinkelių, asfalto ir kitų kietų dangų. Prie siurbimo angos turi būti sukamas šepetys, atpalaiduojantis lapus nuo paviršiaus, ir vakuuminė surinkimo sistema. 
	

	128. 
	Surinkimo bunkerio talpa
	Ne mažiau 700 l
	

	129. 
	Bunkerio ištuštinimas
	Reguliuojama darbo padėtis ir paviršiaus kopijavimas. Bunkeris ištuštinamas hidrauliškai arba lygiaverčiu būdu iš operatoriaus vietos.
	

	130. 
	Galinis papildomas balastinis svoris - 2 vnt.
	

	131. 
	Svoris vnt.
	Nuo 180 – 250 kg
	

	132. 
	Garantija visam krautuvui ir kartu tiekiamai naujai įrangai – ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, jeigu gamintojo standartinė garantija nėra ilgesnė.
	



VISOS SISTEMOS SUDERINAMUMAS
1. Visi darbo padargai turi būti suderinami su siūlomu krautuvu ir jo leistinomis apkrovomis.
1. Jeigu siūlomo gamintojo darbo padargų tvirtinimo standartas skiriasi nuo krautuvo tvirtinimo standarto, tiekėjas savo sąskaita turi pateikti visus reikiamus sertifikuotus adapterius.
1. Adapterių naudojimas negali apriboti numatytų padargų funkcijų, saugos ar sumažinti jų leistinos apkrovos tiek, kad nebūtų pasiekiami šioje techninėje specifikacijoje nustatyti parametrai.
1. Visi hidrauliniai padargai turi būti pateikti su reikiamomis žarnomis, jungtimis ir tvirtinimo elementais.
1. Padargams, turintiems daugiau kaip vieną hidraulinę ar elektrinę funkciją, turi būti pateikta visa jų valdymui iš operatoriaus vietos reikalinga įranga.
1. Krautuvo ir padargų kombinacijos turi būti gamintojo leidžiamos arba tiekėjo turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys saugų ir tinkamą jų naudojimą kartu.


SAUGOS IR ATITIKTIES REIKALAVIMAI
Daugiafunkcis krautuvas ir darbo padargai turi atitikti jų pateikimo Europos Sąjungos rinkai metu taikomus saugos, mašinų, emisijų ir kitus privalomuosius teisės aktų reikalavimus.
Kartu su įranga turi būti pateikta:
· CE atitikties deklaracija arba kita pagal taikomus teisės aktus privaloma atitikties dokumentacija;
· Daugiafunkcio krautuvo ir darbo padargų naudojimo bei saugos instrukcijos;
· Techninės priežiūros dokumentacija;
· Garantinių aptarnavimų reikalavimai ir grafikas;
· Daugiafunkci krautuvo bei padargų identifikavimo ir serijiniai numeriai.

PRISTATYMAS IR PARUOŠIMAS DARBUI
Visa įranga turi būti pristatyta visiškai sukomplektuota, techniškai tvarkinga ir paruošta naudoti.
Tiekėjas iki priėmimo turi:
· sumontuoti visas perkamas krautuvo opcijas;
· patikrinti visų padargų hidraulines ir elektrines funkcijas;
· suderinti padargų tvirtinimo sistemas;
· užpildyti eksploatacinius skysčius;
· atlikti priešeksploatacinį patikrinimą;
· pirkėjo atstovams praktiškai parodyti krautuvo ir visų darbo padargų prijungimą, atjungimą bei valdymą.
Sugędusi technika turi būti sutvarkyta ne ilgiau nei 72 val., jeigu nepavyksta sutvarkyti turi būti pateikiama pakaitinė tokių pačių techninių savybių technika.
Daugiafunkcinio krautuvo pristatymo terminas – iki 2026.12.20 dienos.

PASTABOS:

1.           Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

2. 	Jeigu reikalaujami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.
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