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M3 II KLASĖS AUTOBUSO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BVPŽ kodas – 34121100-2 (Viešojo transporto paslaugų autobusai).

2. Pristatymo vieta – Laižuvos g. 82D, Mažeikiai
3. Pristatymo terminas - negali būti ilgesnis kaip 1 (vienas) mėnesis nuo sutarties pasirašymo. Atsiradus nenumatytoms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, Transporto priemonių pristatymas Perkančiajai organizacijai terminas šalių rašytiniu sutikimu gali būti pratęstas ne ilgiau nei iki 1 (vieno) mėnesio.
4. Tiekėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ar tiekėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.

5. Pateikiamos autobuso nuotraukos (1. Autobuso išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 
 2. Salonas, vairuotojo vieta; 3. Variklio skyrius; 4. Atviras bagažinių skyrius)
6. Detalūs techniniai reikalavimai (aprašymas) Prekei pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

	Eil. Nr. 
	M3 klasės autobuso  techniniai rodikliai

	1.
	BENDRI  DUOMENYS

	1.1
	Nenaujas, pirmos registracijos ne ankstesnės nei kaip 2019 m., M3 klasės miesto / priemiesčio autobusas su specialia įranga asmenų su judėjimo negalia pervežimui. Autobusas turi būti sertifikuoti pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Autobusai privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).

	1.2
	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.

	1.3
	Rida nedidesnė nei 300 000 km

	2.
	MATMENYS  IR  MASĖ

	2.1 
	Autobuso ilgis ne daugiau kaip 8100 mm

	2.2
	Autobuso plotis ne daugiau kaip 2350 mm

	2.3
	Autobuso aukštis ne daugiau kaip 3000 mm

	2.4
	Bendra masė ne daugiau 8000 kg.

	3.
	KĖBULAS 

	3.1
	Autobusai turi būti vienspalvis.

	3.2
	Šoniniai stiklai turi būti dvigubi, lengvai tonuoti, turi būti bent 2 orlaidės

	3.3
	Grindų pagrindas atsparus vandeniui ir trinčiai.

	3.4
	PVC grindų danga, neslidi, atspari dilimui.

	3.5
	Grindų šilumos  ir garso izoliacija.

	3.6
	Šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija. Šilumos izoliacija – tarpai tarp kėbulo šonų ir stogo fermų turi būti užpildyti (pagal fermos profilio storį ) efektyvia šilumą izoliuojančia medžiaga.

	3.7
	Ratų arkos - iš atsparių korozijai medžiagų. 

	4.
	DEGALŲ   REZERVUARAS

	4.1
	Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu. 

	4.2
	Bako talpa ne mažesnė 100 l.

	5.
	VARIKLIS

	5.1
	Dyzelinis variklis.

	5.2
	Galia ne mažiau 130 kW

	5.3
	Darbinis tūris ne daugiau 3000 kub. cm.

	5.4
	Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6 

	6.
	AUŠINIMO SISTEMA

	6.1
	Transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie temperatūros -35°C

	7.
	TRANSMISIJA

	7.1
	Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė

	7.2
	Stabdžiai : ABS antiblokavimo sistema (arba lygiavertė) +ASR antipraslydimo sistema (arba lygiavertė) +EBD stabdymo jėgos paskirstymo sistema (arba lygiavertė) +ESP elektroninė stabilumo programa (arba lygiavertė). 

	7.3
	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.

	7.4
	Galinė pneumatinė pakaba su ne mažiau 2 vnt. oro pagalvėmis su automatiniu lygio reguliavimu.

	7.5
	Galiniai ratai dvigubi.

	7.6
	Priekinė pakaba nepriklausoma.

	8.
	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA

	8.1
	Sėdimų  vietų  ne mažiau kaip 20, stovimų vietų ne mažiau 10

	8.2
	Vieta neįgaliojo vežimėliui su atlenkiama rampa arba keltuvu

	8.3
	Saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius reikalavimus.

	8.4
	Paminkštintos ir paaukštintos sėdynės su porankiais ir rankenomis ties praėjimu

	8.5
	Lentynos smulkiems daiktams bent vienoje autobuso pusėje

	8.6
	Keleiviu salono apšvietimas ir naktinis apšvietimas. 

	8.7
	Garsiakalbiai keleivių salone.

	8.8
	Turėklai stovintiems keleiviams.

	9.
	DURYS

	9.1
	Durys išdėstytos dešinėje autobuso pusėje, be vairuotojo įlipimo durų (kairėje). Priekinės durys atidaromos ir uždaromos elektrine pavara, atsidarančios į lauką. Galinės dvivėrės durys atidaromos ir uždaromos elektrine pavara.

	9.2
	Durų stiklai dvigubi 

	10.
	KITA ĮRANGA

	10.1
	Pirmos pagalbos rinkinys - 2 vnt.

	10.2
	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis

	10.3
	Avariniai plaktukai

	10.3
	Bagažo skyrius autobuso šone.

	10.4
	Švieslentės (su valdikliu) priekyje, šone ir gale.

	10.5
	Tachografas, greičio ribotuvas.

	10.6
	Šildomi elektra išoriniai veidrodėliai.

	10.7
	Kruizo kontrolė

	11.
	GARSO ĮRANGA

	11.2
	CD magnetola

	11.3
	Mikrofonas

	12.
	VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS

	12.1
	Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio, pakankamam šilumos kiekiui palaikyti, papildomai turi būti sumontuotas autonominis (atskirai veikiantis) automatinis šildytuvas WEBASTO (arba analogiškas) variklio ir salono šildymui. 

	12.2
	Priekinio stiklo apipūtimas nuo rasojimo.

	12.3
	Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso šonuose. 

	12.4
	Mechaninis ventiliacinis/avarinis stoglangis.

	12.5.
	Oro kondicionierius ne mažiau kaip 12 kW.

	12.6
	Individualus vairuotojo kondicionierius

	13.
	PADANGOS

	13.1
	Padangos nekamerinės, turi būti atsarginis ratas.

	14.
	VAIRUOTOJO DARBO VIETA

	14.1
	Pertvara už vairuotojo nugaros.

	14.2
	Vairo padėtis reguliuojama.

	14.3
	Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio.

	14.4
	12 V maitinimo lizdas priekinėje panelėje

	14.5
	Galinio vaizdo veidrodėlis

	15.
	NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO ĮRANGA

	15.1
	Neįgaliojo vežimėlio įkėlimo elektrinis liftas arba atveržiama rampa

	16.
	GARANTIJA PAGRINDINIAMS AGREGATAMS

	16.1
	Garantija autobuso pagrindiniams agregatams (varikliui, pavarų dėžei, reduktoriui) ne  mažesnė kaip  2 mėn.



