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Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

DAŽAI
BVPŽ kodas: 44810000-1
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Automobiliniai dažai
	l.
	375
	     Automobiliniai dažai skirti metaliniams paviršiams dažyti, su dažų sistemai skirtu skiedikliu ir kietikliu arba lygeverčiai komponentai. 

- Spalva žalia RAL 6031 arba ekvivalentas, (NATO žalia/Bronze green) visiškai atitinkantis šį spalvos toną.

- Dažai matiniai, neblunkančiomis savybėmis. Padengtas ir visiškai išdžiūvęs dažų sluoksnis turi būti atspari įprastam eksploataciniam poveikiui, aplinkos sąlygoms (drėgmei, korozijai), naftos produktams (benzinui, dyzelinui, tepalams) ir autochemijai (plovikliams).

- Dažai turi būti tiekiami komplekte su gamintojo rekomenduojamu ir ar technologiškai suderintu skiedikliu bei kietikliu, užtikrinančiu tinkamą dažų džiūvimą, kad nesukeltų dažų sluoksnio defektų (pvz., pūslėjimo, skeldėjimo savybes.

- Dažai turi būti tiekiami ne didesniai, kaip 5 litrų (l) talpos sandariuose induose (įskaitant komponentų skiedikliu bei kietikliu reikalingais pagal gamintojo nustatytas naudojimo proporcijas. Komplektą, sudarytų su dažais suderinti skiediklis ir kietiklis arba lygiaverčiai atskiri komponentai skirti dažų sutaisymui.

- Kartu su prekių pristatymu (arba pateikiant pasiūlymą) tiekėjas privalo pateikti:

   Saugos duomenų lapus (SDL) lietuvių kalba (pagal REACH reikalavimus).

    Techninių duomenų lapus (TDS), kuriuose nurodytos maišymo proporcijos, džiūvimo laikas ir dengimo rekomendacijos.

    Prekių galiojimo termino likutinis galiojimo laikas pristatymo metu ne trumpesnis nei 24 mėn.).
    Prekes tinkamai supakuoti (dažai ir jų komponentai turi būti sandariuose induose) surišti ir paruošti saugiam transportavimui bei iškrovimui pirkėjo nurodytu adresu.

	2.
	Purškiami dažai
	vnt.
	450
	    Aerozoliniai purškiami dažai metalui, skirti išorės (lauko) darbams.

Spalva bronzinė žalia, tiksliai atitinkanti žalia RAL 6031 spalvų paletę.

 Dažai matiniai, pasižymintys neblunkančiomis savybėmis.

Pakuotės talpa: ne mažesnė, kai 400 ml.

Padengtas ir visiškai išdžiūvęs dažų sluoksnis turi būti atsparus įprastam eksploataciniam poveikiui, aplinkos sąlygoms (drėgmei, korozijai), naftos produktams (benzinui, dyzelinui, tepalams) ir autochemijai (plovikliams).

Pirminis džiūvimo laikas ne ilgesnis kaip 20–30 min. Džiūvimo laikas, kada paviršių galima liesti: apytiksliai po 45 min. o pilnas išdžiovimas po 24 val. Reikalaujama aplinkos darbo temperatūra dažymo metu apie  +10 °C iki +25 °C.

- Kartu su prekių pristatymu (arba pateikiant pasiūlymą) tiekėjas privalo pateikti:

     Saugos duomenų lapus (SDL) lietuvių kalba (pagal REACH reikalavimus).

       Prekių galiojimo termino likutinis galiojimo laikas pristatymo metu ne trumpesnis nei 24 mėn.).
        Prekes tinkamai supakuoti ir paruošti saugiam transportavimui bei iškrovimui pirkėjo nurodytu adresu.
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