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Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis



SIŪLOMO KETURRAČIO MOTOCIKLO TECHNINIAI PARAMETRAI


	TS punkto Nr.
	Keturračio motociklo minimalūs techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama – nurodyti konkrečius parametrus)
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis

	
	1
	2
	3

	1.
	Naujas keturratis motociklas ne senesnis nei 2026 metų modelis
	TAIP/NE
	

	4.
	Keturratis motociklas turi būti atsparus saulės, dulkių, drėgmės, lietaus, sniego, aukštos temperatūros A1-C1 sąlygų poveikiui pagal STANAG 4370 arba lygiavertį
	TAIP/NE
Naudojamas (įrašyti) standartas.
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	5.
	Keturratis motociklas turi būti skirtas dviejų karių (1 vairuotojas ir 1 keleivis, sėdimų vietų išdėstymas - keleivis už vairuotojo) ir krovinio transportavimui
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	6.
	Keturračio motociklo vairo mechanizmas turi būti įrengtas kėbulo centre
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	7.
	Keturračio motociklo srieginės jungtys ir matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos metrinės matavimo sistemos vienetais
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	8.
	Turi būti įmanoma prie keturračio motociklo prikabinti ir vilkti su juo tokią pat transporto priemonę, taip pat įmanoma būti velkamam.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	9.
	Keturratis privalo atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakyme Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (aktuali redakcija) nurodytus techninius reikalavimus
	TAIP/NE

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	10.
	Darbinis tūris - ne mažesnis kaip 950 cm³.
	Darbinis tūris ____    (įrašyti) cm³.

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	11.
	Galingumas nemodifikuoto  variklio - ne mažesnis kaip 80 AG
	Nemodifikuoto variklio galingumas _____ (įrašyti) AG
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	12.
	Elektrinis arba lygiavertiško veikimo principo starteris
	Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	13.
	Variklis turi būti keturtaktis
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	14.
	Degalų tiekimo sistema – įpurškimas arba lygiavertiško principo
	Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	15.
	Degalų tipas – benzinas arba benzinas-elektra
	Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	16.
	Atstumą,  kurį turi nuvažiuoti keturratis motociklas su pilnu kuro baku turi būti ne mažesnis kaip  150 km
	Atstumas, kurį gali nuvažiuoti keturratis su pilnu baku ______ (įrašyti) km
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	
	
	
	

	17.
	Aušinimas skysčiu, radiatorius su elektriniu ventiliatoriumi arba lygiavertis sprendimas
	Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	18.
	Variklio oro įsiurbimo bei variatoriaus (CVT/PVT) ventiliacijos oro įsiurbimo angos turi būti įrengtos ne žemiau kaip 1200 mm nuo žemės paviršiaus
	Minimos angos įrengtos  ___________(įrašyti) mm
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	19.
	Transmisija turi turėti ne mažiau kaip P–N–H–L–R režimus: stovėjimo (P), neutralų (N), važiavimo pirmyn aukštą (H), važiavimo pirmyn pažemintą (L) ir atbulinės eigos (R)
	TAIP/NE
Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	20.
	Transmisija – automatinė, variatorinė (CVT/PVT tipo), su diržine pavara arba lygiavertis sprendimas
	 Nurodyti 

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	21.
	Keturratis motociklas turi pasiekti nuolatinį, ne mažesnį nei 30 km/h greitį, velkant tokią pat transporto priemonę. Turi būti varomas keturiais ratais.
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.
	Kėbulo kroviniui gabenti išmatavimai: plotis ne mažesnis kaip 950 mm, ilgis ne mažesnis kaip 550 mm, aukštis ne mažesnis kaip 200 mm. 
	Plotis _____ (įrašyti) mm, 
ilgis ____ (įrašyti) mm,
aukštis ___ (įrašyti) mm

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	22.
	Turi turėti  krovinį tvirtinančius įtempiamus diržus
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	23.
	Keturratis motociklas turi turėti ne mažesnę kaip 300 mm prošvaisą (be krovinio)
	Prošvaisa ____ (įrašyti) mm
	Pateikti pavarų dėžės visų pavarų greičio ir sūkių grafiką arba lentelę
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	24.
	Keturračio motociklo apačia (variklis, transmisija ir pažeidžiami važiuoklės elementai) turi būti apsaugota mechaniniams pažeidimams atspariomis apsauginėmis plokštėmis. Apsauginės plokštės turi būti pagamintos iš aliuminio, didelio tankio polietileno (HDPE) arba lygiavertės medžiagos
	TAIP/NE

Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	25.
	Bendra keturračio keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip 230 kg, keturračio motociklo kėbulo gale esančios krovinio gabenimo dalies keliamoji galia ne mažesnė kaip 90 kg
	Bendra keliamoji galia_______ ____(įrašyti) kg;
gabenimo dalies keliamoji galia ____    
(įrašyti) kg

	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	25.
	Papildomi lankai ir tvirtinimo laikikliai arba alternatyvus sprendimas krovinio gabenimo dalies padidinimui
	Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	27.
	Reguliuojama pakaba su sportinio tipo amortizatoriais arba lygiavertis sprendimas
	Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	28.
	"Bekelės" tipo padangos guma „kieto“ mišinio, tinkamos važiuoti molingomis, kalnuotomis ir akmenuotomis vietovėmis su fiksavimo mechanizmu (BEADLOCK WHEELS). 
	Nurodyti
	Pateikti padangų gamintojo dokumentaciją įrodančią atitiktį. 
Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	29.
	Diskiniai stabdžiai
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	30.
	Turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų garantija dėl kėbulo kiauryminio prarūdijimo
	Garantija dėl kėbulo kiauryminio parūdijimo ____ (įrašyti) metai.
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	31.
	Elektrinė gervė, kurios traukimo jėga ne mažesnė kaip 1300 kg. (be skriemulių), su sintetiniu arba lygiavertės medžiagos lynu ne trumpesniu kaip 15 m
	Elektrinė gervė _____ (įrašyti) kg, lyno ilgis _____ m.
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	32.
	Keturratis motociklas turi turėti ne mažiau kaip 2 lizdus 12 V34
	Nurodyti
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	33.
	Keturračio motociklo elektros sistema turi būti 12 V
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	34.
	Keturračio motociklo gale turi būti sumontuota priekabos tempimo įrenginys
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	35.
	Keturračio motociklas turi turėti vartotojo lygmens remonto ir priežiūros įrankius ( rato pakeitimo įranga)
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	36.
	Turi turėti karinės navigacijos prietaiso tvirtinimo elementą, pageidautina karinės navigacijos prietaisui "Garmin" arba analogiškam prietaisui
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	37.
	Priekyje turi būti sumontuota bagažinė ne mažesniam kaip 50 kg. krovinio transportavimui. Turi būti krovinį tvirtinantys įtempiami diržai
	TAIP/NE
	Siūlomos prekės gamintojo brošiūra. Jeigu gamintojo brošiūroje nėra nurodyti reikalaujami prekių rodikliai, jie turi būti pateikiami siūlomos prekės gamintojo arba oficialaus siūlomos prekės gamintojo atstovo deklaracijoje. Dokumento pavadinimas ir puslapis:

	38.
	Garantinis remontas keturračiam motociklui privalo būti atliekamas ne trumpiau kaip vienerius metus po įsigijimo
	Nurodyti
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