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KETURRAČIO MOTOCIKLO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	
	
	
	
	
	

	Eil.
Nr.
	Keturračio motociklo minimalūs techniniai rodikliai

	Reikalavimai

	1.
	Ši techninė specifikacija apibrėžia reikalavimus naujam keturračiui motociklui ne senesniam negu 2026 metų modelis.

	2.
	Keturračio motociklo paskirtis – karių ir krovinių transportavimas, kovinių užduočių vykdymas Lietuvoje ar tarptautinėse operacijose užsienyje.

	3.
	Keturratis motociklas bus naudojimas karinių operacijų bei pratybų metu kartu su dviračiais motociklais. 

	4.
	Keturratį motociklą planuojama eksploatuoti pagal paskirtį ne trumpiau kaip 5 metus, metinė rida (bekeliu) – apie 5 000 km. Planuojama naudoti esant saulės, dulkių, drėgmės, lietaus, sniego, aukštos temperatūros A1-C1 sąlygų poveikiui pagal STANAG 4370 arba lygiavertį.

	5.
	Keturratis motociklas turi būti skirtas dviejų karių (1 vairuotojas ir 1 keleivis, sėdimų vietų išdėstymas - keleivis už vairuotojo) ir krovinio transportavimui. 

	6.
	Keturračio motociklo vairo mechanizmas turi būti įrengtas kėbulo centre.

	7.
	Keturračio motociklo srieginės jungtys ir matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos metrinės matavimo sistemos vienetais.

	8.
	Turi būti įmanoma prie keturračio motociklo prikabinti ir vilkti su juo tokią pat transporto priemonę, taip pat įmanoma būti velkamam.

	9.
	Keturratis privalo atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakyme Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ ,aktuali redakcija, nurodytus techninius reikalavimus.

	10.
	Darbinis tūris - ne mažesnis kaip 950 cm³.

	11.
	Galingumas nemodifikuoto  variklio - ne mažesnis kaip 80 AG.

	12.
	Elektrinis arba lygiavertiško veikimo principo starteris.

	13.
	Variklis turi būti keturtaktis

	14.
	Degalų tiekimo sistema – įpurškimas arba lygiavertiško principo.

	15.
	Degalų tipas – benzinas arba benzinas-elektra. 

	16.
	Atstumą,  kurį turi nuvažiuoti keturratis motociklas su pilnu kuro baku turi būti ne mažesnis kaip  150 km. 

	17.
	Aušinimas skysčiu, radiatorius su elektriniu ventiliatoriumi arba lygiavertis sprendimas.

	18.
	Variklio oro įsiurbimo bei variatoriaus (CVT/PVT) ventiliacijos oro įsiurbimo angos turi būti įrengtos ne žemiau kaip 1200 mm nuo žemės paviršiaus.

	19.
	Transmisija turi turėti ne mažiau kaip P–N–H–L–R režimus: stovėjimo (P), neutralų (N), važiavimo pirmyn aukštą (H), važiavimo pirmyn pažemintą (L) ir atbulinės eigos (R).

	20.
	Transmisija – automatinė, variatorinė (CVT/PVT tipo), su diržine pavara arba lygiavertis sprendimas.

	21.
	Keturratis motociklas turi pasiekti nuolatinį, ne mažesnį nei 30 km/h greitį, velkant tokią pat transporto priemonę. Turi būti varomas keturiais ratais.

	22.
	Kėbulo kroviniui gabenti išmatavimai: plotis ne mažesnis kaip 950 mm, ilgis ne mažesnis kaip 550 mm, aukštis ne mažesnis kaip 200 mm. Turi turėti  krovinį tvirtinančius įtempiamus diržus. 

	23.
	Keturratis motociklas turi turėti ne mažesnę kaip 300 mm prošvaisą (be krovinio).

	24.
	Keturračio motociklo apačia (variklis, transmisija ir pažeidžiami važiuoklės elementai) turi būti apsaugota mechaniniams pažeidimams atspariomis apsauginėmis plokštėmis. Apsauginės plokštės turi būti pagamintos iš aliuminio, didelio tankio polietileno (HDPE) arba lygiavertės medžiagos.

	25.
	Bendra keturračio keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip 230 kg, keturračio motociklo kėbulo gale esančios krovinio gabenimo dalies keliamoji galia ne mažesnė kaip 90 kg. Papildomi lankai ir tvirtinimo laikikliai arba alternatyvus sprendimas krovinio gabenimo dalies padidinimui.

	26.
	Kėbulo spalva pasirenkama iš gamintojo spalvų gamos užsakymo metu.

	27.
	Reguliuojama pakaba su sportinio tipo amortizatoriais arba lygiavertis sprendimas.

	28.
	"Bekelės" tipo padangos guma „kieto“ mišinio, tinkamos važiuoti molingomis, kalnuotomis ir akmenuotomis vietovėmis su fiksavimo mechanizmu (BEADLOCK WHEELS). Turi pateikti padangų gamintojo dokumentaciją įrodančią atitiktį.

	29.
	Diskiniai stabdžiai.

	30.
	Turi būti ne trumpesnė kaip 5 metų garantija dėl kėbulo kiauryminio prarūdijimo.

	31.
	Elektrinė gervė, kurios traukimo jėga ne mažesnė kaip 1300 kg. (be skriemulių), su sintetiniu arba lygiavertės medžiagos lynu ne trumpesniu kaip 15 m. 

	32.
	Keturratis motociklas turi turėti ne mažiau kaip 2 lizdus 12 V

	33.
	Keturračio motociklo elektros sistema turi būti 12 V 

	34.
	Keturračio motociklo gale turi būti sumontuota priekabos tempimo įrenginys

	35.
	Keturračio motociklas turi turėti vartotojo lygmens remonto ir priežiūros įrankius ( rato pakeitimo įranga).

	36.
	Turi turėti karinės navigacijos prietaiso tvirtinimo elementą, pageidautina karinės navigacijos prietaisui "Garmin" arba analogiškam prietaisui. 

	37.
	Priekyje turi būti sumontuota bagažinė ne mažesniam kaip 50 kg. krovinio transportavimui. Turi būti krovinį tvirtinantys įtempiami diržai.

	38.
	Garantinis remontas keturračiam motociklui privalo būti atliekamas ne trumpiau kaip vienerius metus po įsigijimo.

	39.
	Gamintojas/tiekėjas nustatytus gedimus privalo pašalinti per 45 kalendorines dienas nuo keturračio motociklo pristatymo garantiniam servisui dienos. Gamintojas/tiekėjas privalo pateikti kontaktinio asmens adresą, telefono numerį, su kuriuo turi būti susisiekta atsiradus keturračio motociklo gedimui ar atsiradus defektams eksploatavimo metu.

	40.
	Gamintojas/tiekėjas kartu su preke privalo pateikti išsamų planą, kaip bus atliekamas keturračio motociklo garantinis remontas. 

	41.
	Gamintojas/tiekėjas kartu su preke turi pateikti ir civilinį draudimą (1 metai nuo priėmimo-perdavimo dienos). Kartu su keturračiu motociklu turi būti pateiktas gamintojo atitikties sertifikatas ir visi kiti dokumentai, būtini transporto priemonei įregistruoti Lietuvos Respublikoje kaip traktorių. Pristatymo vieta - Kaunas, Juozapavičiaus 11.

	42.
	Gamintojas / tiekėjas kartu su preke turi pateikti keturračio motociklo išsamią techninės priežiūros ir remonto atlikimo instrukciją bei naudojimo instrukciją lietuvių kalba popieriniu variantu. Turi būti pateiktas keturračio motociklo atsarginių detalių katalogas, remonto įrankių ir testavimo (diagnostikos) įrangos sąrašas bei keturračio motociklo paruošimo (tvirtinimo) transportuoti oro, geležinkelių ir jūrų transportu instrukcija lietuvių kalba.

Elektroninė dokumentacija tiekėjo pasirinkimu turi būti pateikta CD laikmenoje arba suteikiant Perkančiosios organizacijos nurodytiems naudotojams prieigą prie gamintojo elektroninės techninės informacijos sistemos (portalo, elektroninio katalogo ar lygiavertės sistemos).

Pasirinkus prieigą prie elektroninės sistemos, ji turi apimti visą šiame punkte reikalaujamą techninę dokumentaciją ir būti suteikta be papildomo mokesčio visą įsigytų transporto priemonių eksploatavimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės transporto priemonės priėmimo–perdavimo dienos. Jei per šį laikotarpį prieiga nutraukiama, tiekėjas privalo be papildomo mokesčio pateikti aktualią reikalaujamą dokumentaciją CD laikmenoje

	43.
	Gamintojas/tiekėjas savo lėšomis turi apmokyti pirkėją (iki 12 asmenų), kaip naudotis, prižiūrėti bei remontuoti keturratį motociklą. Apmokymas turi būti vykdomas (pravestas) Lietuvoje, lietuvių kalba. Lietuvos kariuomenė suteiks tam reikalui patalpas, praktiniam vairavimui mokomąjį lauką.

	44.
	Gamintojas/tiekėjas savo lėšomis turi apsirūpinti mokymui reikalingomis priemonėmis (pvz. mokomoji/padalomoji medžiaga ir kt.) bei padengti visas kitas su apmokymu susijusias išlaidas.  




