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	Konkurso sąlygų aprašo
2 priedas



KLAIPĖDOS MIESTO FONTANŲ IR FONTANĖLIŲ PRIEŽIŪROS, IR EINAMOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) – Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda.
Pirkimo objektas – Klaipėdos miesto fontanų ir fontanėlių priežiūros, ir einamojo remonto darbai.

	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	Statinio (objekto) pavadinimas
	Klaipėdos miesto fontanų, fontanėlių, vaikų žaidimo aikštelės vandens būgnų priežiūros ir einamojo remonto darbai.


	1.2.
	Esama padėtis
	Klaipėdos mieste yra įrengta fontanų, fontanėlių ir vaikų žaidimo aikštelės vandens būgnai.

	2. Pagrindiniai reikalavimai:

	2.1.










	Bendra informacija







	1. Rangovas privalo užtikrinti Klaipėdos miesto fontanų, fontanėlių (gertuvių) ir vaikų žaidimo aikštelių vandens būgnų (toliau – Objektai) priežiūros ir einamojo remonto darbus.
2. Eksploatuojamų Klaipėdos miesto fontanų sąrašas (10 vnt.):
2.1.  Teatro a. prie Taravos Anikės skulptūros (Teatro g. 5);
2.2.  „Laivelis“, esantis aikštėje prie burlaivio „Meridianas“ (Kurpių g. 8);
2.3.  Debreceno aikštėje (Taikos pr. 101);
2.4.  Pempininkų aikštėje (Taikos pr. 81);
2.5.  Vydūno paminklas (Puodžių g.);
2.6.  Vaidila (Paryžiaus Komunos g. 1);
2.7.  Danės skvere (Danės g.);
2.8.  Jono kalnelyje (Bangų g. 5A);
2.9.  Ties PC „Maxima“ (Šilutės pl. 40A);
2.10. Santuokų rūmai (S. Šimkaus g. 11).
3. Eksploatuojamų Klaipėdos miesto fontanėlių (gertuvių) sąrašas (24 vnt.):
3.1.  Poilsio parke  – 3 vnt. (H. Manto g. 81);
3.2. Ąžuolyno giraitės parke – 2 vnt. (tarp Kauno g. ir Paryžiaus Komunos g.); 
3.3. Ferdinando skvere – 1 vnt. (Bokštų g.);
3.4. Danės skvere – 12 vnt.;
3.5. Lietuvininkų aikštėje – 1 vnt.;
3.6. Kurpių g. prie burlaivio „Meridianas“ – 1 vnt.;
3.7. Teatro aikštėje – 1 vnt. (Teatro g.);
3.8. Liepojos g. prie vasaros estrados – 1 vnt.;
3.9. Malūno parke – 2 vnt.
4. Eksploatuojamų Klaipėdos miesto vaikų žaidimo aikštelių vandens būgnų sąrašas (4 vnt.):
4.1. Ąžuolyno giraitės parke – 1 vnt. (tarp Kauno g. ir Paryžiaus Komunos g.);
4.2.  Jono kalnelyje – 2 vnt. (Pylimo g.),
4.3. Malūno parke – 1 vnt. (ties Mokyklos g.).
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu eksploatuojamų fontanų skaičius gali didėti iki 12 vnt., fontanėlių-gertuvių – iki 30 vnt. Apie naujų objektų atsiradimą Užsakovas Rangovą informuos raštišku vienašaliu pranešimu.
6. Objektų einamasis remontas vykdomas, pagal Rangovo surašytą defektinį aktą, pagal poreikį dalyvaujant Užsakovui ar gavus Užsakovo el. pranešimą.
7. Rangovas tvarko objektų priežiūros žurnalus, fiksuoja apžiūrų duomenis: datą, gedimus, jų pašalinimą ir pan. Užsakovui paprašius pateikti objektų priežiūros žurnalus.
8. Rangovas pasirūpina visomis reikalingomis objektų, priežiūros priemonėmis. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių. Atliekas šalinti saugiai, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.
9. Paleidžiant objektus vasaros sezonui ir uždarant žiemos sezonui, vandens apskaitos prietaisų sumontavimą ir demontavimą atlieka AB „Klaipėdos vanduo“ specialistai, šiems objektams: fontanas „Laivelis“, Vydūno paminklo fontanas, fontanus Debreceno ir Pempininkų aikštėse, bei fontanėlius Poilsio parke  (H. Manto g. 81), Ferdinando skvere (Bokštų g.), Lietuvininkų a., Kurpių g. prie burlaivio „Meridianas“, Teatro aikštėje ir Liepojos g. prie vasaros estrados.
10. Rangovas privalo vasaros sezono pradžioje įjungti objektus ir išjungti pasibaigus vasaros sezonui. Tikslų įjungimo ir išjungimo laiką Užsakovas Rangovui nurodo el. pranešimu, atsižvelgiant į oro sąlygas.
11. Rangovas objektų veikimo sezono metu iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui vandens skaitiklių parodymus. 
12. Vasaros sezonas: gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d. Žiemos sezonas: spalio 1 d. – balandžio 30 d.
13. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įvertinti: visas transporto išlaidas, visas objektų valymo, priežiūros, remonto darbus ir visus kitus reikalingus darbus, kurie pagrįstai laikomi būtinais ir tinkamais objektų eksploatacijai, turi būti privalomai atliekami nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

	2.2.
	Pagrindiniai reikalavimai 
	1. Fontanų (Teatro aikštėje prie Taravos Anikės skulptūros (Teatro g. 5); „Laivelis“, esantis aikštėje prie burlaivio „Meridianas“ (Kurpių g. 8); Debreceno aikštėje (Taikos pr. 101); Pempininkų aikštėje (Taikos pr. 81); Vydūno paminklas (Puodžių g.); Vaidila (Paryžiaus Komunos g.1); Danės skvere (Danės g.); Jono kalnelyje (Bangų g. 5A); ties PC „Maxima“ (Šilutės pl. 40A); santuokų rūmai (S. Šimkaus g. 11) priežiūrą (kiekvieną dieną) sudaro:
1.1. Vasaros sezono metu kiekvieną diena valyti fontanų baseinus, surenkant šiukšles;
1.2. Užtikrinti nepertraukiamą vandens purkštukų (valymas, apsaugant juos nuo užsikimšimo) ir fontano šviestuvų (el. lemputės pakeitimas, smulkus šviestuvų remontas ir pan.) veikimą;
1.3. Baseino plovimas, nuvalant apnašas (1 kartą per savaitę) sudaro: 1 kartą per savaitę nuplauti nuo baseino dugno ir šonų apnašas. Atsižvelgiant į poreikį nuplauti Taravos Anikės skulptūrą, Debreceno fontano granitines dekoracijas, Pempininkų, „Laivelio“ ir Vydūno fontanų metalines dekoracijas. Surinkti nešmenis ir išvalyti sietus, sietelius;
1.4. Vamzdynų dažymas: atsižvelgiant į poreikį vieną kartą per sezoną, gavus Užsakovo nurodymą el. pranešimu, perdažyti vandens tiekimo vamzdynus drėgmei atspariais dažais (fontanas „Laivelis“ – iki 1 m2, fontanas Teatro aikštėje – iki 2 m2);
1.5. Vasaros sezono pradžioje sumontuoti fontaną „Laivelis“. Vasaros sezono pabaigoje išmontuoti fontaną „Laivelis“ ir pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, užtikrinti jo saugojimą iki kito sezono. Tikslią sumontavimo ir išmontavimo datą Užsakovas Rangovui nurodo el. pranešimu;
1.6. Vasaros sezono pradžioje sumontuoti Debreceno fontano vandens siurblį. Vasaros sezono pabaigoje išmontuoti Debreceno fontano vandens siurblį ir pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, užtikrinti jo saugojimą iki kito sezono.
2. Fontano Danės skvere priežiūros darbai:
2.1. Vasaros sezono metu:
2.1.1. Siurblių krepšelių išvalymas, visų grubaus valymo filtrų - sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas, bet ne rečiau kaip kartą per dieną;
2.1.2. Šiukšlių iš baseino pašalinimas pagal poreikį, joms atsiradus. Būtina kasdieninė fontano vandens ir grotelių apžiūra. Jokie stambesni teršalai (maišeliai, nuorūkos, popierėliai ir pan.) nėra vandenyje toleruojami bei gali sukelti fontano sistemų veikimo nesklandumus. Pastebėjus bet kokią taršą vandenyje, būtina ją pašalinti;
2.1.3. Smėlio filtras atbuline srove plovimas automatiškai, pagal suprogramuotą automatinę sklendę. Periodiškai būtina stebėti filtre susidarantį slėgį. Filtravimo sistemos darbiniui slėgiui pakilus iki 0.8 ba būtina atlikti filtro plovimo procedūrą;
2.1.4. Automatinio reagentų dozatoriaus parodymų tikrinimas rankiniu fotometriniu testeriu;
2.1.5. Lazerinio vaizdo projektoriaus darbo aplinkos stebėjimas, atlikti projektoriaus priežiūrą (projektoriaus priežiūros vadovas bus pateikiamas po sutarties pasirašymo);
2.1.6. Visus fontano priežiūros ir remonto darbus (negarantinius darbus) vykdyti vadovaujantis Klaipėdos Danės skvero fontano naudojimo instrukcija (instrukcija bus pateikiama po sutarties pasirašymo) ir šia technine specifikacija. *Garantiniai remonto darbai atliekami UAB „Plungės lagūna;
2.1.7. Vykdyti Fontano valdymą nuotoliniu būdu per atskirą programą iš kompiuterių ar mobiliųjų įrenginių.
2.2. Žiemos sezono metu:
2.2.1.  Vamzdynas, baseinas privalo būti ištuštintas, iš cirkuliacinių vamzdynų pašalintas vanduo atsukus sklendes. Vamzdynas apsaugomas nuo vandens patekimo į sistemą viso šaltojo sezono metu.
2.2.2.  Šaltuoju metų laiku techninė fontano patalpa privalo būti ventiliuojama bei šildoma. Patalpoje turi būti užtikrintas nuolatinis elektros įtampos tiekimas. Patalpoje užtikrinama teigiama temperatūra (ne mažiau +7°C). Patalpoje esantis drėgmės surinkėjas privalo veikti nuolatos. Patalpoje ir baseine užtikrinamas susikondensavusio ar kitaip neeksploatuojant fontano atsiradusio vandens pašalinimas.
2.2.3. Šaltuoju metų periodu fontano siurbliai privalo būti išjungti išskyrus drenažinius siurblius, apsaugoti nuo vandens patekimo į juos ir laikomi šiltoje patalpoje, kurioje yra teigiama oro temperatūra (ne mažiau +7°C). Fontano cirkuliaciniai siurbliai (M1-M13 ir MC1) išleidus fontano baseiną privalo būti paruošti taip: Pasiurbimo prieduobės sklendės užsuktos, atsuktos ir atidarytos siurblių išleidėjai. Siurblių pasiurbimo linijų sklendės paliekamos atsuktos. Iš kiekvieno siurblio (M1-M13 ir MC1) linijos pašalinamas vanduo, atsukus vandens išleidėjus esančius siurblio korpuse ir išleidus vandenį į grindyse įrengtą trapą. Sklendės žiemos sezono metu turi būti atsuktos. Iš visų siurblių korpusų išleidžiamas vanduo, atsukant vandens išleidėjus
2.2.4. Automatiniai reagentų dozatoriai išjungiami iš maitinimo lizdo. Reagentų dozatoriai laikomi sausai ir šiltai;
2.2.5. Skyde esantis kompiuteris neeksploatuojant fontano privalo būti įjungtas budinčiame režime;
2.2.6. Skyde esantys dažnių keitikliai neeksploatuojant fontano privalo būti įjungti.
2.3. Fontano Danės skvere legaliam muzikinių kūrinių naudojimui Rangovas privalo sudaryti sutartis su autorių teises ginančiomis institucijomis LATGA ir AGATA ir Sutarties vykdymo laikotarpiu mokėti autorinius mokesčius.
3. Fontano Jono kalnelyje priežiūros darbai:
3.1. Vasaros sezono metu:
3.1.1. Kiekvieną dieną valyti fontano grindinį, surenkant šiukšles, užtikrinti nepertraukiamą vandens purkštukų (valymas, apsaugant juos nuo užsikimšimo) ir fontano šviestuvų (el. lemputės pakeitimas, smulkus šviestuvų remontas ir pan.) veikimą;
3.1.2. Eksploatuojant fontaną būtina nuolatinė priežiūra ir patikrinimas. Profilaktinis patikrinimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį, jeigu eksploatavimo sąlygos reikalauja  -  dažniau;
3.1.3. Vykdyti fontano monitoringą bei jo valdymą, kuris vyksta iš pagrindiniame valdymo elektromechaniniame skyde FVS-1 esančio kompiuterio, taip pat per operatoriaus kompiuterį;
3.1.4. Automatinio reagentų dozatoriaus parodymų tikrinimas rankiniu fotometriniu testeriu;
3.1.5. Fontano grindinio plovimas nuvalant apnašas, vandens surinkimo latakų valymas (1 kartą per savaitę). Po  valymo dėl dumblių naikinimo rekomenduojama grindinį  apdoroti 1,0 % ALBA SUPER K darbiniu tirpalu;
3.1.6. Fontano operatorius seka fontano patalpos būklę. Visais metų laikais užtikrinamas drėgmės surinkimas patalpų drėgmės surinkimo įrenginio pagalba. Techninė patalpa ventiliuojama.
3.2. Žiemos sezono metu:
3.2.1. Paruošti fontaną žiemos sezonui ir eksploatuoti fontaną šaltuoju metų periodu, techninės patalpos viduje turi būti palaikoma minimali leistina temperatūra elektrinio šildytuvo pagalba (+10 C). Apsaugoti fontaną nuo užšalimo;
3.2.2. Fontano priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais ir terminais. Perkančioji organizacija informuoja Rangovą el. pranešimu tik dėl fontano įjungimo/išjungimo laikų.
3.3. Fontano Jono kalnelyje legaliam muzikinių kūrinių naudojimui Rangovas privalo sudaryti sutartis su autorių teises ginančiomis institucijomis LATGA ir AGATA ir Sutarties vykdymo laikotarpiu mokėti autorinius mokesčius.
3.4. Tiekėjas privalo sudaryti sutartį su ryšio paslaugų operatoriumi dėl SIM kortelės fontano monitoringui vykdyti.
4. Fontano ties PC „Maxima“ priežiūros darbai:
4.1. Vasaros sezono metu:
4.1.1. Kiekvieną dieną valyti fontano grindinį, surenkant šiukšles, užtikrinti nepertraukiamą vandens purkštukų (valymas, apsaugant juos nuo užsikimšimo) ir fontano šviestuvų (el. lemputės pakeitimas, smulkus šviestuvų remontas ir pan.) veikimą;
4.1.2. Eksploatuojant fontaną būtina nuolatinė priežiūra ir patikrinimas. Profilaktinis patikrinimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį, jeigu eksploatavimo sąlygos reikalauja  -  dažniau;
4.1.3. Vykdyti fontano monitoringą bei jo valdymą, kuris vyksta iš pagrindiniame valdymo elektromechaniniame skyde SK esančio kompiuterio, taip pat per operatoriaus kompiuterį;
4.1.4. Automatinio reagentų dozatoriaus parodymų tikrinimas rankiniu fotometriniu testeriu;
4.1.5. Fontano grindinio plovimas nuvalant apnašas, vandens surinkimo latakų valymas (1 kartą per savaitę). Po  valymo dėl dumblių naikinimo rekomenduojama grindinį  apdoroti 1,0 % ALBA SUPER K darbiniu tirpalu;
4.1.6. Fontano operatorius seka fontano patalpos būklę. Visais metų laikais užtikrinamas drėgmės surinkimas patalpų drėgmės surinkimo įrenginio pagalba. Techninė patalpa ventiliuojama.
4.2. Žiemos sezono metu:
4.2.1. Paruošti fontaną žiemos sezonui ir eksploatuoti fontaną šaltuoju metų periodu, techninės patalpos viduje turi būti palaikoma minimali leistina temperatūra elektrinio šildytuvo pagalba (+5 C). Apsaugoti fontaną nuo užšalimo;
4.2.2. Fontano priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais ir terminais. Perkančioji organizacija informuoja Rangovą el. pranešimu tik dėl fontano įjungimo/išjungimo laikų.
4.3. Tiekėjas privalo sudaryti sutartį su ryšio paslaugų operatoriumi dėl SIM kortelės fontano monitoringui vykdyti.
5. Fontanėlių ir vaikų žaidimo aikštelių vandens būgnų priežiūros darbai:
5.1. Užtikrinti fontanėlių ir vandens būgnų švarą induose, baseinuose;
5.2. Vasaros sezono pradžioje, gavus Užsakovo nurodymą el. pranešimu, pažymėti fontanėlius lipdukais „Geriamasis vanduo“;
5.3. [bookmark: _Hlk168074251]Fontanėlių ir vandens būgnų remonto ir priežiūros darbai bei jų atlikimo terminai nurodyti fontanų, fontanėlių ir vandens būgnų remonto ir priežiūros darbų terminų lentelėje.

	2.3.
	Bendrieji reikalavimai
	1. Darbus atlikti saugiai, laikantis visų darbo saugos reikalavimų.
2. Darbus atliekantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo drabužius.
3. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai.
4. Darbų atlikimo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų tvarkymo taisyklių.
5. Atliekant darbus, naudoti ekologiškas, nedegias, suyrančias aplinkoje medžiagas.
6. Laikytis chemikalų, dezinfekcijos medžiagų, valiklių ir ploviklių naudojimo normų bei higienos normų.
7. Pasibaigus fontanų eksploatacijos sezonui, žiemos metu Rangovas privalo apsaugoti į žemę įrengtus fontanus ir jų įrangą nuo vandalizmo, sugadinimo ir neigiamo oro poveikio, uždengiant juos tinkamomis ir saugiomis apsaugos priemonėmis.
8. Rangovas privalo prižiūrėti apsaugines priemones visą žiemos laikotarpį ir, joms susidėvėjus ar sugadinus, jas sutvarkyti arba pakeisti.
9. Fontanų apsaugos žiemos laikotarpiu, įskaitant apsaugos priemonių įrengimą, priežiūrą, remontą, keitimą ir nuėmimą, išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
10. Šie reikalavimai taikomi Danės fontanui, Jono kalnelio fontanui, Vaidilos aikštės fontanui ir fontanui, esančiam Šilutės pl. 40A, Klaipėdoje.





Fontanų, fontanėlių ir vandens būgnų remonto ir priežiūros darbų įvykdymo terminai:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Preliminarus darbų kiekis, periodiškumas  12 mėn. / sezonas
	Prievolių įvykdymo terminai

	1.
	Fontanų (fontanas Teatro aikštėje prie Taravos Anikės skulptūros (Teatro g. 5); fontanas „Laivelis“, esantis aikštėje prie burlaivio „Meridianas“ (Kurpių g. 8); fontanas Debreceno aikštėje (Taikos pr. 101); fontanas Pempininkų aikštėje (Taikos pr. 81); fontanas Vydūno paminklas (Puodžių g.); fontanas Vaidila (Paryžiaus Komunos g.1); fontanas Danės skvere (Danės g.), Jono kalnelio fontanas (Bangų g. 5A), ties pėsčiųjų taku prie  PC „Maxima“ (Šilutės pl. 40A); santuokų rūmai ( S. Šimkaus g. 11)) priežiūros ir remonto darbai:

	1.1.
	Fontanų priežiūra
	m2
	Kiekvieną dieną
*152 d. x 1084 m2 
	1 k. d.

	1.2.
	Baseinų plovimas, nuvalant apnašas
	m2
	1 kartą per savaitę
**22 d. x 1084 m2
	1 d. d.

	1.3.
	Vamzdynų dažymas
	m2
	1
	5 d. d.

	1.4.
	Baseino sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika
	m
	2
	5 d. d.

	1.5.
	Vandens išsiurbimas iš šulinio į talpą
	m3
	1
	1 d. d.

	1.6.
	Vandens siurblio pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	1.7.
	Fontano granitinių plytelių remontas/suklijavimas
	m2
	1
	5 d. d.

	2.
	Fontanas Teatro a. prie Taravos Anikės skulptūros

	2.1.
	Šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	2.2.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	2.3.
	Laiptų siūlių remontas
	m
	3
	5 d. d.

	2.4.
	Vandens išleidimo krano keitimas (šulinyje)
	vnt.
	1
	5 d. d.

	2.5.
	Apšvietimo valdymo skydelių perdažymas 
	kartas
	1
	5 d. d.

	3.
	Fontanas „Laivelis“, esantis aikštėje prie burlaivio „Meridianas“

	3.1.
	Fontano išmontavimas
	kartas
	1 kartą per sezoną
	1 d. d.

	3.2.
	Fontano sumontavimas
	kartas
	1 kartą per sezoną
	1 d. d.

	3.3.
	Fontano saugojimas žiemos sezono metu
	mėn.
	7 mėn. 
	7 mėn.

	3.4.
	Fontano korpuso cheminis valymas ir dioksidacijos prieš paleidžiant fontaną (pagal poreikį)
	kartas
	1
	5 d. d.

	3.5.
	Vandens siurblio išmontavimas
	kartas
	1
	1 d. d.

	3.6.
	Vandens siurblio sumontavimas
	kartas
	1
	1 d. d.

	4.
	Fontanas Debreceno aikštėje

	4.1.
	Šviestuvo pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	4.2.
	Grubaus valymo sietelio pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	4.3.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	4.4.
	Vandens lygio daviklio remontas
	vnt.
	2
	5 d. d.

	4.5.
	Vandens siurblio išmontavimas 
	kartas
	1 kartą per sezoną
	1 d. d.

	4.6.
	Vandens siurblio sumontavimas
	kartas
	1 kartą per sezoną
	1 d. d.

	4.7.
	Vandens siurblio saugojimas žiemos sezono metu
	mėn.
	7 mėn.
	7 mėn.

	4.8.
	Drenažinio siurblio remontas
	vnt.
	2
	5 d. d.

	5.
	Fontanas Pempininkų aikštėje

	5.1.
	Siurblio sparniruotės valymas (siurblio išėmimas, įdėjimas)
	kartas
	1
	5 d. d.

	5.2.
	Šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	5.3.
	Vandens lygio daviklio remontas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	5.4.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	2 kartai per sezoną
	2 d. d.

	6.
	Fontanas Vydūno paminklas

	6.1.
	Fontano korpuso ir skulptūros cheminis valymas ir dioksidacijos prieš paleidžiant fontaną (pagal poreikį)
	kartas
	                  1
	5 d. d.

	6.2.
	Vandens sklendžių pakeitimas
	vnt.
	                  2
	5 d. d.

	6.3.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	2 kartai per sezoną
	2 d. d.

	6.4.
	Vandens siurblių išmontavimas (2 vnt.)
	kartas
	1 kartą per sezoną
	1 d. d.

	6.5.
	Vandens siurblių sumontavimas (2 vnt.)
	kartas
	1 kartą per sezoną
	1 d. d.

	7.
	Fontanas Vaidila

	7.1.
	Siurblių krepšelių išvalymas,  grubaus valymo filtrų- sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	1 kartą per savaitę
	1 d. d.

	7.2.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	1 kartą per savaitę
	1 d. d.

	7.3.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	7.4.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	7.5.
	Fontano sistemų paruošimas 
(paleidimas) vasaros sezonui 
	kartas
	1 kartą per sezoną
	5 d. d.

	7.6.
	Fontano sistemų paruošimas (techninės patalpos, vamzdynai, siurbliai, sklendės) žiemos sezonui
	kartas
	1 kartą per sezoną
	5 d. d.

	7.7.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	2 kartai per sezoną
	2 d. d.

	7.8.
	Fontano priežiūra žiemos sezono metu
	mėn.
	7 mėnesiai
	7 mėn.

	8.
	Fontanas Danės skvere 

	8.1.
	Fontano purkštukų prieduobės, nešmenų surinkimo sieto išvalymas
	kartas
	1 kartą per dieną
	1 k. d.

	8.2.
	Fontano purkštukų bei srovių kapojimo mechanizmų išvalymas
	kartas
	1 kartą per dieną
	1 k. d.

	8.3.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpos su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	1 kartą per savaitę
	1 d. d.

	8.4.
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	8.5.
	Paruošimas žiemos sezonui 
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	8.6.
	Mokėjimas AGATAI
	m2
	1 kartą per sezoną x  120 m2
	1 d. d.

	8.7.
	Mokėjimas LATGAI
	kartas
	1 kartą per sezoną

	1 d. d.

	8.8.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	2 kartai per sezoną
	2 d. d.

	8.9.
	Fontano priežiūra žiemos sezono metu
	mėn.
	7 mėnesiai
	7 mėn.

	8.10.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	8.11.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	8.12.
	Kranelių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	8.13.
	LED šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.
	Fontanas Jono kalnelyje

	9.1.
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	9.2.
	Paruošimas žiemos sezonui 
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	9.3.
	Mokėjimas AGATAI
	m2
	1 kartą per sezoną x  150 m2
	10 d. d.

	9.4.
	Mokėjimas LATGAI
	kartas (4 kolonėlėms)
	1 kartą per sezoną

	10 d. d.

	9.5.
	Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	1 kartą per savaitę
	1 d. d.

	9.6.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	2 kartai per mėnesį
	1 d. d.

	9.7.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	2 kartai per sezoną
	1 d. d.

	9.8.
	SIM kortelė, fontano monitoringui vykdyti
	kartas/
mėn.
	12
	10 d. d.

	9.9.
	PVC  vamzdžių keitimas
	vnt.
	1
	10 d. d.

	9.10.
	Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika
	m
	1
	5 d. d.

	9.11.
	Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą
	m3
	1
	1 d. d.

	9.12.
	Vandens siurblių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.13.
	Filtrų priešfiltrių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.14.
	Siurblio guolių keitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.15.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.16.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.17.
	Kranelių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.18.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpos su 
cheminiais reagentais keitimas

	kartas
	1 kartą per mėnesį
	1 d. d.

	9.19.
	Solenoidinių vožtuvų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.20.
	LED šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.21.
	LED lempučių pakeitimas
	vnt.
	1
	2 d. d.

	9.22.
	 Tarpinių keitimas
	vnt.
	1
	2 d. d.

	9.23.
	Elektromagnetinių ričių, srovės nuotekio relių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	9.24.
	Daviklių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.
	Fontanas ties PC „Maxima“ Šilutės pl. 40A

	10.1.
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	10.2.
	Paruošimas žiemos sezonui
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	10.3.
	Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	1 kartą per savaitę
	1 d. d.

	10.4.
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	1 kartą per savaitę
	1 d. d.

	10.5.
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	2 kartai per sezoną
	1 d. d.

	10.6.
	SIM kortelė, fontano monitoringui vykdyti
	kartas/
mėn.
	12
	10 d. d.

	10.7.
	PVC  vamzdžių keitimas
	vnt.
	1
	10 d. d.

	10.8.
	Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika
	m
	1
	5 d. d.

	10.9.
	Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą
	m3
	1
	1 d. d.

	10.10.
	Vandens siurblių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.11.
	Filtrų priešfiltrių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.12.
	Siurblio guolių keitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.13.
	Purkštukų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.14.
	Sklendžių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.15.
	Kranelių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.16.
	Solenoidinių vožtuvų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.17.
	LED šviestuvų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.18.
	LED lempučių pakeitimas
	vnt.
	1
	2 d. d.

	10.19.
	Tarpinių keitimas
	vnt.
	1
	2 d. d.

	10.20.
	Elektromagnetinių ričių, srovės nuotekio relių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	10.21.
	Daviklių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	11.
	Fontanas prie santuokų rūmų (S. Šimkaus g. 11)

	11.1
	Paruošimas vasaros sezonui
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	11.2
	Paruošimas žiemos sezonui
	kartas
	1 kartą per sezoną
	10 d. d.

	11.3
	Vandens rezervuaro išvalymas
	kartas
	1 kartą per sezoną
	1  d. d. 

	11.4
	Siurblių krepšelių išvalymas, grubaus valymo filtrų – sietų išplovimas, dozatoriaus filtriuko išvalymas
	kartas
	1 kartą per savaitę
	1 d. d. 

	11.5
	Automatinio reagentų dozatoriaus talpų su cheminiais reagentais keitimas
	kartas
	2 kartai per mėnesį
	1 d. d.

	11.6
	Grindinio plokščių sandūrų hermetizavimas nekietėjančia mastika
	m
	1
	10 d. d.

	11.7 
	Vandens išsiurbimas iš techninio rezervuaro į talpą
	m3
	1
	1 d. d. 

	11.8
	Purkštukų keitimas 
	vnt. 
	1
	5 d. d. 

	11.9
	Sklendžių pakeitimas 
	vnt.
	1
	5 d. d.

	11.10
	Kranelių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	12.
	Fontanėlių, vaikų žaidimo aikštelių vandens būgnų priežiūros ir remonto darbai

	12.1.
	Fontanėlių, žaidimo aikštelių būgnų  priežiūra
	vnt.
	28/kiekvieną dieną

	1 k. d.

	12.2.
	Kranelių pakeitimas (EGEA arba lygiaverčiai)
	vnt.
	1
	5 d. d.

	12.3.
	Aukšto spaudimo žarnelių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	12.4.
	Bronzinių perėjimų pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	12.5.
	Požeminės sklendės 32 (sklendė, teleskopas, kapa, pokapis) pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	12.6.
	Šulinių sklendės 32 pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	12.7.
	Fontanėlių korpusų perdažymas
	vnt. 
	1
	5 d. d.

	12.8.
	Grotelių remontas –suvirinimas
	vnt.
	1
	5 d. d.

	12.9.
	Vaikų žaidimo aikštelių būgnų vidinių dalių pakeitimas
	vnt.
	1
	5 d. d.


* ir ** - pagal preliminarų fontanų baseinų plotą ir eksploatavimo dienų skaičių.   
––––––––––––––––
