Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas


PLASTIKINIŲ LANGŲ, DURŲ GAMYBOS SU MONTAVIMU (toliau-Darbai)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Pirkimo objekto 
Aprašymas*
	Mato
vnt.
	Preliminarūs kalėjimų kiekiai 36 mėn.

	
	
	
	Alytaus
Kalėjimas


	Marijampolės
kalėjimas
	Vilniaus
kalėjimas
	Pravieniškių 1-as ir 2-as kalėjimai

	Panevėžio
Kalėjimas

	Kauno
Kalėjimas
Technikos g. 37
	Kauno
Kalėjimas
Mickevičiaus g. 11
	Preliminarus kiekis 
iš viso 
36 mėn.

	1. Techniniai Reikalavimai langams ir durims: 
Langai komplektuojami su metaliniais apkaustais, varstymo mechanizmu, rankena, sandarinimo tarpinėmis ir kitais montavimui bei naudojimui reikalingais elementais;
Durys komplektuojamos su vyriais, rankena, cilindru, sandarinimo tarpinėmis ir kitais montavimui bei naudojimui reikalingais elementais.

	1.1.

	Plastikinis langas (varstomas):
Langas iš PVC profilio: storis ne mažesnis kaip 70 mm, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. PVC profilio matomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Lango šilumos perdavimo koeficientas UW ≤ 1,3 W/(m²K). Spalva – balta. Lango konstrukcija, varstymo kryptis, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Stiklo paketas 1 kameros.
	m2
	15
	100

	
	70

	40

	50

	30

	305


	1.2.

	Plastikinis langas (nevarstomas):
Langas iš PVC profilio: storis ne mažesnis kaip 70 mm, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. PVC profilio matomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Lango šilumos perdavimo koeficientas UW ≤ 1,3 W/(m²K). Spalva – balta. Lango konstrukcija, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Stiklo paketas 1 kameros
	m2
	
	40
	14

	30

	50

	8

	4

	146


	1.3. 
	Plastikinis langas (nevarstomas) su tamsintu stiklo paketu:
Langas iš PVC profilio: su tamsintu stiklo paketu, storis ne mažesnis kaip 70 mm, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. PVC profilio matomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Lango šilumos perdavimo koeficientas Uw ≤ 1,3 W/(m²K). Spalva – balta. Lango konstrukcija, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Stiklo paketas 1 kameros
	m2
	5
	15

	7
	
	
	
	
	27


	1.4.
	Plastikinis langas (nevarstomas) su reflektiniu stiklo paketu:
Langas iš PVC profilio: su reflektiniu stiklo paketu, storis ne mažesnis kaip 70 mm, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. PVC profilio matomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Lango šilumos perdavimo koeficientas Uw ≤ 1,3 W/(m²K). Spalva – balta. Lango konstrukcija, matmenys – pagal užsakovo eskizą. 
Stiklo paketas 1 kameros, su montavimu.
	m2
	
	23

	
	
	
	
	
	23


	1.5.
	Plastikinės lauko durys su stiklo paketu:
Durys iš PVC profilio: ne mažiau kaip 5 kamerų, profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm; su stiklo paketu. Durų šilumos perdavimo koeficientas Ud ≤ 1,5 W/(m²K).. Spalva – balta. 
Durų konstrukcija, varstymo kryptis, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Stiklo paketas 1 kameros.
	m2
	5
	26,5

	2,5

	
	
	
	
	34

	1.6.
	Plastikinės lauko durys su užpildu:
Durys iš PVC profilio: ne mažiau kaip 5 kamerų, storis ne mažesnis kaip 70 mm; su termoizoliaciniu užpildu. Užpildo storis ne mažesnis kaip 24 mm. Durų šilumos perdavimo koeficientas Ud ≤ 1,5 W/(m²K). Spalva – balta. Durų konstrukcija, varstymo kryptis, matmenys – pagal užsakovo eskizą. 
	m2
	10
	22

	
	
	
	
	
	32


	1.7.
	Plastikinės vidinės durys su stiklo paketu:
Durys iš PVC profilio: su stiklo paketu, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas cinkuoto plieno profiliais. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; su stiklo paketu. Užraktas metalinis. Spalva – balta. Durų konstrukcija, varstymo kryptis, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Stiklo paketas 1 kameros.
	m2
	5
	55

	
	
	
	
	
	60 


	1.8.

	Plastikinės vidinės durys su užpildu:
Durys iš PVC profilio: su užpildu, ne mažiau kaip 5 kamerų, armuotas cinkuoto plieno profiliais. Profiliams negali būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Užpildas – ne mažesnio kaip 24 mm storio. Užraktas metalinis. Spalva – balta. Durų konstrukcija, varstymo kryptis, matmenys – pagal užsakovo eskizą. Plastikinės vidinės durys.
	m2
	20
	20

	 
	40

	10

	
	
	90


	2.
	Reikalavimai langų ir durų montavimo darbams:
Langų ir durų montavimo darbai turi būti atliekami laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, gamintojo montavimo instrukcijų ir kitų taikytinų techninių reikalavimų.
Montuojant langus ir duris turi būti užtikrintas tinkamas montavimo siūlių sandarumas, šilumos izoliacija, apsauga nuo drėgmės patekimo ir kondensato susidarymo, taip pat tinkamas langų ir durų funkcionavimas.
Kai konkrečiam objektui taikomi papildomi projektiniai ar techniniai reikalavimai, darbai turi būti atliekami pagal šiuos reikalavimus. Montavimo sprendiniai turi atitikti konkrečiam objektui taikomus teisės aktų reikalavimus ir gamintojo instrukcijas.

	3.
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 
3.1. Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)
(tai oficialus dokumentas, norint parduoti statybos produktą ES rinkoje);
3.2. Eksploatacinių savybių ir atitikties deklaracija (DoPC)
(tai oficialus dokumentas, kurį gamintojas privalo išduoti pateikdamas statybos produktą į ES rinką). 
pateikti tą dokumentą, kuris konkrečiam gaminiui taikomas pagal atitinkamus teisės aktus.

	4.
	Kiekvieno konkretaus Darbų užsakymo / metu pateikiami dokumentai: 
Prieš atlikdamas konkretaus užsakymo Darbus , tiekėjas privalo pateikti konkretiems pristatomiems gaminiams taikomus teisės aktuose nustatytus dokumentus, įskaitant, kai taikoma, gamintojo parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP) arba eksploatacinių savybių ir atitikties deklaraciją (DoPC), taip pat kitus teisės aktuose nustatytus privalomus dokumentus. Pateikiamų dokumentų visuma turi leisti patikimai identifikuoti pristatomus gaminius ir patikrinti jų atitiktį ir sudaryti galimybę identifikuoti konkrečių pristatomų gaminių gamintoją, gaminio tipą, modelį ar kitą gaminio identifikavimo žymenį. Bus tikrinamos deklaruojamos savybės, kurioms techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai

	5.
	Kita informacija:
Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos: senų langų demontavimas, angų paruošimas, naujų langų įstatymas ir tvirtinimas, sandarinimas, langų sureguliavimas, palangių ir angokraščių sutvarkymas, pilna apdaila, statybinių atliekų išvežimas.



* Pastatuose, kurie yra kultūros paveldo objektai (Administraciniame pastate Panevėžio kalėjime adresu P. Puzino g. 12, Panevėžys ir Rėžiminiame korpuse Kauno kalėjime adresu A, Mickevičiaus g. 11, Kaunas bei Administraciniame pastate adresu  Kęstučio g. 37, Kaunas), nenumatoma keisti langus ir duris. 

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso numatyto preliminaraus Darbų kiekio. 
Darbai bus atliekami nurodytais adresais: 
Alytaus kalėjimas adresu Ulonų g. 8 A; Kauno kalėjimas adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas; Kauno Kalėjimas Technikos g. 37, Kaunas; Marijampolės kalėjimas adresu Sporto g. 7, Marijampolė; Pravieniškių 1-as kalėjimas adresu Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; Pravieniškių 2-as kalėjimas adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; Panevėžio kalėjimas adresu P. Puzino g. 12, Panevėžys; Vilniaus kalėjimas adresu Rasų g. 8, Vilnius.
Tiksli Darbų vieta ir adresas bus pateiktas teikiant užsakymą.


__________________________________________
