 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PATALPŲ REMONTO DARBAI

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Užsakovas – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.
0.  Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objekto pavadinimas –  Patalpų remonto darbai (toliau – Darbai)

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS 
2.1. Numatoma remontuoti pastato, adresu I. Kanto g. 10, Kaunas, bendrabučio patalpas. Patalpų preliminarus plotas - 500 m2. 
2.2. Patalpų paskirtis – gyvenamieji pastatai.
2.3. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
2.4. Statinio kategorija – ypatingas.
2.5. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.
2.6. Darbų apimtys nurodytos 1 priede „Darbų kiekių sąrašas“.
2.7. Maksimali pasiūlymo kaina, kurios neturi viršyti tiekėjų pasiūlymai – 115905,23 Eur su  PVM.
2.8. Remontuojamų patalpų esama būklė – Patenkinama
2.9. Užsakovas Rangovams suteikia galimybę apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą. 
2.10. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara, todėl Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima keisti pasiūlymo kainos arba sąlygų, grindžiamų tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Visas išlaidas, kurios privalėjo būti įvertintos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, bet neįskaičiuotos pasiūlyme ar sutartyje, prisiima Tiekėjas.
2.11. Bendrieji reikalavimai:
2.11.1. Rangovas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
2.11.2. Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, laikantis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.
2.11.3. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“).
2.11.4. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Rangovo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 
2.11.5. Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
2.11.6. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
2.11.7. Paslėpti darbai: Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
2.12.  Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms nurodyti priede Nr. 3

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Darbų atlikimo terminas nustatomas pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Darbų atlikimo 
terminą (T1), kuris turi būti ne trumpesnis kaip 2 savaitės ir ne ilgesnis kaip 6 savaitės nuo Darbų pradžios. Darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Už Darbų atlikimo termino praleidimą Rangovui taikomi 1000 (vieno tūkstančio) Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

3.2. Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus apmokės ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 
nuo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „SABIS“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik tada, kai Užsakovas suderina ir pasirašo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

3.3. Užsakovo atstovas dėl objekto apžiūros: ūkio dalies vedėja Kristina Vinogradova, tel. (0-
676) 81991, el. p. kristina.vinogradova@kjgk.lt.

3.4. Pirkimo sutartis bus sudaroma tik gavus finansavimą Infrastruktūros plėtros projektui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų mokinių bendrabučio patalpų atnaujinimo darbų papildomiems užbaigiamiesiems darbams, kitu atveju sutartis nebus sudaroma, o pirkimo procedūra nutraukiama.
4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
4.1. Vykdomas pirkimas yra žaliasis, pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
4.2. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);
4.3. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.4. Sutartis bus pasirašoma elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
4.5. Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.
5. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių sąrašas.
Priedas Nr. 2 – Patalpų planas.
Priedas Nr. 3- Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms
*Techninėje specifikacijoje nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Rangovas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
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	Nr.
	Darbų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina

	1
	Plieninių grindų dangų sandūros juostų įrengimas (demontažas)
	100m
	0,027
	

	2
	Medinių arba plastikinių grindjuosčių nuardymas
	100m
	0,315
	

	3
	Cementinių grindjuosčių nuardymas
	100m
	1,16
	

	4
	Keraminių plytelių grindjuosčių nuardymas
	100m
	0,058
	

	5
	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)
	100 m2
	0,246
	

	6
	Laminuotų grindų dangų įrengimas (demontažas)
	m2
	30,6
	

	7
	Paklotų iš orientuotų skiedrų plokščių įrengimas grindų dangoms (demontažas)
	m2
	39
	

	8
	Gulekšnių ardymas
	m2
	39
	

	9
	Šiltinamosios izoliacijos ardymas
	100m2
	0,39
	

	10
	Senų dažų pašalinimas nuo grindų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100m2 nuvalymo paviršiaus)
	100 m2
	0,052
	

	11
	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas
	m3
	26,9
	

	12
	Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių). 
	m3
	8,4
	

	13
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	0,084
	

	14
	Plotų planiravimas rankiniu būdu kai gruntas II grupės
	100 m2
	2,055
	

	15
	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų
	100 m
	2,26
	

	16
	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę
	100m2
	2,28
	

	17
	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais
	t
	0,27
	

	18
	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 80mm storio įrengimas paduodant siurbliu
	100 m2
	2,055
	

	19
	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 35mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant
	100 m2
	0,045
	

	20
	Cementinis mišinys grindims išlyginamasis
	kg
	265,5
	

	21
	Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,105
	

	22
	Laiptatakio pakopų betoninių paviršių remontas suvienodinant elementų gabaritus
	m2
	10,5
	

	23
	Liukų įstatymas grindyse
	m2
	2
	

	24
	Liukas
	vnt
	2
	

	25
	Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais
	100m2
	1,6
	

	26
	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta
	100m
	0,38
	

	27
	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) 
hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be 
pagrindo šlifavimo ir gruntavimo
	m2
	36,5
	

	28
	Mastika hidroizoliacinė
	kg
	55
	

	29
	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. 
	m2
	149,5
	

	30
	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 300x300mm, kai siūlių plotis iki 8mm
	m2
	10,5
	

	31
	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant
	100m
	1,71
	

	32
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 3mm storio sluoksniu
	100 m2
	0,29
	

	33
	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu
	100 m2
	0,29
	

	34
	Vinilo grindlenčių danga klijuojant
	100 m2
	0,29
	

	35
	PVC klijuojamos lentelės
	m2
	32,5
	

	36
	Klijai vinilo grindlenčių dangai
	kg
	11,6
	

	37
	Kietos medienos grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims
	m
	31
	

	38
	Grindų dangų sandūros juostelių montavimas
	100m
	0,17
	

	39
	Užbaigimo profilis
	m
	19
	

	40
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	38
	

	41
	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas
	100 m2
	0,066
	

	42
	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas
	100 m2
	0,066
	

	43
	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 m2)
	m2
	26
	

	44
	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100m2 nuvalymo paviršiaus)
	100 m2
	1,28
	

	45
	Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankin. Būdu
	m3
	0,65
	

	46
	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos
	m3
	0,26
	

	47
	Lizdų, vagų ir sijų galų užtaisymas plytomis, kai plytų kiekis vienoje vietoje 20 vnt
	m3
	0,3
	

	48
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms
	100 m2
	0,309
	

	49
	Sienų šiltinamosios izoliacijos įstatymas tarp laikančių konstrukcijų panaudojant universalias min. vatos plokštes 50mm storio
	100 m2
	0,117
	

	50
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso
	m2
	49,3
	

	51
	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas be armavimo užpildant tik siūles (100m2 gipskartonio plokščių)
	100m2
	0,2465
	

	52
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių
	100m
	6,92
	

	53
	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso
	m2
	211
	

	54
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,26
	

	55
	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	26
	

	56
	Palangių lentų laminuotų montavimas mūrinėse sienose
	m
	14
	

	57
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,376
	

	58
	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo
	m2
	37,6
	

	59
	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)
	100m2
	3,145
	

	60
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	0,55
	

	61
	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	55
	

	62
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais
	100m2
	0,175
	

	63
	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta
	100m
	0,096
	

	64
	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas tepant mineraliniu mišiniu 2 kartus
	m2
	17,5
	

	65
	Sienų aptaisymas keraminės arba akmens masės plytelėmis plytelėmis
	m2
	17,5
	

	66
	Juostelės
	m
	6
	

	67
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais
	100m2
	4,54
	

	68
	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 0,5mm storio sluoksnis ir 0,5 kartotini 0,5mm storio sluoksniai
	100m2
	4,54
	

	69
	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu
	100m2
	4,54
	

	70
	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais
	100 m2
	4,54
	

	71
	Apžiūros durelių montavimas
	vnt
	5
	

	72
	Revizinės durelės
	vnt
	5
	

	73
	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	100 m2
	0,75
	

	74
	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių *Tvirtinant profilius prie lubų
	100m
	6,58
	

	75
	Komunikacijų karkasų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso
	m2
	105
	

	76
	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)
	100m2
	1,05
	

	77
	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais
	100m2
	1,7
	

	78
	Lubų paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 0,5mm storio sluoksnis ir 0,5 kartotini 0,5mm storio sluoksniai
	100m2
	1,7
	

	79
	Lubų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu
	100m2
	1,7
	

	80
	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais
	100 m2
	1,7
	

	81
	Pakabinamų lubų įrengimas, kai plokštės drėmei atsparios
	m2
	71,5
	

	82
	Durų varčių išėmimas
	vnt
	29
	

	83
	Durų staktų išėmimas
	vnt
	27
	

	84
	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2
	m2
	46,3
	

	85
	Durų atmušų montavimas
	vnt
	26
	

	86
	Fiksatoriai durims
	vnt
	26
	

	87
	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas 3m aukštyje, tvirtinant savisriegiais (demontažas)
	vnt
	4
	

	88
	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas 3m aukštyje, tvirtinant klijais
	vnt
	3
	

	89
	Grotelės buitiniai ventiliacijai
	vnt
	1
	

	90
	Klijai
	kg
	0,15
	

	91
	Elektrinių ventiliatorių montavimas
	vnt
	1
	

	92
	Elektrinis ventiliatorius
	vnt
	1
	

	 93
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	75
	

	 94
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	75
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PATALPŲ PLANAS

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendrabutis
Adresas: I. Kanto g. 10 Kaunas
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TECHNINIAI  REIKALAVIMAI, 
DARBAMS IR MEDŽIAGOMS


1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos, ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti ,,Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams’’. 
2.   Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.   Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
4. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, bei įvertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti statybos darbų eigoje.
5. Kadangi pastatas yra Kauno paveldo teritorijoje ir pastato remonto darbai bus vykdomi patalpų viduje, tai: a) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus medžiagų tiekimo ir padavimo į darbo vietą kaštus; b) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus statybinio laužo išnešimo, išvežimo iš objekto ir utilizavimo kaštus.
6. Visi statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir šia technine specifikacija. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.
7. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“)
8. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Teikėjo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.
9. Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, po remontuojama pastato dalimi esančių patalpų apsaugą nuo atmosferinio poveikio, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotas patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai ir didinti pastato vertę. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
10. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
11. Paslėpti darbai: Tiekėjas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
12. Patalpų remonto darbų techniniai reikalavimai:
Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio dalies veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtinas pastatui funkcionuoti. Patalpų remonto darbai pradedami ir vykdomi per numatytą terminą. Ardymo metu susidarantis statybinis laužas nedelsiant išvežamas. Aikštelė sutvarkoma taip, kaip buvo iki darbų pradžios (be šiukšlių, išvalyta), Betono ar asfalto ar žalioje zonoje  neturi likti pažeidimų ar išdaužymų, o jei darbų metu jų atsirado, tai pažeistose vietose dangą atstatyti. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Užsakovui pareikalavus Rangovas pateikia pažymą užsakovui, apie išvežtą ir pristatytą statybinį laužą į sąvartyną.
13. Rašomi paslėptų darbų aktai.
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