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Lengvųjų Automobilių (be vairuotojų) NUOMOS TECHNINĖ specifikacija

1. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Pirkėjas), vykdydamas projektą „Kompleksinė pagalba įveikti ydingą elgesį vaikams, patekusiems į socializacijos centrą“ (toliau – Projektas), Projekto Nr. 07-025-P-0001, numato įsigyti 2 (dviejų) lengvųjų elektromobilių be vairuotojų nuomą.
2.  Reikalavimai automobiliams:
	1. Bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Automobilio rūšis, klasifikacija
	Lengvasis keleivinis automobilis, iki 3,5 t. bendrosios masės, M1 klasės (vidutinis arba mažas visureigis, SUV klasės arba lengvasis kompaktinės klasės, arba vidutinis lengvasis automobilis (sedanas arba hečbekas)).

	1.2.
	Automobilio pagaminimo metai
	Naujas automobilis arba naudotas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip 2021 m.

	1.3.
	Automobilių skaičius, vnt.
	2

	1.4.
	Automobilių atitikimas techniniams reikalavimams
	Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

	1.5.
	Rida perdavimo metu
	Ne didesnė nei 60 000 km.

	1.6.
	Automobilių nuomos pradžia
	Automobiliai turi būti pristatyti ir perduoti Pirkėjui 2026 m. gruodžio 1 d., pasirašant priėmimo–perdavimo aktus. Jeigu nuo sutarties pasirašymo dienos iki nurodytos datos lieka mažiau kaip 5 darbo dienos arba sutartis pasirašoma po šios datos, automobiliai turi būti pristatyti ir perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 
Į nustatytą automobilių pristatymo ir perdavimo terminą, įskaičiuojamas 4.15 punkte nurodytos sistemos montavimo / įdiegimo laikas.

	1.7.
	Nuomos laikotarpis
	31 mėn. nuo automobilių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

	1.8.
	Automobilių pristatymo vieta
	F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r. – 1 vnt.
Liepų g. 22, Kunioniai, Kėdainių r. – 1 vnt.
Automobiliai tiekėjo turi būti pristatyti į priėmimo vietas, suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų automobilius patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti automobilių priėmimą bei perdavimą.

	1.9
	Automobilių rida nuomos laikotarpiu
	Planuojama kiekvieno automobilio rida per visą nuomos laikotarpį – apie 100 000 km. Ši rida yra orientacinė ir nelaikoma ridos limitu. Automobilio rida nuomos laikotarpiu neribojama, o viršijus planuojamą ridą papildomi mokesčiai netaikomi.

	2. Reikalavimai automobilio kėbului 

	2.1.
	Kėbulo tipas
	Vidutinis arba mažas visureigis arba lengvasis kompaktinės klasės, arba vidutinis lengvasis automobilis (sedanas arba hečbekas). Automobilis turi turėti ne mažiau kaip 4 keleivių duris.

	2.2.
	Sėdimų vietų skaičius, įskaitant vairuotoją, be papildomai įrengiamų vietų
	5 sėdimos vietos.

	3. Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai

	3.1.
	Variklio tipas
	Elektrinis

	3.2.
	Variklio galingumas
	Ne mažesnė kaip 80 kW.

	3.3.
	Degalų tipas
	Elektra

	3.4.
	Traukos baterijos naudojamoji talpa

	Ne mažesnė kaip 75 kWh. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkrečią siūlomo automobilio traukos baterijos naudojamąją talpą.


	3.5.
	Viena įkrova nuvažiuojamas atstumas

	Gamintojo deklaruojamas viena įkrova nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP mišrųjį ciklą – ne mažesnis kaip 500 km. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti konkrečią siūlomo automobilio reikšmę.


	3.6.
	Teršalų išmetimas
	Eksploatavimo metu išmetamo CO₂ kiekis — 0 g/km.

	3.7.
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė

	4. Įranga

	4.1.
	Daugiafunkcinis borto kompiuteris
	Rodomas baterijos įkrovos lygis ir likęs nuvažiuoti atstumas.

	4.2.
	Išoriniai veidrodėliai
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai šoninio vaizdo veidrodžiai.

	4.3.

	Saugos sistemos
	Automobilyje turi būti įrengtos gamintojo numatytos aktyvios ir pasyvios saugos sistemos, atitinkančios M1 kategorijos transporto priemonei taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

	4.4.
	
	Išmani (prisitaikanti) greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu.

	4.5.
	
	Galiniai ir priekiniai automobilio statymo (parkavimo) pagalbos jutikliai arba galinio vaizdo kamera.

	4.6.
	Apsaugos sistema
	Gamyklinė apsaugos signalizacija, atitinkanti Kasko draudimo bendrovių reikalavimus.

	4.7.
	Vairo mechanizmas
	Multifunkcinis vairas kairėje su elektriniu stiprintuvu.

	4.8.
	Padangos / ratai
	Automobilis turi būti perduotas su sezonui tinkamomis, techniškai tvarkingomis, teisės aktų ir automobilio gamintojo reikalavimus atitinkančiomis padangomis. Tiekėjas visą nuomos laikotarpį savo sąskaita užtikrina vasarinių ir žieminių padangų komplektus, sezoninį jų keitimą, saugojimą ir nusidėvėjusių ar netinkamų eksploatuoti padangų pakeitimą. Šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į nuomos kainą. Universalios padangos neleidžiamos.

	4.9.
	
	Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	4.10.
	Papildoma komplektacija
	Salono (salono priekyje ir gale) ir bagažo skyriaus guminiai arba tekstiliniai kilimėliai.

	4.11.
	
	Avarinio sustojimo ženklas.

	4.12.
	
	Pirmosios pagalbos rinkinys.

	4.13.
	
	Teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas.

	4.14.
	
	Šviesą atspindinti liemenė.

	4.15.
	Telemetrinės kontrolės sistema
	Iki automobilių pristatymo nurodytais adresais Tiekėjas turi sudaryti technines galimybes trečiosioms šalims automobiliuose sumontuoti ir (arba) įdiegti telemetrinę kontrolės sistemą ir neprieštarauti tokiems darbams. Telemetrinės sistemos montavimas neturi panaikinti automobilio garantijos ar draudimo apsaugos.

	4.16.
	Įkrovimo įranga ir galimybės
	Kartu su kiekvienu automobiliu turi būti pateiktas gamintojo numatytas arba su automobiliu suderinamas AC įkrovimo kabelis, skirtas įkrauti automobilį iš Type 2 standarto kintamosios srovės (AC) įkrovimo stotelių.
Automobilis turi turėti Type 2 standarto kintamosios srovės (AC) įkrovimo jungtį ir CCS2 (Combo 2) nuolatinės srovės (DC) greitojo įkrovimo jungtį.
Automobilio vidinio kroviklio priimama kintamosios srovės (AC) įkrovimo galia turi būti ne mažesnė kaip 11 kW, o didžiausia priimama nuolatinės srovės (DC) įkrovimo galia – ne mažesnė kaip 120 kW.
Šiame punkte nurodytas AC įkrovimo kabelis turi būti techniškai tvarkingas, suderinamas su siūlomu automobiliu, leisti įkrauti automobilį ne mažesne kaip 11 kW galia ir įtrauktas į nuomos kainą.


	5. Papildomi reikalavimai (įskaičiuota į nuomos kainą)

	5.1.
	Valstybinė techninė apžiūra, nustatyto dydžio mokesčiai už automobilio valstybinę techninę apžiūrą techninių apžiūrų centruose
	Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytu periodiškumu.

	5.2.
	Techninė priežiūra 
	Atliekama ne rečiau nei automobilio gamintojo nurodytas ridos intervalas ir (arba) pagal sezoną. Jei reikia (pvz., automobilyje dega įspėjamieji indikatoriai), techninė priežiūra atliekama dažniau. Remonto paslaugos apima garantinių ir negarantinių gedimų šalinimą, sudilusių ar sugedusių dalių, mazgų, agregatų, sutaisymą ar pakeitimą naujais, traukos baterijų diagnostiką, remontą ir keitimą bei kitas priemones normaliai automobilio techninei būklei palaikyti (įskaitant valytuvų šluotelių keitimą, gamintojo rekomenduojamas keisti alyvas, filtrus, kitus eksploatacinius skysčius bei medžiagas ir detales ir kt.).

	5.3.
	Garantinis aptarnavimas, remonto paslaugos esant gedimams
	Visu nuomos laikotarpiu. 
Tiekėjas automobilius iš Pirkėjo suderintu laiku ir vietoje, savo jėgomis ir lėšomis, nugabena į paslaugų (techninės priežiūros, papildomos priežiūros, padangų keitimo bei remonto, 24 (dvidešimt keturių) valandų technine pagalba kelyje, komplektacijos papildymo, draudiminių įvykių tvarkymo ir kt.) teikimo vietą ar/ir valstybinės techninės apžiūros atlikimo vietą bei grąžina juos Pirkėjui suderintu laiku ir vietoje. Apie automobilio paėmimą turi būti įspėtas Pirkėjo atstovas prieš 48 val.

	5.4.
	Pakaitinių automobilių suteikimas remonto metu
	Jei automobilis tampa laikinai netinkamas eksploatuoti, įvyksta draudžiamasis įvykis, dėl kurio automobilio neįmanoma eksploatuoti, arba Tiekėjo numatoma automobilio techninė priežiūra, remontas ar kiti darbai trunka ilgiau kaip 1 darbo dieną, Tiekėjas techninės priežiūros ir (arba) remonto laikotarpiui privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi pateikti pakaitinį lengvąjį elektromobilį, varomą tik elektros energija, be vidaus degimo variklio, ne blogesnių pagrindinių techninių ir saugumo charakteristikų ir ne senesnį kaip 5 metų. Pakaitinis elektromobilis turi turėti ne mažiau kaip 5 sėdimas vietas, būti techniškai tvarkingas, apdraustas ir tinkamas eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas pakaitinį elektromobilį savo jėgomis ir lėšomis pristato Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje ir jį pasiima. Visos su pakaitinio elektromobilio suteikimu, pristatymu, draudimu, technine priežiūra ir grąžinimu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į nuomos kainą.

	5.5.
	Kasko draudimas
	Galiojantis visoje geografinėje Europoje (išskyrus Rusiją ir Baltarusiją), ir kurio franšizė yra ne didesnė kaip 100,00 Eur įvykiui ir 10 % franšize vagystės atveju bei keleivių draudimas dėl nelaimingų atsitikimų bei keleivių žuvimo atveju – nuomotojo sąskaita visą automobilio nuomos sutarties galiojimo laiką Polisų atnaujinimą bei  draudiminių įvykių tvarkymą be papildomo mokesčio atlieka Tiekėjas.

	5.6.
	Civilinės atsakomybės draudimas
	Galiojantis visose Europos Sąjungos šalyse, įskaitant Lietuvos Respubliką. Polisų atnaujinimą bei draudiminių įvykių tvarkymą be papildomo mokesčio atlieka Tiekėjas.

	5.7.
	Draudiminių įvykių tvarkymas
	Būtinas.

	5.8.
	Techninė pagalba
	Techninės pagalbos suteikimas kelyje visoje Lietuvoje 24 val. per parą. 

	6. Aplinkos apsaugos kriterijai

	6.1.
	Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio reikalavimais. Nuomojamas netaršus automobilis turi būti tik elektra varoma transporto priemonė (BEV), neturinti vidaus degimo variklio, o jos išmetamo anglies dioksido (CO₂) kiekis, išmatuotas pagal taikomus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, turi būti 0 g/km. 

	7. Kiti reikalavimai

	7.1.
	Automobilių žymėjimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. Nr. 543 nutarimas „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“): turi būti galimybė ant automobilių priekinių durų užklijuoti logotipą.

	7.2.
	Pasibaigus automobilio nuomos laikotarpiui arba nutraukus nuomos sutartį prieš terminą, Tiekėjas įsipareigoja pasiimti automobilius iš Pirkėjo per 3 (tris) darbo dienas tuo pačiu adresu, kur jie buvo priimti nuomai (jeigu šalys nesusitars kitaip), surašant automobilio grąžinimo aktą.
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