Pirkimo sąlygų 2 priedas
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKOS TECHNOLOGINĖS SISTEMOS ATNAUJINIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI SISTEMINIAI REIKALAVIMAI

1.1.Ši techninė specifikacija (toliau – TS) nustato bendruosius sisteminius reikalavimus esamos RFID  bibliotekos technologinės sistemos daliniam atnaujinimui (toliau – Esamos Sistemos atnaujinimas arba sutrumpintai - ESA), ESA sudėtį, įrangos kiekius ir techninių reikalavimų visumą, kuriuos turi visiškai atitikti ESA, numatyta įdiegti Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje (toliau – Biblioteka), esančioje adresu Ateities g, 20, LT-08303 Vilnius. 
1.2. ESA turi pilnai atitiki visus bendruosius ir minimalius reikalavimus sistemos sudedamosioms dalims, kurie nurodyti žemiau esančiose lentelėse.
1.1. lentelė
	Eil. Nr.
	[bookmark: _Hlk39586422]Reikalavimai
	Siūlomos Sistemos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams (pateikti siūlomos įrangos atitiktį patvirtinančius dokumentus)
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Siūloma ESA įranga turi būti to paties gamintojo, kaip ir kita esama RFID sistemos įranga arba  būti suderinama su ja ir joje naudojamais esamais knygų apsaugos elementais (toliau – KAE), būti integruota į esamą RFID sistemą ir veikti kaip vieninga sistema pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Siūlomos ESA suderinamumo su esamos RFID sistemos įranga patvirtinimui turi būti pateiktas esamos RFID sistemos įrangos gamintojo, jo oficialaus teisių perėmėjo ar jo įgalioto atstovo patvirtinimas.
	

	2. 
	ESA sudedamosios dalys turi pilnai atitikti techninės specifikacijos (toliau – TS) lentelėse išvardytų fizinių, techninių ir funkcinių parametrų visumą. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos ESA įrangos atitiktį kiekvieno TS punkto reikalavimams patvirtinančius siūlomos sistemos gamintojo techninius dokumentus ar ištraukas iš šių dokumentų (oficialiai skelbiami įrangos techninių duomenų lapai, įrangos funkcionavimo techniniai aprašymai, techniniam personalui skirtos įrengimo ir/ar derinimo instrukcijos, bibliotekos darbuotojoms skirtos įrangos naudojimo instrukcijos) kiekvienam TS punktui, nurodant atitiktį patvirtinančio dokumento pavadinimą ir lapo ar punkto numerį arba šią atitiktį patvirtinančią nuorodą į įrangos gamintojo interneto puslapį. Įrangos gamintojo deklaracija negali būti laikoma atitiktį pagrindžiančiu dokumentu visiems ar daugumai TS reikalavimų ir gali būti laikoma tinkama tik išskirtiniais atvejais (pvz., perkančiosios organizacijos papildomiems paklausimams plačiau paaiškinti, kai gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra pakankamai aiškaus vienareikšmiško pasiūlymo atitiktį pagrindžiančio atsakymo)
	

	3. 
	Tiekėjas turi pateikti visą reikiamą techninę ir programinę įrangą, įskaitant ir atskirai neįvardintą, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina šioje TS nurodytam ESA funkcionalumui užtikrinti
	

	4. 
	ESA techninei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija
	

	5. 
	ESA sudedamosios dalys turi turėti eksploatacinę dokumentaciją lietuvių kalba, kuri turi būti pateikiama kartu su patiekta įranga.
	



II. ESA SUDĖTIS

2.1 lentelė
	Eil. Nr.
	Įrangos ir darbų pavadinimas
	Kiekis, vnt. / kompl.

	1. 
	RFID HF vieno praėjimo knygų apsaugos sistemos komplektas (KAS)
	1

	2. 
	RFID HF personalo darbo vietos įrangos komplektas (PDV)
	3

	3. 
	RFID HF esamo savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginio 3M 8405 atnaujinimo komplektas (SK1)
	2

	4. 
	RFID HF esamo savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginio 3M 8410 atnaujinimo komplektas (SK2)
	1

	5. 
	Sistemos valdymo, monitoringo ir diagnostikos programinė įranga (VMD)
	1

	6. 
	VMD kompiuteris (VMDK)
	1

	7. 
	Montažinis komplektas (MK)
	1

	8. 
	Įdiegimo darbų komplektas (Darbai)
	1



III. MINIMALŪS REIKALAVIMAI ESA SUDEDAMOSIOMS DALIMS

3.1. KAS
             3.1. lentelė 
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai

	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
(Užpildo tiekėjas)

	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	
	

	1. 
	Modelis
	
	

	1. 
	KAS turi būti vienos įeigos RFID varteliai, bet, atsiradus poreikiui, turi būti galimybė padidinti įeigų skaičių, papildant juos papildomomis antenomis.
	
	

	1. 
	KAS turi būti naudojama 13.56 MHz ISO 18000-3-A (arba ISO 18000-3 mode 1, arba ISO 18000-3M3) RFID technologija ir ISO 15693 Standard RTF architektūra arba lygiavertės struktūros ir technologijos.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė programiniu būdu nustatyti reikiamą KAS funkcionalumą, RFID ID kodų bei saugos kodų formatus, naudojamus Sistemoje, bei programiniu būdu atlikti į KAS sudėtį įeinančių elektroninių funkcinių komponentų konfigūravimą ir tikslų suderinimą 
	
	

	1. 
	KAS turi būti naudojama tokia KAE nuskaitymo technologija (erdvinė, trimatė ar kitokia), užtikrinanti, kad apsaugos zonos tarp antenų bet kurioje vietoje ne mažiau kaip 30 cm virš grindų horizontalia kryptimi link išėjimo judantis bet kurios orientacijos antenų atžvilgiu KAE būtų visuomet nuskaitytas ir nesusidarytų „aklųjų“ zonų, nenuskaitančių jose tam tikros orientacijos antenų atžvilgiu judančių KAE. 

	
	

	1. 
	Apsaugos zonoje horizontalia kryptimi judantis tas pats KAE turi būti nuskaitytas tik vieną kartą.
	
	

	1. 
	Turi būti nuotolinio (per kompiuterių tinklą) ir vietinio (per USB jungtį) ESA parametrų konfigūravimo galimybė.
	
	

	1. 
	KAS derinimui, kalibravimui, monitoringui ir integravimui su kitomis sistemos sudedamosiomis dalimis bei kitomis patalpų saugos sistemomis turi turėti bent šias ryšio sąsajas:
· USB;
· TCP/IP;
· „sausą“ rėlinį kontaktą ar galvaniškai izoliuotą elektroninį išėjimą.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė reguliuoti KAS antenų spinduliuojamą galingumą bent tarp 3 ir 7 W. Maksimalus galingumas turi neviršyti EN 300 330 (arba lygiaverčiame) standarte nustatytų dydžių.
	
	

	1. 
	KAS, aptikusi apsaugos zonoje KAE su aktyvios saugos būsenos kodu, turi aktyvuoti garsinį, kiekvienoje antenoje šviesinį ir nuotolinį pavojaus signalus. 
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė perduoti pavojaus situacijų informacija į išorinius įrenginius. 
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė užsakyti papildomą funkcionalumą, kad į sistemos valdymo programinę įrangą būtų perduodamas pavojaus situaciją sukėlusio leidinio indeksas arba pavadinimas.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė KAS integruoti su GSS ir  automatizuotu išėjimo blokavimu, jo nuotoliniu monitoringu bei valdymu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas šio galimo kompleksinio sprendimo aprašymas.
	
	

	1. 
	KAS turi užtikrinti galimybę reguliuoti pavojaus signalo garsumą ir trukmę bei nustatyti šviesinio signalo spalvą iš ne mažesnio kaip 4 spalvų rinkinio.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė išjungti garsinį pavojaus signalą, paliekant tik šviesinį ir nuotolinį signalus.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti lankytojui judant abiem kryptimis.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, aptikus pavojaus situaciją, KAS pavojaus signalas galėtų įsijungti tik lankytojui išeinant.
	
	

	1. 
	KAS sudėtyje turi būti integruotas lankytojų skaitiklis, pateikiantis informaciją atskirai apie įeinančius ir išeinančius lankytojus.
	
	

	1. 
	Turi būti galimybė individualiai nustatyti kiekvieno lankytojų skaitiklio indikacijos zonos vietą vartelių apsaugos zonos atžvilgiu, indikacijos zonos dydį ir skaitiklio jutiklio jautrumą. 
	
	

	1. 
	KAS turi turėti nuotolinę monitoringo, konfigūravimo ir veiklos analizės sistemą, duomenis apie įrangos būseną, veiklos rezultatus bei darbo sutrikimus perduodančią į sistemos valdymo programinę įrangą.
	
	

	1. 
	KAS turi turėti ekonomiško energijos naudojimo režimą.
	
	

	1. 
	KAS valdymo elektronika turi būti integruota į pačius vartelius.
	
	

	1. 
	KAS apsaugos zonos aukštis (antenų aukštis) turi būti ne mažesnis kaip 1,75 m, o įėjimo apsaugos zonos maksimalus galimas plotis (atstumas tarp antenų centrų) – ne mažesnis kaip 1,00 m. Turi būti galimybė apsaugos zonos plotį (atstumą tarp antenų centrų) padidinti iki 1,10 m, užtikrinant tą patį KAS funkcionalumą.
	
	

	1. 
	To paties modelio KAS turi turėti pasirenkamus konstrukcijos variantus, užtikrinančius vartelių įrengimą eksploatacijos vietoje su komunikacijomis tarp antenų patalpos grindyse arba su komunikacijomis tarp antenų virš grindų, atsižvelgiant į bibliotekos išplanavimą ir technines galimybes.
	
	

	1. 
	KAS antenos turi būti skaidrios ir užtikrinti praeinančių lankytojų gerą matomumą.
	
	

	1. 
	KAS sudėtyje turi būti nepertraukiamo maitinimo šaltinis (nurodyti gamintoją ir modelį) ne blogesnių parametrų, kaip:
0. 420VA; 
0. ne mažiau kaip 3 min, esant numatytai apkrovai;
0. Line interactive architektūra;
	
	



3.2. PDV
          3.2. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
(Užpildo tiekėjas)

	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	
	

	2. 
	Modelis
	
	

	3. 
	PDV turi užtikrinti šiuos funkcionavimo režimus:
· KAE identifikavimo informacijos, t. y. KAE identifikacinio (toliau – ID) ir saugos būsenos (toliau – SB) kodų, nuskaitymas ir siuntimas į IS su SB kodo saugos būsenos išjungimu ar įjungimu;
· KAE elemento ID nuskaitymas, esant poreikiui, keitimas ir siuntimas į IS;
· KAE SB kodo nuskaitymas ir saugos būsenos keitimas be ID siuntimo į IS;
· KAE ID nuskaitymas ir pateikimas PDV kompiuterio monitoriaus ekrane;
· brūkšninio kodo konvertavimas į RFID kodą ir jo įrašymas KAE.
	
	

	4. 
	Bibliotekos personalas turi turėti galimybę pasirinkti aukščiau nurodytus darbo režimus:
·     iš operacijų meniu lango;
·     dažniausiai reikalingoms funkcijoms (kaip knygų išdavimas, grąžinimas, SB kodo nuskaitymas) naudojant programinius funkcinius mygtukus;
·     programiniu būdu konfigūruojamus klaviatūros klavišus („Hot keys“).
	
	

	5. 
	Turi būti galimybė nustatyti vieną iš pirmiau nurodytų režimų kaip pagrindinį, į kurį PDV turi persijungti automatiškai, praėjus tam tikram programiniu būdu nustatomam laiko intervalui. 
	
	

	6. 
	PDV turi gebėti konvertuoti brūkšninius kodus:
· panaudojant skenerį, 
· panaudojant klaviatūrą,
· iš brūkšninių kodų sąrašų. 
	
	

	7. 
	PDV turi turėti galimybę nustatyti funkcionavimo parametrus, kad būtų automatiškai išvengiama iš dalies ar klaidingai nuskenuotų brūkšninių kodų konvertavimo. 
	
	

	8. 
	PDV turi atlikti knygų išdavimo ir grąžinimo veiksmus ir su RFID, ir su brūkšniniais kodais.
	
	

	9. 
	PDV turi nuskaityti ar įrašyti KAE ne mažiau kaip 20 cm atstumu nuo PDV antenos paviršiaus centro, taip pat vienu metu nuskaityti ar įrašyti keletą KAE, visiškai užbaigti procedūrą bei pateikti informaciją apie vienu metu nuskaitytų  KAE skaičių.
	
	

	10. 
	PDV turi perspėti bibliotekos personalą, jei nuskaitomas KAE ID neatitinka šioje bibliotekoje naudojamų ID.
	
	

	11. 
	PDV turi apdoroti keletą KAE tuo pačiu metu.
	
	

	12. 
	PDV turi funkcionuoti su šalintinų knygų sąrašais ir, aptikusi tokią šalintiną knygą, turi pirmiausia siųsti perspėjimą darbuotojui, kad surasta šalintina knyga, ir neprogramuoti KAE.
	
	

	13. 
	PDV turi funkcionuoti su knygų komplektais ir, aptikusi, kad komplektas ne visas, perspėti apie tai darbuotoją anksčiau, negu būtų informacija išsiųsta į IS.
	
	

	14. 
	PDV turi leisti keisti KAE SB kodo būseną nesikreipiant į IS.
	
	

	15. 
	PDV turi turėti konfigūruojamą galimybę išjungti RFID skaitytuvą, jei informacinė sistema nereikalauja nuskaityti KAE.
	
	

	16. 
	Atsiradus poreikiui, PDV turi leisti apriboti RFID antenos veikimo atstumą iki norimo dydžio.
	
	

	17. 
	PDV antenos plotas turi būti ne mažesnis kaip 830 cm².
	
	

	18. 
	PDV turi tuo pat metu funkcionuoti su ne mažiau kaip 2 skirtingų formatų RFID kodais ir būti paruošta naudojimui pagal ISO 28560 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Turi būti programinis naudojamų RFID duomenų formatų ir jų prioritetų nustatymas.
	
	

	19. 
	PDV turi būti modulinės konstrukcijos: turėti brūkšninio kodo skaitytuvą, RFID įrangą, instaliuojamą ant bibliotekos stalo paviršiaus ar stalo paviršiaus apačioje, asmeninį kompiuterį su monitoriumi, klaviatūra ir pele, komunikacinę įrangą sujungimui su kompiuteriu ir programinę įrangą, užtikrinančią šioje lentelėje nurodytą PDV funkcionalumą. 
	
	

	20. 
	Kompiuteris, monitorius, klaviatūra ir pelė su PDV nepateikiami, naudojami iš bibliotekos turimų resursų. Tiekėjas turi pasiūlyme nurodyti minimalius reikalavimus PDV kompiuteriui.
	
	



3.3.  SK1
3.3. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
(Užpildo tiekėjas)

	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	
	

	2. 
	Modelis
	
	

	3. 
	SK1 turi būti suderinamas su 3M 8405 savitarnos sistema ir skirtas jos atnaujinimui
	
	

	4. 
	SK1 sudėtyje turi būti OS licencijos atnaujinimas į Win 10
	
	

	5. 
	SK1 turi būti įdiegtas į esamus 3M 8405 savitarnos išdavimo/grąžinimo įrenginius (toliau - SIG1) ir atnaujinti esamų įrenginių funkcionalumą
	
	

	6. 
	Po SK1 įdiegimo SIG1 (toliau – atnaujintas SIG1, arba ASIG1) turi turi turėti galimybę to paties išdavimo / grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas ir pagal RFID, ir pagal brūkšninį kodą, ir šie veiksmai turi būti atliekami be papildomo sistemos konfigūravimo.
	
	

	7. 
	ASIG1 turi funkcionuoti taip, kad būtų leidžiama pratęsti knygų grąžinimo terminą, nereikalaujant pratęsimo procedūrai atlikti pateikti knygų, kurių naudojimo laikas pratęsiamas.
	
	

	8. 
	Turi būti galimybė programiniu būdu uždrausti knygos grąžinimo termino pratęsimo funkciją, ir tuomet ASIG1 turi nepratęsti grąžinimo termino.
	
	

	9. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad vienos procedūros metu ASIG1 išduotų tik po vieną knygą.
	
	

	10. 
	ASIG1 turi turėti galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrindamas KAE SB kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS.
	
	

	11. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, atsinaujinus ryšiui su IS, ASIG1 automatiškai grįžtų į „On line“ režimą arba kad tai turėtų atlikti bibliotekos personalas rankiniu būdu, prieš tai patikrinęs SIG būseną.
	
	

	12. 
	ASIG1 turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui. 
	
	

	13. 
	ASIG1 turi būti galimybė nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir pasirinkti, kaip identifikuoti skaitytojus: 
·    pagal nuskaitytą skaitytojo pažymėjimo brūkšninį, RFID ar magnetinį kodą;
·    įvedant skaitytojo identifikacinį kodą SIG ekrane; 
·    bet kurį iš aukščiau nurodytų metodų derinyje su papildomu PIN kodo įvedimu.
	
	

	14. 
	ASIG1 vartotojo sąsaja turi būti lietuvių ir anglų kalbomis. Turi būti galimybė papildyti vartotojo sąsają 2 papildomomis kalbomis.
	
	

	15. 
	Lietuvių kalba yra pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią ASIG1 turi persijungti automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą.
	
	

	16. 
	ASIG1 turi būti galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį.
	
	

	17. 
	ASIG1, identifikavęs skaitytoją, turi pateikti skaitytojui svarbius pranešimus (bendrus ar iš jo paskyros, pvz.: „Jūsų skaitytojo pažymėjimo galiojimas baigiasi po 10 dienų. Prašome kreiptis dėl jo pratęsimo.“) ir monitoriaus ekrane pateikti knygų išdavimo/grąžinimo procedūrų atlikimo eiliškumo nuorodas.
	
	

	18. 
	ASIG1 turi atspausdinti kvitą su visa informacija apie atliktą procedūrą. Turi būti galimybė įvesti į kvitą konkrečios bibliotekos identifikavimo duomenis, bendrus ar konkrečiam vartotojui skirtus pranešimus apie naujus leidinius ar organizuojamus renginius.
	
	

	19. 
	ASIG1 turi užtikrinti tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą:
·    spausdinti kvitą kiekvienai knygai arba tik    vieną kvitą;
·    iš viso nespausdinti kvito;
·    išsiųsti čekį elektroniniu paštu.
Turi būti galimybė pranešimus ar reklamą apie naujus leidinius pateikti spausdintame kvite ir elektroniniame čekyje.
	
	

	20. 
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., neįgaliesiems) ASIG1 ekrano viršutinėje dalyje esanti informacija yra nepasiekiama ar ją nepatogu pasiekti, turi būti galimybė elektroniniu būdu arba kitaip patraukti ekrane rodomą informacijos vaizdą žemyn.
	
	

	21. 
	Atlikus savitarnos procedūrą, ASIG1 ekrane skaitytojui turi būti pateikiama informacija apie kiekvienos operacijos metu išduotos/grąžintos knygos būseną ir kitą svarbią informaciją (pvz., „knyga išduota/grąžinta“ ar „procedūra neatlikta“, knygos pavadinimas arba identifikavimo numeris, data). Jei procedūra nebuvo atlikta, turi būti nuoroda apie siūlomus tolesnius veiksmus. Turi būti galimybė konfigūruoti nuorodų turinį ir seką.
	
	

	22. 
	Jei tam tikrų knygų ar CD išdavimas yra mokamas arba šie leidiniai išsinešti neišduodami, ši informacija turi būti pateikiama ASIG1 ekrane.
	
	

	23. 
	ASIG1 turi turėti demonstracinę duomenų bazę ir administratoriaus nustatomą sistemos demonstravimo režimą, imituojantį realų ASIG1 funkcionavimą, naudojamą personalo mokymui.
	
	

	24. 
	Turi būti galimybė konfigūruoti ASIG1 ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą).
	
	

	25. 
	Turi būti galimybė ASIG1 ekrane kurti ir demonstruoti pranešimus, rekomendacijas, reklamas, animacijas, nurodančias ir naudojimosi įranga veiksmų seką, bei reklaminius klipus.
	
	

	26. 
	Turi būti galimybė nustatyti ASIG1 pranešimų, rekomendacijų, reklamų bei animacijų demonstravimo prioritetus, individualius laikus, dažnumą, individualias temas bei demonstravimo grafikus kiekvienam įrenginiui.  
	
	

	27. 
	Įtartinų savitarnos procedūrų prevencijai užtikrinti ASIG1 turi turėti administratoriaus įjungiamą didesnio saugumo funkciją, kuri turi papildomai patikrinti galimai neteisėtus veiksmus atliekančio skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams (pvz., skaitytojas ilgai delsė prie ASIG, bandė kelis kartus atlikti savitarnos procedūras, naudodamas skirtingus ID kodus), apriboti jo pažymėjimo veiksnumą bei pateikti skaitytojui ekrane atitinkamą nuorodą (pvz., „Kreiptis į bibliotekos darbuotoją“).
	
	

	28. 
	ASIG1 turi turėti programinį nustatymą, kad būtų atliekamos tik išdavimo arba tik grąžinimo funkcijos, o šių funkcijų išrinkimo teisė būtų suteikta arba skaitytojui, arba bibliotekos personalui.
	
	



3.4. SK2
3.4. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
(Užpildo tiekėjas)

	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį
(Užpildo tiekėjas)

	29. 
	Gamintojas
	
	

	30. 
	Modelis
	
	

	31. 
	SK2 turi būti suderinamas su 3M 8410 savitarnos sistema ir skirtas jos atnaujinimui
	
	

	32. 
	SK2 sudėtyje turi būti OS licencijos atnaujinimas į Win 10
	
	

	33. 
	SK2 turi būti įdiegtas į esamus 3M 8410 savitarnos išdavimo/grąžinimo įrenginius (toliau – SIG2) ir atnaujinti esamų įrenginių funkcionalumą
	
	

	34. 
	Po SK2 įdiegimo SIG2 (toliau – atnaujintas SIG2, arba ASIG2) turi turi turėti galimybę to paties išdavimo / grąžinimo veiksmo metu identifikuoti knygas ir pagal RFID, ir pagal brūkšninį kodą, ir šie veiksmai turi būti atliekami be papildomo sistemos konfigūravimo.
	
	

	35. 
	ASIG2 turi funkcionuoti taip, kad būtų leidžiama pratęsti knygų grąžinimo terminą, nereikalaujant pratęsimo procedūrai atlikti pateikti knygų, kurių naudojimo laikas pratęsiamas.
	
	

	36. 
	Turi būti galimybė programiniu būdu uždrausti knygos grąžinimo termino pratęsimo funkciją, ir tuomet ASIG2 turi nepratęsti grąžinimo termino.
	
	

	37. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad vienos procedūros metu ASIG2 išduotų tik po vieną knygą.
	
	

	38. 
	ASIG2 turi turėti galimybę autonomiškai, nutrūkus ryšiui su IS („Off line“ režimas), atlikti dokumentų išdavimą / grąžinimą, užtikrindamas KAE SB kodo būsenos keitimą, išsaugoti šiuos įrašus ir perduoti šių veiksmų informaciją į IS, atsinaujinus ryšiui su IS.
	
	

	39. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kad, atsinaujinus ryšiui su IS, ASIG2 automatiškai grįžtų į „On line“ režimą arba kad tai turėtų atlikti bibliotekos personalas rankiniu būdu, prieš tai patikrinęs SIG būseną.
	
	

	40. 
	ASIG2 turi neaptarnauti įsiskolinusių ir neatsiskaičiusių skaitytojų bei neišduoti knygų, rezervuotų kitam skaitytojui. 
	
	

	41. 
	ASIG2 turi būti galimybė nustatyti skaitytojų identifikavimo metodą ir pasirinkti, kaip identifikuoti skaitytojus: 
·    pagal nuskaitytą skaitytojo pažymėjimo brūkšninį, RFID ar magnetinį kodą;
·    įvedant skaitytojo identifikacinį kodą SIG  ekrane; 
·    bet kurį iš aukščiau nurodytų metodų derinyje su papildomu PIN kodo įvedimu.
	
	

	42. 
	ASIG2 vartotojo sąsaja turi būti lietuvių ir anglų kalbomis. Turi būti galimybė papildyti vartotojo sąsają 2 papildomomis kalbomis.
	
	

	43. 
	Lietuvių kalba yra pagrindinė vartotojo sąsajos kalba, į kurią ASIG2 turi persijungti automatiškai po to, kai ankstesnis skaitytojas, naudojęsis kita kalba, baigė knygų išdavimo/grąžinimo procedūrą.
	
	

	44. 
	ASIG2 turi būti galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos šrifto dydį.
	
	

	45. 
	ASIG2, identifikavęs skaitytoją, turi pateikti skaitytojui svarbius pranešimus (bendrus ar iš jo paskyros, pvz.: „Jūsų skaitytojo pažymėjimo galiojimas baigiasi po 10 dienų. Prašome kreiptis dėl jo pratęsimo.“) ir monitoriaus ekrane pateikti knygų išdavimo/grąžinimo procedūrų atlikimo eiliškumo nuorodas.
	
	

	46. 
	ASIG2 turi atspausdinti kvitą su visa informacija apie atliktą procedūrą. Turi būti galimybė įvesti į kvitą konkrečios bibliotekos identifikavimo duomenis, bendrus ar konkrečiam vartotojui skirtus pranešimus apie naujus leidinius ar organizuojamus renginius.
	
	

	47. 
	ASIG2 turi užtikrinti tokį kvitų spausdinimo pasirinkimą:
·     spausdinti kvitą kiekvienai knygai arba tik vieną kvitą;
·     iš viso nespausdinti kvito;
·     išsiųsti čekį elektroniniu paštu.
Turi būti galimybė pranešimus ar reklamą apie naujus leidinius pateikti spausdintame kvite ir elektroniniame čekyje.
	
	

	48. 
	Jei kai kuriems skaitytojams (pvz., neįgaliesiems) ASIG2 ekrano viršutinėje dalyje esanti informacija yra nepasiekiama ar ją nepatogu pasiekti, turi būti galimybė elektroniniu būdu arba kitaip patraukti ekrane rodomą informacijos vaizdą žemyn.
	
	

	49. 
	Atlikus savitarnos procedūrą, ASIG2 ekrane skaitytojui turi būti pateikiama informacija apie kiekvienos operacijos metu išduotos/grąžintos knygos būseną ir kitą svarbią informaciją (pvz., „knyga išduota/grąžinta“ ar „procedūra neatlikta“, knygos pavadinimas arba identifikavimo numeris, data). Jei procedūra nebuvo atlikta, turi būti nuoroda apie siūlomus tolesnius veiksmus. Turi būti galimybė konfigūruoti nuorodų turinį ir seką.
	
	

	50. 
	Jei tam tikrų knygų ar CD išdavimas yra mokamas arba šie leidiniai išsinešti neišduodami, ši informacija turi būti pateikiama ASIG2 ekrane.
	
	

	51. 
	ASIG2 turi turėti demonstracinę duomenų bazę ir administratoriaus nustatomą sistemos demonstravimo režimą, imituojantį realų ASIG2 funkcionavimą, naudojamą personalo mokymui.
	
	

	52. 
	Turi būti galimybė konfigūruoti ASIG2 ekrano temas (pateikti pavadinimus, rekomendacijas, paaiškinimus ar reklaminius tekstus bei grafinius vaizdus) bei vartotojo sąsajos fono stilių (tekstų ir vaizdų išdėstymą, pateikimo formą, spalvinę gamą).
	
	

	53. 
	Turi būti galimybė ASIG2 ekrane kurti ir demonstruoti pranešimus, rekomendacijas, reklamas, animacijas, nurodančias ir naudojimosi įranga veiksmų seką, bei reklaminius klipus.
	
	

	54. 
	Turi būti galimybė nustatyti ASIG2 pranešimų, rekomendacijų, reklamų bei animacijų demonstravimo prioritetus, individualius laikus, dažnumą, individualias temas bei demonstravimo grafikus kiekvienam įrenginiui.  
	
	

	55. 
	Įtartinų savitarnos procedūrų prevencijai užtikrinti ASIG2 turi turėti administratoriaus įjungiamą didesnio saugumo funkciją, kuri turi papildomai patikrinti galimai neteisėtus veiksmus atliekančio skaitytojo vykdomas procedūras ir, esant tam tikriems požymiams (pvz., skaitytojas ilgai delsė prie ASIG2, bandė kelis kartus atlikti savitarnos procedūras, naudodamas skirtingus ID kodus), apriboti jo pažymėjimo veiksnumą bei pateikti skaitytojui ekrane atitinkamą nuorodą (pvz., „Kreiptis į bibliotekos darbuotoją“).
	
	

	56. 
	ASIG2 turi turėti programinį nustatymą, kad būtų atliekamos tik išdavimo arba tik grąžinimo funkcijos, o šių funkcijų išrinkimo teisė būtų suteikta arba skaitytojui, arba bibliotekos personalui.
	
	



3.5.  VMD
                     3.5. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
(Užpildo tiekėjas)

	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	
	

	2. 
	Modelis
	
	

	3. 
	VMD turi būti pasiekiamas per internetą techninis sprendimas, užtikrinantis centralizuotą Sistemos konfigūravimą, monitoringą, funkcionavimo kontrolę, diagnostiką ir valdymą. VMD turi būti instaliuota tiekėjo pateikiamame VND kompiuteryje.
	
	

	4. 
	VMD turi būti instaliuota VMD kompiuteryje, integruota su KAS, ASIG1, ASIG2 ir būti paruošta papildyti Sistemą naujais įrenginiais. 
	
	

	5. 
	VMD sudėtyje turi būti techninės įrangos konfigūravimo, įrangos būsenos monitoringo ir įrangos darbo kontrolės bei diagnostikos funkciniai moduliai. 
	
	

	6. 
	VMD turi būti saugomi bibliotekos ir Sistemos identifikaciniai duomenys (pvz., b-kos pavadinimas, kiti ID duomenys, sistemos sudėtis, įrangos tipai, S/N ir t t.).
	
	

	7. 
	VMD turi rinkti, kaupti ir pateikti duomenis bei ataskaitas apie per KAS įėjusius ir išėjusius bibliotekos lankytojus bei išduotų/grąžintų knygų judėjimą per KAS.
	
	

	8. 
	VMD turi rinkti, kaupti ir pasirinktinai pateikti duomenis ir ataskaitas apie per ASIG1 ir ASIG2 išduotas / grąžintas knygas.
	
	

	9. 
	VMD turi rinkti, kaupti ir pasirinktinai teikti detalius duomenis ir ataskaitas apie sėkmingai ir nesėkmingai atliktas savitarnos operacijas.
	
	

	10. 
	Turi būti numatyta galimybė formuoti valandines, dienos, savaitės, mėnesio, metines bei laisvai pasirinkto laiko intervalo savitarnos operacijų ataskaitas, surūšiuotas pagal pasirinktus požymius (išduotos / grąžintos / pratęstos knygos / nesėkmingos savitarnos operacijos).  
	
	

	11. 
	Turi būti galimybė pasirinkti bet kurią visų ataskaitų formavimo formą:
· lentelė;
· grafikas; 
· lentelė ir grafikas.
	
	

	12. 
	Turi būti galimybė eksportuoti suformuotas ataskaitas naudojant populiarius duomenų formatus, pvz.: pdf, „Excel“, „Word“, XML 
	
	

	13. 
	VMD turi sugebėti kaupti ir realiu laiku pateikti apibendrintą bei detalią informaciją apie integruotų į VMD įrenginių bei jų pagrindinių sudedamųjų dalių konfigūraciją, būseną (pvz., veikia, sugedęs, išjungtas) bei pagrindinių sudedamųjų dalių funkcionavimo sutrikimus (pvz., RFID įranga, SIP ryšys, diskas, spausdintuvas, programinė įranga).
	
	

	14. 
	Turi būti galimybė nustatyti, kokio detalumo monitoringo informacija turi būti pateikiama bibliotekos personalui.
	
	

	15. 
	Techninės įrangos monitoringo sistema turi elektroninio pašto žinute ar monitoriaus ekrane informuoti bibliotekos personalą apie techninės įrangos funkcionavimo efektyvumo ar būsenos pasikeitimus.
	
	



3.6. VMDK
                   3.6. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai ESA sudedamajai daliai
	Siūlomos ESA dalies atitiktis TS reikalavimams (nurodyti faktines parametrų reikšmes)
(Užpildo tiekėjas)

	Pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimas ir lapas / punktas, patvirtinantis siūlomos įrangos parametro atitiktį
(Užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	
	

	2. 
	Modelis
	
	

	3. 
	Procesoriaus našumas:
Keturių branduolių procesorius turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, turi būti ne mažesnės nei 6 MB spartinančiosios atminties. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 5500 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	
	

	4. 
	Atmintinė:
· apimtis – ne mažesnė nei 8 GB, galimybė išplėsti iki 64 GB;
· atmintinės efektyvus greitis – ne mažiau kaip 2666 MHz;
· lizdų kiekis – ne mažiau kaip 2.
	
	

	5. 
	Kietas diskas: 
· vidinis diskas, talpinantis ne mažiau kaip 250 GB, tipas SSD;
· ne blogesnė kaip PCI Express 3.0 sąsaja;
	
	

	6. 
	Vaizdo plokštės testų rezultatas pagal https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php turi būti ne mažesnis kaip 1250  
	
	

	7. 
	Išoriniai prievadai, ne mažiau:
· (1+1) x USB 2.0, 3.0 arba 3.1;
· 1 x Display Port arba konfigūruojamas įvesties / išvesties prievadas 1 x RJ45.
	
	

	8. 
	Tinklo adapteris:
Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps.
	
	

	9. 
	Energijos sunaudojimo efektyvumo sertifikatas „Energy Star“.
	
	

	10. 
	Klaviatūra – USB tipo 
	
	

	11. 
	Pelė – USB tipo 
	
	

	12. 
	Operacinė sistema: 
Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM arba lygiavertė licencija. 
	
	

	13. 
	Apsaugos galimybės:
Įjungimo slaptažodis („Power-on password (via BIOS)“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password (via BIOS)“).
	
	

	14. 
	Bendri reikalavimai:
Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visi kompiuterio įrenginiai turi būti ženklinti CE ženklu
	
	

	15. 
	Gamintojo gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai:
Sistema privalo atitikti ISO-9001 kokybės bei ISO-14001 (arba lygiaverčius) aplinkosaugos standartus. 
	
	



3.7. MK
3.7. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai sudedamajai daliai
	Siūlomos dalies atitiktis TS reikalavimams (Užpildo tiekėjas)

	1.
	Tiekėjas turi numatyti visas ESA montažui ir instaliavimui reikalingas medžiagas (tipus, kiekius, įvertinti kainas), įskaitant ir tas, kurios, galbūt. nepaminėtos šioje TS, tačiau techniškai ar technologiškai būtinos.
	



3.8. Darbai 
    3.8. lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai sudedamajai daliai
	Siūlomos dalies atitiktis TS reikalavimams (Užpildo tiekėjas)

	1.
	Tiekėjas turi numatyti visus ESA įrengimui reikalingus darbus (įrangos pristatymas, instaliavimas, derinimas, integravimas, bibliotekos personalo mokymas, garantijų užtikrinimas).
	




IV. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
	Eilr. Nr.
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) atitiktį įrodantis (-ys) dokumentas (-ai)

	4.1.
	<...> prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, 
arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, 
arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
Lygiavertiškumą įrodo Tiekėjas.
[bookmark: _GoBack]Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
Nurodyti dokumento pavadinimą.
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