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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas ________
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

METALO DIRBINIAI
____________ Nr.______
   (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS priemonėmis interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Suma
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Metalo dirbiniai
	
	1. Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekiami gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų, deformacijų, korozijos ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos jų naudojimui;

2. Metalo gaminiai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus matmenis, medžiagos rūšį, storį, ilgį ir kitus techninius parametrus;

3. Tiekiami gaminiai turi būti tinkamai supakuoti ar apsaugoti nuo pažeidimų bei deformacijos transportavimo metu;

4. Jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, Tiekėjas privalo pristatyti gaminius standartiniais gamintojo matmenimis, neviršijant nurodytų matmenų ir techninių parametrų leistinų nuokrypių;

5. Pristatomi gaminiai turi būti tinkami pagal paskirtį ir naudotini pagal jų technines charakteristikas.

2. Privalomieji reikalavimai:

1.1. Tinklas, cinkuotas – aukštis ne mažesnis kaip 1000 mm ir ne didesnis kaip 2000 mm; akutės dydis ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 100 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,8 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm (matuojama metrais, rulonas 25m). 
Preliminarus perkamas kiekis – 8 rulonai;
1.2. Grandinė – plieninė, trumpų grandžių; skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm ir ne didesnis kaip 7 mm; grandies storis ne mažesnis kaip 25 mm ir ne didesnis kaip 35 mm (matuojama metrais).
Preliminarus perkamas kiekis – 390 metrų;
1.3. Kaištis – matmenys 8 × 80 mm; su fiksavimo mechanizmu (matuojama vienetais).
Preliminarus perkamas kiekis – 3 640 vnt.;
1.4. Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 25 × 25 mm; sienelės storis ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas, nedažytas, S235 EN10219 (matuojama metrais, ilgis 6m).
Preliminarus perkamas kiekis – 10 140 metrų; 
1.5. Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 30 × 30 mm; sienelės storis ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas, nedažytas, S235 EN10219 (matuojama metrais, ilgis 3m). 
Preliminarus perkamas kiekis – 845 metrai;
1.6. Lyno spaudiklis – plieninis, cinkuotas, skirtas 3 mm skersmens lynui, atitinka DIN 741 standartą, nedažytas (matuojama vienetais).
 Preliminarus perkamas kiekis – 1 040 vnt.;
1.7. Plieninė juosta – plotis ne mažesnis kaip 40 mm ir ne didesnis kaip 80 mm; storis ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm (matuojama metrais, 2m ilgio).
Preliminarus perkamas kiekis –  260 metrų;
1.8. Plieninis cinkuotas lynas – skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa. En 12385-4 6x7+fc lynas, cinkuotas (matuojama metrais).
Preliminarus perkamas kiekis –  650 metrų;
1.9. Tinklas – aukštis ne mažesnis kaip 1200 mm ir ne didesnis kaip 1800 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,5 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm; pagamintas iš lankstytos metalinės vielos, lankstus (priešingai nei segmentinio kietumo tinklas); akutės dydis – ne mažesnis kaip 50 mm pločio ir ne didesnis kaip 100 mm ilgio. 

Preliminarus perkamas kiekis – 78 rulonai;
1.10. Trosas – plieninis, cinkuotas; skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa (matuojama metrais, 10m ilgio).
Preliminarus perkamas kiekis – 650 metrų;
1.11. Vyris – cinkuotas, su reguliavimo varžtu, M20 sriegiu,  kodas 2068 su reguliavimo varžtu 130 ir su briauna (matuojama vienetais).
Preliminarus perkamas kiekis –  260 vnt.;
1.12. Varžtas – plieninis, cinkuotas; sriegio skersmuo nuo M8 iki M12; ilgis 40 mm; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; sriegio žingsnis nuo 1,5 mm iki 1,75 mm, klasė 8.8. (matuojama vienetais).
Preliminarus perkamas M10, 40 mm kiekis –1 560 vnt., M12, 40 mm, 1,75 mm sriegio  – 1 430 vnt. 
1.13. Veržlė – plieninė, cinkuota; sriegio dydis nuo M10 iki M12; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; su fiksavimo mechanizmu (matuojama vienetais). 
Preliminarus perkamas M10 kiekis –- 1 560 vnt., M12 – 1 430 vnt.;
1.14. Plieninis kampuotis – sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 4mm, matmenys 40x40mm, plieno markė S235, nedažytas (matuojama metrais, ilgis 3m).
Preliminarus perkamas kiekis – 300 metrų;
1.15. Plonasienis vamzdis – skersmuo 50mm, sieneles storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 2mm., plonasienis vamzdis, nedažytas, E235 markė (matuojama metrais, ilgis 6m).
Preliminarus perkamas kiekis – 200 metrų.
3. Garantiniai reikalavimai:
1.1. Tiekėjas garantuoja, kad pristatyti gaminiai atitinka techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytus reikalavimus;
1.2. Garantiniu laikotarpiu nustačius, kad gaminiai neatitinka techninės specifikacijos, turi defektų arba neatitinka deklaruotų techninių parametrų, Tiekėjas savo lėšomis privalo juos pakeisti tinkamos kokybės gaminiais;
1.3. Tiekėjas nekokybiškus arba specifikacijos reikalavimų neatitinkančius gaminius turi pakeisti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito termino;
1.4. Garantiniai įsipareigojimai neturi riboti Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
      4. Kiti reikalavimai:
1.1. Tiekėjas privalo užtikrinti gaminių pristatymą į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą;

1.2. Pristatymo metu gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, deformacijos ir kitų aplinkos poveikių;

1.3. Nustačius neatitikimus tarp užsakytų ir pristatytų gaminių, Tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti neatitikimus arba pakeisti netinkamus gaminius..
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Kainos nurodomos 2 skaičių po kablelio tikslumu;
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