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Metalo dirbiniai
	1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekiami gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų, deformacijų, korozijos ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos jų naudojimui;
2. Metalo gaminiai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus matmenis, medžiagos rūšį, storį, ilgį ir kitus techninius parametrus;
3. Tiekiami gaminiai turi būti tinkamai supakuoti ar apsaugoti nuo pažeidimų bei deformacijos transportavimo metu;
4. Jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, Tiekėjas privalo pristatyti gaminius standartiniais gamintojo matmenimis, neviršijant nurodytų matmenų ir techninių parametrų leistinų nuokrypių;
5. Pristatomi gaminiai turi būti tinkami pagal paskirtį ir naudotini pagal jų technines charakteristikas.

2. Privalomieji reikalavimai:

1.1. Tinklas, cinkuotas – aukštis ne mažesnis kaip 1000 mm ir ne didesnis kaip 2000 mm; akutės dydis ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 100 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,8 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm (matuojama metrais, rulonas 25m). 
Preliminarus perkamas kiekis – 8 rulonai;
1.2. Grandinė – plieninė, trumpų grandžių; skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm ir ne didesnis kaip 7 mm; grandies storis ne mažesnis kaip 25 mm ir ne didesnis kaip 35 mm (matuojama metrais).
Preliminarus perkamas kiekis – 390 metrų;
1.3. Kaištis – matmenys 8 × 80 mm; su fiksavimo mechanizmu (matuojama vienetais).
Preliminarus perkamas kiekis – 3 640 vnt.;
1.4. Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 25 × 25 mm; sienelės storis ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas, nedažytas, S235 EN10219 (matuojama metrais, ilgis 6m).
Preliminarus perkamas kiekis – 10 140 metrų; 
1.5. Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 30 × 30 mm; sienelės storis ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas, nedažytas, S235 EN10219 (matuojama metrais, ilgis 3m). 
Preliminarus perkamas kiekis – 845 metrai;
1.6. Lyno spaudiklis – plieninis, cinkuotas, skirtas 3 mm skersmens lynui, atitinka DIN 741 standartą, nedažytas (matuojama vienetais).
 Preliminarus perkamas kiekis – 1 040 vnt.;
1.7. Plieninė juosta – plotis ne mažesnis kaip 40 mm ir ne didesnis kaip 80 mm; storis ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm (matuojama metrais, 2m ilgio).
Preliminarus perkamas kiekis –  260 metrų;
1.8. Plieninis cinkuotas lynas – skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa. En 12385-4 6x7+fc lynas, cinkuotas (matuojama metrais).
Preliminarus perkamas kiekis –  650 metrų;
1.9. Tinklas – aukštis ne mažesnis kaip 1200 mm ir ne didesnis kaip 1800 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,5 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm; pagamintas iš lankstytos metalinės vielos, lankstus (priešingai nei segmentinio kietumo tinklas); akutės dydis – ne mažesnis kaip 50 mm pločio ir ne didesnis kaip 100 mm ilgio. 
Preliminarus perkamas kiekis – 78 rulonai;
1.10. Trosas – plieninis, cinkuotas; skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa (matuojama metrais, 10m ilgio).
Preliminarus perkamas kiekis – 650 metrų;
1.11. Vyris – cinkuotas, su reguliavimo varžtu, M20 sriegiu,  kodas 2068 su reguliavimo varžtu 130 ir su briauna (matuojama vienetais).
Preliminarus perkamas kiekis –  260 vnt.;
1.12. Varžtas – plieninis, cinkuotas; sriegio skersmuo nuo M8 iki M12; ilgis 40 mm; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; sriegio žingsnis nuo 1,5 mm iki 1,75 mm, klasė 8.8. (matuojama vienetais).
Preliminarus perkamas M10, 40 mm kiekis –1 560 vnt., M12, 40 mm, 1,75 mm sriegio  – 1 430 vnt. 
1.13. Veržlė – plieninė, cinkuota; sriegio dydis nuo M10 iki M12; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; su fiksavimo mechanizmu (matuojama vienetais). 
Preliminarus perkamas M10 kiekis –- 1 560 vnt., M12 – 1 430 vnt.;
1.14. Plieninis kampuotis – sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 4mm, matmenys 40x40mm, plieno markė S235, nedažytas (matuojama metrais, ilgis 3m).
Preliminarus perkamas kiekis – 300 metrų;
Plonasienis vamzdis – skersmuo 50mm, sieneles storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 2mm., plonasienis vamzdis, nedažytas, E235 markė (matuojama metrais, ilgis 6m).
Preliminarus perkamas kiekis – 200 metrų.

3. Garantiniai reikalavimai:

1. Tiekėjas garantuoja, kad pristatyti gaminiai atitinka techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytus reikalavimus;
2. Garantiniu laikotarpiu nustačius, kad gaminiai neatitinka techninės specifikacijos, turi defektų arba neatitinka deklaruotų techninių parametrų, Tiekėjas savo lėšomis privalo juos pakeisti tinkamos kokybės gaminiais;
3. Tiekėjas nekokybiškus arba specifikacijos reikalavimų neatitinkančius gaminius turi pakeisti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito termino;
4. Garantiniai įsipareigojimai neturi riboti Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

      4. Kiti reikalavimai:
 
1. Tiekėjas privalo užtikrinti gaminių pristatymą į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą;
2. Pristatymo metu gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, deformacijos ir kitų aplinkos poveikių;
3. Nustačius neatitikimus tarp užsakytų ir pristatytų gaminių, Tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti neatitikimus arba pakeisti netinkamus gaminius.
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