Pirkimo sąlygų priedas nr. 3
(Pasiūlymo formos pavyzdys)
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Panevėžio mokymo centrui

PASIŪLYMAS
DĖL TINKLO KOMUTATORIŲ IR BEVIELIO RYŠIO PRIEIGOS TAŠKŲ
PIRKIMO
____________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)
	

	Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė
	

	Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Dalyvio telefono/fakso numeris
	

	Dalyvio el. pašto adresas
	


Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Bendra kaina EUR be PVM

	1.
	Managed Layer 3 PoE+ / PoE++ Komutatoriui 16 portų (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	2
	

	2.
	Ultra-Kompaktiškas valdomas PoE+ komutatorius (210W) 8 portų (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	7
	

	3.
	Bevielio ryšio prieigos taškai (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	46
	

	Bendra kaina Eur be PVM
	

	Eur PVM
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina žodžiais .........................................................................eurai ir ......ct.

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.
Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomos tiekti prekės

	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	


Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas
	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis

	
	
	

	
	
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumentų pavadinimai

	
	

	
	


Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

______________________________	___________		_________________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė	



Pasiūlymo priedas Nr. 1
[bookmark: OLE_LINK1]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus, konkretus siūlomos įrangos aprašymas 
Pildo tiekėjas

	1.
	Managed Layer 3 PoE+ / PoE++ Komutatoriui 16 portų – 2 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį 
	

	1.1.
	Įrenginio tipas:
	Valdomas (Managed) L2/L3 komutatorius.
	

	1.2.
	Montavimo tipas:
	Stalinis arba montuojamas į 19” ryšių spintą (su komplekte esančiais laikikliais).
	

	1.3.
	Ekrano sąsaja:
	Integruotas spalvotas statuso/būsenos ekranas (ne mažesnis nei 1.3" LCM su jutikliniu valdymu).

	

	1.4.
	Valdymas:
	Integracija į „UniFi Network“ centralizuoto valdymo ekosistemą, kuria naudoja LitNet tinklas.

	

	1.5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Ne mažiau kaip 16 vnt.

	

	1.6.
	2.5 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 4 x 100/1000/2500 Mbps (2.5G RJ45).
	

	1.7.
	1 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 12 x 10/100/1000 Mbps RJ45.

	

	1.8.
	Aukštyn nukreipti (Uplink) prievadai:
	Ne mažiau kaip 2 x 10G SFP+ optinės jungtys.
	

	1.9.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) ir 802.3bt (PoE++).
	

	1.10.
	PoE prievadų skaičius:

	Visi 4 vnt. 2.5 GbE prievadai privalo palaikyti PoE++ (802.3bt) standartą (iki 60W vienam prievadui).
Visi 12 vnt. 1 GbE prievadų privalo palaikyti PoE+ (802.3at) standartą (iki 30W vienam prievadui).
	

	1.11.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 180 W.

	

	1.13.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	Ne mažesnė nei 56 Gbps.
	

	1.14.
	Paketų perdavimo sparta (Non-Blocking Throughput):
	Ne mažesnė nei 28 Gbps.
	

	1.15.
	Funkcijos:
	Layer 3 maršrutizavimas (Inter-VLAN routing, Static Routing, DHCP Server), EtherChannel / Port Aggregation, VLAN (802.1Q), Jumbo Frames.
	

	1.16.
	Apsaugos funkcijos:
	Etherlighting™ technologija (RGB LED prievadų apšvietimas sparta/VLAN/statuso indikacijai pagal prievadą).

	

	2.
	Ultra-Kompaktiškas valdomas PoE+ komutatorius (210W) 8 portų – 7 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	2.1.
	Įrenginio tipas:
	Ultralengvas ir kompaktiškas valdomas (Managed) Layer 2 Ethernet komutatorius.
	

	2.2.
	Maitinimo tipas:
	Maitinamas per išorinį kintamosios srovės (AC) adapterį, kurio galia – 210 W.
	

	2.3.
	Montavimo galimybės:
	Stalinis arba tvirtinamas prie sienos / VESA / DIN bėgelio (su pridedamu sieniniu laikikliu).

	

	2.4.
	Valdymas:
	Centralizuotas valdymas per „UniFi Network“ platformą, kuria naudoja LitNet tinklas EDUROAM valdymui.
	

	2.5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Tiksliai 8 x 10/100/1000 Mbps (1 GbE RJ45) prievadai.

	

	2.6.
	Konfigūracija:

	1 x GbE RJ45 įvesties (Uplink / PoE In) prievadas.
7 x GbE RJ45 išvesties (PoE Out) prievadai.
	

	2.7.
	SFP / Optiniai prievadai:
	Nėra (be SFP/SFP+ jungčių).

	

	2.8.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE) ir 802.3at (PoE+).
	

	2.9.
	Maitinami prievadai:
	Visi 7 išvesties prievadai privalo palaikyti PoE/PoE+ išvestį (iki 30W vienam prievadui).
	

	2.10.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 202 W (naudojant komplekte esantį 210W maitinimo adapterį).
	

	2.11.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	16 Gbps.

	

	2.12.
	Neblokuojamas pralaidumas (Non-Blocking Throughput):
	8 Gbps.

	

	2.13.
	Matmenys: 
	Itin kompaktiškas korpusas – ne didesnis nei 203 x 76 x 33 mm.

	

	3.
	Bevielio ryšio prieigos taškui – 46 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	3.1.
	Wi-Fi standartas:
	Turi palaikyti naujausią IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) standartą. 
	

	3.2.
	Dažnių juostos:
	Dviejų dažnių juostų (Dual-Band) veikimas – 2.4 GHz ir 5 GHz. 
	

	3.3.
	Srautų skaičius (Spatial Streams):
	Ne mažiau kaip 5 erdviniai srautai (2x2 ant 2.4 GHz ir 3x3 ant 5 GHz). 

	

	3.4.
	Tinklo sąsaja:
	Ne mažiau kaip 1 x RJ45 lizdas, palaikantis ne mažesnį kaip 2.5 Gbps (2.5 GbE) duomenų perdavimo greitį.
	

	3.5.
	Apskaičiuotas padengimo plotas:
	Atviroje erdvėje ne mažesnis kaip 160 m². 

	

	3.6.
	Aptarnaujamų įrenginių skaičius:
	Ne mažiau kaip 300+ vienu metu prisijungusių vartotojų. 

	

	3.7.
	Antenų konfigūracija (MIMO): 
	2.4 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 2x2 (DL/UL MU-MIMO). 
5 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 3x3 (DL/UL MU-MIMO).
	

	3.8.
	Maksimalus duomenų perdavimo greitis (Data Rate): 
	2.4 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 688 Mbps (palaikant BW40). 
5 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 4.3 Gbps (palaikant BW160). 
	

	3.9.
	Antenų stiprinimas (Antenna Gain): 
	2.4 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 4 dBi. 
5 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 6 dBi. 
	

	3.10.
	Maksimali spinduliavimo galia (TX Power): 
	2.4 GHz: ne mažiau nei 26 dBm. 
5 GHz: ne mažesnis nei 27 dBm.
	

	3.12.
	Maitinimo būdas:
	Tik per tinklo laidą – PoE (IEEE 802.3af) arba atitinkama pasyvaus PoE įtampa (42.5–57V DC). 
	

	3.13.
	Maksimalios energijos sąnaudos:
	Ne didesnės nei 14 W.
	

	3.14.
	Tvirtinimas:
	Komplekte privalo būti gamykliniai tvirtinimo elementai montavimui ant lubų ir sienos.
	

	3.15.
	Centralizuotas valdymas per nemokamą / be papildomų licencijų valdiklio programinę įrangą (Controller/Network application) arba mobiliąją programėlę (iOS/Android).
	

	3.16.
	Papildomų funkcijų palaikymas:
	Guest Network Isolation, Private Pre-Shared Key (PPSK), RADIUS over TLS (RadSec), Band Steering, Fast Roaming (802.11r).
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