Pirkimo sąlygų 4 priedas

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekės: Perkančioji organizacija įsigis 10 vnt. antžeminių atliekų konteinerių.
	Konteinerių stovėjimo vietos adresas*
	Mišrių komunalinių atliekų konteineriai, vnt.
	Plastiko, pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriai, vnt.
	Popieriaus ir kartono pakuočių bei antrinių žaliavų konteineriai, vnt.
	Stiklo pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriai, vnt.

	Šėtos g. 110, Kėdainiai
	2
	1
	1
	1

	S. Jaugelio Telegos g. 28, Kėdainiai
	2
	1
	1
	1


*Šėtos g. konteineriai bus sujungti į bendrą konteinerių eilę (grandinę).
 S. Jaugelio-Telegos g. konteineriai bus statomi ne ištisine eile, o dviem blokais (pirmasis blokas – du mišrių komunalinių atliekų konteineriai, antrasis blokas – trys antrinių žaliavų konteineriai)

Bendrieji reikalavimai antžeminiams konteineriams:
	1.
	Konteinerio konstrukcija turi būti keturkampė, kad konteinerius būtų galima sujungti į bendrą konteinerių eilę (grandinę), nepaliekant tarpų tarp jų. Tiekiami konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir visiškai sukomplektuoti.

	2.
	Konteinerio talpa 2–2,5 m³. 

	3.
	Konteinerio aukštis iki atliekų įmetimo angos 1,10 m (±0,1 m).

	4.
	Atliekų įmetimo anga turi būti užsidaranti. Dangtis turi turėti integruotus dangčio uždarymo triukšmo slopintuvus. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą, lengvai atsidaryti ir automatiškai užsidaryti. 

	5.
	Konteinerio pakėlimo mechanizmas pritaikytas aptarnauti keliamuoju mechanizmu su kabliu ir virve ar kilnojamąja kilpa, kuri būtų skirta automatizuotam konteinerių atidarymui (atliekos ištuštinamos ne rankiniu būdu).

	6.
	Konteineris turi būti pagamintas iš didelio tankio perdirbamo polietileno HDPE, cinkuoto metalo arba funkciškai lygiavertės medžiagos. Konteinerio iškeliamoji dalis (maišas) turi būti pagamintas iš plastiko arba funkciškai lygiavertės medžiagos. Konteineris turi būti atsparus UV spinduliams, mechaniniam, cheminiam ir biologiniam (susijusiam su objekto specifika) poveikiui, konteinerio visos dalys turi būti atsparios korozijai. Konteineris turi būti atsparus temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo -40 °C iki +40 °C). Konteinerio korpusas turi būti visiškai nepralaidus vandeniui. 

	7.
	Konteinerio spalva pilka (atspalvis derinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį).

	8.
	Konteinerio apdaila plastiko kompozitas (išdėstyta vertikaliai).

	9.
	Konteineris turi būti sertifikuotas pagal LST EN 13071 arba jam lygiavertį standartą.

	10.
	Suteikiama garantija:  
Konteinerio korpusui – ne mažiau kaip 10 metų. 
Konteinerio apdailai – ne mažiau kaip 2 metai. 
Konteinerio iškeliamajam maišui – ne mažiau kaip 2 metai.






 Konteinerių savybės:
	1.
	MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS

	1.1.
	Ant konteinerio šono po anga turi būti pritvirtinta informacinė lentelė su užrašu „MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS“ bei informacija, ką galima mesti į konteinerį. Raidžių dydis ir informacija derinama su perkančiąja organizacija.

	1.2.
	Atliekų įmetimo angos dangtis (1 vnt.) kvadrato formos, vidinės angos ilgis turi būti 45 cm (±1 cm), plotis 45 cm (±1 cm). Atliekų įmetimo angos dangčio spalva – tamsiai pilka.

	2.
	PLASTIKO PAKUOČIŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIS

	2.1.
	Ant konteinerio šono po atliekų įmetimo anga turi būti pritvirtinta informacinė lentelė su užrašu „PLASTIKO PAKUOTĖS IR ANTRINĖS ŽALIAVOS“ bei informacija, ką galima mesti į konteinerį. Raidžių dydis ir informacija derinama su perkančiąja organizacija.

	2.2.
	Atliekų įmetimo angos dangtis (1 vnt.) kvadrato formos, vidinės angos ilgis turi būti 45 cm (±1 cm), plotis 45 cm (±1 cm). Atliekų įmetimo angos dangčio spalva – geltona.

	3.
	POPIERIAUS IR KARTONO PAKUOČIŲ BEI ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIS

	3.1.
	Ant konteinerio šono po anga turi būti pritvirtinta informacinė lentelė su užrašu „POPIERIAUS IR KARTONO PAKUOTĖS BEI ANTRINĖS ŽALIAVOS“ bei informacija, ką galima mesti į konteinerį. Raidžių dydis ir informacija derinama su perkančiąja organizacija.

	3.2.
	Atliekų įmetimo angos dangtis (1 vnt.) kvadrato formos, vidinės angos ilgis turi būti 45 cm (±1 cm), plotis 45 cm (±1 cm). Atliekų įmetimo angos dangčio spalva – mėlyna.

	4.
	STIKLO PAKUOČIŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIS

	4.1.

	Ant konteinerio šono po anga turi būti pritvirtinta informacinė lentelė su užrašu „STIKLO PAKUOTĖS IR ANTRINĖS ŽALIAVOS“ bei informacija, ką galima mesti į konteinerį. Raidžių dydis ir informacija derinama su perkančiąja organizacija.

	4.2.
	Atliekų įmetimo angos dangtis (1 vnt.) apvalios formos, vidinės angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 30–35 cm. Atliekų įmetimo angos dangčio spalva – žalia.


Į konteinerių kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos susijusios su konteinerių pastatymu į numatytas vietas.
