

[bookmark: _Hlk171682245]LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI, SU VŠĮ PASVALIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TURIMAIS ARBA PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Techninės specifikacijos pateikimo reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pabraukti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar kitaip pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
2. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo užtikrinti , kad analizatoriaus arba sistema turi turėti LAN jungtį arba kitą lygiavertį tinklo prijungimo sprendimą, užtikrinantį interneto prieigą ir sklandų duomenų perdavimą į įstaigoje naudojamą ESIS laboratorinę sistemą.
3. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu bei turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (toliau – Reglamentas (ES) 2027/746), reikalavimus.  Kartu su prekėmis pateikia ISO, CE galiojančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad siūlomi diagnostikos reagentai, kalibratoriai ir kitos papildomos priemonės yra pritaikyti konkurso specifikacijoje nurodytam aparatui ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės kontrolės parametrus. (Pateikiama dokumento kopija popierine forma).
4. Tiekėjo siūlomos prekės tinka įstaigos turimai ir naudojamai medicininei įrangai (taikoma pirkimo 1; 2; 3 ir 4 dalims). Pateikiamas dokumentas įrodantis, kad siūlomus reagentus galima  naudoti su įstaigoje naudojama įranga. Jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo pritaikymo protokolą konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
5. Tiekėjui  gavus pranešimą apie įrangos darbo defektą ir / ar gedimą / sutrikimą, tiekėjas nedelsiant turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, tiekėjas privalo  atvykti į įstaigą ne vėliau kaip per 6 val. ir pašalinti gedimus arba kitaip užtikrinti sistemos darbą ne vėliau kaip per 8 val. Visiškai pašalinti sistemos gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte (Prašomas tiekėjo patvirtinimas raštu).
6. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams. Pasiūlymo lentelių bendra suma apskaičiuojama pagal 3 (trejų) metų poreikį.


I. Pirmoji pirkimo dalis

1.1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI  ,,MICROS-60‘‘.
Analizatorius ,,MICROS-60“ yra VšĮ Pasvalio PASPC nuosavybė.
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo. Pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad siūlomi diagnostikos reagentai, kalibratoriai ir kitos papildomos priemonės yra adaptuoti konkurso specifikacijoje nurodytam aparatui ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės kontrolės parametrus. (Pateikiama dokumento kopija popierine forma).

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 36 mėn.)

	Tiriamoji analitė: Bendras kraujo tyrimas su 3 dalių leukocitų diferenciacija

	1.
	Bendras kraujo tyrimas su leukocitų 3 dalių diferenciacija.
	Mėginys veninis ar kapiliarinis kraujas, analizatoriaus mėginio tūris 10µl (± 5µl).
Kontrolinis kraujas 3 lygių, referentinės kontrolės reikšmės +/- 2SD ribose. Trijų lygių kontrolė atliekama kasdiena. 
Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.


	3 000

	2.
	Reagentai, kontrolinės medžiagos, kalibratoriai,  plovikliai  ir / ar papildomos priemonės, tyrimui atlikti su  Micros 60.
	
	

	3.
	Reagentas ABX MINIPACK LMG
	
	

	4.
	Reagentas Minidil LMG (20 l)
	
	

	5.
	Reagentas ABX Minilisebio 0.5 l
	
	

	6.
	Reagentas ABX Cleaner 1l
	
	

	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
4.  Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
















II. Antroji pirkimo dalis
2.1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI  ANALIZATORIUMI ,,NYCOCARD READER II ‘‘.
Analizatorius ,, NYCOCARD READER II ‘‘ yra VšĮ Pasvalio PASPC nuosavybė.
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 36 mėn.)

	Tiriamoji analitė: C- reaktyvinis baltymas

	2.1.
	CRB
Reagentai, kontrolinė medžiaga  ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su NycoCard Reader II analizatoriumi arba kitu lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	Mėginys kapiliarinis ir veninis kraujas, ne daugiau kaip 5µl. Matavimo ribos ne siauresnės  8-200 mg/l.
Matavimo laikas ne daugiau 2 min..
Turi būti 2 lygių kontrolė (N ir P) Referentinės kontrolės reikšmės ± 2SD ribose.

	2 000



	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi, į kurį VšĮ Pasvalio  PASPC turi nuosavybės teisę.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
6. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.




2.2. BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS ,,NYCOCARD READER II ‘‘.
(siūlomas analizatorius arba sistema panaudai turi atitikti 2.2.  dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

	Eil.Nr
	Techniniai parametrai/ specifikacija
	Reikalaujami techniniai parametrai

	1.
	Paskirtis
	C – reaktyvinio baltymo, atlikimui.

	2.
	Reagentų naudojimas
	Reagentų rinkiniai paruošti naudojimui.

	3.
	Atmintis
	Programinė atminties talpa nuo 100 iki 300 tyrimų.

	4.
	Mėginio kiekis.
	Kraujas – 5 µl; 

	5.
	Jungtys
	RS232.

	6.
	Atitikimas Reglamentui (ES) 2017/746.
	Būtina




III. Trečioji pirkimo dalis

 3. 1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI  MATUOKLIU ,,ACCUTREND GCT‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU).
Matuoklis ,,ACCUTREND GCT‘‘ yra VšĮ Pasvalio PASPC nuosavybė.
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti matuoklio gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio matuoklio, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 36 mėn.)

	Tiriamoji analitė: cholesterolis

	3.1.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos  tyrimui atlikti su Accutrend GCT arba kitu  lygiaverčiu matuokliu  (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	3 000

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su matuoklio gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu matuokliu, į kurį VšĮ Pasvalio  PASPC turi nuosavybės teisę.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
























IV. Ketvirtoji pirkimo dalis

4.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI  MATUOKLIU ,,On·Call® Sure‘‘. 
Matuoklis ,,On·Call® Sure‘‘ yra VšĮ Pasvalio PASPC nuosavybė.
[bookmark: __DdeLink__25401_2949695521]Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti matuoklio gamintojo. Diagnostinės juostelės būtinai turi būti supakuotos po vieną vienetą. Jeigu siūlomas lygiavertis matuoklis, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo matuoklio gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio matuoklio, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.

	Tiriamoji analitė: gliukozė

	4.1.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos  tyrimui atlikti su ,,On·Call® Sure‘‘ arba kitu  lygiaverčiu matuokliu (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	2 000

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su matuoklio gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu matuokliu, į kurį VšĮ Pasvalio  PASPC turi nuosavybės teisę.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
























V. Penktoji pirkimo dalis

5.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI (ARBA LYGIAVERČIU).

Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 36 mėn.)

	Tiriamoji analitė: Bendras šlapimo tyrimas

	5.1.
	10 parametrų šlapimo tyrimas
 Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos  tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	11 200

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę; vieno lygio kokybės kontrolė bus atliekama su vienu analizatoriumi)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
6. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda



  5.2. (I) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 3 vnt. 
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti  5. 2. (I) dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

	Eil. Nr.:
	Techniniai parametrai/ specifikacija
	Reikalaujami techniniai parametrai

	1
	Paskirtis
	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles.

	2
	Matavimo metodas
	Atspindžio fotometras.

	3
	Matavimo pajėgumas
	Ne mažiau 520 tyrimų / val.

	4
	Atmintis
	Iki 5 000 tyrimų rezultatų.

	5
	Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje.
	Būtina.

	6
	Mėginių identifikacija
	Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus.

	7
	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas.
	Būtina.

	8
	Tiriamų parametrų skaičius
	10 parametrų.

	9
	Tiriami parametrai
	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai

	10
	Kokybės kontrolė
	2 lygių, skysta, paruošta naudoti.

	11
	Kalibravimas
	Automatinė savikalibracija.

	12
	Rezultatų pateikimas
	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu.

	13
	Rezultatų spausdinimas
	Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio.

	14
	Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms
	Būtina

	15
	Jungtys
	RS 232, paralelinė, barkodui.

	16
	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS  dvikrypčiu ryšiu.
	Būtina

	17
	Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas.
	Būtina




5.2. (II) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 6 vnt. 
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 5. 2.(II) dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
	Eil. Nr.:
	Techniniai parametrai/ specifikacija
	Reikalaujami techniniai parametrai

	1
	Paskirtis
	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles.

	2
	Matavimo metodas
	Atspindžio fotometras.

	3
	Matavimo pajėgumas
	Ne mažiau 60 tyrimų / val.

	4
	Atmintis
	Iki 4 000 tyrimų rezultatų.

	5
	Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje.
	Būtina.

	6
	Mėginių identifikacija
	Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus.

	7
	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas.
	Būtina.

	8
	Tiriamų parametrų skaičius
	10 parametrų.

	9
	Tiriami parametrai
	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai

	10
	Kokybės kontrolė
	2 lygių, skysta, paruošta naudoti.

	11
	Kalibravimas
	Automatinė savikalibracija.

	12
	Rezultatų pateikimas
	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu.

	13
	Rezultatų spausdinimas
	Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio.

	14
	Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms
	Būtina

	15
	Jungtys
	RS 232, paralelinė, barkodui.

	16
	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS  dvikrypčiu ryšiu.
	Būtina

	17
	Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas.
	Būtina








VI. Šeštoji pirkimo dalis

6.1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI ,,STA SATELLITE‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU).
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).  Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 36 mėn.)

	Tiriamoji analitė: Protrombino komplekso (II,VII ir X kraujo krešėjimo faktorių) aktyvumas

	6.1.
	Reagentas protrombino laiko (II-VII-X krešėjimo faktorių aktyvumas) nustatymui (PL) su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimus).
	Owreno metodas. Mėginys  -  citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas. Pakuotė <  10 ml
	18 500

	6.2.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)

	Kitos reikalingos priemonės:

	6.5.
	Kontrolinė medžiaga (PL) ir ADTL tyrimams atlikti.
	Viena (bendra) dviejų lygių -žinomų verčių kokybės kontrolė PL ir ADTL analitėms.
	Iš viso – 5 600 tyrimų.

	6.6.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
3. Visi siūlomi reagentai, kontrolės ir eksploatacinės priemonės turi būti pagaminti vieno gamintojo, su brūkšniniais kodais, tinkami  ,,STA Satellite” (arba lygiagrečiam) analizatoriui (pateikti nuorodas dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
4. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
5. Pirkimo dalies lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų reikia įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų atlikimas).





	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametrų techniniai reikalavimai

	1
	Analizatoriaus duomenys
	Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas

	2
	Analizatoriaus tipas
	Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius

	3
	Matavimo principai
	1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis ištirti be papildomų procedūrų normalius ir / ar bet kokio lygio lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius.
2. Kolorimetrinis
3. Imunoturbidimetrinis

	4
	Tiriamieji mėginiai
	Atliekant PL ir ADTL tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus.
Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant  tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti.
 -Būtinas  automatinis mėginio praskiedimas.
- Mėginių talpa: ne  mažiau 20 vietų

	5
	Matavimo sistema
	Atliekant PL ir ADTL tyrimus  rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos  metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)

	6
	Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas
	Būtinas funkcionalumas:
- reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją- daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą
- pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.

	7
	Vienkartinės matavimo laikmenos
	Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po  200 vnt.

	8
	Duomenų atsekamumas
	Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis.

	9
	Komplektacija
	Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės / įtampos stabilizatorius




VII. Septintoji pirkimo dalis

7.1. REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS KRAUJO SERUME ATLIKTI SU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI ,,Olympus AU 400‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU).
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, tinkantys analizatoriui ,,Olympus AU 400“. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus. 
	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 36 mėn.)

	
	
	Biocheminis analizatorius turėtų turėti ISE modulį; našumas – ne mažiau 800 tyrimų per valandą su ISE; mėginiai talpinami į analizatorių nepertraukiamai; analizatorius neturi būti susietas su konkretaus gamintojo reagentais; mėginių talpa ne mažiau 80 mėginių vienu metu; ne mažiau kaip 22 STAT pozicijos; mėginių tūris – 2-50µl ribose; šaldomos dedikuotos kalibratorių pozicijos; saugumo funkcijos – krešulio aptikimas, susidūrimo aptikimas; daugkartinio naudojimo stiklinės arba lygiavertės kiuvetės. Mėginių brūkšninių kodų skaitymas; programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo ir archyvavimo funkcijomis; skubių tyrimų atlikimo galimybė. Galimybė analizatorių įjungti į informacinį laboratorijos tinklą. Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius. Nepertraukiama mėginių padavimo sistema stoveliuose. Automatinis kontrolinių tyrimų rezultatų statistinis apdorojimas. Analizatoriaus jungtis prie informacinių sistemų.
	

	Tiriamoji analitė: Gliukozė

	7.1.
	Reagentas gliukozės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimus).

	Tyrimo metodas – GOD – PAP (fermentinis   - kinetinis). Reagentas turi būti paruoštas naudoti.
	27 100

	7.2.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Bendras cholesterolis

	7.3.
	Reagentas bendro cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	20 170

	7.4.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: DTL cholesterolis

	7.5.
	Reagentas DTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	13 000

	7.6.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: MTL cholesterolis

	7.7.
	Reagentas MTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	19 810

	7.8.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Trigliceridai

	7.9.
	Reagentas trigliceridų koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	12 258

	7.10.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Geležis

	7.11.
	Reagentas geležies koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	1 400

	7.12.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Kalcis

	7.13.
	Reagentas kalcio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	354

	7.14.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Magnis

	7.15.
	Reagentas magnio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	4 000

	7.16.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: HbA1c

	7.17.
	Reagentas HbA1c koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	6 000

	7.18.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: C- reaktyvinis baltymas

	7.19.
	Reagentas C – reaktyvinio baltymo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	14 400

	7.20.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Bendras bilirubinas

	7.21.
	Reagentas bendro bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis.  Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	2 404

	7.22.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Tiesioginis bilirubinas

	7.23.
	Reagentas tiesioginio bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis.  Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	2 404

	7.24.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Šlapalas

	7.25.
	Reagentas šlapalo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis UV metodas. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	1 854

	7.26.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Kreatininas

	7.27.
	Reagentas kreatinino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – (kinetinis spalvinis tyrimas). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	23 512

	7.28.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Šlapimo rūgštis

	7.29.
	Reagentas šlapimo rūgšties koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	2 668

	7.30.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Alaninaminotransferazė (ALT)

	7.31.
	Reagentas ALT koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – IFCC. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	8 553

	7.32.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Aspartataminotransferazė (AST)

	7.33.
	Reagentas AST koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi
	Tyrimo metodas – IFCC. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	8 553

	7.34.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: Šarminė fosfatazė

	7.35.
	Reagentas šarminės fosfatazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi
	Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	1 882

	7.36.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Tiriamoji analitė: P - amilazė

	7.37.
	Reagentas P - amilazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi
	Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	690

	7.38.
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	Kitos reikalingos priemonės:

	7.39.
	Kiuvečių ir adatų plovimo tirpalas
	
	

	7.40.
	Reagentas chromogenų koncentracijai nustatyti
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
3. Visi siūlomi reagentai, kontrolės ir eksploatacinės priemonės turi būti  tinkami  ,,Olympus AU 400” (arba lygiagrečiam) analizatoriui (pateikti nuorodas dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
4. Septintosios pirkimo dalies lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų reikia įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų atlikimas).
5. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.



VIII. Aštuntoji pirkimo dalis

8.1.  REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  ELEKTROLITŲ (K, Na,)  TYRIMAMS ATLIKTI  ANALIZATORIUMI.  
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).  Analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus per 36 mėn.)

	Tiriamoji analitė: Na, K

	8.1.
	Reagentai, plovikliai, elektrodų tirpalai  ir / ar papildomos priemonės, reikalingos elektrolitų Na+, K+ tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimus).

	 Reagentų pakuotė, skirtas atlikti ne mažiau kaip 300-800  Na+, K+ testų;  talpa medicininėms atliekoms. Pakuotės galiojimas: ne mažesnis kaip 12-18 mėnesių; atidarytas - ne mažiau kaip 90 dienų aparate. Vienas tyrimas – dvi analitės  Na+, K+.
	24 411

	8.2.
	
	Serijinių ir pavienių tyrimų atlikimas.
	

	8.3.
	
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas.
	

	8.4.
	
	Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo ir archyvavimo funkcijomis.
	

	8.5.
	
	Galimybė analizatorių prijungti į informacinį laboratorijos tinklą.
	

	8.6.
	
	Automatinis kontrolinių tyrimų rezultatų statistinis apdorojimas.
	

	8.7.
	
	Analizatoriaus jungtis prie informacinių sistemų.
	

	8.8.
	Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos priemonės, reikalingos elektrolitų Na+, K+  tyrimui  atlikti  su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
5.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.





IX. Devintoji  pirkimo dalis

9.  PIRKIMO DALIS.  REAGENTAI IR PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS (ANALIZATORIUS TYRIMAMS ATLIKTI PATEIKIAMAS PANAUDAI).
Reagentai bei papildomos priemonės imunocheminiam  analizatoriui
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.

	Tiriamoji analitė: C reaktyvusis baltymas (CRB)

	9.1.
	C reaktyvusis baltymas (CRB)
Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	CRB matavimo ribos iš pilno kraujo ne siauresnės nei 5-200 mg/l. CRB vertė -  automatiškai koreguojama, atsižvelgiant į mėginio hematokrito vertę. Bilirubino koncentracija mėginyje iki 500 µmol/L,  trigliceridai iki 8 mmol/L, cholesterolis iki 10 mmol/L, leukocitozė iki 45x10 9 /L  neturi turėti įtakos CRB koncentracijos matavimui. Tyrimas  turi būti nejautrus Reumatoidiniam faktoriui.
	9 566

	Tiriamoji analitė: ACR (albumino kreatinino santykis)

	9.2.
	ACR (albumino kreatinino santykis)
Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	Matavimo intervalas ne siauresnis nei:  Albuminas 5- 200 mg/l , kreatininas 1,5-30.0 mmol/l.
	200

	9.3.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per  36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

	REIKALAVIMAI  IMUNOCHEMINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI  (NE SENESNIS NEI 4 METAI) 

	Vertinamas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Parametrų techniniai reikalavimai

	1.
	Analizatoriaus tipas, paskirtis
	Imunocheminis, skirtas profesionaliam naudojimui

	2.
	Tyrimo metodas
	Kietos fazės imunocheminis

	3.
	Reikalavimai mėginiui
	Mėginių sistema - be papildomo rankinio mėginio paruošimo. Atsakymas pateikiamas mg/l. Matavimas – automatinis. Mėginio tipas: kapiliarinis kraujas (CRB), šlapimas (ACR). Tyrimui reikalingas tiriamosios medžiagos kiekis CRB ne daugiau kaip 5 µl.

	4.
	Reikalavimai testui
	Vienkartinės kasetės, skirtos atskiram tyrimui, žymėtos brūkšniniu kodu. Kasetėse turi būti visi reagentai būtini atlikti tyrimui. Kiekvienoje kasečių partijoje turi būti kalibravimo duomenys, saugomi brūkšninio kodo etiketėje. Matavimas – automatinis. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau kaip 3 min (CRB).

	5.
	Turi neturėti skystų atliekų, nenaudoja papildomų vandens ir ploviklių sąnaudų
	Būtina

	6.
	Atitiktis Reglamentui (ES) 2017/746.
	Būtina

	7.
	CE ženklinimas 
	Būtina

	8.
	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis
	Būtina












X. Dešimtoji pirkimo dalis

10.1. REAGENTAI IR PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS (tepinėlių dažymui ir mikroskopavimui).

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.

	10.1.
	Metileno mėlio tirpalas
	
	1 040

	10.2.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	10.3
	Imersinis aliejus tepinėlių mikroskopijai
	
	1 040

	10.4.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	10.5.
	Objektiniai stikleliai su matiniu krašteliu
	

	1 600

	10.6.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu ir atitikti Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.




